Устройство токарного станка по дереву
1. Какую форму приобретает заготовка в результате обработки точением?
□ а) форму тела вращения; □ б) форму призмы; □ в) форму куба; □ г) форму пирамиды.
2. Для чего служит передняя бабка? 
□ а) для передачи вращательного движения заготовке; □ б) для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения; □ в) для установки и крепления заготовки.
3. Для чего служит задняя бабка токарного станка? 
□ а) для поддержания и закрепления заготовки; □ б) для закрепления инструмента; □ в) для поддержания заготовки.
4. Как называется рабочий вал передней бабки токарного станка?
□ а) шпиндель; □ б) стержень; □ в) ось; □ г) вал.
5. Опорой для чего служит подручник с держателем?
 □ а) для контрольного инструмента; □ б) измерительного инструмента; □ в) режущего инструмента.
6. Что на токарном станке закрепляется с применением приспособления?  □ а) заготовка на задней бабке; □ б) заготовка на станине; □ в) заготовка на правой стороне передней бабки; □ г) резцы.
7. В какой строке правильно перечислены приспособления к токарному станку по древесине? 
□ а) патрон, планшайба; □ б) трезубец, планшайба, патрон. □ в) патрон, трезубец.
Ответы:
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