Тест. Технология изготовления фартука
	
	Для чего на деталях кроя прокладывают контрольные линии?
	1. Для украшения
1. Для того чтобы при сматывании совмещать их

	
	Какие стежки используют для подготовки деталей кроя к отработке?
	1. Прокладочные копировальные
2. шов назад иголку

	
	Какие ручные работы вы выполняете при обработке косынки.
	1. Заметать
1. Наметать

	
	Какие стежки временного назначения после отработки нагрудника не удаляются?
	1. Контрольную линию
1. Копировальные

	
	Как обработать боковые и нижний срез кармана?
	1. Заутюжить
1. Швом подгибку с закрытым срезом

	
	При обработки, каких деталей фартука применяется шов подгибку с закрытым срезом?
	1. Боковые срезы нагрудника нижней части фартука, верхний срез кармана
1. Бретелей

	
	В какой последовательности соединяют детали фартука?
	1. Нагрудник – нижняя часть фартука – пояс
1. Пояс – нижняя часть фартука – нагрудник.


Код ответов.
1 - 2 4 - 1
2 – 1 5 – 1 7 – 1
3 – 1 6 – 1





