Тесты по разделу «Машиноведение» 6 класс
Вариант №1 
Отметьте все правильные ответы.
1.
Причинами пропуска стежков в машинной строчке могут быть
1. □       игла погнута или неправильно подобрана
2. □       слишком сильное натяжение верхней нити
3. □       слишком сильное натяжение нижней нити
4. □       толщина нити не соответствует номеру иглы
5. □       слишком большая длина стежка
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6.     □       неправильная установка иглы
2. Назовите конструктивные элементы машинной  иглы,  отмеченные цифрами на рисунке
      1. ______________________________________________

     2. __________________________________________

     3. _________________________________________

    4. __________________________________________

    5. __________________________________________

   6.  ___________________________________________

    7. __________________________________________

   8. ___________________________________________
3. Какие неполадки может вызвать погнутая игла? 

1. Обрыв верхней нити

2. Поломка иглы

3. Пропуск стежков

4. Как исправить петляние строчки сверху?

1. Усилить натяжение верхней нитки

2. Ослабить натяжение верхней  нитки

3. Усилить натяжение нижней нитки

4. Ослабить  натяжение нижней нитки

5. Что будет, если регулятор длины стежка поставить на нулевое деление? 

1. Поломка  иглы

2. Остановка  машины

3. Не будет  двигаться  ткань

6.  Регулировка натяжения нижней нити в швейной машине осуществляется:

1 регулятором натяжения нижней нити;

2  регулировочным винтом на шпульном колпачке;

3  регулятором прижима лапки;

4  подгибанием пластинчатой пружины на шпульном колпачке;

5  нитепритягивателем.

7. Если механизмы швейной машины не смазывать долгое время, это может  привести к:

1) пропуску стежков в строчке

2) тяжелому ходу машины

3) увеличению шума при шитье

4) загрязнению сшиваемой ткани

5) увеличению износа трущихся поверхностей деталей

8. Изменить силу натяжения нижней нитки  в швейной машине можно

1) подгибанием пластинчатой пружины на шпульном колпачке

2) регулятором натяжения нижней нитки

3) регулировочным винтом на шпульном колпачке

4) регулятором прижима лапки

5) нитепритягивателем 

9. Назовите регуляторы швейной машины   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Чем больше номер иглы, тем они

1. Толще

2.Тоньше 

Тесты по разделу «Машиноведение» 6 класс
Вариант №2 

1. Рассмотри устройство машинной иглы, проставляя номер каждой детали:
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1. острие
2. ушко

3. колба

4. длинный желобок

5. стержень

6. короткий желобок

7. лыска

2. Дополни предложение:

При ежедневной работе швейную машину рекомендуется смазывать _______ раз в неделю, а чистить  - по_________________  работы.

3. Номер иглы выбирают в соответствии:
1. с толщиной и плотностью ткани
2. с видом ткани

3. с моделью машины

4. Регулятор натяжения нижней нити находится:

1. на стойке рукава

2. на шпульном колпачке

3. на игольной пластинке

4. на фронтовой доске

5. Регулятор длины стежка необходим для:

1. для правильного натяжения верхней нити

2.  для установки длины стежка

3. для установки машины на холостой ход

