ТЕСТ

обслуживающий труд (8-9 класс)

Выберите единственно верный ответ в заданиях: 1,2,4,11,12,13,14,15
1. Для приготовления желе применяется желирующее вещество 

А. крахмал


Б. ваниль


В. агар-агар


Г. сахар

2. Перед замешиванием теста муку 
А. сушат

Б. просеивают

В. обжаривают

Г. держат на холоде

3. Установите последовательность разделки соленой рыбы

А. промойте рыбу под проточной водой

Б. отрежьте голову и хвост рыбы

В. отрежьте часть брюшка у рыбы

Г. надрежьте вдоль спинки кожу и снимите ее

Д. удалите внутренности и пленку

Е. произведите пластование рыбы, удалите кости
1.____     2.____     3.____    4.____    5.____    6.____
4. Волокно, покрытое чешуйками
А. хлопок

Б. шерсть
В. шелк

Г. асбест

5. Соотнесите условное обозначение мерки и ее наименованием 
	Условное   обозначение
	Наименование мерки

	1.Сш
	А. Полуобхват бедер

	2.Сг2
	Б. Полуобхват шеи

	3.Ст
	В. Полулбхват талии

	4.Сб
	Г. Ширина спины

	5.Шс
	Д. Полуобхват груди второй


1.____    2.____     3.____    4.____    5.____

6. Напишите названия линий передней и задней части юбки
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1-2 ______________________________________________________

2-3 ______________________________________________________

3-4 ______________________________________________________

4-1 ______________________________________________________

1'-2' _____________________________________________________

2'-3' _____________________________________________________

3'-4'_____________________________________________________

4'-1' _____________________________________________________

7. Соединение двух деталей, примерно равных по величине, сложенных лицевыми сторонами внутрь, стежками временного назначения, это термин ______________________________________________________

8. На рисунке изображен краевой шов _____________________________

_____________________________________________________________

[image: image2.jpg]Oxonuanue 2.2.4

Pucynok

pIX TIBOB

PucyHox

Ipodonxcenue 2.2.5

Isst

TexHHYECKUE YCIIOBHS
M 06N1aCTh PUMEHEHUS

Pucynok

Hcnonssyor nipu o6pa-
GoTKe KapMaHOB

1.3. B kanr

Jletanu cknansIBaior Jmie-
BLIMM CTOPOHAMH BHYTDb X
COCAMHAIOT MAlUMHHOM
CTPOYKO#; 1IOB BBITPABIIS-
10T U BHIMETHIBAIOT C KaH-
Tom (0,1 —0,3 cm); 3arem
3aKPEIUIIOT KaHT JeTany
BCIYIIHBAHHEM WIIH OT/e-
JIOYHO# CTPOYKOM.
Hcnonb3yior npu obpa-
60TKE BOPOTHHKOB, 60p-
TOB, KapMaHOB M T. I,

0,1—03

1.4. Bpackon

[llos obraunBanus JeTa-
JNie#t pacrnonaraioT TOYHO
no cepeauHe obTayuBae-
MBIX AeTaNeH, 3aKperis-
10T OTAENOYHOMN CTPOYKON
WIH BCIYUIHBIMHM CTEX-
Kam.

Hcnons3yior npu obpa-
Gotke Gopra U obTauHBIX
neraneit

Bes xanra

2. Booarn6xy
2.1. C OTKpBITHIM
cpe3oM

Cpe3asl MoAr#6aoT Ha u3-
HAHOYHYIO CTOPOHY M 32K~
PEIUISIOT CTPOYKOM.
Mcronsayior npu obpa-
BGoTKe HH3a M3IeNHs, Cpe-
30B O6Ta4eK JIETKOM OfIEX-~
MBI M T.TL

2.2. C 3aKpbITHIM
cpesom

Cpessi noarn6aior: nep
BHIif pa3 Ha 0,7 cM, BTO-
po#t — Ha BETMYMHY, Npe-
JYCMOTPEHHYIO MOJIENTBIO,
M 3aKpPeIUIAIOT CTPOYKON
Ha 0,1—0,2 cm or cruba.
HMcnonsayior npu obpa-
Gotke moaknanku 060K,
HH33 TUTaTHEB M T. 11

25




9. Установите соответствие между рисунком и видом карманов по конструкции
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          А                        Б                    В                          Г                     Д                  

1. накладной _______________________
2. прорезной в рамку ________________
3. фигурный карман_________________
4. прорезной с клапаном _____________
5. непрорезной в рельефах ___________

10.  На рисунке прижимная лапка указана цифрой ___________________
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11. Небольшую комнату  НЕ рекомендуется окрашивать в … цвет
А. интенсивно оранжевый

Б. светло – голубой

В. серо – голубой

Г. серо – зеленый

12. Вклад в банке это 

А. бартер

Б. дивиденд

В. кредит

Г. депозит

13. Измерение электрической энергии в квартире производится в 

А. ваттах

Б. вольтах

В. амперах

Г. нет верного ответа

14. Проект - это

А. макет вновь создаваемого изделия

Б. выполненный образец изделия

В. комплексная работа от идеи до реализации в продукции

Г. документация, сопровождающая новое изделие

15. Профессия, которая относится к системе «человек – человек»

А. экономист

Б. печатник

В. шофер

Г. хирург
 16. Для чего применяется в изделии ремонт и обновление одежды?


 1. для придания изделию первоначального вида

 2. для эстетичности

 3. для экономичности

4.  для применения различных видов отделки

17. По каким признакам определяют нить основы?


 1. по кромке

 2. по рисунку 

3.  по переплетению

18. В каком шве обрабатывают застёжку в двухшовной юбке:


1. в правом
2. в левом
3. в любом шве

19. Какими способами обрабатывают срез от осыпания?

 1.  на машине «зиг-загобразной» строчкой
 2. на машине «оверлок»
 3. стачным швом
20. Швейная машина плохо продвигает ткань, если

 1. сильно загрязнена зубчатая рейка
 2. слишком слабый прижим ткани
 3. слишком сильный прижим ткани
 4. регулятор длины  стежка установлен в нулевое положение
 5. отключен механизм двигателя ткани
	21. Определите по рисунку вид ручного шва ……………………………..
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22. Изображенное на рисунке изделие из китового уса или проволоки, надеваемое под юбку для увеличения ее объема, называется

	
 1. турнюр
 2. кринолин
 3. корсет
 4. панталоны
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23. Установите соответствие между рисунками фартуков и их выкройками
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Ответ: 1_____, 2_____, 3_____, 4_____, 5_____
24. Влажно-тепловая обработка конца вытачки называется
1.  разутюжить
 2. заутюжить
 3. сутюжить 
 4.  проутюжить
 5. приутюжить

25. Строчка петляет снизу, причина:

А - Недостаточное натяжение верхней нитки или излишнее натяжение нижней нитки

Б -  Излишнее натяжение обеих ниток

В - Недостаточное натяжение обеих ниток

26. Вам предстоит сшить юбку их х/б ткани, какой № иглы вы возьмете

А) №100      Б) №70       В) №90
27. Поломка иглы при пошиве изделия может быть :

А - игла тупая

Б - плоская сторона колбы обращена к работающему

С - игла установлена низко, т.е. не до упора
28. Для чего необходимо производить чистку и смазку швейной машины?
29. Что такое швейная фурнитура? Перечисли различные её виды:
30. Расшифруйте термин ВТО .

31. Когда и кем была изобретена иголка?

32.  Как элемент костюма появился довольно поздно. Ни у древних греков, ни у римлян его не было. В Европе во второй половине XVI в. этот элемент костюма стал важнейшим. Изобретение его приписывают некой знатной испанке, которая таким образом скрывала свой физический недостаток.

В Европе этот элемент нередко стоил дороже всего костюма. И в наше время он — объект моды. Отошло в прошлое его былое великолепие, но, став скромным элементом одежды, он по-прежнему определяет ее стиль. О чем идет речь?

33. Когда и что завез в Европу венецианский путешественник Марко Поло?
