Тесты по технологии 
(обслуживающий труд) 
7 класс
Кулинария
1. К столовым приборам относятся:
а)кружка;
б)нож;
в)молочник
г)вилка;
д)салатник
е)ложка
2. Распределите правильно последовательность первичной обработки овощей:
а)нарезка;
б)промывание;
в)очищение;
г)мытье;
д)сортировка
3. При первичной обработке макаронные изделия:
а)перебирают;
б)промывают;
в)замачивают;
г)удаляют примеси;
д)нарезают
4. Определить правильную последовательность первичной обработки мяса (говядина, свинина, баранина):
а)обмывают и обсушивают;
б)зачищают;
в)разделывают;
г)оттаивают;
д)готовят полуфабрикаты
5. По виду продукта бутерброды могут быть:
а)рыбные;
б)соленые;
в)мясные;
г)ажурные;
д)гастрономические;
е)горячие
Материаловедение
6.  К механическим свойствам ткани относятся:
а)прочность;
б)сминаемость;
в)пылеемкость;
г)осыпаемость;
д)осыпаемость;
е)драпируемость 
      7.   Печатание — это:
а)поглощение из растовра красящего вещества;
б)процесс нанесения цветного рисунка красителями;
в)создание на поверхности ткани ворса;
г)удаление с поверхности выступающих кончиков волокон
     8.   Натуральный шелк получают:
а)из отходов хлопчатника;
б)из кокона тутового шелкопряда;
в)из нефти;
г)из газа и угля
    9.  Технологические свойства ткани это:
а)гигроскопичность;
б)растяжение;
в)осыпаемость;
г)воздухопроницаемость;
д)усадка
Машиноведение
10. На платформе швейной машины находятся:
а)выдвижная пластина;
б)регулятор натяжения нижней нити;
в) рейка двигателя ткани;
г)фронтовая доска;
д) моталка
11. Челночное устройство находится:
а) на стойке рукава;
б)на платформе;
в)под платформой
12. К приводам швейных машин относится:
а)ручной;
б)комбинированный;
в)ножной;
г)универсальный;
д)электропривод
Проектирование и изготовление изделий из ткани
13. Какой размерный признак влияет на ширину фартука:
а)Сб;  б)Ди;    в)Дст;     г)Ст
14. Установить соответствие между условными обозначениями и названием размерных признаков:
а)полуобхват талии                         1)Шг
б)полуобхват бедер                         2)Ди
в)полуобхват груди                         3)Сг
г)ширина груди                                4)Ст
д)длина изделия                               5)Сб 
15. При изготовлении юбки применяются швы:
а)стачной;
б)обтачной;
в)вподгибку с закрытым срезом;
г)двойной;
д)накладной
16.На деталях юбки есть срез:
а)боковой;     б)верхний;          в)шаговый;
17.Швом вподгибку при обработке юбки обрабатывают срез:
а)верхний;          б)боковой;               в)нижний
18. Шов, которым соединяют две детали с изнанки:
а)обтачной;
б)накладной;
в)стачной;
г)вподгибку с закрытым срезом
19. Обработка нижнего среза изделия зависит от:
а)ширины ткани;
б)толщины ткани;
в)фасона модели;
г)от моды
20. Боковой шов юбки обрабатывают:
а)обтачным;     б)накладным;        в)стачным;

