Тесты по технологии 
(обслуживающий труд) 
11 класс
Кулинария
1. Методы определения качества продуктов:
а) органолептический;
б) исследовательский;
в) лабораторный;
г) проблемный;

2. К макроэлементам относятся:
а) йод;   б) фтор;    в) железо;     г) калий;       д) фосфор.

3. Молоко по способу хранения может быть:
а) свежее;
б) соленое;
в) пастеризованное;
г) вареное;
д) маринованное;
е) замороженное.

4. К микроэлементам относятся:
а) йод;    б) фтор;      в) вода;      г) железо;       д) фосфор.

5. По способу тепловой обработки рыбные блюда могут быть:
а) отварные;    б) замороженные;      в) припущенные;
г) вяленые;       д) жареные;              е) запеченные. 

6. Дополните определение:
Полноценное, разумное, правильное, регулярное питание — это

питание____________________________________________________
	
7. По способу приготовления тесто может быть:
а) дрожжевым;    б) скорым;            в) песочным;
г) суточным;       д) воздушным;       е) заварным. 

8. Подберите принципы рационального питания:
а) частый прием пищи;
б) правильный режим питания;
в) обильный прием пищи;
г) умеренность в употреблении пищи;
д) раздельное питание;
е) разнообразное питание. 

9. Определите сорт чая:
а) индийский;      б) арабский;      в) турецкий;       г) китайский;
д) японский;         е) цейлонский;          ж) армянский.

10. К посуде общего пользования относятся:
а) блюдца;     б) супница;       в) салатник;
г) розетки для варенья;           д) соусник;         е) салфетки.



Материаловедение
11. Волокна по происхождению делятся на:
а) синтетические                          б) натуральные
в) искусственные                         г) химические             д) природные 

12. К технологическим свойствам ткани относятся:
а) прочность
б) драпируемость
в) раздвижка нитей в швах
г) усадка
д) осыпаемость
е) гигроскопичность

13. Ситец вырабатывают из:
а) отходов шерсти
б) из хлопка
в) из угля, нефти, газа
г) из коконов тутового шелкопряда

Технология обработки ткани
14. Мерку Сб снимают для:
а) определения длины пояса
б) определения длины изделия
в) определения ширины изделия 
г) определения высоты сидения

15. К соединительным швам относятся:
а) стачной
б) застрочной
в) вподгибку с закрытым срезом
г) накладной

16.  Расставьте правильную последовательность технологических операций при раскладе выкройки на ткани:
а) разложить мелкие детали;
б) разложить крупные детали;
в) сколоть ткань булавками:
г) приколоть мелкие детали;
д) приколоть крупные детали;
е) определить лицевую сторону ткани;
ж) нанести контрольные линии и точки;
з) разместить припуски на обработку;
и) обвести детали по контуру.

17. Установите соответствие:
1. полу обхват талии ------------------        а) Шг
2. полу обхват бедер ------------------        б)  Ди
3. полу обхват груди ------------------        в) Ст
4. ширина груди-------------------------       г)Сб
5. длина изделия ------------------------       д)Сг

18. При изготовлении юбки применяются швы:
а) стачной;
б) обтачной;
в) вподгибку с закрытым срезом;
г) двойной;
д) накладной. 
19. Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи:
а) сметочных стежков;
б) резца;
в) копировальных стежков;
г) портновского мела;
д) косых стежков. 

20. При выкраивании подкройной обтачки долевую нить располагают:
а) вдоль обтачки;     б) поперек обтачки;        в) под утлом 45°;

21.Чертеж швейного изделия строят в масштабе:
а) 1:1;       6) 1:4;       в) 1:16;          г) 4:1.	

Машиноведение

22. Определить последовательность заправки нижней нити:
а) концы обеих ниток завести назад под лапку;
б) вставить шпульный колпачок в челночное устройство;
в) вывести нижнюю нитку через отверстие игольной пластины наверх;
г) вставить шпульку с намотанной ниткой в шпульный колпачок;
д) заправить нитку под пружину натяжения нижней нитки.

23. К приводам швейных машин относятся:
а) ручной;
б) комбинированный;
в) ножной;
г) универсальный;
д) электропривод.

24. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:
а) длины стежка;
б) ширины стежка;
в) ширины зигзага;
г) регулятор натяжения верхней нити.

25. При образовании слабой строчки причина:
а) излишнее натяжение обоих ниток;
б) недостаточное натяжение верхней нити;
в) недостаточное натяжение нижней нити;
г) недостаточное натяжение обоих ниток.
 











