Тесты по технологии 
(обслуживающий труд) 
9 класс
Технология обработки пищевых продуктов
1. Пищевая ценность продуктов и блюд измеряются в:
а) граммах;
б) килокалориях;
в) килограммах;
г) килоджоулях;
д) джоулях. 

2. Яйца «в мешочек» варятся:
а) 1 мин.;
б) 2 мин.;
в) 2,5 мин.;
г) 5 мин.;
д) 10 мин.;

3. Клетки живого организма строятся из:
а) аминокислот;
б) солей;
в)витаминов;
г)белков;
д) жиров.
	
4. По способу приготовления салаты могут быть:
а) овощные;
б) травные;
в) мясные;
г) цветочные;
д) рыбные;
е) диетические;
ж) ассорти. 

5. Какие органические вещества являются источниками энергии для организма человека:
а) углеводы; 
б) соли;
в) витамины;
г) белки;
д) жиры.

6. Способы нарезки овощей:
а) соломка;
б) спиральки;
в) шарики;
г) бруски;
д) кубики;
е) бочонки;

7. Определите правильную последовательность первичной обработки рыбы:
а) обмывают или обсушивают;
б) оттаивают;
в) потрошат;
г) очищают от чешуи;
д) разделывают.

8. По способу приготовления бутерброды могут быть:
а) простые;
б) сложные;
в) комбинированные;
г) слоистые;
д) одинарные;
е) закусочные;
ж) закрытые

9. При сервировке стола салфетки кладут:
а) в кольцо;
б) в стакан;
в) на закусочную тарелку;
г) слева от тарелки;
д) справа от тарелки.

Материаловедение
10. К механическим свойствам ткани относятся:
а) прочность
б) сминаемость
в) пылеемкость
г) осыпаемость
д) скольжение
е) драпируемость

11. Определите цель отделки ткани:
а) улучшение гигиенических свойств;
б) улучшение свойств ткани
в) увеличение объема ткани;
г) придание товарного вида
д) определение назначения ткани

12. Сырьем для синтетических волокон служат:
а) целлюлоза из древесины
б) отходы шерсти
в) уголь, нефть, газ
г) отходы угольного производства
 
Проектирование и изготовление изделий из ткани
13. Размерные признаки, ненужные для построения конструкций фартука:
а)Ст;   б) Сг;    в)Оп;     г)Сб. 
	
14. Какой размерный признак влияет на ширину юбки: 
а) Сб;   б) Ди;    в) Дтс;    г) Ст. 
	
15.  Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи:
а) сметочных стежков;
б) резца;
в) копировальных стежков;
г) портновского мела;
д) косых стежков. 

16. При выкраивании подкройной обтачки долевую нить располагают:
а) вдоль обтачки;      б) поперек обтачки;       в) под углом 45°;
17.Чертеж швейного изделия строят в масштабе:
а)  1:1;  6)  1:4;   в)  1:16;    г)   4:1.
	
18. При изготовлении юбки применяются швы:
а) стачной;
б) обтачной;
в) вподгибку с закрытым срезом;
г) двойной;
д) накладной. 
Машиноведение
19. Определить последовательность заправки верхней нити:
а) поднять иглу в верхнее положение;
б) пропустить нитку через прорезь нитепритягивателя;
в) завести нитку между шайбами регулятора натяжения верхней нити, затем в петлю пружины;
г) завести нитку за крючок нитепритягивателя на фронтовой доске;
д) вставить нитку в ушко иглы со стороны нитепритягивателя;
е) нитепритягиватель поставить в верхнее положение;
ж) завести нитку за крючок нитепритягивателя на иглодержателе;
з) поставить катушку на верхний катушечный стержень;
и) вдеть нитку в ушко нитепритягивателя.

20. На платформе швейной машины находится:
а) выдвижная пластина;
б) регулятор натяжения нижней нити;
в) рейка двигателя ткани;
г) фронтовая доска;
д) моталка

21. Челночное устройство находится:
а) на стойке рукава;    б) на платформе;     в) под платформой.

22. На швейной машине с ручным приводом лишнее:
а) педаль;     б) маховое колесо;     в) ручка.

23. При образовании слабой строчки причина:
а) излишнее натяжение обеих ниток;
б) недостаточное натяжение верхней нити;
в) недостаточное натяжение нижней нити;
г) недостаточное натяжение обеих ниток.

24. В ножном приводе нет:
а) педали;      б) приводного ремня;      в) рукоятки;      г) махового колеса.

 25. Длинный желобок машинной иглы служит:
а) для заправки верхней нити
б) для предохранения верхней нити от перетирания
в) для образования петли
г) защитой для нити от загрязнения


