Тема:  Логические основы ЭВМ

· Логическим элементом называется преобразователь, который, получая сигналы об истинности отдельных высказываний, обрабатывает их и в результате выдает значение логического отрицания, логической суммы или логического произведения этих высказываний.

· Цифровой сигнал – это сигнал, который может принимать только одно из двух установленных  значений.

· Физическая природа сигнала может быть различной. При этом обязательно надо, чтобы имелось два существенно различных состояния некоторой физической величины, моделирующие истинность и ложность логических высказываний.

Примеры таких состояний:

1. напряжение +5В и +0,4 В;

2. сила тока 20мА и 1 мА;

3. лампа горит и не горит;

4. кнопка нажата или не нажата и т.д.

· Логический элемент «Не»  (инвертор) выдает на выходе сигнал, противоположный сигналу на входе, т.е. на его выходе будет 1, если на вход поступит 0 и наоборот.

· Логический элемент «И» (конъюнктор) выдает на выходе значение логического произведения входных сигналов (На входе может быть много  входных сигналов – на выходе –1 сигнал).

· Логический элемент «ИЛИ» (дизъюнктор) выдает на выходе значение логической суммы входных сигналов. (На входе может быть много  входных сигналов – на выходе –1 сигнал).

· Логическим устройством назовем цепочку из логических элементов, в которой выходы одних элементов являются входами других.

· Функциональной схемой логического устройства называется схема соединений логических элементов, реализующая логическую функцию.

· Структурная формула логического устройства – это форма описание функции, реализуемой логическим устройством.
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Последовательное соединение проводников. Пример: елочная гирлянда: она горит, если все лампочки исправны 
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Параллельное соединение проводников.

Пример: многорожковая люстра: она не работает только в том случае, если перегорели все лампочки сразу .
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Комбинированные логические  элементы

                «И-НЕ»    (отрицание конъюнкции)             «Или- Не» (отрицание дизъюнкции)         
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ЗАДАНИЕ 
1. Дана структурная формула. Постройте соответствующую ей функциональную схему.
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 ,определить будет ли сигнал на выходе, если на входе x=1,y=0,z=0.
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 , определить будет ли сигнал на выходе, если на входе a=1,b=1,c=1.
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, определить будет ли сигнал на выходе, если на входе x=0,y=1,z=1.
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, определить будет ли сигнал на выходе, если на входе a=0,b=0,c=0.

2. Определите структурную формулу по заданной функциональной схеме.
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Домашнее задание
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 , определить будет ли сигнал на выходе, если на входе a=1,b=1,c=1.
2) Определите структурную формулу 
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