1. Как изменится сила Ампера, действующая на прямолинейный проводник с током в однородном магнитном поле при увеличении индукции в 3 раза? Проводник расположен перпендикулярно вектору индукции.

а) уменьшится в 9 раз; б) уменьшится  в 3 раза; в) увеличится в 3 раза; г) увеличится в 9 раз

2. Как изменится сила Ампера, действующая на прямолинейный проводник с током в однородном магнитном поле, при увеличении силы тока в проводнике в 2 раза? Проводник расположен перпендикулярно вектору индукции.

а) уменьшится в 2 раза; б) уменьшится  в 4 раза;

в) увеличится в 2 раза; г) увеличится в 4 раза

3. Проводник с током помещен в магнитное поле с индукцией В. По проводнику течет ток I. Как изменится модуль силы Ампера, если положение проводника относительно магнитных линий изменяется – сначала проводник был расположен параллельно линиям индукции, потом его расположили под углом 300 к линиям индукции, а потом его расположили перпендикулярно линиям индукции. 

а)модуль силы Ампера возрастал,  

б) модуль силы Ампера убывал,  

в) модуль силы Ампера оставался 

неизменным в течение всего процесса. 

3. Как изменится сила Ампера, действующая на прямолинейный    проводник с током в однородном магнитном поле, при увеличении индукции магнитного поля в 3 раза и увеличении силы тока в 3 раза? Проводник расположен перпендикулярно вектору индукции.

а) уменьшится в 9 раз; 

б) уменьшится  в 3 раза;

в) увеличится в 3 раза; 

г) увеличится в 9 раз.

4. Применяя правило левой руки, определи направление силы, с которой магнитное поле будет действовать на проводник с током. Предполагаемые направления силы Ампера указаны стрелочками. 
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а) 1,          б)2,             в)3,            г)4
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5. Применяя правило левой руки, определи направление силы, с которой магнитное поле будет действовать на проводник с током. Предполагаемые направления силы Ампера указаны 
стрелочками. 
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