Инструкция   по охране труда №33
На уроках технологии при работе на швейной машине, краеобметочной промышленной (оверлок)
( Данная инструкция предназначена для проведения первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, с учащимися,  допущенных к выполнению работ на  швейной  машине, краеобметочной, промышленной (оверлоке).

Симферополь
 2015

1. Общие требования безопасности

1.1. Данная инструкция разработана в соответствии с требованиями   статей 22, 212,213,214, 219, 220,221,225 Трудового кодекса РФ в редакции Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ. Постановления Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».  Ст. 28, 41, 48   Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».  Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.02 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда». Инструкция   разработана в соответствии с Типовой инструкцией по охране труда    при производстве   кройки и шитья ТИ  РО - 029 – 2002г.  Типовая инструкция  введена в действие 01.01.2003 года.
1.2. К выполнению практических работ на  швейной машине краеобметочной промышленной (оверлок)  допускаются учащиеся, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Перед допуском к самостоятельным работам с учащимися учитель проводит первичный инструктаж в соответствии с настоящей инструкцией с последующим опросом и регистрацией в специальном журнале.
2.  Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку или закрепить заколками.

2.2. Стул установить против игловодителя машины.

2.3. Проверить наличие диэлектрического коврика под педалью машины.

2.4. Перед включением убедитесь в отсутствии нарушения изоляции в    присоединительных проводах и в исправности электроаппаратуры.

2.5. Убрать со стола предметы, не требующиеся при выполнении задания.

2.6. Удалить булавки из изделия.

2.7. Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина прямая.

3.требования безопасности во время работы

3.1. Включить машину с помощью кнопки "пуск".

3.2. Запрещается пускать машину с поднятой лапкой.

3.3. Маховое колесо вращать только по часовой стрелке от себя.
3.4. Работать обеими руками. Направлять детали изделия, придерживая руками.

3.5. Соблюдать осторожность при перемещении иглы и ножей вверх и вниз и постоянно следить за положением ткани и рук при шитье.

3.6. Нельзя тянуть и подталкивать ткань во время работы на машине, чтобы не поломать иглу.

3.7. На переходных швах скорость обработки должны быть снижена.

3.8. Во избежание перегрева электропривода необходимо через 30 минут работы делать перерыв не менее 10 минут.

3.9. Следить за рабочей позой и положением рук:  не наклоняться к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руки к игле и ножам.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. В случае неисправности кнопки "пуск", поломки иглы, искрении, ощущении покалывания при касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня, сильном нагреве педали  – прекратить работу и  сообщить учителю.

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить  швейную машину от электросети и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения;
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать "скорую помощь", исходя из ситуации.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1.Выключить машину с помощью кнопки "стоп".

5.2. Следует отсоединить машину от сети  после  окончания работы,  при проведении профилактики машины, при замене механических деталей или принадлежностей.
5.3.Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места.

5.4. После окончания работы удалить очёсы и другие загрязнения из зоны иглы, двигателя ткани и петлителей.

5.5.Частота смазки зависит от степени использования машины.
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