Проверочная работа по предмету «Тракторы».
Тема: классификация двигателей. Параметры рабочего цикла двигателя
Вариант 1
1. У какого двигателя внешнее смесеобразование?
1) у дизельного;
2) у карбюраторного.
2. Что называют верхней мертвой точкой?
1) положение поршня, наименее удаленное от оси коленчатого вала;
2) положение поршня, наиболее удаленное от оси коленчатого вала;
3) объем над поршнем, находящимся в крайнем верхнем положении;
4) объем над поршнем, находящимся в крайнем нижнем положении.
3. Как называется расстояние между верхней мертвой точкой и нижней?
1) объем камеры сгорания;
2) рабочий объем цилиндра;
3) ход поршня;
4) такт.
4. Как называется полость над поршнем, находящимся в ВМТ?
1) полный объем цилиндра;
2) рабочий объем цилиндра;
3) объем камеры сгорания;
4) литраж.
5. Рабочий объем цилиндра это…
1) полость над поршнем, находящимся в ВМТ;
2) полость над поршнем, находящимся в ВМТ;
3) полость, освобождаемая поршнем при движении от ВМТ к НМТ.
6. Определить степень сжатия можно, если разделить…
1) полный объем цилиндра на рабочий объем;
2) рабочий объем цилиндра на полный объем;
3) полный объем на объем камеры сгорания.
7. Какова степень сжатия у дизельных двигателей?
1) 5…6;
2) 8…12;
3) 15…17;
4) 25…30.
8. Что называют рабочим циклом двигателя?
1) чередование тактов «рабочий ход» в разных цилиндрах многоцилиндрового двигателя;
2) чередование всех тактов;
3) чередование открытия впускного и выпускного клапанов.
9. В каком варианте указано правильное чередование тактов в цилиндре?
1) рабочий ход, выпуск, впуск, сжатие;
2) выпуск, рабочий ход, впуск, сжатие;
3) впуск, рабочий ход, выпуск, сжатие;
4) впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.
10.  Что поступает в цилиндр через впускной клапан при такте впуск у дизельного двигателя?
1) бензин;
2) дизельное топливо;
3) смесь воздуха с дизельным топливом;
4) смесь воздуха с бензином;
5) воздух.
11.  За счет чего воспламеняется топливовоздушная смесь карбюраторного двигателя?
1) самовоспламеняется;
2) за счет искры.
12.  Какова примерная температура в цилиндре в начале такта «рабочий ход» у карбюраторного двигателя?
1) 550…6000С;
2) 1000…20000С;
3) 2000…25000С.
13.  Каков порядок работы 4-цилиндрового двигателя?
1) 1-2-3-4;
2) 1-3-4-2;
3) 1-4-3-2.
14.  В шестом цилиндре 6-цилиндрового двигателя завершился такт «рабочий ход», в каком цилиндре «рабочий ход» будет совершен далее?
1) в 1;
2) в 2;
3) в 3;
4) в 4;
5) в 5.
15.  Что называют индикаторной мощностью?
1) мощность, развиваемая газами в цилиндре;
2) мощность, передаваемая коленчатым валом на привод ведущих колес и рабочего оборудования.
16.  Каков удельный расход топлива у карбюраторного двигателя?
1) 260 г/КВт*ч;
2) 320 г/КВт*ч.
3) 430 г/КВт*ч
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