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[bookmark: i33105][bookmark: i43447]1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на инициирующие взрывчатые вещества – (ИВВ) и составы на их основе и устанавливает метод определения температуры вспышки.
Сущность метода заключается в нагревании навески ИВВ до определенной постоянной температуры и фиксации времени, через которое происходит вспышка ИВВ.
[bookmark: i55993][bookmark: i63510]2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 6254-85 Капсюли-детонаторы для взрывных работ. Технические условия
ГОСТ 7328-82 Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия
ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 50431-92 Преобразователи термоэлектрические. Номинальные статистические характеристики преобразования
[bookmark: i77882][bookmark: i82841]3. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Прибор нагревательный схема, которого приведена на рисунке А.1, с диапазоном температур от 373 К (100°С) с погрешностью регулирования температуры не более ±5°С, изготовленный по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Гильзы медные или алюминиевые, по размерам соответствующие капсюлю-детонатору № 8 ГОСТ 6254.
Штатив деревянный для пробирок.
Муфты для гильз, регулирующие погружение гильзы в сплав, изготовленные по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Преобразователь термоэлектрический (термопара) ТХА или ТХК, градуированный по ГОСТ Р 50431 с пределом допускаемого отклонения в температурном эквиваленте не более 2,5°С.
Термометры по ГОСТ 28498, обеспечивающие измерение температур от 0 до 300°С с пределом допускаемой погрешности не более ±2°С и от 300 до 500°С с пределом допускаемой погрешности не более ±5°С.
Тигельные щипцы.
Секундомеры механические с ценой деления 0,2 с 2-го класса точности.
Весы лабораторные общего назначения с пределом взвешивания 200 г, 2-го класса точности, с погрешностью взвешивания не более 0,0005 г по ГОСТ 24104 с набором гирь Г-2-2-10 по ГОСТ 7328.
Сплав Вуда по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.
[bookmark: i91216][bookmark: i105898]4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
4.1. Отбор проб
4.1.1. От партии ИВВ отбирают среднюю пробу массой 4,5-5,0 г, составленную из частных проб, отобранных равными долями от каждого осаждения или мешка.
Среднюю пробу отбирают в коробку из электропроводящей композиции полиэтилена с удельным объемным электрическим сопротивлением ом×см не более 1×107 со свободно надевающейся крышкой.
4.1.2. Отобранную среднюю пробу перемешивают, пересыпая ее в другую такую же коробку, которая должна сопровождаться этикеткой следующего содержания: наименование или условное обозначение ИВВ, номер партии, масса, дата изготовления и отбора средней пробы, фамилия отборщика пробы.
4.1.3. Средняя проба должна храниться при температуре от 16 до 30°С и относительной влажности воздуха 50-70 %.
4.2. Подготовка прибора и навесок
[bookmark: i113753]4.2.1. Баню прибора заполняют сплавом Вуда и расплавляют его (точка плавления сплава Вуда 60,5°С).
Уровень расплавленного сплава не должен доходить до верхнего края бани не более чем на 15 мм.
Через одно из отверстий крышки в сплав погружают термопару (термометр), помещенную в гильзу с муфтой, на глубину не менее 20 мм.
4.2.2. При испытаниях периодически очищают поверхность сплава Вуда от продуктов окисления в виде твердых образований (окалины), добавляют в баню дополнительную порцию сплава или расплавляют сплав и полностью заменяют его новым.
4.2.3. Закрепляют гильзы в муфтах. Высота установки муфты на гильзе должна соответствовать аналогичной высоте на гильзе с термопарой (термометром).
Гильзы с муфтами устанавливают в штатив для пробирок.
4.2.4. Взвешивают навески массой от 0,01 до 0,02 г и помещают их в гильзы.
Допускается отмеривать навеску объемным методом с помощью индивидуальной для каждого ИВВ мерки.
Мерка по объему должна соответствовать указанной навеске.
4.2.5. При необходимости температура вспышки может быть определена для ИВВ, запрессованного в таблетки под давлением от 50 до 100 МПа (от 500 до 1000 кгс/см2).
Размеры таблетки должны обеспечивать ее свободное помещение в гильзу.
[bookmark: i128511][bookmark: i135189]5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
[bookmark: i148547]5.1. При достижении в нагревательном приборе температуры 100°С в другое отверстие крышки осторожно с помощью тигельных щипцов вставляют одну из гильз с навеской.
Навеска и измерительный конец термопары (термометра) в гильзе по 4.2.1 должны находиться на одном уровне.
Нагревание продолжают до воспламенения навески и в момент воспламенения фиксируют температуру прибора.
[bookmark: i157557]5.2. Продолжают нагревать сплав до температуры на 30-40°С выше наблюдаемой по 5.1 для каждого ИВВ температуры.
Примечание – Определение по 5.1 и 5.2 проводят для ИВВ с неизвестной температурой вспышки.
5.3. В нагретый до выбранной постоянной температуры прибор вводят очередную гильзу с навеской, одновременно включают секундомер.
В момент воспламенения ИВВ секундомер выключают.
В журнал записей заносят температуру прибора и время задержки воспламенения.
Температуру прибора подбирают так, чтобы время задержки воспламенения ИВВ составляло от 1-2 до 10 с.
При каждой температуре испытывают от трех до пяти гильз.
Расхождения между параллельными определениями не должны превышать 1 с.
[bookmark: i163488][bookmark: i174166]6. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
6.1. По результатам испытаний при каждой постоянной температуре вычисляют среднее время задержки и строят кривую зависимости в координатах: температура воспламенения – время задержки в соответствии с рисунком Б.1.
Построение кривой необходимо производить не менее чем по пяти точкам.
6.2. За температуру вспышки принимают температуру, при которой воспламенение ИВВ происходит при 5-секундной задержке.
[bookmark: i182652][bookmark: i197836]7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. Операция по определению температуры вспышки является пожаро - и взрывоопасной.
7.2. Работу необходимо проводить в вытяжном шкафу за нагрудным щитком.
Масса вещества на рабочем месте не должна превышать 5 г.
7.3. Все работы, связанные с определением температуры вспышки, должны проводиться в соответствии с требованиями действующих правил устройства предприятия, правил эксплуатации производств, правил защиты от статического электричества в производствах отрасли, утвержденных в установленном порядке, а также инструкций по охране труда для профессий рабочих, занятых в производстве ИВВ.
[bookmark: i203760][bookmark: i211346]ПРИЛОЖЕНИЕ А
[bookmark: i225135][bookmark: i236262](СПРАВОЧНОЕ)
Нагревательный прибор
[image: http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5013/x002.gif]
[bookmark: i242990]Рисунок А.1
1 – стальная баня с электрообогревом; 2 – стальная крышка; 3 – гильза; 4 – навеска ИВВ; 5 – муфта; 6 – сплав Вуда
[bookmark: i257714][bookmark: i263128]ПРИЛОЖЕНИЕ Б
[bookmark: i271202][bookmark: i282813](ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
Кривая зависимости температуры воспламенения (Т) от времени задержки (t) для определения температуры вспышки (Твсп)
[image: http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5013/x004.gif]
[bookmark: i298146]Рисунок Б.1
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