Вариант № 2
Внимательно читайте задание. Время выполнения 15 мин.Удачи.
	Вопрос 
	Ответ

	1 На схеме замера сопротивления фаза-нуль подпишите обозначения
1. Рубильник
2. Точка искусственного заземлений
3. Электродвигатель
4. Трансформатор.
[image:  Схема замера сопротивления фаза-нуль ]
	

	2 Выберите  несколько правильных ответов:
Какие  способы прозвонки  удобны в том случае, если оба конца кабеля расположены недалеко друг от друга и ее может выполнить один человек?
1. с помощью лампы
2. с помощью телефонных трубок, 
3. с использованием специального трансформатора
4. С помощью токоизмерительных клещей

	

	3  Разрушения близлежащих поверхностей, изготовленных из материалов, не устойчивых к воздействию высоких температур, а также разрушение лакокрасочного покрытия, являются признаками:
1. Нарушения контактных соединений
2. Перегрева контактных соединений
3. Явления коронации

	

	4 Как  классифицируются кабели по назначению?

	

	5 После окончания ремонта разъединителей, отделителей, короткозамыкателей их проверяют на одновременность включения ножей. Разновременность не должна превышать:
1. 5 мм
2. 3 мм
3. 2мм
4. 1мм

	

	6 При регулировании контактной системы добиваются одновременности касания главных, затем предварительных и разрывных контактов. Эта регулировка достигается с помощью затяжки держателей на главном валу автомата. При заедании вала выполняют следующее:
1. Меняют подшипник
2. Меняют вал
3. В подшипник вливают 3 — 4 капли масла через специальное отверстие
4. Смазывают вал солидолом

	

	7 Изоляция силового трансформатора считается влажной при коэффициенте абсорбции:
1) К абс < 1,15
2) К абс выше 1,15
3) К абс = 1,3
4) К абс выше 2

	

	8 Число витков первичной обмотки трансформатора равно 100, вторичной 500. Найти ток вторичной обмотки трансформатора, если ток первичной обмотки равен 10А.

	

	9 В каком случае трансформатор будет понижающим?
1. К трансф ≥ 1
2. Ктранс  ≤ 1
3. К транс = 0

	

	10 Как называется неподвижная часть двигателя?
1. Ротор
2. Статор
3. Вал
4. Генератор

	

	11 Оценку вращения ротора в статоре проводят при отключенном приводе и анализируют качество работы подшипников.  Что может затруднять движение?
1. Износ контактных площадок скольжения;
2. Отсутствие смазки в подшипниках или ее неправильное применение. 
3. Попадание грязи или посторонних предметов между подвижной и стационарной частью.
4. Всё вышеперечисленное

	

	12 Нарисуйте схему подключения 3 – х фазного счётчика.
	

	13 Решите задачу: 
 Показания вольтметра с диапазоном измерений от 0 В до 150 В равны 51,5 В. Показания образцового вольтметра, включенного параллельнос первым – 50,0 В. Определить относительную и приведенную погрешности рабочего вольтметра и к.т прибора.

	

	14  Выберите правильный ответ:
Как называется наука об измерениях,  методах   и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности?
1. Электротехника
2. Стандартизация 
3. Метрология
4. Физика
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