Вариант № 3
Внимательно читайте задание. Время выполнения 15 мин.Удачи.
	Вопросы 
	Ответ

	1 Выберите несколько правильных ответов:
Какой  способ прозвонки  удобен в том случае, если оба конца кабеля расположены далеко друг от друга или в разных помещениях и  ее не может выполнить один человек?
1. с помощью лампы
2. с помощью телефонных трубок, 
3. с использованием специального трансформатора
4. С помощью токоизмерительны клещей

	

	2 Выберите  один правильный ответ:
 В каких случаях должна производиться проверка целостности и фазировка токоведущих жил?
1. При вводе электроустановок в эксплуатацию,
2. После капитальных и восстановительных ремонтных работ 
3. При возникновении необходимости параллельной или взаиморезервируемой работы различных питающих пунктов.
4. Во всех вышеперечисленных случаях.
5. Ни в одном из перечисленных случаев

	

	3 Выберите  один правильный ответ:
 Измерение сопротивления изоляции, как для высоковольтных кабелей, так и для низковольтных силовых кабелей производится:
1. мегаомметром на напряжение 2500В
2. мегаомметром на напряжение  500 – 2500В
3. Вольтметром
4. Ватметром

	

	4 Выберите  один правильный ответ:
  Периодичность замеров сопротивления изоляции:
1. 1раз в3 года
2. 1 раз в 2 года
3. 1 раз в год
4. Периодичность не установлена

	

	5 Выберите  один правильный ответ:
  Что является признаками перегрева контактных соединений 
1. Наличие признаков разрушения близлежащих поверхностей, изготовленных из материалов, не устойчивых к воздействию высоких температур
2. Назрушение лакокрасочного покрытия
3. Всё вышеперечисленное

	

	6 Определите правильную последовательность выполнения измерения сопротивления изоляции:
1. Показания, полученные во время измерения сопротивления изоляции низковольтного кабеля записываем в блокнот.
2. Проверяем отсутствие напряжения на кабеле с помощью средств защит, предназначенных для работ в электроустановках.
3. С другой стороны кабеля, жилы оставляем свободными и разводим их на достаточное расстояние друг от друга.
4. Измерение сопротивления изоляции низковольтного силового кабеля проводим мегаомметром на 2500 (В) в течение 1 минуты:
· между фазными жилами (А-В, В-С, А-С)
· между фазными жилами и нулем (А-N, В-N, С-N)
· между фазными жилами и землей (А-РЕ, В-РЕ, С-РЕ), если кабель пятижильный
· между нулем и землей (N-PE), предварительно отключив ноль от нулевой шинки
5 Вывешиваем запрещающие и предупреждающие плакаты. Рекомендую с другой стороны оставить человека, который будет наблюдать, чтобы во время измерения сопротивления изоляции мегаомметром никто на попал под испытательное напряжение
	

	


7  Выберите  один правильный ответ:
  Назначение трансформатора тока:
1) преобразование силовой нагрузки
2) подключение токовых цепей КИП, РЗ и А
3) подключение цепей напряжения измерительных приборов
4) изменение точности измерения

	

	8 Решите задачу:
Трансформатор повышает напряжение с 220В до 660В. Определите коэффициент трансформации.
	

	9 Выберите один  правильный ответ:
 Напряжение основной вторичной обмотки, для однофазных ТН равно
1) 100 В
2) 380 В
3) 220 В
4) 660 В

	

	10 Выберите один  правильный ответ:
Что может стать  причиной шума во время работы двигателя?
1. попадание грязи или посторонних предметов между подвижной и стационарной частью
2. неисправные, разбитые подшипники с повышенным люфтом
3. неправильное соединение концов обмоток


	

	11 Выберите один  правильный ответ: Как подключается мегаомметр для  проверки состояния изоляции обмоток относительно корпуса?
1. Первоначально измерительные концы подключаются на общую клемму выводов обмоток и болт заземления корпуса.
2. Все обмотки рассоединяются и осуществляется поиск нарушения изоляции методом измерения и осмотра отдельных цепей.
3. Ко второму способу прибегают, если первоначальные  измерения показали  нарушения изоляции

	

	12 Нарисуйте схему подключения прибора М 416
	

	13Найденное значение тока 26 А, а его действительное 25А. Определить абсолютную и относительную погрешность.
	

	14 Правильно подпишите рисунок: 
[image: Похожее изображение]
1. Класс точности прибора
2. Прибор предназначен для измерения постоянного тока
3. Магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой
4. Рабочее положение  шкалы прибора вертикальное
5. Между корпусом и магнитоэлектрической  системой прибора напряжение не должно превышать 2 КВ
6. Рабочее положение  шкалы прибора горизонтальное
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