Вариант № 4
Внимательно читайте задание. Время выполнения 15 мин.Удачи.
	Вопросы 
	Ответ

	1 Под какой буквой на схеме показан способ прозвонки кабеля при помощи специального трансформатора?
[image: Схемы прозвонки кабелей]

	

	2  Какое показание вольтметра свидетельствует о том, что жила кабеля и шина имеют одинаковый потенциал и, следовательно, принадлежат к одной и той же фазе, а поэтому их соединение возможно?
1. Если вольтметр показывает линейное напряжение
2. Нулевое показание вольтметра
3. Оба ответа не верны
[image: Схема фазирования кабелей]

	

	3Каким прибором производят  контрольные замеры освещенности ?
1. Амперметром
2. Омметром
3. Люксметром
4. Фазометром

	

	4 Минимально допустимое значение сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В:
1. 0.2 Мом
2. 0.5Мом
3. 10Мом
4. 1Мом

	

	5 Вставьте пропущенные слова: 
Осмотр оборудования на предмет коронации осуществляется, как правило, в …….  время суток, предпочтительно в …….. погоду.

	

	6   Нормы сопротивления заземления подстанции 6-10/0.4 кВ
1) меньше или равно 4 Ома
2) меньше или равно 10 Ом
3) больше или равно 4 Ом
4) меньше или равно 30 Ом

	

	7 Режим работы трансформатора тока:
1) холостого тока
2) короткого замыкания
3) повторно-кратковременный
4) перегрузки

	

	8 Решите задачу:
Трансформатор повышает напряжение с 220В до 660В. Определите число витков во вторичной обмотке, если число витков первичной 850.
	

	9 Как необходимо соединять  концы  обмоток в данном двигатели?
[image: asinxronnyj_dvigatel_асинхронный_двигатель]
	

	10 Скорость вращения двигателя при полной нагрузке ниже номинальной может быть из-за:
1. пониженного напряжения сети
2. плохих контактов в обмотке ротора 
3. большого сопротивления в цепи ротора у двигателя с фазным ротором.
4. Причиной может быть всё  вышеперечисленное

	

	11 Какой способ соединения обмоток показан на рисунке?
[image: soedinenie_zvezdoj_соединение_звездой]

	

	12 Прочитайте маркировку:
[image: Картинки по запросу условные обозначения на электроизмерительных приборах]
	

	13 Перед началом работы с мегомметром важно убедиться в его исправности. Для этого подключают к его выводам измерительные провода и закорачивают их выходные концы между собой. Затем подают напряжение от генератора и контролируют показание.Исправный прибор должен измерить закороченную цепь и показать результат:
1. 0
2. 0.5
3. 1.5
4. 10

	

	14 Какие приборы  используют для измерения:
1. для измерения напряжения  
2. для измерения тока 
3. для измерения мощности 
4. для измерения энергии 
5. для измерения угла сдвига фаз 
6. для измерения частоты тока 
7. для измерения сопротивлений 
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