Входной контроль по технологии для 
6 класса

1. Что не применяется для закрепления заготовок на верстаке?
а)	боковой зажим;
б)	клин;
в)	лоток;
г)	поворотные пальцы.
2. Какой из видов пиломатериалов называется брус?
а)	пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины;
б)	пиломатериал толщиной и шириной более 100 мм;
в)	боковые части бревна, оставшиеся после его распиловки
3.  Что такое шпон?
а)	прессованные листы из пропаренной и измельченной до мельчайших волокон древесины;
б)	листы, полученные путем прессования опилок, стружки и древесной пыли;
в)	тонкий слой древесины, полученный путем строгания или лущения
4.Определите размеры обозначенные буквами А,В,С
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5. Что означают тонкие волнистые линии на чертеже?
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а) место разрыва одной детали большой длины 
(упрощенное изображение)
б) форму разреза детали
в) деталь состоит из двух частей
6.   Какая кромка называется базовой?
а)	имеющая самую большую ширину;
б)	служащая основой для дальнейшей разметки;
в)	на которой установлена заготовка.






7. Чем отличаются ножовки для продольного и поперечного пиления?
а)	числом зубьев;
б)	длиной полотна;
в)	формой зубьев;
г)	толщиной полотна.
8.  Что такое стусло?
а)	приспособления для проведения линий разметки под углом 45° и 90°;
б)	приспособление для пиления заготовок под углом 45 и 90°;
в)	приспособление для крепления заготовки на верстаке,
9.Что такое строгание?
а)	столярная операция срезания с поверхности заготовки тонких слоев древесины;
б)	выравнивание поверхности заготовки;
в)	разделение заготовки на части с образование стружки.
10.Какое отверстие называется глухим?
а)	проходящее через всю деталь насквозь;
б)	выполненное на определенную глубину;
в)	имеющее овальное сечение.
11.Какое приспособление применяется при выпиливании лобзиком?
а)	стусло;
б)	выпиловочный столик;
в)	рейсмус;
г)	эксцентриковый зажим.
12.Какой механизм применяется в зажиме столярного верстака?
а)	фиксирующий;
б)	крепежный;
в)	винтовой;
г)	эксцентриковый.
13.Чем выполняются разъемные соединения?
а)	винтами, болтами, шпильками, шпонками, штифтами;
б)	винтами, болтами, шпильками, шпонками, заклепками;
в)	винтами, сваркой, шпильками, шпонками, штифтами.
14.Какой инструмент используется для зачистки деталей из древесины?
а)	рашпиль;
б)	струбцина;
в)	шерхебель.
15.Более гладкой поверхность получается при зачистке
а)	поперек волокон;
б)	круговыми движениями;
в)	вдоль волокон.



Входной контроль по технологии для 
6 класса

1. Для каких целей служит передний и задний зажим?
а)	для закрепления заготовок;
б)	для удобной фиксации чертежей и эскизов;
в)	для закрепления инструмента.	
2.   Что такое торец?
а)	широкая плоскость материала;
б)	поперечная плоскость пиломатериала;
в)	линия, образованная пересечением плоскостей.
3.   Что такое фанера?
а)	пиломатериал толщиной менее 100 мм и шириной менее двойной длины;
б)	пиломатериал, состоящий из трех и более слоев лущенного шпона;
в)	пиломатериал, полученный при продольном распиливании бревна пополам.
4.  Определите габаритные размеры детали.
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а ) 20x10x2
б ) 30x20x2
в ) 20x20x2
5. Штрихпунктирная линия на чертеже означает:
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а) место сгиба детали
б) место резания детали
в) середину детали
6.   Что называется разметкой?
а)	нанесение на заготовку линий и точек, указывающих места обработки;
б)	нанесение дополнительных, вспомогательных линий при изготовлении изделия;
в)	нанесение на заготовку точек для проведения линий




7. Как называется приспособление для пиления под углом 45 и 90°?
а) рейсмус;
б)	упор;
в)	стусло;
г)	ерунок.
8.. В какую сторону имеют наклон зубья у ножовки для продольного пиления?
а)	к ручке;
б)	не имеют наклона;
в)	от ручки.
9.Как называется рубанок для чернового строгания древесины?
а)	зензубель;
б)	шерхебель;
в)	рашпиль;
г)	фуганок.
10.Какое отверстие называется сквозным? 
а) проходящее через всю деталь насквозь;
б)	выполненное на определенную глубину;
в)	имеющее овальное сечение.
11.Как наклонены зубья пилки лобзика?
а)	от ручки;
б)	не имеют наклона;
в)	к ручке.
12.Как называется устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов или информации?
а)	механизм;
б)	машина;
в)	деталь;
г)	орудие труда.
13.Как называется соединение, в котором детали могут перемещаться относительно друг друга?
а)	неподвижное;
б)	подвижное;
в)	разборное.
14.Какой инструмент используется для зачистки деталей древесины?
а)	рейсмус;
б)	наждачная бумага;
в)	шерхебель. 
15.Древесина лучше срезается при зачистке:
а)	поперек волокон;
б)	круговыми движениями;
в)	вдоль волокон.
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