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1.Организационный этап.

В современном мире декоративный кирпич - это самый востребованный материал  для внутренних работ. Кирпичная кладка придает интерьеру неповторимый шарм, в котором чувствуется уют. Кроме его привлекательного вида, он имеет много преимуществ. Чаще всего его комбинируют или с деревом, или с камнем. Такой стиль называется ЛОФТ.           

Стиль ЛОФТ используется не только в гостином интерьере. 

Конечно, не секрет, что сам искусственный камень или декоративный кирпич не дешевый вариант отделки. НО! Существует прекрасная альтернатива этим материалам. С помощью гипсовой штукатурки можно легко и недорого создать фактуру кирпича. Итак, главная задача моего проекта,
показать КАК? это сделать.  

Цель: создать декоративный кирпич из гипсовой смеси домашних условиях.
Задачи: 
1. Подобрать материалы для создания кирпича;
2. Рассчитать себестоимость кирпича;
3. Обосновать экологическую целесообразность представленного изделия.



                                                                                             
2. Технологический этап.

2.1 Инструменты, материалы и оборудование.

Для работы нам понадобятся:
1. Гипсовая штукатурка;
2. Краска акриловая;
3. Грунтовка;
4. Валик с бюгелем;
5. Кисточка;
6. Малярный скотч;
7. Ванночка для грунтовки;
8. Правило;
9. Наждачная бумага.



2.2 Технологическая последовательность изготовления фрагмента кирпичной кладки.

  ШАГ 1
В ванночку наливаем грунтовку. Валиком равномерными движениями наносим грунтовку на стену. В углы и труднодоступные места в ход работы идет кисточка. Ждем высыхания.
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ШАГ 2
распиливаем  малярный скотч напополам. В результате нам понадобятся полоски шириной в 1 см.
  Далее берем наш скотч (уже распиленный) и ровно наклеиваем горизонтальные полоски. Полосы должны быть параллельны друг другу.
               Вертикальные полоски мы клеим поверх горизонтальных (это важно)

[image: ][image: ]
    
 





                                                                                        


 ШАГ 3 

 Замешиваем в ведре гипсовую штукатурку. После замеса шпателем наносим штукатурку равномерным слоем. Далее проводим правилом по всей длины стены, убирая излишки штукатурки.  После проводим руками по стене, делая некую фактуру. 
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ШАГ 4 

Через некоторое время, когда штукатурка подсохнет, начинаем удалять скотч. Самое главное не пропустить этот момент, ведь если штукатурка схватится, то достать этот скотч будет невозможно.
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  ШАГ 5

После того, как штукатурка высохла, необходимо ошкурить наждачной бумагой кирпичи. Это необходимо для того, чтобы на кирпичах не осталось острых углов. После этого, остается покрасить стену в нужный вам цвет. 
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3. Экономический этап.

3.1 Расчет себестоимости изделия.
Используемые материалы на стену 10кв. м (для уже цементированной стены без дефектов):                           


	           МАТЕРИАЛ 
	        КОЛИЧЕСТВО
	  СРЕДНЯЯ ЦЕНА (РУБ)

	Грунтовка (5л)
	1
	178

	Валик
	1
	250

	Бюгель для валика
	1
	255

	Кисточка
	1
	50

	Ванночка для грунтовки
	1
	100

	Малярный скотч
	2
	120

	Гипсовая штукатурка(25кг)
	2
	548

	Бумага наждачная
	1
	20

	Краска акриловая(5л)
	1
	1725

	Правило
	1
	600

	Шпатель
	1
	130

	
	ИТОГО:
	3976



3.2  Выводы. 

· Цена данной работы является невысокой, зато результат не сильно отличается от дорогостоящего настоящего декоративного камня.
· Данная работа не является трудоемкой.
· Используемые материалы являются экологически безопасными.
· 
                     ВСЕ ПОДПУНКТЫ В РАБОТЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫ!

3.3 Экологическая целесообразность.

В ходе выполнения работы не были использованы вредные для экологии материалы. Гипс является гипоалергенным, акриловая краска также не токсична. Остатки гипсовой  смеси и битые кирпичи могут быть использованы в качестве дренажа, в измельчённом виде легко утилизуются. В процессе работы не был нанесён вред окружающей среде.


4. Техника безопасности.

При работе необходимо соблюдать правила техники безопасности. А именно: аккуратно обращаться  с режущим и электроинструментом. Работать в респираторе или марлевой повязке при замешивании гипса и окрашивании кирпича акриловой краской. После работы тщательно убрать рабочее место, утилизовать оставшийся ненужный материал и отходы (бой).

                                                                                                             

5. Рекламный проспект.



Закажи стройдекор «У Анны»!
Поддержи отечественного производителя!
[image: ]Подружись с экологией!


   ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО!  


































             5. Используемые источники.

· https://www.youtube.com/watch?v=fEtA9ByZIaU 
                                                                                   












                          СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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