[bookmark: _GoBack]Устройство патронов стрелкового огнестрельного оружия и их основных частей


В общем случае патроны стрелкового огнестрельного оружия состоят из четырех основных элементов: метаемого элемента (пули, картечи, дроби и др.), гильзы, метательного (порохового) заряда, капсюля-воспламенителя. Для снаряжения патронов к гладкоствольному оружию используют также пыжи и прокладки.
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	Устройство патронов стрелкового огнестрельного оружия: А - патрон для нарезного огнестрельного оружия; Б - патрон для гладкоствольного огнестрельного оружия. 1 - пуля; 2 - дробовой заряд; 3 - гильза; 4 - метательный (пороховой) заряд; 5 - капсюль-воспламенитель; 6 - пыж



Гильза
Гильза — часть патрона, предназначенная для размещения и предохранения от внешних воздействий метательного заряда, крепления капсюля-воспламенителя и метаемого элемента, для базирования в патроннике и обтюрации пороховых газов при выстреле.
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	Формы гильз и их основные элементы: А - бутылочная гильза; Б - цилиндрическая гильза; В - коническая гильза. 1 - срез; 2 - дульце; 3 - скат; 4 - корпус; 5 - дно; 6 - фланец; 7 - проточка




Форма гильзы может быть бутылочной, цилиндрической и конической.
В конструкции гильзы выделяют следующие основные элементы:
· срез — торец гильзы патрона со стороны открытой ее части;
· дульце — часть гильзы патрона бутылочной формы от среза гильзы до ската;
· скат — конусная часть гильзы патрона бутылочной формы между дульцем гильзы и корпусом;
· корпус — часть гильзы патрона от ската гильзы или, при его отсутствии, от среза до проточки гильзы или фланца гильзы. Для патрона с неметаллической гильзой — часть гильзы от среза до основания гильзы;
· каннелюра — кольцевая накатка на корпусе гильзы, образующая выступ на внутренней поверхности гильзы, служащий упором для пули;
· донная часть — часть гильзы патрона, которая может включать в общем случае проточку гильзы, фланец гильзы, перегородку гильзы, запальные отверстия гильзы, капсюльное гнездо гильзы, наковальню гильзы и торец донной части гильзы;
· дно гильзы (торец донной части гильзы) — наружная поверхность донной части гильзы, перпендикулярная к оси гильзы;
· фланец — элемент донной части гильзы, предназначенный для извлечения гильзы из патронника, может также служить для базирования патрона в патроннике ствола;
· проточка — кольцевая канавка в донной части гильзы патрона, предназначенная для образования фланца гильзы;
· перегородка — стенка в донной части гильзы, отделяющая капсюльное гнездо гильзы от зарядной камеры;
· запальное отверстие — отверстие в перегородке гильзы патрона, для передачи луча огня от капсюля-воспламенителя к метательному заряду;
· капсюльное гнездо — углубление со стороны торца донной части гильзы патрона, предназначенное для размещения капсюля-воспламенителя;
· наковальня — выступ в центре капсюльного гнезда, на котором разбивается инициирующий состав капсюля-воспламенителя;
· основание гильзы — деталь неметаллической гильзы, образующая ее донную часть;
· поддон — деталь неметаллической гильзы, запрессованная в основании гильзы для соединения основания с корпусом.
Капсюль-воспламенитель
Капсюль-воспламенитель предназначен для воспламенения порохового заряда вследствие взрывчатого разложения инициирующего вещества, чувствительного к механическому воздействию. Следует отметить, что как отдельный конструктивный элемент капсюль- воспламенитель присутствует только в патронах центрального боя.
В зависимости от конструктивных особенностей капсюли бывают:
· открытого типа («Бердан», ЦБО) — используются в гильзах, в которых капсюльное гнездо включает в себя наковальню. Подобный капсюль состоит из колпачка, внутрь которого помещается инициирующий состав, сверху закрываемый свинцовой фольгой;
· закрытого типа («Боксер», «Жевело») — наковальня является элементом конструкции капсюля.
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Устройство открытого капсюля: 1 - инициирующий состав; 2 - свинцовая фольга; 3 - колпачок
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Устройство закрытого капсюля: 1 - инициирующий состав; 2 - колпачок; 3 - наковальня; 4 - гильзочка



Метаемые элементы
Метаемыми элементами в патронах обычно являются пули, дробь или картечь. Пулями снаряжаются патроны для нарезного и гладкоствольного оружия, а дробь и картечь используются в основном при снаряжении охотничьих и спортивных патронов для гладкоствольного оружия.
Пуля — это метаемый элемент, выбрасываемый из канала ствола стрелкового оружия таким образом, что через поперечное сечение канала ствола в каждый момент проходит один такой элемент.
В зависимости от вида нарезного огнестрельного оружия и его целевого назначения пули имеют различное конструктивное устройство.
По функциональному назначению можно выделить следующие виды пуль:
· обычные пули, назначение которых — поражение открытой, защищенной средствами индивидуальной бронезащиты (СИБ) или находящейся за легкими укрытиями живой цели, а также небронированной техники;
· специальные пули, предназначенные для поражения боевой техники и живой силы, целеуказания и корректировки огня (бронебойные, трассирующие, зажигательные, пристрелочные и др.);
· комбинированные — предназначены для одновременного выполнения разного вида поражающих действий (бронебойно-зажигательные, бронебойно-трассирующие, бронебойно-зажигательно-трассирующее и т.д.);
· вспомогательные, которые используются для снаряжения патронов вспомогательного назначения: практических, холостых, проверочных (с усиленным зарядом и высокого давления) и т.п.
По соответствию диаметру канала ствола пули бывают:
· калиберные (как правило, близки к диаметру канала ствола по нарезам);
· подкалиберные (диаметр значительно меньше калибра ствола).
По конструктивным признакам (устройству) пули можно разделить на:
· безоболочечные,
· оболочечные,
· полуоболочечные.
Безоболочечные пули изготавливаются целиком из однородного материала, в качестве которого могут использоваться сплавы на основе свинца, меди (латунь), металлокерамика или композиционные вещества. Общее требование к используемым материалам — сочетание пластичности и достаточной жесткости (для обеспечения деформации пули при врезании в нарезы и ее удержания полями нарезов).
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	Безоболочечные пули (слева направо): свинцовая пуля 7,62-мм спортивного патрона к револьверу образца 1895 г. (Наган); композиционная пуля 9-мм патрона Люгер; точеная латунная пуля «Barnes solid» патрона калибра.375 H&H Mag



Оболочечная пуля — пуля, все составные части и детали которой размещены в оболочке.
	[image: https://isfic.info/images/gun105.png]
	Общее устройство оболочечной пули: 1 - оболочка; 2 - рубашка, 3 - сердечник; 4 - вершинка пули; 5 - канавка; 6- хвостовая часть; 7 - ведущая часть; 8 - головная часть



Полуоболочечная пуля — пуля, сердечник которой помещен в оболочку, полностью или частично оставляющую открытой вершинку или головную часть пули.
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	Некоторые конструкции полуоболочечных пуль: 1 - SilverTip (производства Olin Согр., США); 2 - SPCE (производства Sellier в Bellot a.s., Чехия); 3 — Naturalis (производства Lapua Ltd., Финляндия); 4 - Original Brenneke (производства RWS, Германия)



По поражающему действию пули можно разделить:
· на неэкспансивные — пули, конструкцией которых не предусмотрена их деформация или разрушение при встрече с целью;
· экспансивные — пули, конструкцией которых предусмотрена их деформация или разрушение в целях увеличения останавливающего и убойного действия.
Разрушение и деформация экспансивных пуль достигаются за счет того, что в вершинках выполняются отверстия, надрезы или конусные пустотелости. Полуоболочечные и свинцовые безоболочечные пули относятся к разряду экспансивных.
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	Схематичное изображение некоторых типов экспансивных пуль: 1 - пуля Semi-Point; 2 - пуля Flat Nose; 3 - пуля Boat-Tail; 4 - пуля Round Nose; 5 - пуля Hollow Point



Крепление пули с гильзой может осуществляться следующими способами:
· сплошным обжимом или тугой посадкой пули в гильзу (9-мм патрон к пистолету конструкции Макарова);
· поясковым обжимом дульца гильзы (7,62-мм патрон образца 1943 г.);
· сегментным обжимом дульца гильзы (некоторые патроны иностранного производства);
· двух- или трехточечным кернением (патроны к 5,45-мм пистолету ПСМ, 7,62-мм револьверу образца 1895 г.).
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	Способы крепления пуль с гильзами: 1 - тугая посадка; 2 - обжим дульца; 3 - кольцевой обжим; 4 - сегментный обжим; 5 - кернение; 6 - вдавливание




Метательный заряд
В качестве метательного заряда в патронах используется порох. Порох — многокомпонентная твердая взрывчатая смесь, способная к закономерному горению параллельными слоями без доступа кислорода извне с выделением большого количества тепловой энергии и газообразных продуктов, используемых для метания снарядов, движения ракет и в других целях. Порох относят к классу метательных взрывчатых веществ., при горении которого образуется энергия, сообщаемая снаряду.
Различают два вида пороха: смесевые (механические смеси, в том числе наиболее распространенный — дымный) и нитроцеллюлозные (коллоидного типа, так называемые бездымные). 
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Зерна дымного пороха
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Зерна бездымного пороха



Маркировочные обозначения
Одним из источников информации о патронах является их маркировка, т.е. система условных знаков и надписей, содержащих сведения о виде и назначении патрона. Единой системы маркировки не существует, она различна для стран, заводов-изготовителей, времени производства, видов патронов.
Маркировочные обозначения выполняют две функции: техническо-информационную и рекламную, являются разновидностью товарных знаков. В маркировочные обозначения входят клейма, этикетки, условная окраска элементов, содержащие определенные сведения о виде и назначении патронов.
Клейма — это условные знаки в виде букв, цифр, рисунков, выдавленных на поверхности элементов патронов. Они содержат данные о месте, времени изготовления патронов, некоторых конструктивных особенностях, назначении.
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	Маркировочные обозначения на донных частях гильз патронов 7,62x39: 1 и 2 - маркировка на боевых патронах; 3-6 - на патронах для охотничьего оружия


На донных частях гильз патронов отечественного производства для нарезного боевого оружия указывается двух- или трехзначный цифровой код завода (вверху) и две цифры года выпуска (внизу), до 1960 г. год изготовления патрона обозначался буквой. Маркировка патронов для нарезного охотничьего оружия иная — указываются его калибр и длина гильзы (например, 7,62×39), логотип завода и иногда две цифры года выпуска.
Этикетки (ярлыки) — маркировочные обозначения, наносимые на упаковки патронов. Они указывают на сведения о патронах без вскрытия упаковок.
Окраска элементов патронов даст легко воспринимаемый отличительный признак типа и назначения патронов. Служит средством защиты от коррозии.
По окраске головной части пули можно установить назначение патрона. Например, головные части трассирующих пуль окрашиваются зеленой краской, бронебойных — черной, зажигательных — красной, бронебойно-зажигательных — черной с красной полосой, бронебойно-зажигательно-трассирующих — фиолетовой с красной полосой и т.д.
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