
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 10.09.2016) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности...
ПДД РФ, 2. Рулевое управление

 

2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:

 

                                                 Суммарный люфт

                                               не более (градусов)

 

Легковые автомобили и созданные на их

базе грузовые автомобили и автобусы                  10

 

Автобусы                                             20

 

Грузовые автомобили                                  25

 

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).

 

