Министерство
общего и профессионального образования Ростовской области

Билет №1 – 2015

ГКОУ РО  Колушкинская школа-интернат VIII вида
                                                                                                      ТО-9
                                                                                     (столярное дело)

[bookmark: _GoBack]1.Рассказать о пилом атериалах и применении. Назвать  их виды.
2. Рассказать о сверлении древесины и видах отверстий.




Министерство
общего и профессионального образования Ростовской области

Билет №2 – 2015

ГКОУ РО  Колушкинская школа-интернат VIII вида
                                                                                                        ТО-9
                                                                                      (столярное дело)

1. Назвать разметочные инструменты, применяемые в столярном
   деле. Рассказать об их назначении.
2. Рассказать о понятии точения на токарном станке.




Министерство
общего и профессионального образования Ростовской области

Билет №3 – 2015

ГКОУ РО  Колушкинская школа-интернат VIII вида
                                                                                                        ТО-9
                                                                                      (столярное дело)

1. Какие виды столярно-мебельных изделий вы знаете? Рассказать о
    назначении гарнитура.
2.Рассказать о технологии настила пола и материалах.



Министерство
общего и профессионального образования Ростовской области

Билет №4 – 2015

ГКОУ РО  Колушкинская школа-интернат VIII вида
                                                                                                        ТО-9
                                                                                      (столярное дело)

1. Трудовое законодательство. 
    Рассказать о правах и обязанностях  рабочих.
2. Рассказать об основных видах резания древесины и элементах 
    резца.



Министерство
общего и профессионального образования Ростовской области

Билет №5 – 2015

ГКОУ РО  Колушкинская школа-интернат VIII вида

                                                                                                        ТО-9
                                                                                      (столярное дело)

1. Рассказать об инструментах для строгания вручную и их
    назначении.
2.Рассказать об устройстве токарного станка и работе на нем.





Министерство
общего и профессионального образования Ростовской области

Билет №6 – 2015

ГКОУ РО  Колушкинская школа-интернат VIII вида
                                                                                                        ТО-9
                                                                                      (столярное дело)

1. Рассказать о столярных соединениях на гвоздях и шурупах.
2.Рассказать о строении древесины и назвать разрезы ствола.




Министерство
общего и профессионального образования Ростовской области

Билет №7 – 2015

ГКОУ РО  Колушкинская школа-интернат VIII вида
                                                                                                        ТО-9
                                                                                      (столярное дело)

1. Рассказать о лесоматериалах и их назначении.
2. Какие деревянные детали применяются в строительстве?




Министерство
общего и профессионального образования Ростовской области

Билет №8 – 2015

ГКОУ РО  Колушкинская школа-интернат VIII вида
                                                                                                        ТО-9
                                                                                      (столярное дело)

1. Какие прессованные материалы встречаются и где применяются?
2.Рассказать о сверлильном станке и его конструкции.





Министерство
общего и профессионального образования Ростовской области

Билет №9 – 2015

ГКОУ РО  Колушкинская школа-интернат VIII вида
                                                                                                        ТО-9
                                                                                      (столярное дело)

1. Рассказать о точильном станке, конструкции и безопасной работе 
    на нем.
2. Какие виды ремонта мебели встречаются? Как отремонтировать 
   боковую стенку антресоли?

Министерство
общего и профессионального образования Ростовской области

Билет №10 – 2015

ГКОУ РО  Колушкинская школа-интернат VIII вида
                                                                                                        ТО-9
                                                                                      (столярное дело)

1. Рассказать об элементах столярных изделий, назначении и 
    применении.
2. Рассказать об основных видах столярных соединений и их 
    применении.















Министерство
общего и профессионального образования Ростовской области

Практическая работа №1 – 2015

ГКОУ РО  Колушкинская школа-интернат VIII вида
                                                                                                        ТО-9
                                                                                      (столярное дело)

1. Изготовление ручки для молотка.














Билет № 1 Ответ на 1 вопрос.     Из брёвен путём раскроя получают пиленные заготовки – пиломатериалы. По форме и размеру поперечного сечения пиломатериалы делятся на брусья, доски, бруски, обапол. 
Брусья – пиломатериал толщиной и шириной более 100мм. Ает 
Доски – пиломатериал толщиной до 100мм и шириной более двойной толщины.
Бруски- обрезной пиломатериал толщиной до 100мм.
Обапол- боковые части бревна срезанные при продольном распиливании. Обапол есть дощатый и горбыльный. Горбыль обапол срезанный с одной стороны. Применяются пиломатериалы  в строительстве- это настил полов, возведение крыши. Изготовление дверей, оконных блоков. Производстве мебели.
Ответна 2 вопрос. В столярном деле получают отверстия разной формы –это отверстия квадратные, прямоугольные, треугольные, круглые. Наиболее чаще получают эти отверстия при помощи стамески, долота, сверла. Отверстия круглой формы получают путём сверления. Сверление производят на сверлильном станке с помощью сверла, а также с использованием коловорота, ручной дрели, электродрели. При изготовлении отверстий инструменты затупляются поэтому их надо периодически затачивать. При сверлении необходимо соблюдать Т.Б. 








Билет№ 2 Ответ на 1 вопрос. В столярном деле применяют разметочные инструменты – это линейка, рейсмус, малка, штангель, транспортир, столярный угольник, рулетка. При разметке прямых линий применяют линейку, столярный угольник. Для измерения длины используют линейку, рулетку. Для измерения деталей круглого сечения используют штангель. Для измерения углов малка и транспортир.


Ответ на вопрос№2.  В столярном деле приходится производить точение деталей. Точение – это такой вид обработки при котором из заготовок получают  детали имеющие форму тел вращения – цилиндр, конус и шар. Точение бывает продольное и осевое. Точение производят на токарных станках при помощи стамесок различной формы. Различают два вида обработки заготовок черновая и чисотвая. Черновая –это обработка стамесками, а чистовая обработка наждачной шкуркой. При работе на токарных станках строго надо соблюдать правила Т.Б.          















Билет № 3. Ответ на 1 вопрос.

В столярном деле бывает несколько видов столярно-мебельных изделий. Стулья бывают следующих конструкций: столярные, изготовленные из брусков, гнуто клееные. Кресла по конструкции близкие к стульям. Дополнительно имеют подлокотники. Предназначенные для отдыха. Столы по назначению делятся на обеденные, письменные, журнальные. Крышки бывают квадратные, овальные, круглые. Письменные столы делают дополнительно с ящиками. Шкафы по назначению делятся на книжные, платяные, столовые. Шкафы могут иметь закрытые отделения. Комод- низкий шкаф с ящиками для хранения белья. Буфет- шкаф для посуды. Кровати диваны- предназначены для отдыха и сна. Тумбы  бывают прикроватные. Книжные полки.	
Гарнитур- комплект мебельных изделий для обстановки отдельного помещения или части комнаты. Гарнитур бывает спальный, столовый, кабинетный, кухонный.

Ответ на 2 вопрос.
При настиле пола нужно соблюдать следующие технологии. Площадь где будет пол выравнивают¸если нужно делаем подсыпку из песка и щебня. Затем делаем уплотнение. Плосле чего производим укладку гидроизолеционного материала по всей площади. После этого выкладаем тумбы под лаги на расстоянии не более 80 см друг от друга на нужную высоту. Затем ложим прокладки из рубероида на все тумбы. После укладываем лаги на тумбы.По верх лаг ложим теплозащитный материал. 





Билет№ 5Ответ на 1 вопрос.

Для ручного строгания применяют следующие инструменты. Строганием получают гладкую поверхность, требуемые размеры деталей. Для плоского ручного строгания применяют рубанки. При работе усилие прикладываемое к инструменту зависит от породы древесины, заточки ножа. Чем мягче древесина тем легче строгание и наоборот труднее если она твёрдая.
Рубанок и полуфуганок  применяют для плоского строгания. После строгания такими инструментами получается гладкая поверхность. Состоит рубанок из колодки, рожок, клин, нож. Для выборки пазов используют различные рубанки с разной формой лезвия.

Ответ на 2 вопрос.
Токарный станок по дереву предназначен для точения изделий из древесины.  Состоит он из станины, передняя и задняя бабка, электродвигателя и прочих крепёжных приспособлений. При работе на токарном станке нужно соблюдать строго технику безопасности. Перед  началом работы нужно одеть фартук, нарукавники. Подготовить заготовку для точения. Разметить центры, срезать рёбра. Установить заготовку надёжно в станок, установить подручник на расстоянии 3-5 мм от заготовки. Произвести пробный пуск станка. Если заготовка установлена правильно приступить к точению. По окончании работы выключить и убрать станок. Привести себя в порядок.







Билет№ 4 Ответ на 1 вопрос.

При поступлении на работу нужно знать определённые правила. Приём на работу начинается с предоставления заявления. Вместе с заявлением  подаются и обязательные документы. Работодатель должен ознакомить с правилами внутреннего распорядка, инструкцией по Т.Б. положением о комерческой тайне, положением об оплате труда, графиком работы, графиком сменности. Заключается трудовой договор. Работодатель обязан выдать копию  приказа при оформлении на работу. Работодатель обязан обеспечить всем необходимым для работы, а сотрудник со своей стороны должен выполнять все требования указанные в трудовом договоре.

Ответ на 2вопрос.
В столярном деле часто приходится производить резание древесины. Различают три основных резания древесины по отношению к волокнам- продольное, торцевое, поперечное. При продольном резании древесины резец движется вдоль волокон и стружка получается длинной и тонкой.  При торцевом резец движется   по перёк волокон и стружка получается виде отдельных частей. При поперечном резании древесины стружка тоже получается в виде мелких частей. Чистую поверхность при резании древесины можно получить только острым резцом и большой скоростью движения резца. Состоит из следующих элементов: передняя грань, задняя грань, боковые грани, режущая кромка, угол заточки. Чтобы резец чисто обрабатывал древесину нужно всегда по мере затупления его подтачивать. 




Билет№ 6 Ответ на 1 вопрос.

В столярном деле часто приходится соединять детали разными видами столярных соединений и разными способами. Все столярные соединения можно разделить на разъёмные и не разъёмные. К разъёмным соединениям относятся соединения на болтах, шурупах. К неразъёмным относятся соединения на гвоздях которые ещё усиливают клеем. К основным видам столярных соединений относятся следующие соединения:  У К- 1, УК-2, УС-1 УС-3. При изготовления изделия нужно правильно выбрать при помощи какого соединения будут соединятся детали изделия. ОТ этого будет зависить прочность того изделия которое вы будете использовать.

Ответ на № 2 вопрос.

У растущего дерева различают три основные части: крона, ствол, корни. На поперечном разрезе ствола хорошо видно слоистое строение древесины (сердцевина, ядро, годичные кольца, кора). Древесина состоит из вытянутых волокон крепко связанных между собой. Все породы деревьев разделяют на лиственные и хвойные. У хвойных пород хорошо заметны годичные слои, у лиственных пород хорошо заметны сердцевинные лучи. Породы древесины можно определить ещё по цвету, запаху, текстуре. Древесина широко используется в строительстве, производстве бумаги, древесных плит, декоративных изделиях.




                                                                                                                    


Билет № 7 Ответ на 2 вопрос.


Лесоматериалы – это материалы полученные путём поперечного и продольного пиления поваленных деревьев. Они могут быть обработанные и не обработанные. Не обработанные лесоматериалы – это  материал полученный при распиловке поваленных деревьев поперёк ствола.  К обработанным лесоматериалам относятся пиломатериалы. По способу механической обработки материалы можно отнести к следующим видам. Круглые материалы получают из хлыстов( ствол поваленного дерева отделённый от веток). К круглым лесоматериалам относятся брёвна, кряжи, чураки. К пиленным лесоматериалам относятся материалы при продольном распиливании. Лесоматериалы и пиломатериалы широко используются в строительстве, изготовлении древесных плит которые используют при изготовлении мебели.

Ответ на № 2 вопрос.
При строительстве жилых домов, промышленных объектов используют много различных деталей, изделий, заготовок, получаемых строганием и фрезерованием. Вот основные из них.
Раскладки- это тонкие бруски, которыми закрывают кромки щитов и стыки столярных соединений.
Поручни- устанавливают на лестничных площадках. 
Плинтусы - служат для заделки щелей между стеной и полом.
Наличники- применяют для отделки окон, дверей.









Билет № 8 ответ на № 1 вопрос.                                                                                                                       


Древесные плиты бывают разные по конструкции. Это обычные плиты- щиты сделанные из реек их применяют при изготовлении мебели, дверей, перегородок.
Древесноволокнистые плиты (ДВП) делают из древесных волокон с добавлением специальных составов.  Плиты выливают как картон и сушат. Плиты могут быть разные по твёрдости. Плиты используют для изготовления мебели, дверей, сверх твёрдые для полов. Размеры плит ширина от 1000-1800мм длина1200 до 3600мм. Толщина 3-8мм
Древесностружечные плиты (ДСП) – материал распространённый в мебельном производстве. Размер плит ширина 1220мм длина 2440 толщина 10-25мм.

Ответ на 2 вопрос.

Сверлильные станки используют для получения сквозных отверстий, выборки гнёзд, пазов. Применяют горизонтальные и вертикальные сверлильные станки. Вертикальный станок состоит из станины, вертикального шпинделя, стола, прижима, электродвигателя, рукоятки подачи, маховика, кнопки пуска и остановки. Режущим инструментом сверлильных станков является сверло. Для сверления материала вдоль волокон используют ложечные свёрла. Для сверления поперёк волокон спиральные свёрла. При сверлении отверстий заготовку нужно закреплять зажимами.



Билет №9 ответ на 1 вопрос.

В столярном деле при строгании, пилении, долблении используются различные инструменты которые имеют режущие детали. Чтобы обрабатываемая поверхность получалась гладкой и ровной  режущий элемент должен быть острым , а для этого его нужно  в процессе работы затачивать для этого и нужен точильный станок.
Точильный станок состоит из электродвигателя, кнопки пуска и остановки, двух абразивных камней, подручника, защитное стекло.
При заточке на станке нужно соблюдать правила Т.Б. Перед началом работы проверить станок убедится в надёжном креплении камней, подручника и только после  его включать. Затачиваемую деталь держать с упором на подручник. По окончании работы выключить станок.

Ответ на2 вопрос.
При использовании мебели длительное время некоторые её детали приходят в негодность или ломаются. Чтобы мебель дольше прослужила её нужно ремонтировать. Существует несколько видов ремонта мебели.
Ремонт соединений склеиванием, ремонт с заменой деталей. Чтобы отремонтировать боковую стенку антрисоли нужно: разобрать всю конструкцию чтоб достать нужную деталь. После определится с видом ремонта. Устранить все дефекты, если нужно заменить детали. После чего собрать изделие.




Билет №10 ответ на 1вопрос.

Столярные изделия в основном состоят из брусков, рамок, щитов, коробок и профильных поверхностей.
Рамки- это бруски, соединённые шипами.                                                                                                             
Щиты- это массивные щиты склеенные из реек, много слоевые.
Коробки- состоят из брусков или досок, соединённых ящичными соединениями. 
Профильные детали-это детали с выполненными на их поверхности различными элементами ( это штапики, четверть, фаска, калёвка). 
Несмотря на многообразие мебели в конструкции каждой из них есть много одинаковых деталей.

Ответ на 2 вопрос.

Существует много способов соединения деталей. Например детали рамки состоящей из брусков соединяют между собой шипами и проушиной, это соединение УК-1 угловое концевое соединение на шип сквозной одинарный. Также при изготовлении рамки используют самый простой способ соединения деталей. Угловое концевое в пол дерева.   При изготовлении ящиков применяют угловое ящичное соединение. При изготовлении швабр используют Т –образное в паз на шип одинарный. При изготовлении оконных рам используют  Угловое концевое  на ус в полдерева.  При изготовлении любого из столярных соединений важно точно подогнать шип в посадочное гнездо от этого будет зависеть прочность изделия . 








Тестовая работа.
Ф. И._____________________________________



1. Подчеркните нужные детали токарного станка.


Станина, задняя бабка, передняя бабка, средняя бабка, электродвигатель, ремень привода, ползун, направляющая, толкатель, кнопка пуска, шкив, патрон, защитный экран, фартук.

