Диагностическая тестовая работа по столярному делу для обучающихся            8 класса
  Ф.И._____________             Дата______________
1. Назвать устройство фуганка?
а) колодка,  двойной нож,  вставка
а, клин,  ручка
б) колодка,  нож,  клин,  передняя и задняя ручка
в) колодка,  нож,  клин,  ручка
2.Какой инструмент предназначен для строгания древесины?
а) стамеска,   рашпиль,  рубанок,  фуганок
б) фуганок,  рубанок,  шерхебель
в) угольник,  карандаш,  рейсмус
3. Назвать правила безопасной работы при работе фуганком?
а) держать одной рукой, острожку выполнять в заднем зажиме
б) переносить в опущенной руке, разборку-сборку проводить над партой
в) разборку-сборку проводить над верстаком, переносить в опущенной руке   4.Деревянный щит состоит из…?
а) реек
б) дощечек
в) делянок
5. Прочность склеиваемых деталей зависит от?
а) толщины клея
б) точности подгонки и прочности сжатия деталей
в) влажности древесины                                                                                                                           6. Назвать виды клея природного происхождения?
а) синтетический, глютиновый
б) костный, казеиновый, синтетический
в) костный, мездровый, казеиновый
7. Назвать виды сушки пиломатериала?
а) в бане, на солнце
б) естественная, искусственная
в) солнечная, камерная
8. Для чего в штабеле нужны прокладки?
а) для выравнивания досок
б) для проветривания 
в) что бы доска оставалась влажной
9. Назвать правила хранения пиломатериала?
а) перед хранением необходимо окорить древесину
б) штабель сложить на высоте 10 см от земли
в) пиломатериал укладывать в штабель сухим
10. Для чего необходимо правильно хранить пиломатериал?
а) материал не трескается, не коробится, не гниёт
б) чтобы материал увлажнился
в) придать пиломатериалу красивый вид









Тестовая работа по столярному делу для проверки знаний обучающихся           8 класса за 1 четверть
Ф.И.____________________ Дата___________________
1. Где быстрее сохнет пиломатериал?	
а) под навесом
б) в сушильной камере
в) в штабеле
2. В чем преимущество естественной сушки?
а) быстрота сушки                                          в) простота сушки
б) лучшее качество пиломатериала
3. Назвать виды художественной резьбы?
а) плоская, контурная                                                      в) рельефная, плоская
б) рельефная, плоская, контурная, круглая, ажурная
4. Назвать разновидности  плоской резьбы?
а) контурная, прорезная
б) рельефная
в) круглая
5. Назвать инструмент для геометрической резьбы?
а) уголок
б) плоская стамеска
в) косячок
6. Что запрещено при работе с лаком?
а) работать на свежем воздухе
б) работать в непроветриваемом помещении
в) мыть руки с мылом после работы
                                                                                                                                                                                                      7. Какие правила необходимо соблюдать при строгании рубанком?
а) строгание выполнять вдоль верстака
б) строгать незакреплённую заготовку
в) рубанок держать одной рукой
8. К какому виду отделки относится резьба?
а) прозрачная отделка б) декоративная отделка
в) художественная отделка                                                                                                                                       
                                                                                                            Текущая тестовая работа по столярному делу  для проверки знаний обучающихся 8 класса 


Фамилия обучающегося _____________ Дата ___________

1. Назвать устройство фуганка?
а) колодка, двойной нож, вставка,  клин, ручка
б) колодка, нож, клин, передняя и задняя ручка
в) колодка, нож, клин, ручка

2. Какой инструмент предназначен для строгания древесины?
а) стамеска, рашпиль, рубанок, фуганок
б) фуганок, рубанок, шерхебель
в) угольник, карандаш, рейсмус

3. Назвать правила безопасной работы при работе фуганком?
а) держать одной рукой, острожку выполнять в заднем зажиме
б) переносить в опущенной руке, разборку-сборку проводить над партой
в) разборку-сборку проводить над верстаком, переносить в опущенной руке

4. Деревянный щит состоит из…?
а) реек
б) дощечек
в) делянок

5. Прочность склеиваемых деталей зависит от?
а) толщины клея 
б) точности подгонки и прочности сжатия деталей
в) влажности древесины

6. Назвать виды клея природного происхождения?
а) синтетический, глютиновый
б) костный, казеиновый, синтетический
в) костный, мездровый, казеиновый

7. Назвать виды сушки пиломатериала?
а) в бане, на солнце
б) естественная, искусственная
в) солнечная, камерная

8. Для чего в штабеле нужны прокладки?
а) для выравнивания досок
б) для проветривания 
в) что бы доска оставалась влажной

9. Назвать правила хранения пиломатериала?
а) перед хранением необходимо окорить древесину
б) штабель сложить на высоте 10 см от земли
в) пиломатериал укладывать в штабель сухим

10. Для чего необходимо правильно хранить пиломатериал?
а) материал не трескается, не коробится, не гниёт
б) чтобы материал увлажнился
в) придать пиломатериалу красивый вид






Тестовая  работа по столярному делу  проверки знаний обучающихся                8 класса за 2 четверть                                                    Ф. И. ______________    Дата______________
1[image: hello_html_m651d092e.png]. Какой номер позиции показывает длину шипа?
а) 1
б) 2в) 3
2[image: hello_html_m2fe91817.jpg]. Какая операция показана на картинке?
а) запиливание щёчки
б) спиливание щёчки
в) спиливание шипа
3. Как называется соединение на картинке?
а[image: hello_html_6ae24ee2.png]) угловое концевое на шип 
с потёмком несквозной
б) угловое концевое на шип 
несквозной, открытый
в) угловое концевое на шип
с полупотёмкой несквозной
4. Назвать правильно последовательность изготовления шипа?
а) разметка толщины щёчки, шипа; разметка длины шипа; запиливание щёчки; спиливание щёчки
б) разметка длины шипа, толщины щёчки, толщины шипа; запиливание щёчки; спиливание щёчки
в) разметка толщины шипа; спиливание щёчки; запиливание щёчки
5. Что запрещено при работе стамеской?
а) крепить заготовку
б) стучать по ней молотком
в) долбить гнездо
6. Назвать последовательность разборки, сборки изделия «на клею»?
а) собрать «насухо»; разобрать изделие; промазать соединения клеем; промаркировать; собрать «на клею»
б) промаркировать; собрать «насухо»; разобрать; собрать «на клею»
в) собрать «насухо»; промаркировать; разобрать; промазать соединения клеем; собрать «на клею» согласно маркировке
7. Какая операция выполняется в первую очередь при разметке гнезда?
а) разметка ширины
б) разметка глубины
в) разметка длины
8.Что запрещено при работе на токарном станке?
а) включать станок с разрешения учителя
б) работать в защитных очках
в) применять материалы с трещинами и сучками 
9. Назвать правильно виды отделки древесины?
а) художественная, прозрачная, декоративная
б) прозрачная, непрозрачная, красочная, лаковая
в) лаковая, выжигание, роспись, художественная
10. Что запрещено при окраске древесины?
а) работать на улице
б) работать в проветриваемом помещении
в) работать в непроветриваемом помещении


                                                                                                                                  




Текущая тестовая работа по столярному делу для проверки знаний обучающихся  8 класса                                                                             Ф.И.____________     Дата_____________
1. Что входит в состав красок?
а) красители, вода, растворитель
б) растворитель, порошок, краситель
в) пигменты, разбавитель, связующие
2. Для чего предназначен токарный станок?
а) обработки древесины
б) точения древесины круглой формы
в) точения древесины круглого сечения
3. Для чего необходимо грунтовать поверхность древесины?
а) для лучшего высыхания краски
б) для лучшего сцепления краски с поверхностью
в) для отвердения краски


4. Разметка какого элемента гнезда показана на рисунке? 
а[image: hello_html_42754165.png]) разметка длины гнезда
б) разметка ширины гнезда
в) разметка глубины гнезда
5. Назвать виды красок?
а) масляная, эмалевая, акриловая
б) лаковая, ацетоновая, водная
в) красочная, водная, масляная

6. Что не относится к токарному станку?
а) цепная передача
б) ременная передача
в) шпиндель
7. Укажите, как называется рабочий вал в передней бабке токарного станка?
а) ось
б) стержень
в) шпиндель

8. Под каким номером показана планшайба токарного станка?
[image: hello_html_16e28029.png]а) 1
б) 2
в) 3

9. Для чего задняя бабка токарного станка подвижна? 
а) для зажима заготовок разной длины
б) для зажима толстой заготовки
в) для безопасной работы
10. Какую работу выполняет инструмент, показанный на картинке?
а[image: hello_html_149e921d.png]) грубая обработка
б) чистовая обработка
в) зачистка древесины

























Тестовая  работа по столярному делу  проверки знаний обучающихся    8 класса  за 3 четверть                                                                           Ф. И. ______________    Дата______________
1[image: hello_html_m651d092e.png]. Какой номер позиции показывает длину шипа?
а) 1
б) 2в) 3
2[image: hello_html_m2fe91817.jpg]. Какая операция показана на картинке?
а) запиливание щёчки
б) спиливание щёчки
в) спиливание шипа
3. Как называется соединение на картинке?
а[image: hello_html_6ae24ee2.png]) угловое концевое на шип 
с потёмком несквозной
б) угловое концевое на шип 
несквозной, открытый
в) угловое концевое на шип
с полупотёмкой несквозной
4. Назвать правильно последовательность изготовления шипа?
а) разметка толщины щёчки, шипа; разметка длины шипа; запиливание щёчки; спиливание щёчки
б) разметка длины шипа, толщины щёчки, толщины шипа; запиливание щёчки; спиливание щёчки
в) разметка толщины шипа; спиливание щёчки; запиливание щёчки
5. Что запрещено при работе стамеской?
а) крепить заготовку
б) стучать по ней молотком
в) долбить гнездо
6. Назвать последовательность разборки, сборки изделия «на клею»?
а) собрать «насухо»; разобрать изделие; промазать соединения клеем; промаркировать; собрать «на клею»
б) промаркировать; собрать «насухо»; разобрать; собрать «на клею»
в) собрать «насухо»; промаркировать; разобрать; промазать соединения клеем; собрать «на клею» согласно маркировке
7. Какая операция выполняется в первую очередь при разметке гнезда?
а) разметка ширины
б) разметка глубины
в) разметка длины
8.Что запрещено при работе на токарном станке?
а) включать станок с разрешения учителя
б) работать взащитных очков
в) применять материалы с трещинами и сучками 
9. Назвать правильно виды отделки древесины?
а) художественная, прозрачная, декоративная
б) прозрачная, непрозрачная, красочная, лаковая
в) лаковая, выжигание, роспись, художественная
10. Что запрещено при окраске древесины?
а) работать на улице
б) работать в проветриваемом помещении
в) работать в непроветриваемом помещении
Текучая тестовая работа по столярному делу для проверки знаний обучающихся 8 класса                                                                             Дата_________   Ф. И.______________                                                          
1. Назвать устройство фуганка?
а) колодка, двойной нож, вставка,  клин, ручка
б) колодка, нож, клин, передняя и задняя ручка
в) колодка, нож, клин, ручка

2. Какой инструмент предназначен для строгания древесины?
а) стамеска, рашпиль, рубанок, фуганок
б) фуганок, рубанок, шерхебель
в) угольник, карандаш, рейсмус

3. Назвать правила безопасной работы при работе фуганком?
а) держать одной рукой, острожку выполнять в заднем зажиме
б) переносить в опущенной руке, разборку-сборку проводить над партой
в) разборку-сборку проводить над верстаком, переносить в опущенной руке

4. Деревянный щит состоит из…?
а) реек
б) дощечек
в) делянок

5. Прочность склеиваемых деталей зависит от?
а) толщины клея 
б) точности подгонки и прочности сжатия деталей
в) влажности древесины

6. Назвать виды клея природного происхождения?
а) синтетический, глютиновый
б) костный, казеиновый, синтетический
в) костный, мездровый, казеиновый

7. Назвать виды сушки пиломатериала?
а) в бане, на солнце
б) естественная, искусственная
в) солнечная, камерная

8. Для чего в штабеле нужны прокладки?
а) для выравнивания досок
б) для проветривания 
в) что бы доска оставалась влажной

9. Назвать правила хранения пиломатериала?
а) перед хранением необходимо окорить древесину
б) штабель сложить на высоте 10 см от земли
в) пиломатериал укладывать в штабель сухим

10. Для чего необходимо правильно хранить пиломатериал?
а) материал не трескается, не коробится, не гниёт
б) чтобы материал увлажнился
в) придать пиломатериалу красивый вид






                                              








Тестовая работа
по столярному делу для проверки знаний обучающихся
8 класса за 4 четверть
Ф.И. ___________ Дата ___________
1. Назвать устройство фуганка?
а) колодка, двойной нож, вставка,  клин, ручка
б) колодка, нож, клин, передняя и задняя ручка
в) колодка, нож, клин, ручка
2. Какой инструмент предназначен для строгания древесины?
а) стамеска, рашпиль, рубанок, фуганок
б) фуганок, рубанок, шерхебель
в) угольник, карандаш, рейсмус
3. Назвать правила безопасной работы при работе фуганком?
а) держать одной рукой, острожку выполнять в заднем зажиме
б) переносить в опущенной руке, разборку-сборку проводить над партой
в) разборку-сборку проводить над верстаком, переносить в опущенной руке
4. Деревянный щит состоит из…?
а) реек
б) дощечек
в) делянок
5. Прочность склеиваемых деталей зависит от?
а) толщины клея 
б) точности подгонки и прочности сжатия деталей
в) влажности древесины
6. Назвать виды клея природного происхождения?
а) синтетический, глютиновый
б) костный, казеиновый, синтетический
в) костный, мездровый, казеиновый
7. Назвать виды сушки пиломатериала?
а) в бане, на солнце
б) естественная, искусственная
в) солнечная, камерная
8. Для чего в штабеле нужны прокладки?
а) для выравнивания досок
б) для проветривания 
в) что бы доска оставалась влажной
9. Назвать правила хранения пиломатериала?
а) перед хранением необходимо окорить древесину
б) штабель сложить на высоте 10 см от земли
в) пиломатериал укладывать в штабель сухим
10. Для чего необходимо правильно хранить пиломатериал?
а) материал не трескается, не коробится, не гниёт
б) чтобы материал увлажнился
в) придать пиломатериалу красивый вид




    

 Диагностическая  тестовая работа
по столярному делу для проверки знаний обучающихся
9 класса 
Ф.И. _________________              Дата ___________                                                      1. Отверстия в крышки верстачной доски для чего они сделаны?                              а) для облегчения крышки;                                                                                                 б) для закрепления заготовки;                                                                                           в) для установки клиньев.                                                                                                         2. Как называется кусок древесины, из которого изготавливают детали?                                         а) материал;       б) заготовка;         в) древесина.
3. Что необходимо сделать ученику перед началом строгания?                                   а) проверить правильность установки резца рубанка или шерхебеля;                               б) разложить правильно инструмент;                                                                               в) подготовить рабочее место.                                                                                                 4. Какой рукой следует брать рубанок за рожок?                                                             а) правой;    б) левой;        в) правой или левой.                                                              5. Как необходимо стоять у столярного верстака при строгании                                         а) произвольно;     б) свободно;            в) рядом, вполоборота.                                      6. Для чего служат пазухи между зубьями пилы?                                                     а) для собирания и удаления опилок;   б) для удобства заточки зубьев;                                          в) для удобства разводки зубьев.                                                                                      7. Как называется операция разрезания древесины пилой (ножовкой)?                    а) строганием;      б) раскроем;        в) пилением.                                                             8. Что является общей основной частью любой пилы ?                                                  а) ручка;           б) металлическое полотно с зубьями;     в) сверло.                                      9.Что необходимо иметь для изготовления любого изделия?                                            а) инструменты, чертеж;       б) чертеж и материалы;                                                                                                         в) инструменты, материалы, техническую документацию.                                       
10.Чем выпиливают фигуры криволинейных контуров из фанеры?                                     а) ножовкой;  б) ножовкой для продольного пиления;
                                          


  Тестовая работа                                                                                                              по столярному делу для проверки  знаний обучающихся  9 класса за 1 четверть
Ф.И.____________________________ Дата_____________________
Выбери правильный ответ и обведи букву.	
1. Что такое шероховатость поверхности?
А) Неровное строгание
Б) Риски от пиленияем шерхебель отличается от рубанка?
2. Зачем строгают заготовку рубанком?
А) Чтобы уменьшить припуск.
Б) Чтобы убрать шероховатость.
3.Чем  шерхебель отличается от рубанка?
А) Порядком строгания
Б)Формой колодки
В) Формой и размером лезвия
4.От чего зависит чистота пропила?
А) От величины развода  зубьев
Б) ОТ формы зубьев
5. Что нужно сделать перед покраской?
А) Залить изделие краской
Б) Зашпатлевать и покрасить
В) Зашпатлевать, отшлифовать и покрасить
6. Что приводит в движение токарный станок ?
А) Шпиндельный вал
Б) Электродвигатель
В) Ремённая передача
7.Чем отличаются токарные стамески от обычных?
А) Размерами  Б) Толщиной лезвия В) Формой лезвия
8. При работе с лаком необходимо…..
А) Надеть бирет
Б) Надеть маску 
В) Надеть рукавицы
9.Рабочее место столяра-это
А) Стол    Б) Верстак  В) Парта














                                                                                                                                         
            
                       Текущая тестовая работа                                                                                          по столярному делу для проверки знаний в 9 классе
                                    в 9 классе
Ф.И.____________________________ Дата_____________________
Выбери правильный ответ и обведи букву.	
1.Что нужно сделать перед началом работы ?
А) Вымыть руки    Б) Осмотреть инструмент Б) Наточить инструмент
1. Что надо сделать перед началом работы на верстаке ?
А) Выбить клинья  Б) Проверить работу зажимов В) Выложить заготовки
3. По каким документам изготавливаем изделие?
       А) По техническому рисунку Б) По техкарте  В) По эскизу
4. Инструмент для нарезки шпона.
    А) Ножовка продольная Б) Косяк В) Циркуль резак
5.Используемое соединение при изготовлении ящика.
    А) УК в полдерева Б) УК на УС В) УЯ на шип прямой двойной
6.Что надо сделать при подгонке соединений ?
7.При помощи какого инструмента производят шлифование?
А) Напильника Б) Рашпиль В)Колодка с наждачкой
8.Из каких элементов  состоит шиповое соединение?
А)Шип - гнездо Б) Проушина - гнездо В)Гнездо - щёчка
9.Как называется выборка по кромке под прямым углом?
А)Паз       Б)Фальц     В) Шпунт
10. Какие встречаются пиломатериалы?
А)Брус пятикантный       Б)Доска обрезная


                               Тестовая  работа                                                         по столярному делу для проверки знаний обучающихся 9 классе за 2 четверть
Ф.И.____________________________ Дата_____________________
1. Назвать устройство фуганка?
а) колодка,  двойной нож,  вставка
а, клин,  ручка
б) колодка,  нож,  клин,  передняя и задняя ручка
в) колодка,  нож,  клин,  ручка
2.Какой инструмент предназначен для строгания древесины?
а) стамеска,   рашпиль,  рубанок,  фуганок
б) фуганок,  рубанок,  шерхебель
в) угольник,  карандаш,  рейсмус
3. Назвать правила безопасной работы при работе фуганком?
а) держать одной рукой, острожку выполнять в заднем зажиме
б) переносить в опущенной руке, разборку-сборку проводить над партой
в) разборку-сборку проводить над верстаком, переносить в опущенной руке   4.Деревянный щит состоит из…?
а) реек
б) дощечек
в) делянок
5. Прочность склеиваемых деталей зависит от?
а) толщины клея
б) точности подгонки и прочности сжатия деталей
в) влажности древесины                                                                                                                           6. Назвать виды клея природного происхождения?
а) синтетический, глютиновый
б) костный, казеиновый, синтетический
в) костный, мездровый, казеиновый
7. Назвать виды сушки пиломатериала?
а) в бане, на солнце
б) естественная, искусственная
в) солнечная, камерная
8. Для чего в штабеле нужны прокладки?
а) для выравнивания досок
б) для проветривания 
в) что бы доска оставалась влажной
9. Назвать правила хранения пиломатериала?
а) перед хранением необходимо окорить древесину
б) штабель сложить на высоте 10 см от земли
в) пиломатериал укладывать в штабель сухим
10. Для чего необходимо правильно хранить пиломатериал?
а) материал не трескается, не коробится, не гниёт
б) чтобы материал увлажнился
в) придать пиломатериалу красивый







                          Текущая тестовая работа                                                                     по столярному делу для проверки знаний обучающихся  9класса 
Ф.И.____________________ Дата___________________
1. Где быстрее сохнет пиломатериал?	
а) под навесом
б) в сушильной камере
в) в штабеле
2. В чем преимущество естественной сушки?
а) быстрота сушки                                          в) простота сушки
б) лучшее качество пиломатериала
3. Назвать виды художественной резьбы?
а) плоская, контурная                                                      в) рельефная, плоская
б) рельефная, плоская, контурная, круглая, ажурная
4. Назвать разновидности  плоской резьбы?
а) контурная, прорезная
б) рельефная
в) круглая
5. Назвать инструмент для геометрической резьбы?
а) уголок
б) плоская стамеска
в) косячок
6. Что запрещено при работе с лаком?
а) работать на свежем воздухе
б) работать в непроветриваемом помещении
в) мыть руки с мылом после работы
                                                                                                                                                                                                      7. Какие правила необходимо соблюдать при строгании рубанком?
а) строгание выполнять вдоль верстака
б) строгать незакреплённую заготовку
в) рубанок держать одной рукой
8. К какому виду отделки относится резьба?
а) прозрачная отделка б) декоративная отделка
в) художественная отделка                                                                                                                                       
                               Тестовая работа                                                                            по столярному делу  для проверки знаний обучающихся 9класса  за 3 четверть


Ф.И. ____________ Дата ___________

1. Назвать устройство фуганка?
а) колодка, двойной нож, вставка,  клин, ручка
б) колодка, нож, клин, передняя и задняя ручка
в) колодка, нож, клин, ручка

2. Какой инструмент предназначен для строгания древесины?
а) стамеска, рашпиль, рубанок, фуганок
б) фуганок, рубанок, шерхебель
в) угольник, карандаш, рейсмус

3. Назвать правила безопасной работы при работе фуганком?
а) держать одной рукой, острожку выполнять в заднем зажиме
б) переносить в опущенной руке, разборку-сборку проводить над партой
в) разборку-сборку проводить над верстаком, переносить в опущенной руке

4. Деревянный щит состоит из…?
а) реек
б) дощечек
в) делянок

5. Прочность склеиваемых деталей зависит от?
а) толщины клея 
б) точности подгонки и прочности сжатия деталей
в) влажности древесины

6. Назвать виды клея природного происхождения?
а) синтетический, глютиновый
б) костный, казеиновый, синтетический
в) костный, мездровый, казеиновый

7. Назвать виды сушки пиломатериала?
а) в бане, на солнце
б) естественная, искусственная
в) солнечная, камерная

8. Для чего в штабеле нужны прокладки?
а) для выравнивания досок
б) для проветривания 
в) что бы доска оставалась влажной

9. Назвать правила хранения пиломатериала?
а) перед хранением необходимо окорить древесину
б) штабель сложить на высоте 10 см от земли
в) пиломатериал укладывать в штабель сухим

10. Для чего необходимо правильно хранить пиломатериал?
а) материал не трескается, не коробится, не гниёт
б) чтобы материал увлажнился
в) придать пиломатериалу красивый вид













                                    Текучая тестовая работа                                                                                               по столярному делу для проверки знаний обучающихся  9 класса                                                                             Дата_________   Ф. И.______________                                                          
1. Назвать устройство фуганка?
а) колодка, двойной нож, вставка,  клин, ручка
б) колодка, нож, клин, передняя и задняя ручка
в) колодка, нож, клин, ручка

2. Какой инструмент предназначен для строгания древесины?
а) стамеска, рашпиль, рубанок, фуганок
б) фуганок, рубанок, шерхебель
в) угольник, карандаш, рейсмус

3. Назвать правила безопасной работы при работе фуганком?
а) держать одной рукой, острожку выполнять в заднем зажиме
б) переносить в опущенной руке, разборку-сборку проводить над партой
в) разборку-сборку проводить над верстаком, переносить в опущенной руке

4. Деревянный щит состоит из…?
а) реек
б) дощечек
в) делянок

5. Прочность склеиваемых деталей зависит от?
а) толщины клея 
б) точности подгонки и прочности сжатия деталей
в) влажности древесины

6. Назвать виды клея природного происхождения?
а) синтетический, глютиновый
б) костный, казеиновый, синтетический
в) костный, мездровый, казеиновый

7. Назвать виды сушки пиломатериала?
а) в бане, на солнце
б) естественная, искусственная
в) солнечная, камерная

8. Для чего в штабеле нужны прокладки?
а) для выравнивания досок
б) для проветривания 
в) что бы доска оставалась влажной

9. Назвать правила хранения пиломатериала?
а) перед хранением необходимо окорить древесину
б) штабель сложить на высоте 10 см от земли
в) пиломатериал укладывать в штабель сухим

10. Для чего необходимо правильно хранить пиломатериал?
а) материал не трескается, не коробится, не гниёт
б) чтобы материал увлажнился
в) придать пиломатериалу красивый вид


                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   


















Тестовая работа
по столярному делу для проверки знаний обучающихся
10 класса (входящая диагностика)
[bookmark: _GoBack]Ф.И. ___________ Дата ___________
    1. Назвать устройство фуганка?
а) колодка, двойной нож, вставка,  клин, ручка
б) колодка, нож, клин, передняя и задняя ручка                                                                                                                                            в) колодка, нож, клин, ручка
2. Какой инструмент предназначен для строгания древесины?
а) стамеска, рашпиль, рубанок, фуганок
б) фуганок, рубанок, шерхебель
в) угольник, карандаш, рейсмус
3. Назвать правила безопасной работы при работе фуганком?
а) держать одной рукой, острожку выполнять в заднем зажиме
б) переносить в опущенной руке, разборку-сборку проводить над партой
в) разборку-сборку проводить над верстаком, переносить в опущенной руке
4. Деревянный щит состоит из…?
а) реек
б) дощечек
в) делянок
5. Прочность склеиваемых деталей зависит от?
а) толщины клея 
б) точности подгонки и прочности сжатия деталей
в) влажности древесины
6. Назвать виды клея природного происхождения?
а) синтетический,  глютиновый
б) костный, казеиновый, синтетический
в) костный, мездровый, казеиновый
7. Назвать виды сушки пиломатериала?
а) в бане, на солнце
б) естественная, искусственная
в) солнечная, камерная
8. Для чего в штабеле нужны прокладки?
а) для выравнивания досок
б) для проветривания 
в) что бы доска оставалась влажной
9. Назвать правила хранения пиломатериала?
а) перед хранением необходимо окорить древесину
б) штабель сложить на высоте 10 см от земли
в) пиломатериал укладывать в штабель сухим
10. Для чего необходимо правильно хранить пиломатериал?
а) материал не трескается, не коробится, не гниёт
б) чтобы материал увлажнился
в) придать пиломатериалу красивый вид
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