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ВВЕДЕНИЕ

Разработка курсового проекта малоэтажного индивидуального жилого дома играет важную роль в повышении профессионализма обучающихся с точки зрения понимания архитектуры и архитектурного проектирования.
В жилых зданиях при кажущейся простоте функций проявляются наиболее ярко индивидуальность решений, касающихся всех составляющих зодчества: функции, конструкции, образа. Архитектурно-пространственная структура жилого дома, его планировка во многом зависят от количественного и возрастного состава семьи и процессов, происходящих в этой семье. Чем многообразнее процессы, протекающие в доме, тем разнообразнее его функциональная и объёмно-пространственная структура и формообразование жилого дома. На объёмно-пространственное решение жилого дома в большой степени влияют местные природные условия, а также взаимосвязь жилища с окружающей средой. В процессе работы над курсовым проектом студенту предстоит найти оригинальное архитектурное решение небольшого по объёму индивидуального жилого дома. Найденное решение необходимо отразить в чертежах и макете.
При подготовке к проектированию индивидуального жилого дома необходимую помощь окажет знакомство с нормативной и периодической литературой по проектированию жилища, а также с различного рода каталогами проектов жилых домов. Это позволит студентам быстрее войти в процесс проектирования, оценить накопленный опыт, получить определённый запас знаний в этой области архитектурного проектирования. 
При проработке объёмно-пространственного решения жилого дома очень важную роль играет рабочий макет. Он способствует поиску трёхмерного пластического представления о здании, отысканию гармонических соотношений между его частями, проверке с разных точек зрения восприятия его внешнего архитектурного образа. Этой же цели может служить и компьютерная визуализация на всех этапах проектирования.

















ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Особенности проектирования 
      индивидуальных жилых домов.

Приступая к проекту и разработке чертежей объёмно-планировочных решений малоэтажного  дома, необходимо познакомиться с некоторыми нормативами и особенностями проектирования индивидуальных жилых домов.
Прежде всего, такие дома располагаются на отдельных, обособленных участках. Поэтому планировка жилого дома должна быть увязана с планировкой участка. Это вызывает необходимость устройства входов в него как со стороны улицы, так и со стороны участка. При этом вход со стороны улицы является главным и проектируется через переднюю (прихожую). Вход со стороны участка – хозяйственный и располагается рядом с кухней и хозяйственным блоком. К особенностям индивидуальных жилых домов относится необходимость устройства кладовых для хранения домашних вещей и для продуктов. Кроме того, в объём жилого дома часто включают гараж для хранения легкового автомобиля и (или) мотоцикла. В зависимости от местных условий района строительства дом может быть оборудован местным отоплением и горячим водоснабжением от генераторов автономного типа, кухни могут быть оснащены электрическими или газовыми плитами, в гостиных или общих комнатах для более комфортного отдыха могут быть устроены камины, а в цокольном этаже – сауна с бассейном.

2. Цели и задачи: 

Цель  выполнения  курсового  проекта  –  обучение  студентов  самостоятельному  проектированию  несложного двухэтажного жилого дома; закрепление знаний, полученных при изучении теоретического курса; ознакомление студентов с методикой  проектного  процесса  и  обучение  элементарным  приёмам  архитектурно-строительного  проектирования  с использованием  технической  литературы,  строительных  норм  и  правил,  ГОСТов,  альбомов  чертежей  типовых унифицированных конструкций, серий и других справочных материалов; развитие творческого подхода к решению задач применения  типовых  конструкций,  а  также  развитие  навыков  графического  оформления  чертежей  согласно  правилам строительного черчения. 
 Архитектурное проектирование жилища включает в себя следующие задачи: 
- организация пространственной среды для проживания семьи, соответствующей современному образу жизни в условиях оснащения квартиры комплексом  новейших  материально-технических  средств  (инженерное оборудование, мебель) на основе учета функциональных требований по организации социально-бытового процесса жизнедеятельности семьи;
- объемное и конструктивное решение здания и его помещений, формирующее систему пространств, обеспечивающих оптимальную организацию многообразной бытовой деятельности семьи;
- формирование эстетической среды путем преобразования конструктивной формы здания и его элементов в архитектурно-художественную форму  средствами  архитектурно художественной  композиции,  решения образа жилого дома;
- выявление  в  чертежах  и  проекциях  графическими  средствами  (ка-
чественной  техникой  чертежа  и  изображений  в  отмывке,  тональным 
и цветовым решением всей экспозиции листа, можно и в компьютерной 
графике)  разработанной  визуальной  модели  —  аналога  конструктивно-
материальной формы здания. 

3.  Разработка проекта малоэтажного жилого здания.

Рекомендации по выполнению:
габариты, освещенность, оборудование, расположение оконных и дверных проемов в соответствии с назначением помещений. Общая комната как главное пространство жилища может быть выделено по высоте и в плане. Выбор строительных конструкций, геометрия световых проемов определяется климатическими условиями района, для которого проектируется дом, типом дома и характером отдельных помещений.

Состав и габариты помещений жилого дома:
- общая комната - 20 - 35 кв.м.;
- спальни (2 - 3) - 30 - 50 кв.м.;
- кухня (кухня-столовая) - 12 - 18 кв.м.;
- гостевой с/у - 2 - 4 кв.м.;
- с/у в спальной зоне - 4,5 - 8 кв.м.;
- передняя - 10 - 12 кв.м.;
- холл - 10 - 12 кв.м.;
- летнее помещение - площадь не регламентируется;
- кладовая и шкафы - 8 - 10 кв.м.
Итоговая общая площадь - 100 - 150 кв.м.

Планировочные требования:
зонирование внутреннего пространства:
- зона дневного пребывания - передняя, общая комната, кухня, санузел;
- зона ночного пребывания - спальни, санузел;
оптимальная ориентация:
- кухня - С-В, С-З, С;
- спальня - Ю-В, В;
- общая комната - не ограничивается.

Материалы и конструкции:
- стены - кирпичные, из естественного камня, брусчатые или бревенчатые, щитовые;
- перекрытия - деревянные по металлическим или деревянным балкам, железобетонные плиты и балки - заводского изготовления;
- покрытия кровель - черепица, шифер, рулонные материалы, металл.

Структура выполнения проекта:
- клаузура;
- разработка эскизов планов, разрезов, фасадов;
- построение эскиза перспективы;
- разработка схемы генплана;
- изготовление рабочего макета;
- вычерчивание эскизов планов, разрезов, фасадов;
- компоновка проекций на подрамнике;
- вычерчивание планов, разрезов, фасадов, перспективы и схемы генплана в карандаше на подрамнике;
- разработка эскиза графического оформления проекта;
- графическое оформление проекта(обводка тушью, отмывка);
- подсчет технико-экономических показателей;
- составление пояснительной записки к проекту.

Состав проекта:
Проект выполняется в виде рабочего макета и чертежа.
Рабочий макет выполняется из бумаги или картона в М 1 : 100.
Чертежи включают следующие проекции:
- фасады (2) - М 1:50, 1:75, 1:100;
- разрез - М 1:50, 1:100;
- планы - М 1:50, 1:75, 1:100;
- генплан - М 1:200;
- перспектива.
Чертёж выполняется на подрамнике размером 55х75см.
Текстовая часть пояснительной записки должна содержать: 
-  исходные  данные  для  проектирования,  задание  на  разработку 
проекта, выданное преподавателем; 
-  характеристику объемно-планировочного решения здания;  
-  характеристику конструктивного решения здания; 
-  технико-экономические показатели здания; 
-  список используемой в работе литературы. 



































МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1.  ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
      ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Приступая к проекту и разработке чертежей объёмно-планировочных решений малоэтажного  дома, необходимо познакомиться с некоторыми нормативами и особенностями проектирования индивидуальных жилых домов.
Прежде всего, такие дома располагаются на отдельных, обособленных участках. Поэтому планировка жилого дома должна быть увязана с планировкой участка. Это вызывает необходимость устройства входов в него как со стороны улицы, так и со стороны участка. При этом вход со стороны улицы является главным и проектируется через переднюю (прихожую). Вход со стороны участка – хозяйственный и располагается рядом с кухней и хозяйственным блоком. К особенностям индивидуальных жилых домов относится необходимость устройства кладовых для хранения домашних вещей и для продуктов. Кроме того, в объём жилого дома часто включают гараж для хранения легкового автомобиля и (или) мотоцикла. В зависимости от местных условий района строительства дом может быть оборудован местным отоплением и горячим водоснабжением от генераторов автономного типа, кухни могут быть оснащены электрическими или газовыми плитами, в гостиных или общих комнатах для более комфортного отдыха могут быть устроены камины, а в цокольном этаже – сауна с бассейном.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

2.1. Проектирование жилого дома следует начинать с определения количественного и возрастного состава семьи, для которой предназначен дом, а также всего перечня процессов, реализуемых в семье (воспитание детей, приготовление пищи, профессиональные и любительские занятия и т.п.).
За последнее время  наметились тенденции к расширению состава и увеличению размеров помещений. Появляются жилища, связанные с ателье, магазином, мастерской. Повысилась техническая оснащённость домашнего хозяйства, что потребовало расширения состава подсобных помещений. Всё это привело к формированию специализированных типов жилища, которое даёт возможность обогатить палитру форм жилища, увеличить её разнообразие, что требует от архитектора дифференцированного подхода к решению каждой задачи в зависимости от конкретных запросов заказчика.
Для реализации каждого процесса определяется состав функциональных мест. Например, для приготовления пищи предусматриваются места хранения продуктов, столовой и кухонной посуды, холодной и тепловой обработки продуктов, хранение отходов и т.п. 
2.2. Функциональная организация жилого дома должна предусматривать его обязательное зонирование с выделением приближенной к входу зоны дневного пребывания – передней, уборной, общей комнаты (гостиной), кухни, и более изолированной зоны спальных комнат, кабинетов, ванной комнаты, мастерских и т.п.
2.3. В соответствии с функцией жилые комнаты и другие помещения оснащаются соответствующей мебелью, которая определяет их габаритную схему. Должны быть обеспечены свободные проходы между группами и отдельными предметами мебели и оборудования.
Распределение мебели в жилых комнатах обуславливается характером расселения, процессами, происходящими в них, а также от количественного и возрастного состава семьи. 
Примерная функциональная схема индивидуального жилого дома приведена на рис. 1, а планировочные схемы различных зон и габаритные характеристики мебели приведены в приложениях 1 – 9. 
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Рис.1  Функциональная схема индивидуального жилого дома.

2.4. В объёмно-планировочной структуре дома должна быть заложена возможность трансформации планировки в зависимости от требований времени и изменения потребностей семьи, в том числе, изменение возрастного и количественного состава семьи.
2.5. В настоящее время большое значение приобретают вопросы взаимодействия жилища с окружающей средой. Это, прежде всего, уменьшение его негативного воздействия на природу и использование положительных качеств природной среды. Все эти вопросы должны найти отражение при формировании объёмно-планировочных решений жилого дома. Для решения этой проблемы при проектировании необходимо стремиться:
· к созданию наиболее компактного объёма жилого дома с минимальной поверхностью наружных ограждающих конструкций;
· к формированию теплового ядра дома, состоящего из элементов и помещений, включающих в себя отопительные и другие тепловые системы (печь, камин, кухня);
· к созданию дополнительной оболочки здания за счёт вспомогательных помещений и пристроек (гараж, мансарда, теплица, веранда и т.п.), ограничивающих теплопотери основного объёма дома;
· к рациональной ориентации жилых помещений, позволяющей наиболее экономично использовать тепло внутри жилого дома;
· к применению ограждающих конструкций с высокими теплозащитными качествами, хорошо утеплённых входов с двойными тамбурами, окон с тройным остеклением и уплотнёнными притворами; площадь световых проёмов должна быть минимальной в соответствии с нормами;
· к применению чердачных кровель без перепадов высот.
2.6. Компоновка планов дома должна быть увязана с размещением лестницы. Для определения её габаритов следует произвести разбивку ступеней в лестничных маршах в плане и разрезе, соблюдая требования удобства перемещения людей и пожарной безопасности.
2.7. Рекомендуются следующие оптимальные параметры жилых помещений:
· высота – 3,0 м;
· отношение ширины помещений к их глубине – 1:1,4 - 1:1,6;
· площади комнат и помещений: общая комната – 24 м2, спальные комнаты – по 18 м2, кухня – 10 м2, кухня-столовая – 14 м2.
Площадь помещений уточняется в соответствии с расстановкой мебели и оборудования.
2.8. Организация внутреннего пространства жилого дома строится с использованием помещений как равновысоких, так и разной высоты, с организацией мансардных помещений и бесчердачной кровли, а также с использованием рельефа. Примерные схемы организации внутреннего пространства приведены на рис. 2. 
[image: рис.Драбкин\а2.bmp]        

Рис.2. Схемы организации внутреннего пространства жилого дома. 


 2.9.     Проектирование генерального плана.
Индивидуальный жилой дом располагается на земельном участке 400-900 кв.м. Площадь участка зависит от населенного пункта, где предусматривается проектирование жилого дома, образа жизни семьи, её состава, способу ведения хозяйства. Участок является дополнением к квартире и используется для хозяйственных целей, садоводства и огородничества, отдыха. Со стороны улицы на участок должны быть предусмотрены удобный въезд и подход. Усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м от красной линии, проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 
При выборе решения главного входа учитывают планировку улицы. Если жилой дом расположен на прямой длинной улице в ряду других таких же участков, то все элементы благоустройства вдоль этой улицы должны быть задуманы в одном плане, дающем ощущение комплексности, но исключающем однообразное повторение. Если дом расположен на пересечении улиц, является акцентом, то это нужно поддержать и средствами благоустройства.Жилище в трех уровнях
Жилище в одном уровне
Использование рельефа для организации внутреннего пространства малоэтажного жилого дома 
Многосветное пространство дома
Полуторасветное пространство мансардного дома
Повышение одного из объемов дома в одном уровне

Как правило, следует избегать высоких крылец, отметка входа должна превышать отметку земли минимум  - на 0,45 м , максимум – на 1,2 м. Если гараж расположен в цокольном этаже, перепад рельефа оформляют с помощью укреплённого откоса или подпорной стенки.
           Ограждение участка, особенно часть, выходящая на улицу, в значительной степени участвует в архитектурно-декоративном решении всего здания. Наиболее активная в функциональном отношении часть ограды – вход на участок с калиткой и воротами, адресным указателем, осветительным фонарём, почтовым ящиком. Часто здесь же оборудуют зону отдыха со скамьёй, перголой, цветником. Все составные части входа должны быть увязаны по стилю, образуя единую композицию.
           Если позволяют размеры участка, можно организовать площадку для отдыха, домашних работ, детских игр. Такая площадка может примыкать одной стороной к дому, должна быть защищена от нежелательного обзора  и ветра. В зависимости от назначения, оборудование площадки   может быть различным. Это качели и песочница, турник, шведская стенка – если площадка предназначена, в основном для детских игр; может быть столовый уголок с камином – для тихого отдыха, общих обедов в теплое время года. При любом назначении площадку украсят цветники и декоративный водоём.

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ЖИЛОГО ДОМА
 
Вход в дом устраивают только через тамбур или остеклённую веранду. Двери тамбура должны открываться наружу, кроме  домов  для  Крайнего  Севера.  Тамбуры  устраивают  при  главном  и  хозяйственном  входах.  Размер тамбура  не  менее 1200 Ч 1200 мм. В климатическом районе I тамбур проектируют двойным, во II и III – одинарным [1]. 
В семьях с инвалидами тамбуры проектируют глубиной не менее 1,5 м ишириной не менее 2,2 м. Перед входом в дом должна быть площадка на 10 см ниже пола первого этажа, а над входом – козырёк (навес) для защиты от осадков. 
Веранда часто играет роль дополнительного тамбура в доме, если размещается во входной зоне. Веранда должна иметь хорошую  связь  с  кухней  и  общей  комнатой,  что  позволяет  использовать  её  в  тёплое  время  года  как  столовую  и  гостиную. Поэтому весьма желательна её ориентация в сторону сада. 
Передняя  является  коммуникационным  центром  в  доме,  связывает  главный  вход  с  общесемейными,  личными  и хозяйственными помещениями. Ширина передней должна быть не менее 1,4 м (для семей с инвалидами – 1,6 м). Желательно, чтобы передняя имела естественное освещение, хотя возможно и освещение вторым светом. Передняя должна иметь удобную связь с обшей  комнатой  и другими помещениями зоны дневного пребывания. Здесь же может быть расположена лестница, ведущая на второй этаж, в спальную зону, тогда её лучше проектировать открытой без ограждающих стен. В случае, когда 
гараж встроен или пристроен к жилому дому, связь его с домом возможна через тамбур, выходящий в переднюю. 
Коридоры проектируют минимальной шириной 0,85 м (для семей с инвалидами – 1,15). Коридоры, ведущие в жилые комнаты,  следует  проектировать  минимлаьной  шириной  1,1  м.  При  размещении  вдоль  коридора  встроенных  шкафов  его ширину  увеличивают  на  55 … 60  см.  В  шлюзах  и  коридорах  высота  потолка  может  быть  уменьшена  до  2,1  м  за  счёт устройства антресолей. Передняя и коридоры занимают площадь 8 … 10 – 13 … 15 м2. 
Стремясь к компактности планировочного решения жилого дома, следует избегать устройства длинных коридоров, поэтому желательно, чтобы на втором этаже лестница приводила в небольшой холл, из которого можно было бы попасть во все помещения этажа. Желательно, чтобы холлы на втором этаже были освещены естественным светом и имели хорошие пропорции, что позволило бы использовать их как дополнительные помещения для занятий, отдыха и детских игр. 
Общая комната принимается площадью не менее 12 м2 [17], чаще не менее 18… 24 м2. Общую комнату, так как она является главным помещением дома, рекомендуется расположить вблизи главного входа и связать с передней. 
В комфортабельных домах общая комната имеет площадь 24 … 30 м2 и более. Минимальная ширина обшей комнаты – 3,2 м. Чаще всего общую комнату проектируют квадратной (1 : 1) или прямоугольной (1 : 1,5) формы. Квадратная комната по эстетическим и эргономическим требованиям предпочтительней продолговатой. Прямоугольная комната имеет больший периметр стены, что важно при меблировке помещения. 
Окна в жилой комнате делают большими, часто одно широкое окно, или помешают по её главной оси эркер, иногда несколько  меньших  окон  объединяют  в  общую  группу.  Общей  комнате  требуется  прямой  солнечный  свет,  поэтому  её ориентируют на юго-восток. Для неё лучше всего отводить угол дома с тем, чтобы окна были обращены в разные стороны. 
Спальни должны иметь площадь не менее 8 м2 [17], для двух человек – 10 … 12 м2, для супружеской пары (главная спальня) – 13 … 15 м2, что позволяет поместить детскую кровать. В более комфортабельных домах комната на 1-2 человек  принимается плошадью 12 … 14 м2, спальня супругов – 16 … 18 м2. Площадь спальной жилой комнаты в мансардном этаже дома допускается не менее 8м2 [17]. Высота стены до скоса потолка не менее 1,6 м. Минимальная ширина спальни 2,25 м, для двух человек – 2,5 м, для 3 человек – 3,0 м. Спальни размещают рядом с санузлом. Вход в спальню выполняют из коридора 
или шлюза. 
Пропорции  спален  более  удлинённые,  они  имеют  прямоугольную  форму,  что  даёт  возможность  удобнее  размешать спальное и рабочее места. Для супружеской спальни значительно удобнее квадратная форма плана. Глубина спальни не должна превышать  её  двойной  ширины.  При  площади  порядка  20 … 24  м2  большую  комфортность  проживания  дают  спальни  со сложным планом. Ниши, альковы используют как рабочую зону или для размещения детской кроватки. 
Все  жилые  комнаты  проектируют  непроходными.  Наилучшая  ориентация  спален  –  восток,  юго-восток,  юг.  Окна спален целесообразно направлять во двор дома, на зелёные зоны, учитывая зрительную изоляцию от окон других квартир. 
В двухэтажном или мансардном доме предпочтительно размещение спальной зоны на втором этаже и наличие там же санитарного узла с ванной. 
Для  личных  жилых  комнат  характерно  применение  встроенных  шкафов  и  гардеробов  –  в  более  дорогих  в комфортабельных  домах.  Встроенные шкафы  имеют  ширину  60  см  –  для  хранения  платья  и  30  см  –  для  хранения  книг. Встроенные шкафы устраивают в виде перегородки между двумя комнатами или встраивают во внутреннюю продольную стену. 
Гардеробные комнаты – небольшие помещения (ниши) для хранения белья, одежды, чемоданов и т.п. и переодевания. Вход  может  быть  из  спальни  или  шлюзов  и  коридоров,  гардероб  может  быть  проходным  помещением.  Гардероб  имеет глубину 1,0 … 1,5 м, ширину – 1,2 … 2,5 м (площадь 2 … 4м2). 
Детская  комната  представляет  собой  спальню,  которая  днём  служит  также  для  местопребывания  детей  и  является местом  детских  игр  в  занятий,  приёма  гостей.  Для  семей  с  детьми  целесообразно  смежное  размещение  двух  спален  с трансформируемой  перегородкой  для  возможности  их  объединения  в  игровую  комнату.  Детскую  комнату  удобнее  всего располагать возле спальни родителей, предпочтительнее направление окон на юг и юго-восток. Комнаты для взрослых детей располагают в плане квартир более самостоятельно. 
Кухня предназначена для приготовления пищи, мытья посуды, сервировки стола и других процессов хозяйственного обслуживания  семьи,  часто  используется  для  принятия  пищи.  Отличием  кухни  от  других  помещений  квартиры  является особая микроклиматическая среда, связанная с загазованностыо, повышенной температурой и влажностью воздуха. Поэтому 
кухня должна иметь хорошую вентиляцию и освещённость. При этом желательно наличие двух окон: одно используется для освещения рабочей зоны, другое – для столовой. 
Площадь  кухни  должна  быть  не  менее  6  м2  [17].  Пропорции  кухни  весьма  разнообразны  –  от  квадратной  до прямоугольной, с простой формой и более сложными очертаниями. Минимальная ширина рабочей кухни составляет 1,7 м [17]. Окна кухни целесообразно обращать на север или северо-восток. 
Кухню  располагают  в  общесемейной  части  квартиры  в  удобной  связи  с  входом.  Полноценное  помещение  кухни состоит из двух основных частей: рабочей зоны и зоны приёма пищи. Функциональные зоны размещают последовательно в направлении из глубины помещения к световому фронту. 
В зависимости от величины кухни бывают нескольких типов: кухни-ниши, рабочие кухни, кухни-столовые, кухни-столовые-гостиные. 
Кухня-ниша  –  это  кухня,  оборудование  которой  размещается  в  нише  жилой  комнаты,  столовой  или  передней. Устраивают  в  одно-  и  двухкомнатных  квартирах  только  в  случае  оборудования  электроплитой.  Кухни-ниши  широко применяют в домах гостиничного типа в квартирах на 1-2 человек. Площадь кухни-ниши принимают от 1 м2 (0,7 Ч 1,4 м) до 4 
м2 (0,7 Ч 5,7 м). Глубина ниши – от 0,7 до 1,1 м. 
Рабочая  кухня  –  изолированное  помещение,  предназначенное  только  для  приготовления  пищи,  имеет  естественное освещение и вентиляцию. Устраивают в социальном жилище, размещая столовую зону в общей комнате; в комфортабельном жилище располагают рядом со столовой. Непосредственная связь с общей комнатой или столовой – главное требование при расположении в квартире – осуществляется через дверной проём или передаточное окно. Вход в рабочую кухню делают из передней или из коридора. Минимальная площадь обусловлена внутренним объёмом помещения, оборудованного газовой плитой – 8 м2, для малых квартир величина такой кухни может быть уменьшена до 5 м2. Пропорции рабочей кухни чаще прямоугольные. Минимальная ширина –1,7м. 
Кухня-столовая предназначена для приготовления и приёма пищи. В эксплуатации кухня-столовая очень удобна, так как превращается в дополнительную комнату. Вход проектируют из передней. Иногда кухню-столовую связывают с общей комнатой  остеклённой  дверью  или  раздвижной  перегородкой.  Рядом  с  общей  комнатой  располагать  кухню-столовую  не 
обязательно,  но  желательна  короткая  связь  на  случай  приёма  гостей.  Площадь  кухни-столовой  для  семей  из  4  и  более человек – 10 … 12 м2. В комфортабельном жилище кухня-столовая имеет площадь 15 … 18 м2 и более. При этом желательно наличие двух окон:  одно используется для освещения рабочей зоны, другое – для столовой. Обеденную зону целесообразно выносить в отдельный эркер или особую нишу.  
Кухня-столовая-гостиная представляет собой довольно большое помещение (от 16 до 25 … 30 м2), в котором принимают гостей, обедают и готовят пищу. 
Санитарный  узел  жилого  дома  включает  помещения,  где  располагается  ванна,  умывальник,  унитаз  и  биде. 
Санитарные  узлы  могут  быть  совмещёнными,  когда  ванна,  умывальник  и  унитаз  находятся  в  одном  помещении,  или раздельными, когда ванна и унитаз расположены в разных помещениях. Санитарные узлы в двух- и трёхкомнатном доме должны быть раздельными, в 4-5-комнатных домах проектируют совмещённый санузел в спальной зоне и в зоне дневного 
пребывания, гостевой санузел – унитаз с умывальником располагают вблизи кухни и общей комнаты. 
Для оборудования санитарных узлов выпускаются санитарно-технические приборы стандартных размеров. Размеры же  самого  узла  определяются  расстановкой  оборудования,  его  типом  и  направлением  открывания  дверей.  
Минимальные размеры в миллиметрах санитарных узлов даны на рис. 2.4. Площади даны в квадратных метрах. Ширина туалета во всех случаях должна быть не менее 0,8 м, длина – 1,2 м при открывании дверей наружу и 1,5 м – при открывании дверей внутрь [17]. Помещения санитарных узлов оборудуются вытяжной вентиляцией. Желательно наличие естественного освещения  и  проветривания  в  санитарных  узлах.  Размещение  санитарных  узлов  зависит  от  размеров  я  особенностей планировки дома. Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и 
кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях. 
Не  допускается  крепление  приборов  и  трубопроводов  непосредственно  к  межквартирным  стенам  и  перегородкам, ограждающим жилые комнаты. Вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат не рекомендуется (за исключением индивидуального согласования, выполненного по просьбе заказчика). 
По желанию заказчика в доме проектируют сауну площадью 2,25 м2 (1,5 Ч 1,5 м) и более.  
В дорогом жилище устраивают так называемый блок здоровья, состоящий из уборной, ванной, сауны, тренажёрного зала, бассейна и открытой части – террасы площадью около 25 м2 (5 Ч 5 м). 
Помимо обязательных площадей и помещений в квартире зачастую предусматривают помещение для хозяйственных работ  –  постирочную  для  стирки,  шитья,  глаженья  с  соответствующим  оборудованием.  Гигиенисты  не  рекомендуют совмещать  в  одном  помещении  стирку  белья  и  уход  за  телом  (как  и  приготовление  и  приём  пищи),  так  как  условия микроклимата,  создающиеся  в  результате  стирки  (приготовления  пищи), являются  дискомфортными.  Располагают постирочные  вблизи  от  кухни,  санузлов  и  хозяйственного  входа.  Площадь  этой  комнаты  –  около  4  м2.  В  постирочной предусматривают ящик для грязного белья, душевой поддон размером 900 Ч 900 мм, место для стиральной машины. 
Холл  –  расширенная  часть  коридора,  желательно  с  естественным  освещением,  которая  может  использоваться  для отдыха. При размещении спален на 2-м этаже вход в них желательно устраивать из холла. 
Гараж  (18  м2)  и  мастерская  (6 … 10  м2).  Вход  в  гараж  может  быть  организован  через  тамбур  главного  входа, мастерская должна проектироваться вблизи хозяйственного входа. 
Кладовые и шкафы для сухих продуктов проектируют площадью 2,2 … 3,5 м2 в кухне. 
Холодная  кладовая  (2 … 9  м2),  оборудованная  полками,  и  подвал  (8  м2)  высотой  1,9  м  для  длительного  хранения продуктов располагают недалеко от кухни вне отапливаемого объёма жилого дома. 
Открытые  (летние)  помещения  –  неотъемлемая  составная  часть  комфортабельного  дома.  Площадь  открытых помещений  действующие  нормы  не  ограничивают,  а  их  форма  имеет  более  вытянутые  пропорции  и  меньшую  глубину. 
Высоту ограждения балкона принимают равной 1,05 м (как для зданий высотой до 10 этажей). 
Изолированность  открытых  помещений  от  окон  соседних  квартир  и  со  стороны  улицы  достигается  устройством ограждения высотой не менее 1,8 м с применением озеленения. В доме целесообразно проектировать 2-3 летних помещения увеличенных размеров и нескольких типов.
4. КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Фундаменты для малоэтажного строительства изготовляют, как правило, из местных строительных материалов (естественный камень, бутобетон, красный кирпич и др.), а также используют монолитный бетон или сборные фундаментные блоки. На грунтах, вспучивающихся при замерзании (супеси, суглинки и глины), глубину заложения фундаментов принимают ниже толщины замерзающего слоя не менее чем на 0,2 м – фундаменты глубокого заложения. При отсутствии подвалов и больших приямков на невспучивающихся грунтах (пески, гравелистые и др.) проектируют фундаменты мелкого заложения, подошва которых располагается на глубине не менее 0,5 м от уровня земли. 
Фундаменты малоэтажных зданий защищают от прямого воздействия дождевых и талых вод, для чего по периметру наружных стен устраивают отмостку из асфальтобетона, асфальта или плоских камней и с подстилкой жирной глины.
Чтобы преградить доступ капиллярной влаги в помещения, на границе контакта фундамента со стенами устраивается гидроизоляция из двух слоёв толя или раствора цемент с водонепроницаемыми добавками.
При проектировании малоэтажных зданий применяют, как правило, облегчённые многослойные наружные стены из материалов различной плотности. Сплошные наружные стены применяют лишь при наличии стеновых материалов малой плотности (газобетон «сибит»). Для возведения внутренних стен используют только сплошную кладку.
Для выполнения повышенных требований СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» толщина стен, одинаково сохраняющих тепло должна быть не менее:
Толщина, м       
Кирпич полнотелый                        2,40                   
Кирпич эффективный                     1,25                      
Керамзитобетон                               1,50                 
Газобетон                                          0,70                     
Дерево                                               0,50                     
Минераловатные плиты «URSA»   0,15                   

Малоэтажные жилые здания со стенами из брёвен являются традиционным типом русского национального жилища. При их возведении используется один и тот же конструктивный принцип:  сруб из брёвен диаметром 160...260 мм. Такие стены следует дополнительно утеплять. К тому же наружная обшивка предохраняет сруб от дождя и снега. Она выполняется из строганных досок, располагаемых горизонтально или вертикально на прибитых к срубу брусьях, между которыми помещают утеплитель. Внутреннюю обшивку выполняют из гипсокартонных листов, древесноволокнистых плит или тонкими гладко струганными досками («вагонкой»). В любом случае окончательную отделку фасадов и интерьеров здания производят по истечении 1,5…2 лет, когда завершится основная осадка сруба. При использовании деревянных элементов полной заводской готовности применяют брусья, которые могут поставляться с заранее обработанными концами для устройства сопряжений по углам и с выбранными гнёздами для нагелей и шипов. Толщина брусьев для наружных стен принимается 150-180 мм, для внутренних стен используются брусья толщиной 100 мм. Наружные стены утепляют по аналогии с бревенчатыми.  Широкое распространение получили стены с деревянным каркасом. Каркас представляет собой лёгкую решетку из вертикальных стоек и горизонтальных элементов – балок, обвязок, перемычек. Для элементов каркаса могут использоваться брусья, чаще – доски толщиной 50 мм. Ширина досок принимается – для стоек наружных стен – 150-180 мм; для стоек внутренних ненесущих стен  (перегородок)  - 75-100 мм; для балок – 200-22 мм. Шаг элементов каркаса принимается равным 600 мм. Жёсткость каркасу придают раскосы, устанавливаемые между стойками каркаса по углам здания в обоих направлениях. Кроме того, значительную жёсткость каркасу придаёт обшивка.
В качестве утеплителя, размещаемого между стойками каркаса, используются жёсткие плиты, мягкие или полужёсткие маты или засыпки.
Наружная каркасная стена представляет собой слоёную конструкцию. Её среднюю часть занимает утеплитель. Для уменьшения продувания стены и исключения попадания случайной влаги с наружной стороны утеплитель закрывают строительной бумагой. Наружную обшивку выполняют из досок типа «вагонки», волнистых или плоских асбестоцементных листов, листов из стеклопластика или металлических профилированных листов, водостойкой фанерой со штукатуркой фасада и последующей окраской.
С внутренней стороны утеплитель изолируют от попадания водяной конденсационной влаги пергамином, паронепроницаемой битуминизированной бумагой или полиэтиленовой плёнкой. Внутренняя обшивка может быть выполнена «вагонкой», гипсоволокнистыми или древесностружечными плитами, гипсокартонными листами с последующей окраской или оклейкой обоями.
Для перекрытий малоэтажных зданий со стенами из кирпича чаще всего используются сборные железобетонные плиты, железобетонные, металлические или деревянные балки с настилом из железобетонных плит или деревянных щитов. Перекрытия деревянных зданий также устраивают из деревянных элементов.
В качестве звуко- и теплоизоляции применяют плитные и рыхлые материалы: лёгкие или ячеистые бетоны, минеральная вата и др., а также засыпные материалы: керамзит, шлак.
Для защиты утеплителя от проникновения в него паров из помещения устраивается пароизоляция из рулонных материалов: пергамин, рубероид, толь, а также из алюминиевой фольги, плёнки, битумной обмазки.
В малоэтажных зданиях особого внимания заслуживают конструктивные решения полов первых этажей. Их выполняют по трём схемам: полы по балкам, полы по лагам и полы на грунте. Полы по балкам устраиваются над холодными подпольями, когда уровень чистых полов первых этажей выше уровня земли на 0,8…1,0 м. Полы по лагам применяются в малоэтажных зданиях при высоте подполья не более 250 мм. 
В малоэтажном строительстве применяются, как правило, чердачные скатные крыши. Конструктивно такая крыша состоит из верхнего водонепроницаемого ограждения – кровли и поддерживающей её системы несущих элементов крыши – стропил и обрешётки. Такое решение должно обеспечивать надёжность её работы в течение всего срока эксплуатации.
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Рис. 3. Основные формы чердачных скатных крыш:                                                                                а –односкатная; б –двускатная ломанного профиля, с мансардой; в –пример построения планов скатов крыши; г, д, е –общий вид двускатных крыш с фронтоном, вальмой и полувальмой; и, к, л –схема проветривания чердаков, а также  воздушных прослоек совмещенной крыши; 1 –скат; 2 –конек; 3 –накосное ребро; 4 –ендова; 
5–вальма; 6 –полквальма; 7 –свес крыши; 8 –фронтон; 9 –тимпан фронтона; 
10 –слуховое окно; 11 –щипец; 12 –решетка жалюзи; 13 –приточное отверстие; 
14 –втяжное отверстие; 15 –карниз фронтона.

Форма крыш (см. рис.3) и материал кровли играют важную роль в архитектуре зданий малой этажности. При установлении формы крыши существенное значение имеет уклон её скатов или, что то же, уклон покрытий. Этот уклон связан с кровельным материалом. Каждому материалу присущи допустимые пределы этого уклона (см. табл.1).
Устанавливая уклон кровли, архитектор, помимо материала кровли, должен принимать во внимание климатические условия места строительства. Так, в районах со значительными снегопадами желательно избегать отложений снега, имея в виду, что при уклоне ската 600 снег на кровле не держится, а при гладких поверхностях кровель и при углах свыше 450 в районах со значительной величиной ветрового напора нерациональны высокие крыши и т. п.
         Для скатных чердачных крыш чаще всего принимают уклоны от 1:5 до 1:1.
При меньших уклонах применяют другие кровельные материалы, и, как правило, другие конструктивные решения – совмещённые (бесчердачные) плоские кровли. Такие покрытия с уклоном до 2,5 % обычно используют для устройства террас, открытых площадок на крышах и т. д., т.е. как эксплуатируемые покрытия.

Таблица 1.
Допускаемые уклоны кровель

	Наименование материала
	Уклон,
 %
	Примерная
долговечн,
лет
	Уход в процессе эксплуатации

	Листовая чёрная сталь
	5...100
	10...12
	Окраска через 2...3 года

	Оцинкованная сталь
	5...100
	30...40
	В сельской местности окраски не требует, в городах и промрайонах – окраска через 8...10 лет

	Толь гидроизоляционный
	0...1,5
	6...8
	Покрытие мастикой с посыпкой песком через 1...2 года

	Рубероид
	0...25
	8
	Покрытие мастикой через 3 года

	Мастика
	0...100
	15
	Светозащитная окраска через 5 лет

	Черепица
	50...100
	60
	Не требует

	Асбестоцемент
	10...33
	40...50
	Не требует

	Сборный железобетонный кровельный элемент с мастичной гидрозащитой
	3...7
	15
	Светозащитная окраска через 5 лет

	Сборный железобетонный беспокровный элемент
	10
	75...100
	Не требует




Для проветривания чердака устраиваются «слуховые окна», равномерно размещённые вдоль здания, низ слухового окна при этом располагают на 1...1,2 м выше верха чердачного перекрытия.
Конструкция чердака проектируется так, чтобы был обеспечен свободный проход высотой не менее 1,6 м и шириной не менее 1,2 м (на отдельных участках протяжённостью до 2 м допускается высота 1,2) вдоль чердака; в самых низких местах у наружных стен высота должна быть не менее 0,4 м для осмотра и ремонта конструкций.
Стропильные конструкции подразделяются на две основные группы: наслонные и висячие.
Основным элементом наслонных стропил являются наклонные одно-, двух- и многопролётные балки, располагаемые вдоль скатов (стропильные ноги). Помимо этого наслонные стропила включают также систему прогонов, стоек, подкосов, лежней, поддерживающих стропильные ноги и передающих нагрузку на стены или столбы. Пролёт стропильных ног принимают в пределах 5...5,5 м (при введении подкоса – до 8 м), шаг стропил – 0,8...1,2 м.
Все размеры стропильных ног, обрешётки, подкосов и др. определяются расчётом.
Висячие стропила применяют в тех случаях, когда в здании отсутствуют внутренние опоры (стены или столбы). В этих случаях пролёт между наружными стенами перекрывают стропильными фермами.
Большое значение имеет правильно выполненный водоотвод. 
При неорганизованном водоотводе (до двух этажей включительно) вынос карниза должен быть не менее 0,6 м, а над входами и балконами обязательно устраивают козырьки. В зданиях 3...5 этажей устраивают организованный наружный водоотвод, который осуществляется желобами, расположенными в нижней части кровли, и навесными водосточными трубами. 


5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уровень инженерного обеспечения, комфорта  и благоустройства для малоэтажного дома не должен уступать многоэтажным. Малоэтажные жилые дома в городской застройке, как правило, присоединяются к городским инженерным сетям водопровода, канализации, тепло-, газо- и электроснабжения. 
При отсутствии городской теплотрассы вблизи участка, а иногда и по соображениям автономности, предусматривается централизованное отопление с установкой отопительного агрегата в отдельном помещении или в кухне. Для горячего водоснабжения возможно использование водонагревательной колонки с газовым или электроподогревом.
Вентиляция жилых комнат осуществляется естественным путём через форточки. Из помещений хозяйственного блока: кухни, ванной, постирочной, уборной, гаража, мастерской и других помещений, в которых производится работа с выделением паров или газов, необходимо предусматривать естественную побудительную вентиляцию через вертикальные каналы (трубы), выводимые выше крыши. Вентиляционные каналы возможно размещать во внутренних стенах с объединением их на чердаке в общую вытяжную трубу.
При устройстве печного отопления и каминов дымоходы могут размещаться во внутренних стенах или в отдельно стоящих трубах. Высота дымовых труб от колосниковой решётки в печи или камине до устья должна быть, как правило, не менее 5 м. Высоту дымовых труб следует принимать: 
· не менее 0,5 м выше конька кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька; 
· не ниже конька при расположении трубы на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька;
· не ниже линии, проведённой от конька вниз под углом 10о к горизонту при расположении трубы на расстоянии более 3 м от конька.
Высоту вытяжных каналов (труб), расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать одинаковой с высотой дымовых труб.
При проектировании печей, каминов и дымовых труб (каналов) следует руководствоваться противопожарными требованиями в части примыкания и прохождения их через другие строительные конструкции и элементы здания.
Примеры устройства каминов см. приложение.


6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экономичность проекта зависит от многих факторов: параметров здания, применяемых строительных материалов, условий присоединения к внешним инженерным сетям и пр. На экономичность проекта  существенно влияет избыточное применение в малоэтажном доме конструктивных материалов с высокой несущей способностью, малоэффективных теплоизоляционных материалов. Повышает экономическую эффективность компактное решение объёма здания с минимальной поверхностью ограждающих конструкций минимальной в соответствии с нормами площадью светопроёмов. 
Экономичность объемно-планировочного решения здания характеризуется технико-экономическими показателями, для определения которых необходимо подсчитать:
площадь застройки (Пз) – площадь, заключенную в пределах внешнего периметра здания и измеренную по первому этажу;
жилую площадь (Пж);
подсобную или вспомогательную площадь (Пв), то есть сумму площадей помещений обслуживающего характера – коридоров, передних, санузлов пр.;
полезную площадь (Пп), то есть сумму жилой площади и площади всех помещений обслуживающего характера (Пп= Пж+ Пв);
строительный объем наземной части здания (Q), исчисляемый путем перемножения площади застройки на высоту от чистого пола первого этажа до верха чердачного перекрытия или до верха кровли при бесчердачных покрытиях.
Показатель К1 отражает целесообразность планировки здания. Подсчитывается как отношение жилой площади к полезной для квартиры и по дому в целом. Чем выше значение К1, тем экономичнее планировка.
Показатель К2 (объемный коэффициент), выражающий эффективность использования объема здания, подсчитывается для жилых домов квартирного типа  как объем здания на 1 м2 жилой площади на одну квартиру и в среднем по дому. Чем ниже значение К2, тем лучше использован объем здания.
Показателем экономичности проектного решения  являются также коэффициенты  К3 (отношение площади наружных ограждающих конструкций к общей площади здания) и К4 (отношение периметра наружных стен к площади, занятой зданием). Чем ниже значения коэффициентов К3 и К4, тем меньше теплопотери, тем экономичней эксплуатация здания.

7. ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ПЛОЩАДИ КВАРТИР, ПЛОЩАДИ
 ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

1. Площадь квартиры определяется как сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров.
2. Общая площадь квартиры определяется как сумма площадей помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для террас и холодных кладовых - 1,0.
Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница.
3. Общая площадь квартир жилых зданий определяется как сумма общих площадей квартир этих зданий; общая площадь помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома,  подсчитывается отдельно согласно СНиП 2.08.02-89*.      Площади подполья, чердака, технического подполья (технического чердака), тамбуров лестничных клеток, портиков, крылец, наружных открытых лестниц в общую площадь зданий не включаются. 
4. Площадь жилого здания определяется как сумма   площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а  также площадей балконов и лоджий. 
Площадь лестничных клеток включается в площадь этажа с учетом их площадей в уровне этого этажа.
Площадь чердаков и хозяйственного подполья в площадь здания не включается.
5. Площадь помещений жилых зданий определяется по их размерам, измеряемым между отдельными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).
При определении площади помещений мансардного этажа учитывается площадь этого помещения  высотой до наклонного потолка 1,5 м при наклоне 300 к горизонту,   1,1 м – при 450, 0,5 м – при 600 и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой должна учитываться в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 300, 0,8 м – при 45-600, не ограничивается  -   при наклоне 600 и более..
6. Строительный объем жилого здания определяется как сумма строительного объема    выше отметки  0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей, начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания,  без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте). 
7. Площадь застройки  определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки.
8. При определении этажности надземной части здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
    При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется для каждой части здания.


8. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автостоянка – размещаемое в пределах дома, в пристройке к нему или в отдельной постройке помещение, предназначенное для хранения или парковке автомобилей, не оборудованное для их ремонта или технического обслуживания.
Балкон – выступающая из плоскости стены фасада ограждённая площадка, служащая для отдыха в летнее время.
Блок жилой – автономная часть блокированного жилого дома, включающая одну квартиру и, при необходимости, другие помещения. 
Блокированный жилой дом – дом, состоящий из двух и более пристроенных друг к другу жилых блоков, каждый из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок.
Веранда – застеклённое неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него. 
Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные учреждения и предприятия - учреждения и предприятия, входящие в структуру жилого дома или другого объекта.
Коттедж – индивидуальный (одноквартирный) городской или сельский жилой дом с прилегающим к нему участком земли.
Лоджия – перекрытое и ограждённое в плане с трёх сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.
Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.
Одноквартирный жилой дом – жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи и имеющий приквартирный участок.
Общая площадь квартиры – суммарная площадь жилых и подсобных помещений квартиры с учётом лоджий, балконов, веранд, террас.
Планировочная отметка земли – уровень земли на границе отмостки.
Подполье – предназначенное для размещения трубопроводов инженерных систем пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта.
Помещение – пространство внутри дома, имеющее определённое функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.
Помещения общественного назначения – встроенные в жилой дом или пристроенные к нему помещения, предназначенные для индивидуальной предпринимательской и другой общественной деятельности проживающих в доме людей. 
Тамбур – проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникновения холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения.
Терраса – ограждённая открытая пристройка к зданию в виде площадки для отдыха, которая может иметь крышу, размещается на земле или над нижерасположенным этажом.
Усадебный жилой дом – одноквартирный дом с приквартирным участком, постройками для подсобного хозяйства.
Холодная кладовая – кладовая площадью до 2 кв. м, размещаемая в неотапливаемом объёме квартиры. 
Эркер – выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остеклённая, улучшающая его освещённость и инсоляцию.
Этаж – часть дома между верхом перекрытия или пола по грунту и верхом расположенного над ним перекрытия.
Этаж мансардный – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от пола мансардного этажа.
Этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли.
Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более, чем на половину высоты помещения.  
Этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания,
Этаж цокольный – этаж  при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более половины высоты помещения.  
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Компоновочные схемы функциональных зон,
габаризные размеры мебели и   оборудования жилого дома
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