Тема урока: «Обработка застежки-молния в боковом шве юбки» (2 ч)
Цель урока:
Содействие обучающимся развитию умений и навыков обработки застежки-молнии в боковом шве юбки.
Задачи: 1. Научить обучающихся правильной обработке застежки в боковом шве юбки тесьмой молнией.
2. Развивать координацию движения рук, исполнительские умения, логическое мышление, самостоятельность, уверенность в своих силах.
3. Воспитывать у обучающихся эстетический вкус, внимательность и точность, прививать навыки культуры труда и аккуратности при выполнении работы.
Объект труда: юбка клеш.
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, демонстрация, рассказ, беседа, работа с книгой, самостоятельная и практическая работы.
Тип урока: комбинированный.
Учебные и наглядные пособия: учебник, рабочая тетрадь, образцы обработки застежки - молния, наглядное пособие «Поузловая обработка юбки клеш», плакат «Технология обработки юбки», готовое изделие, сигнальные карточки (красная, зеленая).
Инструменты, оборудование, материалы: лоскуты ткани, иглы, булавки, нитки, ножницы, швейная машина, гладильная доска, утюг.  
Технические и аудиовизуальные средства обучения: мультимедийная система.
Приемы УУД:
Личностные: мобилизация внимания, уважение к окружающим, осознание своих возможностей, доказательство своей правоты, сравнение своей работы с работой одноклассников и образцами, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, определение и объяснение технологических понятий при выполнении определённых операций, овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.
Регулятивные: целеполагание, планирование, контроль, анализ, коррекция, выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения, самооценка. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, инициативное сотрудничество в поиске и выборе информации, вступление в диалог, с достаточной полнотой и точностью выражения своих мыслей, умение слушать и слышать собеседника, учит разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве умение работать в парах, использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей, формулирование собственного мнения, аргументация его с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, оказание взаимопомощи.
Познавательные: решение проблемы, построение логической цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование; извлечение необходимой информации из прослушанного, структурирование полученных знаний, анализ объектов с целью выделения признаков установление причинно-следственных связей, поиск и отбор необходимой информации из различных источников;.
Структура урока:
1. Оргмомент. (2 мин) 
2. Актуализация и мотивация учебной деятельности учащихся. (10 мин)
3.  Изучение нового материала. (20 мин)
4.  Первичное закрепление новых знаний. (8 мин) 
5. Практическая работа. (40 мин).
6. Закрепление изученного. (5 мин) 
7. Рефлексия. (5 мин) 
Итого 90 минут
Ход урока
	Этап урока
	Деятельность учителя
	Деятельность обучающегося

	1
	2
	3

	1. Оргмомент
	Приветствует обучающихся. Проверяет готовность к уроку. Распределяет обучающихся по парам.
	Приветствуют учителя (К).

	2. Актуализация и мотивация
	Включает обучающихся в проблемный диалог, предлагает рассмотреть проблемную ситуацию и разрешить проблему: рассмотрите сканворд (Приложение 1) и найдите предметы, которые применяются при изготовлении юбки.
Организует эвристическую беседу по вопросам:
 Как можно иглу и ножницы назвать одним словом?
Подберите общее название к словам машинка и утюг?
В какую группу можно объединить оставшиеся слова?
Что такое фурнитура?
О чем пойдет на уроке разговор? О застежке.
Какие застежки вам приходилось встречать в  одежде?
А с какими из них вы сталкиваетесь наиболее чаще?
	Включаются в разрешение проблемной ситуации (Р).
Проявляют интерес (Л).
Отвечают на вопросы (К). 
 Устанавливают причинно - следственные связи (П)
Инструменты. Оборудование.
Фурнитура.





	
	Как вы, думаете, почему застежку молнию чаще всего используют по сравнению с другими видами застежек?
Вместе с обучающимися формулируем тему и цель урока.
	Быстрота и удобство в использовании, красивый внешний вид, сокращение времени на обработку изделия.
Записывают тему урока в рабочей тетради. «Обработка застежки - молния в боковом шве юбки».

	3. Изучение нового материала
	Как вы думаете, от чего зависит выбор застежки в изделии?
С тесьмой-молнией знакомы все. У каждого из нас есть хотя бы одна молния на одежде или сумке. Как мы уже выяснили, она проста в использовании. Как давно появились первые застежки-молнии?
Сообщение «История возникновения застежки-молния» Приложение 2.
Организует работу в парах. Раздает текст «Виды застежек - молния» Приложение 3. Просит внимательно прочитать и составить в тетради опорную схему.
Принцип работы тесьмы-молнии очень простой. Просмотр видиоролика. «Принцип работы «молнии». 
Физкультминутка.
Нам пора передохнуть, 
Потянуться и вздохнуть.
Мы разминку начинаем, 
	Слушают, делают записи в тетради (П).





Работают парами (К). Изучают текст. Составляют опорные схемы в тетради (П).


 
Выполняют упражнения.
Слушают учителя (К).







Отвечают на вопрос (К). 

	
	Руки шире раздвигаем,
А потом  их тянем вверх
Отдохнёт спина у всех.
Мы глазами поморгаем,
Раз - закрыли, два - открыли
1, 2, 3 ,4 ,5
Глазкам нужно отдыхать. 
Крутим корпусом с хлопками
Вниз - хлопок, и вверх - хлопок
Кисти рук мы разминаем
Точно знаем, будет прок.
Крутим, вертим головой
Разминаем шею. 
Отдохнули мы с тобой
И взялись за дело.
«Молнию» юбках обрабатывают в верхней части  среднего шва заднего полотнища или в верхней части бокового левого шва. При выборе «молнии» необходимо, чтобы ее цвет совпадал с цветом ткани изделия. Для втачивания молнии применяется специальная лапка с одним рожком, это позволяет прокладывать строчка рядом с зубчиками. (Показ лапки).
Скажите, где вы можете найти информацию о технологической последовательности обработки  застежки-молнии в боковом шве юбки?
Откройте учебник на стр.74. Что показано в таблице 22. Внимательно изучите информацию в таблице. Попробуйте составить план ваших действий.

	


























Беседа (К). Работа с учебником (П).




Составление плана своей работы. Краткая запись в тетрадь (Р).

	4. Первичное закрепление теоретического материала
	Выполнение задания по карточкам (Приложение 4).
	Выполняют задания по карточкам (Р).

	5. Практическая работа
	
	

	Вводный инструктаж
	На практической части урока вы будете выполнять ручные и машинные работы, ВТО. Вспомните правила техники безопасности при выполнении этих работ.
	Ответы обучающихся правил по цепочке (Р).

	Текущий инструктаж
	Во время практической работы вы должны будете выполнять обработку застежки в юбке с помощью тесьмы-молнии. Вам помогут технологическая карта учебника, составленный вами план работы и образцы наглядного пособия.
Походу выполнения практической работы проводятся целевые обходы: организация рабочего места, проверка правильности выполнения технологической последовательности.
	Анализ, синтез, обобщение, выполнение действий по алгоритму (Р). 
Выполняют практическую работу с основой на эталон (П).

	Заключительный инструктаж
	Контроль качества выполненной работы.
	Контроль (Р), самооценка с комментарием (Л), выявление затруднений (Р).

	6. Закрепление изученного.
	Игра « Правильность утверждения».
Если согласны с утверждением, поднимите красную карточку, если нет - синюю.
	Выполняют задание (Р), взаимопроверка (Р, К), обосновывают ответы (Р).

	
	1. Фурниту́ра - это вспомогательные детали, необходимые для изготовления изделия.
2. «Молния» состоит из тесьмы, мелких зубчиков и замка.
3. «Молнию» подбирают контрастную цвету ткани. 
4. Один из видов застежки молния - тракторная.
5. Перед обработкой застежки необходимо обработать верхний срез юбки поясом.
	

	7. Рефлексия
	Организует рефлексию на основе приема незаконченное предложение, предлагая обучающимся завершить предложения: 
- Сегодня на уроке я ...
- Самым полезным и интересным для меня было ...
- Мне это необходимо для ... 
-Я встретилась с трудностью при ...
- У меня хорошо получилось ...
- Скажи комплимент новой теме ...
Благодарит за урок и сотрудничество.
	Обобщают то новое, что усвоено на уроке (Р)
Высказывают своё отношение к прошедшему уроку (К)



Приложение 1
Сканворд
[image: ]
Рис. 8 СКАНВОРД

	










Приложение 2
«История возникновения застежки-молния»

Первое упоминание о застежки-молния относится к середине 19 века.
Изобрел «автоматическую непрерывную застежку» - Элайя Хоу. Но прежде чем стать необходимой, удобной и популярной, молния прошла долгий путь. Сначала производство застежек-молния было сложным, затратным и неудачным - «молнии» получались ненадежными. 
Первый патент на «застежку для обуви» в конце 19 века получил изобретатель Уиткомб Л. Джадсон. Даже с появлением правильной технологии многие по - прежнему относились к молнии с недоверием. 
Изобретение признали благодаря обмундированию американских солдат в Первой мировой войне. Застежка Уиткомба Джадсона сверкала на летных комбинезонах, карманах мундиров, даже на брезенте, которыми накрывались самолеты. После военных молнию признали и гражданские лица.
Застежка-молния долго не использовалась в женской одежде. Такая застежка считалась безнравственной, потому, что молнию можно было легко расстегнуть. Только в 1930 году владелица парижского Дома моды мадам Шапарель решилась на такой отчаянный шаг. С тех пор и женщины познали все преимущества «молнии». 
В 1935 году Эльза Скиапарелли, одна из великих дизайнеров ХХ века, провела эксперимент с детской одеждой. Она поняла, что «молния» - это отличная замена крючочкам - шнурочкам, с которыми тяжело справлялись дети.
Настоящий прорыв сделал французский модельер Жан Клод, разместив застежку-молнию на ширинке мужских брюк (1937г.).
Сегодня молнией никого не удивишь. Разве что только разнообразием видов, декора и мест ее применения 

Приложение 3
«Виды застежки-молния»
Застежка-молния состоит из двух текстильных лент, на которых закреплены идущие в шахматном порядке звенья. Звенья бывают как пластмассовые, так и металлические. Соединение и разъединение молнии выполняется с помощью замка (бегунка).
Существует несколько основных видов застежек-молний.
Спиральная застежка. Это обычные брючные, юбочные и плательные «молнии». Спиральная застежка изготавливается из завернутого в спираль синтетического волокна. 
Тракторная застежка применяется в основном для верхней одежды. Такая «молния» состоит из отдельных пластиковых зубчиков, закрепленных на тесьме. Зубчики имеют характерную форму «грибка» с канвой, тем самым, обеспечивая надежность сцепления. 
Металлическая застежка по устройству похожа на тракторную «молнию», только зубчики у нее металлические. Каждый зубчик имеет выступ с одной стороны и углубление с другой. Металлическая «молния» очень прочная. Чаще всего металлическую застежку-молнию использую в джинсах, сумках, верхней одежде, а также для элементов декора различных аксессуаров.
В потайных «молниях» зубчики прикрыты тесьмой и они практически незаметны в изделии. 
Кроме этих видов застежек «молнии» подразделяются на разъемные и неразъемные.

Приложение 4
Задание для закрепления изученного материала
Подберите из предложенных этапы вшивания застежки-молнии к рисункам. Подпишите каждый этап.
1.
	
__________________________________________________________________
2.
	
__________________________________________________________________
3.

	______________________________________________________
	4.
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_________________________________________________________________
5. 
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__________________________________________________________________
6. 
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__________________________________________________________________
Этапы: 
· Притачать застежку с лицевой стороны начиная от верхнего среза переднего полотнища. Удалить нитки временного назначения. 
· Разутюжить шов. 
· Закрыть «молнию». Приметать ее вторую сторону. 
· Стачать боковые срезы до намеченной линии. 
· Раскрыть застежку. Совместить правый край звеньев «молнии» с подогнутым краем бокового среза, приметать сверху вниз. 
· Сметать боковые срезы по всей длине.
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