Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы.
1. Как называется операция разрезания древесины пилой?

А) разделкой                     Б) раскроем                          В) пилением

2. Что получают из бревен при продольной распиловке?

А) пиломатериалы            Б) ДВП                                 В) фанеру

3. Какие вы знаете лиственные породы деревьев?

А) сосна, дуб, ель             Б) ель, сосна, осина             В) береза, осина, рябина


4. Что такое ДСП?

А) дерево спрессованное     Б) древесно – стружечная плита     В) деревянные строганные приспособления

5. Заготовкой древесины занимаются

     А) лесничества      Б) деревообрабатывающая промышленность        В) лесхозы

6.ДВП применяют для:
а)изготовления рам;                    б)производства древесностружечных плит;
в)изготовления мебели;              г)нет правильного ответа.
7.Мягкая древесина для изготовления бумаги:

а)дуб                        б) сирень           в)осина                              г) береза
8.Пиломатериал изготавливают:
а)на токарных станках;                    б)на рейсмусовых станках;
в)на лесопильных рамах;                 г)на верстаках.
9.Тонкий слой древесины для отделки изделий - это:
 а)стружка;
б) пластина;                в)соломка;
               г) шпон.
10.Распиловка досок - это:
а)раскрой;                           б)распил;                   в)развал;       г)раскладка.                       д)раздел;
11……….- многослойный строительный материал, изготавливаемый путём склеивания

специально подготовленного шпона.


а)Горбыль             б)ДСП              в)Фанера                г)Шпон

12.  Лиственные породы:

 а) Липа, дуб, береза, осина, клён.               б )Липа, лиственница , береза, осина, клён.


в) Ель, дуб, береза, осина, клён.

13.............. - называют рисунок на срезе древесины, получающийся при пересечении годичных колец, сердцевинных лучей и волокон.


а)Сердцевиной        б)Оттенком     в)Текстурой

14.Для изготовления …….. - подготовленные и нарезанные листы шпона намазывают клеем.

Затем накладывают друг на друга, чтобы направление волокон в листах было взаимно

перпендикулярным, и сжимают под прессом до полного склеивания


а)Фанера                    б)Шпон                в)горбыль       г)Брусок

15…….. - листовой материал, изготовленный путём горячего прессования или сушки ковра из древесных волокон с введением при необходимости связующих и специальных добавок.


а)Шпон                     б)  ДСП                 в )Фанера

16. Древесина ……… мягкая, легкая, бело- желтоватого оттенка , хорошо режется. Из нее

изготавливают рамки, шкатулки , полки изделия с художественной резьбой.


а)Пихты              б)Лиственницы              в)Берёзы               г)Липы       д)Ольхи

17.Строение ствола:


а)Кора, сердцевина, кольца, сердцевинные лучи, ядро, заболонь.


б)Кора ,сердцевина, луб, годичные кольца, сердцевинные лучи, ядро, заболонь.


в)Кора, сердцевина, годичные кольца, ядро,


г)Кора сердцевина, годичные кольца, ядро, заболонь.

18.Хвойные породы:


а)Сосна, осина, ель             б)Сосна, лиственница, ель         в)Сосна, лиственница, ель, осина

19. Древесина ………… твердая , трудно обрабатывается, , устойчива к загниванию. Из этой

древесины делают шпалы для железных дорог , столбы, плотины , причалы; ее применяют в судостроении.


а)Лиственницы                            б)Сосны                           в)Дуба                 г)Березы

20. Стволы деревьев после обрезки ветвей и сучьев разрезают на:


а)Бруски                   б)Доски обрезные                        в)Брёвна                    г) Доски необрезные
Cвойства древесины
1. Что относится к механическим свойствам древесины?
А) плотность влажность                Б) прочность упругость

В) влажность запах                        Г) плотность прочность

2. Прочность древесины – это…
А) способность сопротивляться внедрению других тел

Б) способность выдерживать нагрузки не разрушаясь

В) способность приминать ту же форму после прекращения нагрузок

3. Твердой лиственной породой является
А) дуб                          Б) липа                   В) береза               Г) осина

4. Мягкой лиственной породой является
А) бук                         Б) клен                     В) береза             Г) осина

5) Свежесрубленная древесина имеет влажность
1) 8-15%                     2) 60-80%                3) 45-50%

6. Для сушки древесину складывают
А) в стопки                Б) в камеры             В) в штабеля

7. Что происходит с пиломатериалом после сушки?
А) размеры уменьшаются

Б) размеры остаются прежними

В) размеры увеличиваются

8. Какая из пород древесины имеет специфический едкий запах?
А) липа                      Б) береза                  В) осина                Г) лиственница

9. Сушка древесины бывает
А) естественная                    Б) натуральная

В) уличная                            Г) воздушная

10. Какого вида коробление досок не встречается после сушки?
А) продольное                     Б) поперечное

В) винтовое                          Г) торцевое
11.Какие из перечисленных свойств древесины относятся к физическим?
А. прочность, твердость, ударная вязкость;
Б. цвет, блеск, запах, влажность, плотность, теплопроводность, звукопроводность;
В. способность удерживать металлические крепления, износостойкость, раскалываемость.

12. Как называется способность древесины сопротивляться разрушению под действием механических усилий?
А. прочность;
Б. твердость;
В. ударная вязкость.

13. Как называется способность древесины противостоять разрушению в процессе трения?
А. прочность; 
Б. твердость;  
В. износостойкость.
