Классификация нагрузок
В зависимости от продолжительности действия нагрузки бывают /1, п. 1.4./
[bookmark: _GoBack]– постоянными,
– временные: длительные и кратковременные и особыми.
Постоянными называются нагрузки, действующие в течение всего периода эксплуатации. К ним относятся собственный вес несущих и ограждающих конструкций, вес и давление грунтов для заглубленных сооружений, усилие предварительного обжатия.
Временными называются нагрузки, изменяющиеся в процессе эксплуатации по величине и расположению. Они могут появляться и исчезать Временные нагрузки делятся на длительные и кратковременные.
К длительным нагрузкам относятся: вес частей зданий и сооружений, положение которых при эксплуатации может меняться (временные перегородки и т. п.), длительные воздействия стационарного оборудования, давление газов, жидкостей в емкостях и трубопроводах, нагрузки в складских помещениях, книгохранилищах, библиотеках и других подобных помещениях, вес технических этажей, вес и давление сыпучих материалов в емкостях, воздействия от неравномерной деформации основания (не сопровождающиеся коренным изменением структуры грунта), от веса воды на водонаполненных покрытиях, нагрузка от отложения производственной пыли, воздействия усадки и ползучести.
К кратковременным нагрузкам относятся: снеговые, ветровые, гололедные нагрузки, нагрузки от людей, мебели, легкого оборудования в жилых и общественных зданиях, временные нагрузки, возникающие при монтаже строительных конструкций или при переходном режиме, нагрузки от кранов, тельферов, нагрузки от веса насыпных и других материалов, избыточного давления воздуха в емкостях, температурные воздействия (климатические и от горячих материалов, загружаемых в емкости) и т. п. кратковременные нагрузки.
К особым нагрузкам и воздействиям относятся: сейсмические и взрывные воздействия, нагрузки и воздействия, вызываемые резким нарушением технологического процесса, неисправностью оборудования – обрыв канатов, удар о преграду, удар кранов о тупиковый упор, неравномерные деформации основания, сопровождающиеся коренным изменением структуры грунта (оттаивание вечномерзлых грунтов, замачивание просадочных грунтов), воздействия деформаций земной поверхности под влиянием горных разработок, в карстовых районах и пр.
В расчетах строительных конструкций следует учитывать наиболее неблагоприятные, физически возможные сочетания нагрузок и воздействий. Неблагоприятное сочетание нагрузок это такое сочетание, которое вызывает в опасных сечениях максимальные (по модулю) усилия.
Вероятность одновременного действия всех неблагоприятных временных нагрузок мала. Кроме того, сама продолжительность их одновременного воздействия незначительна (а чем непродолжительнее действуют нагрузки, тем лучше им сопротивляются конструкции). Это позволяет несколько снизить величины временных нагрузок путем умножения их на коэффициент сочетаний ψ (при условии, что число кратковременных нагрузок не менее двух). Таким образом, коэффициенты сочетаний – это коэффициенты, с помощью которых учитывается фактор непродолжительности одновременного воздействия всех неблагоприятных временных нагрузок – фактор, положительно влияющий на прочность, трещиностойкость и деформативность конструкций.
Различают сочетания двух видов:
– основные сочетания усилий, в них входят значения от постоянных, длительных ψ1=0,95 и кратковременных нагрузок ψ2=0,9 и воздействий.

– особые сочетания в них входят усилия от постоянных, длительных ψ1=0,95, возможных кратковременных ψ2=0,8 и одной из особых нагрузок.
Нормативные и расчетные сопротивления строительных сталей
Нормативные и расчетные сопротивления строительных сталей. За предельное сопротивление сталей принимают предел текучести (при наличии площадки текучести) или условный предел текучести (при ее отсутствии), так как при дальнейшем росте нагрузки развиваются чрезмерные пластические деформации и недопустимо большие перемещения конструкции.
В тех случаях, когда допускается работа конструкции при развитии значительных пластических деформаций (например, трубопроводы), за предельное сопротивление стали может быть принято временное сопротивление.
Эти характеристики имеют разброс своих значений, поэтому государственными стандартами и техническими условиями установлены гарантированные пределы их изменения.
Минимальные браковочные характеристики предела текучести и временного сопротивления называют нормативным сопротивлением по пределу текучести Ryn и нормативным сопротивлением по временному сопротивлению Run. Обеспеченность нормативных сопротивлений для большинства строительных сталей и алюминиевых сплавов составляет 0,95...0,99, причем она различна для разных марок сталей (сплавов) и при их поставке по разным стандартам или техническим условиям.
Имеется много факторов, которые могут привести к снижению фактических характеристик прочности и геометрических характеристик сечений по сравнению с гарантированными заводом-изготовителем. К таким факторам относят: различие работы металла в конструкции и в опытном образце, выборочный метод контроля, минусовые допуски проката и др.
Влияние всех этих факторов на возможное снижение несущей, способности конструкции учитывают коэффициентом надежности по материалу ум. При расчете конструкций с использованием расчетного сопротивления Ru учитывают повышенную опасность такого состояния путем введения дополнительного коэффициента надежности уu, принимая его равным для сталей уu=1,3, для алюминиевых сплавов уu =1,45. Основной расчетной характеристикой стали и алюминиевого сплава является расчетное сопротивление, определяемое делением нормативного сопротивления на коэффициент надежности по материалу: Rу= Rуп,/ ум , Ru = Rип,/ (ум уu )

