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Аннотация 
Данная разработка семинар практикум предназначена для освоения практических навыков и закрепления теоретического материала в рамках подготовки специалистов среднего звена  по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  






















Введение
В мире с геометрической прогрессией растет количество автомобилей разных марок. На земном шаре еще в 1950 году было 50 миллионов автомобилей; запоследние 35 лет их число возросло в 8 раз. К 2020 году, по прогнозам специалистов, машин станет более 500 миллионов. Для обслуживания огромного количества автомобилей требуются специалисты, отвечающие современным требованиям.
Специалист автомобильного транспорта значительно продлевают срок службы автомобиля. Такие специалисты могут не только устранить, уже имеющую неисправность, но и диагностировать автомобиль, что поможет избежать проблем в скором времени. 
С каждым годом автомобильный рынок пополняют новые модели зарубежного и отечественного автопрома.  Цель современных производителей автомобилей – это сделать автомобиль удобнее и комфортнее во время эксплуатации автомобиля. Постоянно новые модели разнообразных марок автомобилей терпят обновления. Это и обновление конструкций двигателя, изменение бортового компьютера и электроники транспортного средства. 
Сейчас очень популярно переделывать и усовершенствовать модели автомобилей. Автомастерские и гаражи для тюнинга могут воплотить самые разные фантазии автовладельца по поводу усовершенствования его транспортного средства. Автомобиль бюджет класса можно переделать в спортивный стиль. Благодаря автомеханикам, водители получили множество возможностей. Это и придание автомобиля уникального вида, тюнинг салона, улучшение механических характеристик автомобиля, разнообразные доработки в ходовой части.
Из этого можно сделать вывод, что специалист автомобилоьного транспорта  - рабочий широкого профиля, который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, проводит контроль технического состояния автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет автотранспортными средствами. 
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Цели урока: 
1. Обучающая: расширить знания по теме и  способствовать формированию профессиональных навыков  демонтажа- монтажа и балансировки  колес  автомобилей
1. Развивающая: способствовать развитию умения частично-поисковой деятельности; организационно-технологических умений 
1. Воспитательная: способствовать развитию познавательных интересов, активности и самостоятельности в учебной деятельности.
Профессиональные компетенции: ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы  по  техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
Межпредметные связи: «Техническое обслуживание автомобилей», «Материаловедение», «Автомобильные эксплуатационные материалы»
Методы обучения: Репродуктивный, наглядно-иллюстративный.
Средства обучения:  Плакаты, рисунки, учебники, конспекты, автомобильные колеса в сборе, шиномонтажный стенд, балансировочный стенд, слесарный инструмент, вспомогательное оборудование
Форма организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, парная
 
Организация  и  ход урока
I. Организационный момент
1. Сообщение темы и целевая установка на урок
1. Обобщение и систематизации знаний. 
1.  Общее устройство колес и шин  различных марок автомобилей;
1.  Общий принцип работы колес и шин автомобилей;
1. Конструкция дисков колес, их особенность, применяемый материал при изготовлении различных дисков колес;
1. Особенности шин автомобилей, их отличие в конструкциях, надписях и обозначениях
1. Выполнение практической работы
1. Конкретизация  задач практической работы
1. Проведение инструктажа по выполнению работы
1.  Ознакомление с порядком   выполнения работы
1. Проверка технического состояния оборудование
1. Демонтаж и монтаж  шины с камерой
1. Балансировка  колеса на стенде 
1. Демонтаж и монтаж бескамерной шины
1. Балансировка  шины на стенде
1. Сравнительный анализ  проведенных   работ.   

1. Подведение итогов урока.
II.   Ход урока
Здравствуйте   уважаемые студенты! Уважаемые коллеги.Сегодня  вы присутствуйте    на практическом занятии  в группе ТО -20 специальности ТО и ремонт автомобильного транспорта.
Для начало проведем проверку личного состава!
На прошлом занятии  мы прошли тему  по устройству шин и колес автомобилей.
[bookmark: _GoBack]Задача на сегодня, овладеть   практическимнавыками  выполнение  работ по техническому обслуживанию  шин  легковых автомобилей( демонтаж – монтаж ) на стендах и балансировку( камерные и безкамерные)
· Для начала вспомним: 
· из чего состоит колесо  легкового авто
- из  обода, диска и шины с глубокими ободом, 
диски могут быть штампованными неразборнымиили  литые  из титана
· - у  грузовых авто
Из обода , диска и шины . Обод может быть  плоским разборным или неразборным со съёмным бортом .
Такой обод позволяет  монтировать шину без деформации на поверхность обода 
· Обод  автомобиль КамАЗ?
- Плоский неразборный
 Шина – это наиболее  важный элемент колеса, представляющий  резино-метало –тканевую оболочку, которая устанавливается на обод колеса и предназначенная  для передачи нагрузки и сцепления на поверхность дороги для качения колеса. 
Шины пневматические
· На автомобилях применяют шины по назначению:
- легковые 
- грузовые
· По контрукции:
Радиальные .
        Диагональные
Радиальные  со сменным протектором
· По способу герметизации:
- камерные 
- бескамерные
· По габаритам:
-  малогабаритные
- среднегабаритные
-крупногабаритные
· По профилю:
- тороидные (обычные)
- широкопрофильные
- низкопрофильные
- сверхнизкопрофильные
- арочные
- пневмокатки
По климатическому  признику
Летние
Зимние 
всесезонные
· Из чего состоит шина легковых автомобилей?
- из покрышки 
- камеры
- ободная лента у грузовых автомобилей 
·  основные части шины
1. -Каркас
1. – брекет
1. –протектор
1. – камера
1. –боковина
1. -12 – вентиль
1. -ободная лента
1. – проволока металлическая 
1. – борт
1. Вискозный наполнитель
· Шины бывают летние, зимние и всесезонные
Для выполнения практических  работ перейдем  в лабораторию.
Со мной сегодня работают 2е помошников.
Перед началом техника безопасности:
 У нас имеется стенды;
Демонтажный монтажный 
И балансировочный
В начале проведем  замену  летней резины на зимнюю
Снимаем колесо с автомобиля и демонтируем
 Перед монтажом  знакомимся с надписями на борте шины	
Производители шин указывают на шинах их технические свойства и особенности:
· XL (Extra Load) — усиленная шина, индекс нагрузки шины на на 3 единицы выше, чем у обычной шины такого же типоразмера
· RF (Reinforced) — указывается в конце типоразмера (например 195/70 R15RF) усиленных шин (6 слоев)
· С (Cargo) — указывается в конце типоразмера (например 195/70 R15C) шин с увеличенной грузоподъемностью (8 слоев), используемых для легкого коммерческого транспорта
· VR или ZR — указываются на шинах предназначенных для спортивных автомобилей, дублируют индекс скорости (VR — более 210 км/час, ZR — более 240 км/час)
· Tubeless (TI) — бескамерная шина
· Tube Type (TT) — камерная шина
· Steel — указывается на шинах имеющих в конструкции стальной корд
· RunFlat — указывается на шинах изготовленных по особой технологии, на которых можно после прокола или пореза и полной потери давления проехать от 50 до 150 км на скорости до 80 км/час. Разные производители автошин по разному обозначают эту технологию: Pirelli RunFlat, Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Dunlop EMT, Nokian Run Flat, Michelin ZP, Toyo TFR, Kumho XRP, Yokohama ZPS.
· Max Pressure — указывает на максимально допустимое давление в шине, в кПа
· Max Load — указывает на максимально допустимую нагрузку на каждое колесо автомобиля, в кг.
На шинах может указываться класс транспортного средства для которого они предназначены:
· P — шины для легковых пассажирских автомобилей
· SUV — шины для полноприводных внедорожников
· C или LI — шины для небольших грузовых машин и микроавтобусов
· ST — шины для специальных трейлеров
· M/C — шины для мотоциклов
· T — шины для временного использования
· CMS — шины для горно-строительной техники
· HCV — шины для тяжелой строительной техники
· LCM — шины для лесозаготовительной техники
· LPT — шины для прицепов
· Зимние шины — маркируются значком в виде снежинки в треугольнике или снежинки на фоне трех горных пиков
· Летние шины — не имеют единой маркировки, шины с маркировками Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или со значком в виде зонтика хорошо подходят для езды в дождь, M+T (Mud and Tarrain) летние шины предназначенные для езды по грязи и бездорожью
· Всесезонные шины — могут маркироваться обозначениями M+S, M+SE, R+W, AW, AS, AGT или All Season
· Надпись Rotation или стрелка — наносятся на направленные шины, указывают на правильное направление вращения колеса
· Надпись Inside — указывается на внутренней боковине ассиметричных шин, подсказывая работникам шиномонтажа, как правильно монтировать шину на колесный диск
· Надпись Outside — указывается на внешней боковине ассиметричных шин, при правильно установленных колесах, владелец автомобиля должен видеть только надписи Outside на всех колесах и не должен видеть надписи Inside
Если надписей Inside/Outside на шине нет, шина симметричная, ее можно ставить любой стороной.
Шины установленные неправильно не могут обеспечить хорошего сцепления с дорогой, хуже отводят воду и си Метки в виде кружочков, точек и треугольников красного, желтого, белого цвета являются балансировочными метками и предназначены для обеспечения более точной балансировки. Нанесенная краской метка имеет временный характер и используется до первого монтажа шины на диск.
· Желтая круглая или треугольная метка на боковине шины — указывает на самое легкое место на шине, при монтаже новой шины на колесный диск желтую метку следует совместить с самым тяжелым местом на диске, чаще всего это место где находится ниппель, такое совмещение позволяет улучшить балансировку колеса и поставить балансировочные грузики наименьшего веса.
· Красная круглая или треугольная метка на шине — обозначает место с максимальным отклонением радиальной силы, которое является самым жестким местом боковой поверхности шины, при монтаже шины на диск красную метку совмещают с меткой L на колесном диске.
· Белая точка или круг на шине — обозначает место с минимальным отклонением радиальной силы, которое является самым гибким местом боковой поверхности шины, при монтаже шины на диск белая метка должна быть смещена на 180° от метки L на колесном диске.
льнее шумят Индекс температуры указывает на способность шин выдерживать нагрев при езде на определенной скорости. Индекс температуры указывается в виде буквенного индекса следом за словом Temperature. Индекс температуры может иметь три значения:
· A — более 184 км/час
· B — 160-180 км/час
· C — 130-160 км/час
Большинство шин современных легковых автомобилей имеют индекс температуры A.
·   шины по конструкции
- диаганальные
- радиальныеR
- радиальные со съемым протектором RS
· На шине легкового автомобиля  нанесены обозначение размеров шин. 
Соотношение ширины  В и высоты  Н  относительно легковой шины можно считать шину легкового автомобиля  по профилю-
- низкопрофильной Н/В = 0,6…0,7
· На слайде показаны шины с различным рисунком. Определите какой категории относится рисунок шины?
А-Обычная шина
Б -Универсальная шина
В- Шина повышенной проходимости
Г- Карьерная шина
     Д- зимняя шина
· Даитерашифровку шины легкового автомобиля
165/80R13 МИ-166 Steel Radial S 82 Tubeless ГОСТ 4754 1003 051072 Made in Russia
165/80R13 - обозначение (размер) шины, где 165 - обозначение номинальной ширины профиля шины в миллиметрах, 80 - серия (номинальное отношение высоты профиля к его ширине в процентах), R - буквенный индекс радиальной шины, 13 - обозначение посадочного диаметра шины, соответствующее номинальному диаметру обода в дюймах;
МИ-166 - торговая марка (модель шины), где МИ - условное обозначение разработчика шины, 166 - порядковый номер разработки;
Steel - металлокорд в брекере;
Radial - радиальная шина;
S - индекс категории скорости (Приложение 4);
82 - индекс несущей способности нагрузки (Приложение 3);
Tubeless - бескамерная шина;
ГОСТ 4754 - обозначение стандарта, по которому производится шина;
1003 - дата изготовления (10 - порядковый номер недели с начала года, когда была изготовлена шина, 03 - последние две цифры года изготовления - 2003 г.);
051072 - порядковый номер шины;
MadeinRussia - страна, где изготовлена шина (Россия).
Кроме того, на боковине шины имеется товарный знак предприятия-изготовителя (Приложение 6). В данном случае ОАО "Московский шинный завод".
Ранее выпускаемые шины с порядковым номером 051072 могли иметь следующие условные обозначения заводского номера шины:
- МХ89051072 - маркер, где М - индекс фирмы-изготовителя шины, X - месяц изготовления шины, 89 - год изготовления шины;
- 102М051072 - маркер, где 10 - порядковый номер недели с начала года, 2 - последняя цифра года изготовления - 1992 г., М - индекс фирмы-изготовителя шины;
· Расшифровка обозначения широкопрофильной шины с регулируемым давлением:
1300x530-533 ВИ-3 НС-12 ГОСТ 13298 1103 В051457 Made in Russia, где:
1300 - условный наружный диаметр шины в миллиметрах;
530 - условная ширина профиля шины в миллиметрах;
533 - условный диаметр обода в миллиметрах;
ВИ-3 - модель шины, где ВИ - условное обозначение разработчиков шины, 3 - порядковый номер разработки;
НС-12 - норма слойности;
ГОСТ 13298 - обозначение стандарта, по которому выпускается шина;
1103В051457 - маркер, где 1103 - дата изготовления (11 - неделя с начала года, 03 - год изготовления шины - 2003 г.), В - буквенный индекс предприятия, 051457 - порядковый номер шины;
MadeinRussia - страна-изготовитель.
Шины могут казаться крайне разнообразными, но каждый рисунок обладает общим свойством, через которого и идет фактическое разделение – это направление дренажных канавок и форма сцепных граней.
Направленный рисунок бывает двух разновидностей: симметричный и асимметричный, – у первого обе стороны протектора зеркалят одна другую, а блоки и канавки образуют что-то вроде «елочки», т.е. V-образная концепция сцепления и водоотвода, смоделированная на компьютере. Асимметричные модели напротив на обеих сторонах совершенно разные (даже если на первый взгляд это и не так), как по внешнему виду, так и по функциям.
Эффективность направленного рисунка подтверждена как на зимних моделях, так и на летних.
Outside – это внешняя сторона, т.е. монтировать на диск его нужно соответственным боком, а потом ставить на ступицу строго наружу. Cо стороной Inside все наоборот – боковина должна быть повернута к автомобилю. Только так, иначе асимметричные шины правильно работать не будут, а только ускоренно портиться.
Обратите внимание и на еще одну разновидность маркера – Right и Left, или правые и левые покрышки, которые также нельзя путать. Левые и правые модели встречаются редко, но о них также неплохо иметь представление. Соответственно ставить их можно только на разные оси, но не менять местами по сторонам авто.
Переходим к практической части,где вам будет проведена демонстрация технического обслуживания и ремонт автомобильной шины легкового автомобиля. Для этого  снимаем колесо с автомобиля, проводим демонтаж колеса на стенде. Перед этим  опорожняем содержимое шины от воздуха и только после этого демонтируем.
1этап. По заданию на колесо надо установить зимнию – бескамерку. Провожу замену. Балансировку. выводы .
2 этап. ТО камерной шины, демонтаж,устранение повреждений камеры, монтаж и балансировка колеса. 
3 этап . Выполнение этих операций проводят студенты – участники  мероприятия
1. В заключении прошу определить преимущества и недостатки камерных и бескамерных шин при проведении демонтажно – монтажных работ.
2. Хочу  поблагодарить  всех за участие сегодня  в  мероприятии. И пожелать вам  закончить сессию без хвостов и на отлично. Всем спасибо.






















Заключение
Данное проведенное мероприятие позволяет закрепить теоретические навыки по монтажу –демонтажу автомобильных шин в условиях лаборатории, приближенной к реальным предпиятиям автомобильного транспорта, которые оказывают услуги по техническому обслуживанию и ремонту ходовой части автомобилей, в частности техническое обслуживание и ремонт автомобильных шин и колес. Для участников мероприятия  - это реальное практическая отработка навыков в проведение технического обслуживания и ремонта автомобильных шин и колес легковых автомобилей с применение действительного лабораторного оборудования   в учебном  учреждении.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
	Преподаватель
	Хлебодаров Иван Дмитриевич

	Учебная  дисциплина\МДК
	МДК 01.01 Устройство автомобилей

	Группа
	ТО-19

	Специальность
	23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомбильного транспорта

	Раздел дисциплины\МДК
	------

	Тема изучения
	Тема  . Колеса  и шины.  

	Тема урока
	Устройство  колес и шин автомобилей. Демонтаж и монтаж шин на стенде.

	Номер учебного занятия  по  КТП
	35

	Вид занятия
	Урок   

	Тип урока
	Урок комплексного применения знаний и умений

	Вид урока
	Практическое занятие

	Цель урока: образовательная
	Организация деятельности обучающихся по формированию умений по теме « Монтаж – демонтаж шин автомобилей»   в результате чего по окончании урока обучающиеся будут уметь:
 - демонтировать  шины легковых автомобилей;
-  проводить диагностику;
- ремонт, восстановление   камер и  монтаж шин;  
- балансировка шин.

	развивающая
	Способствовать развитию коммуникативных способностей

	воспитательная
	Способствовать развитию познавательных интересов, активности и самостоятельности в учебной деятельности

	Образовательные результаты

	Общие  компетенции
	Профессиональные  компетенции
	Практический опыт (действия)
	Умения
	Знания

	ОК 1   Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  
обслуживанию и ремонту автотранспорта

	-  осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
	- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;
	устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
    - основы организации деятельности предприятия и управление им;
    - правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты
;


	ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
	 

	
	
	

	ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	

	
	
	

	ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
	
	
	
	

	Организация образовательной  среды

	Педагогические  технологии
	Методы  обучения
	Образовательные ресурсы
	Междисциплинарные и межкурсовые связи
	Формы организации работы

	Технология проблемного обучения
	Репродуктивный, наглядно-иллюстрированный
	Оборудование лаборатории
	 Техническое обслуживание     автомобилей. Ремонт автомобилей. Материаловедение
	Фронтальная, групповая

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Технологический  процесс урока
Тип урока Урок комплексного применения знаний,  умений и практического опыта

	Деятельность преподавателя и объем времени
	Деятельность обучающихся
	Формируемые образовательные результаты 

	
	
	Общая компетенция

	Профессиональная  компетенция

	
	
	Умения
	Знания
	Умения
	Знания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Организационный этап – 2 мин

	Приветствие. Отметка присутствующих. 
	Староста сообщает об отсутствующих
	Умение организовывать собственную деятельность (ОК 2)
	
	
	

	II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности обучающихся – 3 мин

	1.Сообщаю  тему урока
2.  Формулирую  цель урока


 
	 Предлагают варианты решения проблемы  






	Умение организовывать собственную деятельность (ОК 2);
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, р уководством,   (ОК 6)


Умение анализировать  и оценивать информацию Умение анализировать, сопоставлять и принимать решения 
	











	 







	 -виды и способы  выполнения операций технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта,      функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса    

	III. Осмысление содержания и последовательности применения практических действий при выполнении предстоящего задания – 15 мин

	1. Актуализация раннее усвоенных знаний
2. Демонстрация правил и приемов в алгоритме работ
	Предлагают варианты и формируют алгоритм 
	Умение организовывать собственную деятельность (ОК 2);
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,   (ОК 6)

	
	-  осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;
 

	- устройство состава автомобильного транспорта;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию,  
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;и основы теории подвижного 


	 IV. Самостоятельное выполнение обучающимися заданий под контролем преподавателя – 17 мин

	

	1.   Инструктаж на рабочем месте 
2. Предлагает        производственную ситуацию  по   поэтапному  ведению     
  работ 









	1.Анализируют ситуацию, обсуждают предложенные варианты решения 
2. Демонстрация решения ситуации

	Умение организовывать собственную деятельность (ОК 2);
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,   (ОК 6)

	
	  осуществлять и проводить технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта
 
	-виды и способы  выполнения операций технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта,      функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса    

	VI. Обобщение и систематизация результатов выполненных заданий – 5 мин

	1. Организация взаимооценивания
2. Организует деятельность обучающихся по обсуждению и коррекции ранее выработанного алгоритма
	1.Взаимооценивание
2. На основе анализа решения ситуаций предлагают дополнения к ранее выработанному алгоритму
	Умение организовывать собственную деятельность (ОК 2);
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,   (ОК 6)

	
	  осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта

	- устройство состава автомобильного транспорта;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию,  
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;


	VIII. Подведение  итогов. Рефлексия – 3 мин

	1. Оценивание 
2. Предлагает  определить уровень достижения поставленных целей урока . 

	1.Оценивают уровень достижения целей
2. осуществляют  выполнение требований эксплуатации  оборудования
	
	
	
	


 
 Вопросы для проверки:
 1. Как монтируется  ассиметриченая шина на диск легкового автомобиля?
2. Что означает красная точка на шине?
3. что означает желтая точка на шине?
4. Почему  на грузовых автомобилях не используют глубокие ободья?
5. Преимущества без дискового колеса?



