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В рамках проведения недели ПЦК  технических   дисциплин разработка и проведение конкурса по «Техническому обслуживанию и ремонту автомобилей»

План. 
проведение лабораторно-практических занятий по предмету «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». 
Тема занятий:
Второе техническое обслуживание автомобилей с карбюраторным двигателем.
Тема урока:
Проверка и регулировка «тепловых» зазоров клапанного механизма газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-53-11 автомобиля ГАЗ-3307.

Цели урока: 

1. Обучающие – выявить, как теоретически и практически готовы учащиеся, их умелое и рациональное использование знания технических условий и требований применительно к действующему двигателю. 
2. Воспитательные – привить любовь и гордость к своей профессии – водителя автомобиля, способствовать экономическому и экологическому воспитанию, показать значение и влияние зазоров в клапанном механизме на работу двигателя и автомобиля в целом с точки зрения бережливости и профессионализма водителя. 
3. Развивающие – развить техническое мышление и профессиональную речь, умение пользоваться освоенной терминологией и справочной литературой. 

Методическая цель:
Развитие нетрадиционных видов урока и внедрение их в педагогические технологии нашего образовательного учреждения.
Межпредметные связи: 

Физика: 

Химия: 

Основы экономики: влияние «теплового» зазора в клапанном механизме ГРМ на работу двигателя и, как следствие, повышенный расход топлива и повышенные нормы содержания СО и СН в отработанных газах. 
Оборудование и средства обучения: 

· Демонстрационный материал: двигатели ЗМЗ-53-11 – 2 действующие единицы 
· 
Иллюстративный материал: Учебные плакаты «Газораспределительный механизм», инструкционно-технологические карты «Регулировка клапанов». 

Инструмент и приспособления: 

· 
Заводная рукоятка – 2шт. 
· 
Инструмент слесаря-монтажника – 2 комплекта. 
Основная литература:
Инструкция по техническому обслуживанию автомобилей ГАЗ-3307
Дополнительная литература:
-Учебник «Устройство, ТО и ремонт автомобилей» - /Ю.И. Боровских
-Учебник  « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»/Л.И. Епифанов Е.А. Епифанова.  
-Учебник « Автомобили  . Устройство автотранспортных средств»/А.Г.Пузанков   
Тип урока: контрольно-оценочный: 
Вид урока: урок-конкурс 
Место проведения: Учебная лаборатория «Двигатели внутреннего сгорания» 
Ход урока 
I. Организационная часть – 5 мин.
1. Проверка готовности команд «ТО-1 » и «ТО-2»:
- Форма одежды для практических занятий в лаборатории
- Численность участников по 8 человек в каждой команде
- Команды на исходной позиции (по указанию главного судьи)
2. Объявление темы занятий, темы урока-конкурса, задачи и цели урока.
3. Изложение порядка проведения и условий урока-конкурса (см. примечание).
4. Инструктирование по мерам безопасности при выполнении операций обслуживания (под роспись в журнале заранее).
II. Основная часть – 35 мин.
В учебной лаборатории «Двигатели внутреннего сгорания» находятся два действующих двигателя ЗМЗ-53-11. Возле каждого двигателя учебный стол с набором инструмента и инструкционно-технологической картой выполнения заданий. Судейская коллегия (жюри) в составе: преподаватель спецдисциплин – главный судья, два учащихся 3-го курса – члены жюри. По распоряжению главного судьи участники команд приступают к выполнению практических работ согласно заданий в составе пар (1-й и 2-й номер).
1.- Первая пара участников команд должна снять крышки клапанов с левого и правого ряда цилиндров.
Далее, 1-й номер пусковой рукояткой проворачивает коленчатый вал двигателя, 2-й номер работает с «пыжом» вместо свечи первого цилиндра и указателем ВМТ, подаёт команду, когда прекратить вращение коленчатого вала и регулирует клапана (впускной и выпускной) 1-го цилиндра, 1-й номер оказывает помощь инструментом – смена в паре.
- Затем 2-й номер пусковой рукояткой проворачивает коленчатый вал двигателя на 900 (прямой угол); 1-й номер регулирует клапана (впускной и выпускной) 5-го цилиндра, 2-й номер оказывает помощь инструментом.
После выполнения задания пара возвращается на исходную позицию в строй команды.
2.- Вторая пара участников прибывает к двигателю после того, как 1-я пара станет в строй команды на исходной позиции.
1-й номер пусковой рукояткой проворачивает коленчатый вал двигателя на 900 (прямой угол); 2-й номер регулирует клапана (впускной и выпускной) 4-го цилиндра, 1-й номер оказывает помощь инструментом - смена в паре
- 2-й номер пусковой рукояткой проворачивает коленчатый вал двигателя на 900 (прямой угол); 1-й номер регулирует клапана (впускной и выпускной) 2-го цилиндра, 2-й номер оказывает помощь инструментом.
После выполнения задания пара возвращается на исходную позицию в строй команды.
3.-Третья пара участников прибывает к двигателю после того, как 1-я пара станет в строй команды на исходной позиции
1-й номер пусковой рукояткой проворачивает коленчатый вал двигателя на 900 (прямой угол); 2-й номер регулирует клапана (впускной и выпускной) 6-го цилиндра, 1-й номер оказывает помощь инструментом - смена в паре
- 2-й номер пусковой рукояткой проворачивает коленчатый вал двигателя на 900 (прямой угол); 1-й номер регулирует клапана (впускной и выпускной) 3-го цилиндра, 2-й номер оказывает помощь инструментом.
После выполнения задания пара возвращается на исходную позицию в строй команды.
4.- - Четвёртая пара участников прибывает к двигателю после того, как 1-я пара станет в строй команды на исходной позиции.
1-й номер пусковой рукояткой проворачивает коленчатый вал двигателя на 900 (прямой угол); 2-й номер регулирует клапана (впускной и выпускной) 7-го цилиндра, 1-й номер оказывает помощь инструментом - смена в паре
- 2-й номер пусковой рукояткой проворачивает коленчатый вал двигателя на 900 (прямой угол); 1-й номер регулирует клапана (впускной и выпускной) 8-го цилиндра, 2-й номер оказывает помощь инструментом.
- установка крышек клапанов на левый и правый ряд цилиндров
- запуск двигателя.

Итог: Стуков в верхней части головки цилиндров двигателя быть не должно при работе двигателя 
III. Заключительная часть – 5 мин.
Подведение итогов урока-конкурса
1. Победила команда, которая:
Быстрее всех выполнила задание, правильно и качественно в нужной последовательности без нарушения правил безопасности и соблюдая культуру труда и профессионализм.
2. Оценка в паре участников до 5 баллов.
3. Оценка в команде участников до 20 баллов.
4. Нарушениями условий конкурса считать:
- пусковая рукоятка неубрана после поворота коленчатого вала двигателя – минус один балл
- не выполнено положение по смене участников в паре – минус 2 балла
5. Задание считать невыполненным:
- неправильное определение положения цилиндров двигателя, начиная с 1-го цилиндра и т.д.
- неправильный поворот коленчатого вала на 900
6. Допускается:
- проверять соотношение поворота коленчатого вала двигателя на 900 по положению ротора распределителя зажигания.
- иной способ проверки соотношения невозбраняеся.
7. Команде – победительнице вручается грамота «Профессионал»
Примечание:
1. Перед стартом конкурса пары участников в командах известны, очерёдность пар согласована и номера в паре распределены (номера №1 и №2 в каждой паре обозначены на спецодежде в виде соответствующих цифр).
2. Смена номеров в паре при выполнении заданий обязательна.
3. График смены пар участников конкурса:
1-я пара – 1-5 цилиндры – 7-10 мин.
2-я пара – 4-2 цилиндры – 5-7 мин.
3-я пара – 6-3 цилиндры – 5-7 мин.
4-я пара – 7-8 цилиндры – 7-10 мин.
4. Порядок определения 1-го цилиндра двигателя ЗМЗ-53-11 V-образного, 8-ми цилиндрового:
- стать перед двигателем спереди у радиатора
- с левой стороны блок-картера двигателя ближе к участнику будет 1-й цилиндр,
за ним 2-й цилиндр, 3-й цилиндр, 4 цилиндр
- с правой стороны блок-картера двигателя ближе к участнику будет 5-й цилиндр, за ним 6 цилиндр, 7-й цилиндр, 8-й цилиндр.
5. Порядок определения положения поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
- Первый вариант – вывернуть свечу зажигания первого цилиндра, вместо неё вставить бумажный «пыж» или указательный палец, проворачивать коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до тех пор, пока «пыж» не вылетит под давлением или из под пальца не будет шипения сжимаемого воздуха. Затем совместить метку «лунку» на шкиве коленчатого вала со стрелкой указателя ВМТ на крышку распределительных шестерён.
- Второй вариант – снять крышку распределителя зажигания, предварительно пометив мелом на корпусе прерывателя месторасположение вывода на первый цилиндр провода высокого напряжения и по положению ротора распределителя определить положение поршня 1-го цилиндра в конце такта сжатия. Потом совместить метки на шкиве коленчатого вала и указателя ВМТ на крышке распределителя.
- Третий вариант – следить за перемещением коромысла впускного клапана при вращении пусковой рукоятки коленчатого вала двигателя. После того, как коромысло нажало на стержень клапана и клапан открылся – идёт впуск смеси в цилиндр двигателя – значит поршень движется вниз (такт впуска длится при перемещении поршня от ВМТ к НМТ ≈ 1800 по углу поворота коленчатого вала). Затем коромысло поднимается вверх, клапан закрывается, поршень перемещается от НМТ к ВМТ – идёт такт сжатия смеси. После этого совместить метки на шкиве коленчатого вала и указателе ВМТ на крышке распределительных шестерён.
6. Порядок определения расположения впускного и выпускного клапанов:
- Стержень впускного клапана и его рабочие коромысла находятся напротив окна впускного коллектора.
- Стержень выпускного клапана и его рабочие коромысла находятся напротив окна выпускного коллектора.
7. Величина «теплового» зазора в клапанном механизме (согласно технических условий):
- двигатель t0 ≈ 200C; клапана закрыты.
- впускной клапан (торец стержня клапана -> боёк носка коромысла) – 0,2…0,25 мм; щуп 0,2 мм.
- - выпускной клапан (торец стержня клапана -> боёк носка коромысла) – 0,25…0,27 мм; щуп 0,25 мм.
8. Сроки проведения диагностирования регулирования «тепловых» зазоров в клапанном механизме:
- при ТО – 2
- при стуках в верхней части головки цилиндров – немедленно. 

9. Существуют и другие способы регулировки «тепловых» зазоров в клапанном механизме ГРМ двигателя. 
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Приложение 1 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
	Преподаватель
	Хлебодаров Иван Дмитриевич   

	Учебная  дисциплина\МДК
	МДК 01.02 Техническое обслуживание  и ремонт  автомобилей

	Группа
	ТО-19, ТО -20, АМ-211

	Специальность
	23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей , систем и агрегатов., 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию  автомобилей

	Раздел дисциплины\МДК
	------

	Тема изучения
	Тема  .  Второе техническое обслуживание автомобилей с карбюраторным двигателем

	Тема урока
	  Проверка и регулировка «тепловых» зазоров клапанного механизма газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-53-11 автомобиля ГАЗ-3307

	Номер учебного занятия  по  КТП
	21

	Вид занятия
	Урок   

	Тип урока
	Контрольно- оценочный

	Вид урока
	Урок- конкурс

	Цель урока: образовательная
	Организация деятельности обучающихся по формированию умений по теме « Техническое обслуживание   автомобилей  №2»   в результате чего по окончании урока обучающиеся будут уметь:
 - проводить проверку состояния ГРМ двигателя;
-  проводить диагностику;
- проводить предоперационные  мероприятия
- регулировать тепловые зазоры в клапанах;  
- определять качество выполненной операции 

	развивающая
	Способствовать развитию коммуникативных способностей

	воспитательная
	Способствовать развитию познавательных интересов, активности и самостоятельности в учебной деятельности

	Образовательные результаты

	Общие  компетенции
	Профессиональные  компетенции
	Практический опыт (действия)
	Умения
	Знания

	ОК 1   Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
	ПК1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  
обслуживанию и ремонту автотранспорта

	-  осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
	- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;
	устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
    - основы организации деятельности предприятия и управление им;
    - правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты  
 


	ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
	 

	
	
	

	ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	

	
	
	

	ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
	
	
	
	

	Организация образовательной  среды

	Педагогические  технологии
	Методы  обучения
	Образовательные ресурсы
	Междисциплинарные и межкурсовые связи
	Формы организации работы

	Технология проблемного обучения
	Репродуктивный, наглядно-иллюстрированный
	Оборудование лаборатории
	 Техническое обслуживание     автомобилей. Ремонт автомобилей. Материаловедение
	Фронтальная, групповая

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Технологический  процесс урока
Тип урока Урок комплексного применения знаний,  умений и практического опыта
	Деятельность преподавателя и объем времени
	Деятельность обучающихся
	Формируемые образовательные результаты 

	
	
	Общая компетенция

	Профессиональная  компетенция

	
	
	Умения
	Знания
	Умения
	Знания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Организационный этап – 2 мин

	Приветствие. Отметка присутствующих. 
	Староста выявляет   отсутствующих
	Умение организовывать собственную деятельность (ОК 2)
	
	
	

	II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности обучающихся – 3 мин

	1.Сообщаем  тему урока
2.  Формулирую  цель урока


 
	 Предлагают варианты решения проблемы  






	Умение организовывать собственную деятельность (ОК 2);
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, (ОК 6)
Умение анализировать  и оценивать информацию Умение анализировать, сопоставлять и принимать решения 
	











	 







	 -виды и способы  выполнения операций технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта,      функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса    

	III. Осмысление содержания и последовательности применения практических действий при выполнении предстоящего задания – 15 мин

	1. Актуализация раннее усвоенных знаний
1. Демонстрация правил и приемов в алгоритме работ
	Предлагают варианты и формируем  алгоритм 
	Умение организовывать собственную деятельность (ОК 2);
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, (ОК 6)

	
	-  осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;
 

	- устройство состава автомобильного транспорта;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
 классификацию,  
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; и основы теории подвижного состава

	 IV. Самостоятельное выполнение обучающимися заданий под контролем преподавателя – 35 мин

	1.   Инструктаж на рабочем месте Предлагает        производственную ситуацию  по   поэтапному  ведению     
  работ 
	
	
	
	
	

	1.Анализируют ситуацию, обсуждают предложенные варианты решения 
2. Демонстрация решения ситуации

	Умение организовывать собственную деятельность (ОК 2);
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,   (ОК 6)
	
	  осуществлять и проводить технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта
 
	-виды и способы  выполнения операций технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта,      функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса    
	

	VI. Обобщение и систематизация результатов выполненных заданий – 5 мин

	1. Организация взаимооценивания
1. Организует деятельность обучающихся по обсуждению и коррекции ранее выработанного алгоритма
	1.Взаимооценивание
2. На основе анализа решения ситуаций предлагают дополнения к ранее выработанному алгоритму
	Умение организовывать собственную деятельность (ОК 2);
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, (ОК 6)

	
	  осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта

	- устройство состава автомобильного транспорта;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
-классификацию,  
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;

	VIII. Подведение  итогов. Рефлексия – 3 мин

	1. Оценивание 
1. Предлагает  определить уровень достижения поставленных целей урока . 

	1.Оценивают уровень достижения целей
2. осуществляют  выполнение требований эксплуатации   
	
	
	
	


 
 Вопросы для проверки:
 1.  Основная  цель   регулировки тепловых зазоров в клапанах?
2. Что может произойти когда тепловой зазор   будет  мал  от требуемого ?
3. К чему приводит состояние увеличенного зазора в клапанах ?
4. Основные неисправности газораспределительного механизма  ?
5.   Какое  состоянии двигателя   должно быть  перед началом  регулировке клапанов двигателя  ?

