Практическая работа №2
Тема: cоставление примерной проектной документации с учетом основных требований монтажа компьютерных сетей. 
Цель работы: научиться составлять техническое задание, проводить его анализ и подбирать коммутационное оборудование согласно техническому заданию учетом основных требований монтажа компьютерных сетей.
Студент должен
 знать:
· основы проектной документации монтажа компьютерных сетей;

уметь:
· подбирать устройства сетей согласно техническому заданию.

Теоретическое обоснование

Техническая и проектная документация
Проектирование ЛВС должно проводиться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», региональными строительными нормами и требованиями технического задания. Помимо этого, при проектировании ЛВС должны учитываться требования существующего законодательства и нормативных документов по экологии, охране труда и пожарной безопасности.
В начале всех работ исполнителем проводится предпроектное обследование, целью которого является определение комплекса мероприятий и разработка технических предложений с учетом сформированных типовых решений. По результатам обследования разрабатывается техническое задание на проектирование (ТЗ), являющееся основой для создания любого проекта.
В идеальном случае развернутое ТЗ на проектирование компьютерной сети должен предоставить заказчик. В случае отсутствия у заказчика соответствующих специалистов, которые могли бы составить полноценное ТЗ на проектирование ЛВС, включающее все параметры системы, он может обратиться за помощью к специалистам исполнителя. 
Проектная документация ЛВС (стадия «П»). Состав проектной документации ЛВС регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 85 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Разработанная концепция ЛВС и техническое задание на ее проектирование дают основания для создания эскизного плана ЛВС — единого комплекса решений, предназначенного для обеспечения заданного режима эксплуатации ЛВС. Эскизный проект определяет оптимальную структуру ЛВС и трассу прокладки кабельных проводок, расположение и состав ОСИС организации, представление о бюджете проекта, а также целый ряд других параметров, которые позволят облегчить выбор конкретных решений.
Проектная документация ЛВС представляет собой текстовые и графические материалы, определяющие объемно-планировочные, конструктивные и технические решения для строительства или реконструкции (модернизации) ЛВС. Основой для разработки проекта ЛВС служат архитектурно-строительная, технологическая и инженерные части технического задания.
Рабочая документация ЛВС (стадия «Р»). На следующем этапе разрабатывается рабочая документация ЛВС, которая используется на этапе строительства ЛВС. Составив и согласовав с заказчиком ТЗ на проектирование сети и состав проектной документации, специалисты исполнителя приступают к разработке рабочей документации, включающей все необходимые документы, чертежи, схемы, журналы и описания, необходимые для производства работ на объекте заказчика. Рабочая документация (по сути — рабочий проект) описывает, что, где, каким образом и согласно каким стандартам, нормам и правилам должно быть установлено на объекте. Перед тем как приступить к работам, сотрудники исполнителя в обязательном порядке согласовывают с заказчиком разработанную рабочую документацию. Далее начинается монтаж ОСИС. За соответствием выполняемых работ рабочему проекту ЛВС в организации исполнителя следят инженеры — авторы проектов ЛВС. Такой контроль называется авторским надзором. Любые изменения и отступления от рабочего проекта ЛВС оперативно согласовываются с заказчиком и вносятся в проект.
По завершении работ выпускается исполнительная документация, которая некоторым образом повторяет рабочий проект ЛВС, но, в свою очередь, учитывает все изменения, внесенные в рабочий проект ЛВС в течение производства монтажных и наладочных работ, а также результаты тестирования телекоммуникационного оборудования и кабельных линий. Исполнительная документация передается заказчику, а также эксплуатационной службе здания, где смонтированы ОСИС. Указанная документация необходима для системных администраторов, службы эксплуатации здания, для обслуживания и возможности дальнейшей модернизации сети.
Заключительным этапом проектирования ЛВС является разработка сметной документации, в которой определяется полная стоимость оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
После завершения проектирования ЛВС и создания рабочей документации, согласно которой будут осуществляться работы по построению всей сетевой инфраструктуры на объекте, проводится контроль соответствия выполнения работ проектной документации.
Этой цели служит авторский надзор — следующее звено технологической цепочки при создании инженерных систем. Авторский надзор подразумевает постоянное участие и контроль над технологией монтажа со стороны отдела технического контроля компании исполнителя. Наличие данного этапа крайне важно, поскольку позволяет избежать ошибок во время выполнения работ и исключает возможность несоответствия построенной системы и согласованного проекта ЛВС.
В процессе выполнения работ иногда возникает необходимость корректировки рабочего проекта сети. При наличии авторского надзора эти моменты выполняются обычно быстро и безболезненно с последующей фиксацией в исполнительной документации.
Завершается цикл работ по инсталляции ЛВС подписанием акта приемки-сдачи. Порядок безопасной технической эксплуатации ОСИС обычно регламентирует документ «Правила эксплуатации и хранения техники. Эксплуатация ЛВС». 
Технические требования заказчика, которые называются в некоторых случаях заданием на проектирование, являются тем первичным документом, с которого начинается работа по созданию СКС.
Документом, обобщающим исходную информацию и являющимся итогом совместной деятельности заказчика и исполнителя в процессе выполнения предпроектных работ, является утвержденное сторонами техническое задание (ТЗ). ТЗ составляется в соответствии со стандартом ГОСТ 34.602-89 и является тем документом, в соответствии с которым производится создание кабельной системы и ее приемка заказчиком в процессе ввода в эксплуатацию.
ТЗ на СКС разрабатывается на систему целиком или как на некоторую часть в составе другой системы. Дополнительно может быть разработано ТЗ на части СКС. В таких ситуациях на основании ГОСТ 34.201-89, пункт 1.2 достаточно часто практикуется название этого документа как частное техническое задание (ЧТЗ).
ТЗ в общем случае содержит следующие разделы:
· общие сведения;
· назначение и цели создания (развития) системы;
· характеристика объекта;
· технические требования к телекоммуникационным и прочим параметрам системы;
· состав и содержание работ по созданию системы;
· порядок контроля и приемки;
· требования к составу и содержанию работ по подготовке здания и внешних коммуникаций к вводу СКС в действие;
· требования к документированию;
· источники разработки.
При необходимости отдельные разделы могут делиться на подразделы. В ТЗ могут включаться также приложения. В зависимости от конкретных местных условий и специфических особенностей объекта допускается оформлять отдельные разделы ТЗ в виде приложений, вводить дополнительные, исключать и объединять разделы ТЗ.
В процессе разработки технического задания проекту присваивается шифр в соответствии с ГОСТ 34.201-89.
[bookmark: bookmark3]Методика расчета необходимого количества портов при проектировании ЛВС
Примерная методика расчета необходимого количества портов ЛВС выглядит следующим образом:
1. Главный корпус.
1.1. 1 порт, исходя из организации 1 рабочего места для каждого сотрудника в кабинете зам. директора по УПР, работающего в одну смену
1.2. 1 порт, исходя из организации рабочего места секретаря (дополнительно по 1 порту в приемной руководителя и у заместителей - при наличии);
1.3. 1 порт, исходя из организации рабочего зам. директора по метод. работе;
1.4. Количество портов в кабинетах, зависит от количества преподавателей, ведущих прием студентов в одну смену;
1.5. Количество портов ЛВС для работы преподавателей рассчитывается исходя из фактического количества пользователей данных информационных систем и соответствующего необходимого количества организуемых рабочих мест.
2. Мастерские.
2.1. Отделения мастерских:
1 порт, исходя из организации в рабочего места преподавателя;
2.2. Вспомогательные службы:
2.2.1. Планово-экономический отдел (кол-во портов, исходя из потребности)
2.2.2. Бухгалтерия (кол-во портов, исходя из потребности)
Отдел кадров (кол-во портов, исходя из потребности)

Ход работы

1. Изучить теоретическое обоснование.
2. Выполнить практическое задание.
3. Оформить отчет.
4. Ответить на контрольные вопросы.

Содержание отчета

1. Название и цель практической работы.
2. Результаты	выполнения практических заданий.
3. Выводы по работе.

Практические задания

1. Разработать техническое задание.
Техническое задание на проектирование локальных вычислительных сетей в помещениях учреждения	
1. Общие требования
1. Назначение системы
Проектируемая ЛВС должна быть предназначена для	
1. Требования к проектированию ЛВС
Проектируемая ЛВС должна:
· являться частью комплекса информационно-вычислительных систем, предназначенного для организации единой информационной инфраструктуры;
· обеспечивать передачу сигналов по физическим линиям с активным сетевым оборудованием между компьютерным оборудованием ЛПУ.
Проектирование ЛВС должно предусмотреть следующие виды работ:
· создание новых портов ЛВС, исходя из потребности;
· интеграция уже имеющихся портов ЛВС в учреждении с вновь проектируемыми рабочими местами в единую сеть;
Проектируемые технические решения по созданию ЛВС полностью должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации зданий и сооружений.
Спроектированная СКС должна полностью соответствовать международному стандарту ISO/IES 11801 на слаботочные кабельные системы зданий.
Проектирование ЛВС и оформление результатов работ должны быть произведены в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:
· ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации;
· СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство
· ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы Термины и определения;
1. Требования к ЛВС в целом
[bookmark: bookmark5]1. Проектируемая структурная схема построений ЛВС
ЛВС,	являясь	слаботочной	структурированной кабельной
системой	категорий кабелей и в соответствии с международным стандартом на кабельные системы	должна состоять из следующих подсистем:
· подсистемы внешних магистралей, содержащей внешние магистральные кабели между кроссовыми зданий, коммутационное оборудование в кроссовых зданий, к которому они подключаются, и коммутационные шнуры и перемычки в кроссовых зданий;
· подсистемы внутренних магистралей, содержащей внутренние магистральные кабели между кроссовой здания и кроссовыми помещений, коммутационное оборудование в кроссовой здания и кроссовых помещений, к которому они подключаются, и коммутационные шнуры и перемычки в кроссовой здания.
[bookmark: bookmark6]1. Рабочие места
На рабочих местах должны быть установлены розетки типового рабочего места, содержащие один информационный разъем, используемый для подключения компьютера. К информационной розетке подходит один кабель горизонтальной подсистемы ЛВС.
[bookmark: bookmark7]1. Горизонтальная подсистема.
Длят горизонтальной подсистемы должен
использоваться	кабель.
Кабель должен прокладываться, используя топологию	.
При разработке трасс прокладки кабелей должно быть учтено, что длина каждого отдельного сегмента кабеля от кроссового поля до информационного разъема не должна превышать _____м.
[bookmark: bookmark8]1. Подсистема внутренних магистралей
Для прокладки	кабельных трасс подсистемы внутренних	магистралей должен использоваться ______________________________________кабель.
[bookmark: bookmark9]1. Подсистема внешних магистралей
Для прокладки	кабельных	трасс подсистемы 	внешних	магистралей должен использоваться _____________________________________ кабель.
2.6. [bookmark: bookmark10]Маркировка
Концы кабелей в процессе прокладки должны маркироваться на обоих концах липкой маркировочной лентой, на которой должен указываться идентичный для обоих концов уникальный идентификационный код.
[bookmark: bookmark11]1. Коммутационное оборудование для медных кабелей
В качестве коммутационного оборудования для медных кабелей должны быть использованы	- или	- парные	коммутационные	панели	с
разъемами  категории для разделки кабелей горизонтальной подсистемы.
	Тип
оборудования
	Марка/обозначение
	Количество
	Стоимость

	Сетевой концентратор
	D-LINK
	1
	5500


2. Провести анализ ТЗ и подобрать оборудование.

Контрольные вопросы

1. Что содержит проектная документация ЛВС?
2. Кто следит за выполняемыми работами по монтажу ЛВС?
3. Что содержит рабочая документация?
4. Что содержит исполнительная документация?
5. Что содержит в себе сметная документация?
6. Какую функцию выполняет авторский надзор?
7. Назовите стандарты СКС?
8. Что такое ТЗ?
9. Из каких разделов состоит ТЗ?

