Практическая работа №4
Тема: выбор необходимого оборудования и ПО. Монтаж ЛВС и маркировка кабелей. 
Цель работы: научиться выбирать необходимое оборудования и ПО для монтажа ЛВС и маркировка кабелей.
Студент должен
 знать:
· основы монтажа ЛВС и маркировку кабелей;

уметь:
· подбирать оборудование для ЛВС.

Теоретическое обоснование

Выбор оборудования. Для прокладки локальной вычислительной сети можно выбрать кабель витая пара категории 5е. Так как его проще обжимать и прокладывать по сравнению с другими.
Выбор кабель канала. Кабель-канал предназначен для прокладывания открытой проводки. Изготавливается кабель канал из различных материалов пластика, стали или алюминия. Для открытой проводки используется пластиковый кабель канал. Самый популярный это - короб, прямоугольный в профиле, с защищающей кабель канал крышкой. Внутри канала для разграничения электро-кабелей на силовые и слаботочные используется перегородка. Монтаж электро-выключателей, электро-розеток и прочих электро-установочных изделий в конструкцию осуществляется несложной защелкой. Сборка и разведение кабельных каналов типа «короб» облегчается через применение деталей-аксессуаров (угол L-образный, угол Т-образный, заглушка, соединитель, угол внешний, угол внутренний). Рис. 4.1
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Рисунок 4.1 Виды кабель каналов
	Выбор сетевой розетки. Розетка - конечная точка, к которой подводится кабель-канал или скрытый за стеной кабель - это сетевая розетка. Розетка встраивается в стену и надежно фиксирует подключаемые к ней кабели. Стандартный разъем компьютерной розетки - под коннектор RJ 45 (8Р8С), телефонной - RJ 11 или RJ 12. Основная функция розетки - упорядочивать информационные кабели в помещении и обеспечивать надежное подключение патч-корда.
	Компьютерная розетка VOTO одинарная белая на «липучке». Розетка простая в применении, позволяет быстро организовать подключение по Ethernet для ПК, ресивера, медиа плеера или любого другого устройства. Розетка подключается к витой паре категории 5е.
Для максимальной простоты установки, в розетке используется V-образный зажим, благодаря которому не нужно тратить время на зачистку и обжим кабеля. Для правильной распиновки проводов возле каждого зажима есть цветная пометка.
В комплекте идет саморез, с помощью которого можно надежно зафиксировать розетку, например, на деревянной или гипсокартонной поверхности. Под «Липучкой» подразумевается скотч двухсторонний пеноакриловый, который надежно зафиксирует розетку на гладкой поверхности и позволяет перенести розетку в случае необходимости. Рис 4.2
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Рисунок 4.2 Розетка сетевая
Маркировка кабелей. Маркировка имеет смысл, когда имеется много проводов и непонятно сразу, какой из них куда ведет. Дело может быть не только в том, что их слишком много.Рис.4.3

Рисунок 11 3 Маркировка кабелей
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Рисунок 4. 3 Маркировка кабелей
Как правило, в серверной (или ЦОДе — центре обработки данных) подведены некоторые внешние каналы (Интернет, прямые кабели до других ЦОДов, филиалов компании, и пр.), а также расположено местное оборудование в телекоммуникационных шкафах. Рис. 4.4
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Рисунок 4.4 Шкафы
На рисунке 4.4.  видно верх такого шкафа. Снизу слева подходят кабели от других устройств в стойке, а вверх уходят кабели, которые идут в другие стойки или на внешние каналы. Над стойками есть специальный органайзер для кабелей.

Внутри стойки разделяют активное и пассивное оборудование. Пассивное служит исключительно для целей коммутации. Например, патч-панель:
На такой панели есть 24 или больше портов, она имеет высоту 1U или 2U. С обратной стороны панели все кабели собраны в пучок, который уходит наверх стойки. Как правило, все порты одной патч-панели соответствуют портам другой панели в другой стойке. Таким образом, коммутации подлежат порты в активном и пассивном оборудовании в различных стойках.
Подготовка таблицы коммутации. В такой таблице указывается:
1. номер соединения;
2. исходное активное оборудование;
3. тип разъема на исходном оборудовании;
4. пассивное оборудование в той же стойке;
5. конечное активное оборудование;
6. тип разъема на конечном оборудовании;
7. активное оборудование в той же стойке;
Понятно, что для оборудование в одной стойке пассивные патч-панели могут отсутствовать. Кроме того, при разном типе разъемов могут присутствовать переходники, либо само пассивное оборудование может быть посложнее простой панели с портами. Если все порты одинаковы, можно это опустить.
Для того, чтобы эффективно обозначать оборудование, необходимо ввести некоторые правила обозначений.
Во-первых, все шкафы/стойки в рамках ЦОДа или в рамках нескольких площадок, созданных для общей, но разнесенных территориально, пронумерованы. Поскольку такой шкаф называется rack, то и обозначается: R01, R02, и т.д.
Далее, удобно активное оборудование нумеровать снизу вверх цифрами, а пассивное — сверху вниз буквами A, B, C, и т.д. Соответствующие наклейки наносятся на само оборудование или сбоку на поверхность стойки.
Внутри оборудование тоже нужно ввести нумерацию. Множество сложных устройств имеют в себе модули, поэтому, чтобы использовать нанесенную на них нумерацию, сначала надо указать номер модуля (всегда 1, если там нет никаких модулей), а затем и номер порта в нем. Порты нумеруются слева направо, сверху вниз. Нумерация портов должна быть прозрачна, для каждого типа оборудования нужна в документации картинка с нумерацией, потому что когда кабелей воткнуто много разглядывать циферки не удобно. 
Таким образом, для обозначения конкретного порта имеем что-то вроде: R01:2\1\14. Для пассивного оборудование достаточно: R03:E-21, поскольку для одного устройства нумерация будет наверняка сквозная.
Таким образом, мы имеем таблицу соединений из которой абсолютно понятно сколько кабелей нужно и каких, а также куда их воткнуть.
Что наносить на кабель?
Маркировка нужна для того, чтобы иметь возможность вынуть и воткнуть обратно любой кабель. Кроме того, посмотрев на кабель, имеется возможность понять, куда он идет (или хотя бы должен идти).Что наносить на кабель — дело вкуса.
Возможные варианты:
· номер соединения;
· у порта пассивного оборудования указывать активное (в этой же стойке), а у порта активного — активное в этой же стойке. Удобно для понятия куда же ведет этот кабель, но вставить его в нужный порт невозможно без таблицы, можно применять при маркировке после коммутации;
· писать на обоих концах одно и то же: номер стойки и какие два порта в ней соединяет кабель, удобно для предварительной маркировки, но без таблицы не понять, куда ведет этот кабель, особенно если соответствие патч-панелей не указано;
· другие.

Специальные бирки;
Обычный маркер, номер можно написать прямо на кабеле;
Можно попросить нанести маркировку завод-изготовителей кабелей, если заказ идет напрямую с завода;
Оборудование, которое само печатает маркировку;
Наборные кольца.

Ход работы

1. Изучить теоретическое обоснование.
2. Выполнить практическое задание.
3. Оформить отчет.
4. Ответить на контрольные вопросы.

Содержание отчета

1. Название и цель практической работы.
2. Результаты	выполнения практических заданий.
3. Выводы по работе.

Практические задания

Задание 1. Монтаж витой пары.
Разделка витой пары
Для разделки витых пар используют специальное устройство (кримпер), которое имеет три рабочие области и соответственно выполняет три функции. Рис.11.5.
1.      Ближе всего к рукояткам устройства располагается область, в которой установлен нож для обрезания проводников витой пары.
2.      В центре находится гнездо для обжима разъема.
3.      В верхней части устройства - область для зачистки наружной изоляции витой пары (внутренняя изоляция проводников не зачищается, а прорезается контактами разъема).
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Рисунок 11.5. Кримпер
Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен кабель канал?
2. Основное назначение сетевой розетки?
3. Стандартный разъем компьютерной розетки?
4. Что представляет собой патч-панель?
5. Перечислите состав таблиц коммутации?
6. Как нумеруется активное и пассивное оборудование?
7. Как производится нумерация портов?
8. Для чего нужна маркировка на кабеле?
9. Варианты маркировки на кабелях?
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