Практическая работа №7
Тема: параметры интернет - соединения. Сервисы поисковых систем.
Цель работы: использование специализированных интернет-ресурсов, позволяющих определить параметры соединения с Интернетом, а также использование полезных сервисов поисковых систем.
Студент должен
 знать:
· настройки параметров TCP/IP маршрутизатора;

уметь:
· определять IP – адреса сетевого интерфейса.

Теоретическое обоснование

Доступ компьютеров локальной сети к интернету может быть обеспечен с помощью маршрутизатора. Это специальное устройство (или компьютер), которое одним интерфейсом подключено к локальной сети, а другим — к интернету. Причем IP-адрес «внутреннего» интерфейса маршрутизатора назначается администратором сети, а «внешнего» — Интернет-провайдером. Передача информации по локальной сети и через сеть Интернет обеспечивается с помощью таблицы маршрутизации, в которой указаны адреса следующих по порядку уз лов сети или маршрутизаторов.

Ход работы

1. Изучить теоретическое обоснование.
2. Выполнить практические задания.
3. Оформить отчет.
4. Ответить на контрольные вопросы.


Содержание отчета

1. Название и цель практической работы.
2. Результаты	выполнения практических заданий.
3. Ответы на контрольные вопросы.

Практические задания

Задание 1 	Определение IP – адреса сетевого интерфейса, подключённого к интернету.
Проверить IP – адрес на внутреннем интерфейсе маршрутизатора можно известной командой ipconfig. «Основной шлюз» - это тот самый адрес. (рис. 7.1)
Выполните команду и запишите данные в тетрадь.
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Рисунок 7.1 Результат команды ipconfig
Чтобы определить IP – адрес внешнего интерфейса маршрутизатора, проще всего воспользоваться сервисами Интернета.
Запустим интернет – обозреватель. Откроем любой сайт поисковой системы, например, Yandex.ru. Введем запрос «мой IP». Результат появится сразу под строкой запроса. (рис. 7.2).
[image: ]
Рисунок 7.2 Ответ на запрос «Мой IP»
Выполните команду и запишите данные в тетрадь.
Дополнительные сведения включают информацию об интернет-браузере, разрешения экрана и местоположения пользователя. (рис. 7.3).
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Рисунок 7.3 Дополнительные сведения
Выполните команду и запишите дополнительные данные в тетрадь.

Задание 2 Исследование характеристик соединения с Интернетом.
Для исследования характеристик соединения с Интернетом воспользуемся ресурсом 2ip.ru. IP – адрес, операционная система, название провайдера и другие параметры появляются сразу при входе на сайт. (рис. 7.4).
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Рисунок 7.4 Результат использования ресурса 2ip.ru
Выполните и запишите данные о провайдере Интернета и вашем местоположении в тетрадь.
Проверим скорость соединения, выбрав тест «Скорость интернета». Через минуту сервис выдаст результат. (рис. 7.5).
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Рисунок 7.6 Проверка скорости соединения с Интернетом
Выполните команду и запишите данные скорости в тетрадь.
Пользователю на сайте доступны различные сервисы. (рис. 7.7).
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Рисунок 7.7 Сервисы и тесты ресурса 2ip.ru
Мы привыкли обращаться к интернет ресурсам по именам, потому что для человека намного удобнее запоминать символы, чем числа. Это удобство предоставляет нам сетевая служба (DNS – domain name system), которая ставит в соответствие доменному имени свой IP -адрес.
Узнать об IP- адресе или домене предоставляет сервис. (рис. 7.8).
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Рисунок 7.8 Результат определения IP – адреса домена Yandex.ru
Задание 3 Проверка безопасности компьютера в сети.
Выполните сервис Безопасность вашего компьютера. Сервис позволяет определить IP – адрес компьютера и сканировать компьютер на наличие открытых портов, которые открывают и используют самые известные трояны. (рис. 7.9).
Запишите открытые порты в тетрадь.

[image: ]Рисунок 7.9 Результат проверки безопасности компьютера в сети

Задание 4 Использование поисковых сервисов Интернета
Современные поисковые системы могут предоставить пользователю не только информацию о параметрах соединения с глобальной сетью, но и множество других полезных поисковых сервисов. Результаты работы этих сервисов обычно представляются на экране в виде моментальных ответов, которые выводятся сразу под строкой поискового запроса. Эти моментальные (часто интерактивные) ответы генерируются специальными модулями поисковых систем. Яндекс называет эти модули определителем, Google— инфоблоками (onebox). IP-адрес внешнего интерфейса маршрутизатора в предыдущем примере также показал определитель Яндекса.
Проверим работу некоторых поисковых сервисов.
Откроем сайт yandex.ru. В поисковой строке введем слово «цвет». Определитель цвета поможет подобрать цвет, покажет его название и код в разных форматах (рис. 7.10).

[image: ]
Рисунок 7.10 Определитель цвета в Яндекс
Найдите цвет малахитовый и ответ запишите в RGB – коде.
На запрос «погода» определитель покажет текущую погоду в регионе пользователя и прогноз на несколько дней вперед (рис. 7.11). Для определения местоположения пользователя определитель использует информацию о его IP-адресе.
[image: ]
Рисунок 7.11 Сведения о погоде
Запишите информацию о погоде на ближайшие 3 дня.
Определителем является также онлайн-калькулятор Яндекса (рис. 7.12).
У поисковой системы Google также имеется калькулятор, но его интерфейс существенно отличается от Яндекса (рис. 3.13).
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Рисунок 7.12  Онлайн – калькулятор Яндекса
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Рисунок 7.13 Онлайн – калькулятор GOOGLE
В то же время у Google есть Onebox, который может строить графики различных функций. Графики интерактивные — для каждой точки на графике можно получить пару координат с высокой точностью. 
Построить график функции y=x/exp(x). (рис. 7.14).
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Рисунок 7.14 График функции x/exp(x)
Контрольные вопросы

1. Как определить IP -адрес внутреннего интерфейса маршрутизатора?
2. Как определить IP -адрес внешнего интерфейса маршрутизатора?
3. Как определить скорость соединения с Интернетом?
4. Что называется DNS и для чего он предназначен?
5. Что называется «onebox»?
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