Ручная  обработка древесины
1. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины?  

□ а) столяр; □ б) распиловщик; □ в) токарь.

2. Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины? 

□ а) столярный верстак; □ б) лакокрасочные материалы; □ в) кресло; □ г) заготовка.

3. Что не применяется для закрепления заготовок на верстаке? 

□ а) боковой зажим; □ б) клин; □ в) лоток; □ г) поворотные пальцы.
4. Для каких целей служит передний и задний зажим? 

□ а) для закрепления заготовок; □ б) для удобной фиксации чертежей и эскизов; □ в) для закрепления инструмента.

5. Какая из пород древесины не является хвойной? 

□ а) сосна; □ б) кедр; □ в) пихта; □ г) ольха

6. Как называется столярная операция, заключающаяся в разрезании древесины на части? 

□ а) пиление; □ б) шлифование; □ в) разметка; □ г) строгание.

7. Что такое строгание? 
□ а) столярная операция срезания с поверхности заготовки тонких слоёв древесины;     

□ б) выравнивание поверхности заготовки; 
□ в) разделение заготовки на части с образованием стружки.
8. Как необходимо положить рубанок на верстак? 

□ а) в лоток лезвием вниз; □ б) в лоток лезвием от себя; □ в) на крышку верстака лезвием в сторону.

9. Какой инструмент применяется при забивании гвоздей? 

□ а) малка; □ б) клещи; □ в) молоток; □ г) ножницы.
10. Для чего применяется морилка? 

□ а) для окрашивания древесины в цвет моря; □ б) для окрашивания в цвета других пород

древесины; □ в) для изменения механических свойств древесины.
Ответы: 1-а; 

     2 - а;

                 3 – в;

                 4 – а;
                 5 – г;
     6 – а;
     7 – а;
     8 – б;
     9 – в;
     10 – б.
