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Обязательно при резьбе и росписи по дереву соблюдать простейшие требования по технике безопасности:
· Вырезать только рабочим инструментом для резьбы по дереву
· Режущие части должны быть правильно заточены.
· Ручка у стамесок и напильников крепко насажена.
· Деталь при пилении, строгании, резании надежно закреп­лена па рабочем месте.
· Левая рука должна быть в стороне от режущей части ножа, стамески.
· При работе с электроинструментом внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
· Следите за освещением рабочего места, оно должно быть с левой стороны.
По окончании работы:
· проветрить помещение, мастерскую;
· убрать рабочее место;
· хранить инструменты в специально отведенном месте
Соблюдение этих требований техники безопасности поможет вам уберечь свой организм от увечий.
