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               Представление изделия

  
Мой проект называется «подсветка для клавиатуры». 
Идея изготовления данного изделия мне пришла в связи с тем, что я иногда сижу вечерами за компьютером, поэтому мне приходилось включать свет в комнате, чтобы видеть кнопки клавиатуры, а этим я мешаю родным отдыхать дома. И я решил сделать светодиодную подсветку для клавиатуры, используя питание самого компьютера. Для этого я припаял 4 дополнительных светодиода к контактам, на которых выдается 3,3 V и установил дополнительную кнопку для включения подсветки. Это позволяет мне включать подсветку в любое время.






















Постановка задачи



Я собираюсь изготовить подсветку для клавиатуры, которая будет включаться и выключаться в нужное мне время. Кроме того, необходимо подготовить две кнопки от клавиатуры, которые будут  освещать клавиатуру. Кнопки должны быть установлены над клавиатурой на небольшом расстоянии над ней.




Исследование рынка


В магазинах и компьютерных салонах продаются светящиеся клавиатуры. Они бывают различных форм и размеров, но такая клавиатура с подсветкой стоит дорого к тому, же мне не зачем покупать еще одну клавиатуру т.к. у меня уже есть рабочая и я решил изготовить подсветку именно для моей клавиатуры. 












Выработка идей
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Выбор лучшей идеи:



Я выбрал вариант под номером 5, потому что данный вариант обладает большей светоотдачей, нежели остальные.
В варианте под номером №1 из-за большой длины пластины оргстекла и двух светодиодов по бокам освещение в середине клавиатуры слишком мало. В варианте №2 для подсветки можно использовать обрезок кабельканала, но мне кажется, что это получиться слишком громоздко.
Третий вариант наиболее простой, но при такой конструкции получается только точечная подсветка, свет не охватывает всю клавиатуру. К тому же кронштейны светодиодов нужно делать высокими, а это делает невозможным задвигать клавиатуру в стол.
В четвёртом варианте можно использовать четыре светодиода, но из-за малой световой проводимости термоклея, освещённость клавиатуры всё равно низкая.













                    

Дизайн – спецификация


	№
	Наименование
	Материал
	Количество
	примечание 

	1
	Светодиод (белый)
	
	4
	

	2
	Клавиша от клавиатуры
	
	2
	

	3
	Провод двойной
	
	1
	L=40 см.









План производства
в школьных мастерских

1. Разобрать клавиатуру, просверлить восемь отверстий для светодиодов.
2. Припаять провода к контактам микросхемы.
3. Подготовить первую клавишу.
4. Подготовить вторую клавишу.
5. Вставить в клавиши светодиоды и зафиксировать их термоклеем.
6.Вставить контакты светодиодов в отверстия клавиатуры и зафиксировать клавиши с помощью термоклея.
7.Припаять контакты светодиодов к проводам.
8.  Защита проекта.



                                         	
Технологическая карта на изготовление
кнопки со светодиодами
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№
	
Наименование
операций

	
Эскиз обработки
	
Оборуд-
ование
	
Приспособление
	
Инструмент

	
	
	
	
	
	
Режущий и
 вспомогат.
	
Измерит.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подобрать две клавиши одинакового размера и отшлифовать их
	

	Наждачная бумага
	
	Наждачная бумага
	линейка

	2
	Обработать напильником  «ножки» кнопок
	

	Слесарный верстак
	тиски
	Напильник 
	линейка

	3
	Просверлить два сквозных отверстия диаметром 3 мм в каждой кнопке на одинаковом расстоянии от края
	




	Сверлильный станок
	тиски
	Сверло диаметром 3 мм
	Линейка, чертилка, штангенциркуль

	4
	Обработать отверстия мелкой шкуркой.
	


	Слесарный верстак
	
	Мелкая шкурка
	





               Расчет стоимости изделия

Ц.изд.=Ц.мат.+Ц.эл.+Ц.р.
         
1) Ц.мат.= Цклавиш + Цсветодиодов + Ц провода+ Цтермоклея+ Цкнопки
     Ц клавиш в расчёт не берется, т.к. использовалась старая, не рабочая клавиатура.
     Ц светодиодов = 4 * 5 = 20 руб.
     Ц провода = в расчёт не берётся из-за малой стоимости.
     Цтермоклея = 5*1/5=1р 
     Цкнопки=12 р


2).Ц эл.эн. = Ц паяльн. + Ц осв. 

Цпаяльн. = W п. * Т * ц 1 кВт/ч = 0,04 * 0,25 * 1,25 =0,01р
Ц осв. = (Wл. * Т * ц) / Ку = (2кВт * 4,66 * 1,25р.) / 13 = 0,89 р

Ц работы = Т * К = 4,66 * 8р. =37,28р 

 
  Ц.изделия= 72,18р








Правила эксплуатации
устройства
«Подсветки для клавиатуры»



Подсветка клавиатуры включается и выключается нажатием на дополнительную кнопку на клавиатуре. 



 

Техника безопасности



1. Запрещается употреблять пищу при работе за компьютером.

2. Не рекомендуется клавиши со светодиодами. 

3. Не замыкать между собой ножки светодиодов.
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Электрическая схема устройства:
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Фирменный товарный знак
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Реклама
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                      Самооценка



  По моему мнению, у меня все получилось, как я задумывал.
Изделие необычное и самое главное – красивое и функциональное.  Мне не пришлось искать дополнительное питание и, самое главное, не пришлось покупать новую клавиатуру. 
Ни у кого из моих знакомых такого нет и в магазинах оно не продаётся. Кроме того, ко мне приходят мои знакомые, чтобы специально посмотреть на моё изделие. 



Оценка процесса изготовления:



В процессе изготовления возникали трудности в монтаже светодиодов в корпус клавиатуры т.к. кнопки с  проводом соединены при помощи гибкой ленты с очень тонкими проводами. А так, в общем-то, это достаточно простое изделие и самое сложное  в нём это аккуратно уложить провода, чтоб ничего не замыкало, и закрыть две половинки клавиатуры.
  Теперь, когда я уже знаю весь процесс изготовления, я могу изготовить подсветку быстрее и даже производить в массовых количествах.
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