Тест. Термины ручных работ.
	
	Соединить две стороны бретели, боковые срезы юбки, плечевые и боковые срезы платья.
	

	
	Соединить мелкую деталь с основной (пояс с нижней частью фартука, пояс с юбкой, обтачку с горловиной платья).
	1. Сметать
1. Приметать
1. Наметать

	
	Соединить две детали, наложив одну деталь на другую (карманы, тесьму)
	1. Сметать
1. Наметать
1. Заметать

	
	Вывернуть (бретели, концы, пояса) и закрепить их меточной строчкой.
	1. Сметать
1. Заметать
1. Выметать

	
	Закрепить подогнутые детали (стороны карманов, боковые стороны нагрудника, низ юбки).
	1. Сметать
1. Наметать
1. Заметать

	
	Обработать срезы для предохранения их от осыпания.
	1. Заметать
1. Обметать
1. Выметать

	
	Соединить воротник с горловиной
	1. Приметать
2. Вметать
3. Наметать


Код ответов.
1 – 1 5 - 3
2 – 2 6 - 2
3 – 2 7 - 2
4 – 3

