Тест. Термины машинных работ.
	1
	Соединить две или несколько равных деталей (боковые срезы юбки, плечевые и боковые срезы платья).
	1. Стачать
1. Настрочить
1. Застрочить

	2
	Соединить две или несколько равных по величине деталей (пояс и нижнюю часть фартука, пояс и юбку)
	1. Стачать
1. Притачать
1. Настрочить

	3
	Соединить две стороны, бретели, обтачку с горловиной платья, после вывертывания, которых шов расположится внутри по краю детали (обтачной шов).
	1. Притачать
1. Обтачать
1. Настрочить

	4
	Соединить две детали, одна из которых изнаночной стороной наложена на лицевую сторону другой (накладной шов, карман и нижняя часть фартука, молния и застежка юбки).
	1. Застрочить
1. Обтачать
1. Настрочить

	5
	Закрепить подогнутые края детали (верхний срез кармана, низ юбки).
	1. Настрочить
1. Застрочить
1. Притачать

	6
	Соединить воротник с горловиной платья
	1.Притачать
2. Втачать
3. Настрочить


Код ответов.
1 – 1 4 - 3
2 – 2 5 - 2
3 – 2 6 – 2



