Тест. Термины влажно-тепловых работ.
	1
	Удалить замины
	1. Отутюжить
1. Разутюжить
1. Проутюжить

	2
	Разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в этом положении.
	1. Заутюжить
1. Проутюжить
1. Разутюжить

	3
	Отогнуть припуски шва на одну сторону и закрепить их в этом положении.
	1. Заутюжить
1. Проутюжить
1. Отутюжить

	4
	Уменьшить толщину ткани.
	1. Отутюжить
1. Проутюжить
1. Заутюжить.


Коды ответов.
1 – 1 3 - 1
2 – 3 4 – 2



