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Пояснительная записка

       Судомоделизм – популярный технический вид спорта среди молодежи и подростков, предполагающий проектирование, постройку моделей судов и участие с ними в соревнованиях.
      Судомодельный спорт возник в начале 20 века на основе экспериментального судомоделирования, когда в отдельных городах Европы, в том числе и в России, состоялись первые выставки настольных моделей судов.
В нашей стране выставки, а также соревнования парусных и резино-мотрных моделей стали периодически проводиться во многих городах с конца 20-х годов прошлого века. Первое официальное соревнование морских судомоделистов было проведено летом 1940 года. С 1949 года эти соревнования стали ежегодными, появился новый технический вид спорта. Внутри страны спортсменов-судомоделистов объединила Федерация судомодельного спорта СССР, а в мировом масштабе – Международная федерация судомодельного спорта (НАВИГА).
       Судомоделисты строят самоходные и несамоходные модели. К самоходным относятся все плавающие модели судов, которые приводятся в движение парусами, механическими или электрическими двигателями.
Несамоходная модель (настольная) – уменьшенная копия настоящего судна – образец ювелирной точности, изящества, мастерства. Настольные макеты участвуют только в стендовых соревнованиях, где оцениваются их внешний вид и масштабность, т.е. отношение с истинными размерами корабля.
       Сконструировать судомодель без запаса специальных и практических навыков невозможно.
       Теория корабля – первый помощник судомоделиста. Чтобы построить по-настоящему «мореходную» модель, каждый судомоделист обязан знать, что такое плавучесть и запас плавучести, остойчивость, непотопляемость, ходкость, маневренность, устойчивость на курсе и многое другое.
      Программа «Судомоделирование» модифицированная, разработана на основе авторской  программы Щетанова В.Б. «Программы судомодельного кружка» (Москва, «Просвещение», 1993). Содержание программы соответствует Закону Российской Федерации «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, типовому положению об учреждении дополнительного образования детей. Образовательная программа «Судомоделирование» направлена нам удовлетворения интересов подростков в области судомоделизма, мотивация интереса школьников к занятиям техническими видами спорта, к освоению теории и практики повышения спортивно-технического мастерства юных судомоделистов, к самообразованию, самопознанию и самосовершенствованию.
 
Цель программы:
       Изучение истории развития судостроения через основание практических навыков построения моделей судов и кораблей различных классов.


Задачи программы:
       Одной из важнейших воспитательных задач образовательной программы «Судомоделирование» считается удовлетворения интересов подростков в области судомоделизма, мотивация интереса школьников к занятиям техническими видами спорта, к освоению теории и практики повышения спортивно-технического мастерства юных судомоделистов, к самообразованию, самопознанию и самосовершенствованию.
       Также решаются обучающие задачи: практическое закрепление расширение или освоение знаний школьников по физике, математике, химии, по техническому дизайну, технологии обработки различных материалов, используемых в судомоделировании и т.д.
       В процессе творческой технической деятельности решаются развивающие задачи: выявление и развитие природных задатков и способностей детей и подростков, проявляющих интерес к спортивному судомоделизму.
       Современные педагогические технологии позволяют привести в определенную систему наши представления о педагогических условиях, об особенностях отдельных компонентов этих условий, о критериях и показателях готовности школьников к продуктивной работе на различных этапах их социального и профессионального самоопределения и личностного развития.
       Содержание деятельности учащихся, занимающихся по программе «Судомоделирование», дифференцировано на основе их готовности к продуктивной, творческой работе, готовности к профессионально-личностному развитию мастерства в конкретном классе судомодельного спорта.
Содержание деятельности
 
       Программа «Судомоделирование» разработана для детей 11-15 лет рассчитана на 3 года обучения и представляет три разных уровня подготовки:
1 уровень (подготовительный) – освоение программы первого года обучения;
2 уровень (базовый) – освоение программы второго года обучения;
3 уровень (спортивный) – освоение программы третьего года обучения.
Задачи 1 уровня подготовки:
- дать первоначальные представления об истории развития судостроения;
- развить практические навыки работы с различными инструментами;
- освоить технологию изготовления простейших моделей и технику безопасной работы.
Задачи 2 уровня подготовки:
- знакомство с классификацией моделей судов и кораблей, техническими характеристиками моделей различных классов;
- освоение терминологии;
- изучение основных судовых устройств;
- развитие навыков самостоятельной работы с чертежами
- отработка практических приемов постройки корпусов, надстроек и пр.
Задачи 3 уровня подготовки:
- совершенствование навыков практической работы по созданию моделей;
- изучение и освоение условий проведения соревнований по судомоделизму;
- отработка умений запуска судов и кораблей на открытой акватории;
- подготовка к соревнованиям областного уровня.

 Программа расчитана
1год обучения -  на 70 часов (2 занятия в неделю по 2 часа);
2 год обучения – на 70 часов (2 занятия в неделю по 2 часа);
3 год обучения – на 70 часов (2 занятия в неделю по 2 часа);

   Содержанием деятельности в объединении «Судомоделирование» предусмотрено изучение правил техники безопасности при работе с колющим и режущим инструментом, паяльником, знакомство с техникой безопасной работы на токарном, сверлильном станках и т.д. (см. инструкции).

      1-й уровень подготовки (1-й год обучения) включает в себя объем обязательных знаний, умений и навыков, обеспечивающих успех в достижении начальных ступеней судомодельного мастерства. И, в то же время, технологии освоения объема умений, знаний и навыков на этом этапе должны быть достаточно гибкими, способными адаптироваться к индивидуальным особенностям детей.
      2-й уровень подготовки включает деятельность, направленную на освоение классификации судомоделей, терминологии, на изучение основных судовых устройств, развитие навыков самостоятельной работы с чертежами и отработку практических приемов постройки корпусов,надстроек и т.д.
      3-й уровень подготовки включает деятельность, направленную на освоение теории и практики спортивного судомоделизма (совершенствование навыков практической работы, изучение и освоение условий проведения соревнований, технических характеристик судомоделей, подготовку к соревнованиям и т.д.). Успех обучающихся, на этапе, обусловлен определенным уровнем развития волевых качеств юных спортсменов, их отношением к освоению спортивного мастерства, уровнем развития их способностей (восприятие, мышление, память и др.), уровнем физического развития (выносливость, сила и ловкость рук, развитый глазомер и многое другое).
 
Условия эффективности реализации образовательной программы

      Эффективность реализации программы «Судомоделирование» зависит от многих факторов: возрастного состава группы, начального уровня подготовки, заинтересованности участников образовательного процесса в избранном виде творчества, наличия у обучающихся таких качеств как терпение, усидчивость, аккуратность, стремление к достижению лучших результатов деятельности.
      Важнейшим условием успешной реализации программы является личность педагога, его практический опыт, умение увлечь интересным и сложным процессом изготовления моделей.
      Идеальных вариант эффективной реализации программы – по уровневое освоение, которое возможно только при наличии сохранения контингента обучающихся с первого года обучения по третий год обучения.
     Успех реализации образовательной программы напрямую зависит от обеспечения программы.

Обеспечение  программы

      Каждый уровень подготовки обучающихся требует особого обеспечения. Программа каждого года обучения предполагает наличие соответствующей методической и дидактической базы, так как наиболее результативный метод обучения – репродуктивный (журналы, фотографии, таблицы, схемы чертежи, готовые образцы изделий и отдельных узлов и т.д.).
      Программа имеет значительную практическую направленность (особенно на втором и третьем году обучения), что требует определенных финансовых средств и соответствующей материальной базы.
      Для успешной организации деятельности судомодельного объединения необходимо следующее:
- оборудование: верстаки, станки (токарный, сверлильный, фрезерный, заточной).
- инструменты: слесарно-монтажный инструмент, чертежные принадлежности, измерительный инструмент (ножницы, паяльники, ножовки, напильники).
- материалы: отделочные (краски, лаки, клеи), жесть, сосновая и липовая доска, пластик, стекловолокно, стеклотекстолит, полистирол, шпатлевка, проволока (медная, стальная, латунная.



Педагогические технологии в судомоделировании
 
      В основе педагогического руководства техническим творчеством школьников лежит постановка перед учащимся ряда постепенно усложняющихся задач (конструкторских, технических, организационных), обучение учащихся рациональным способам их решения с последующим изготовлением технических объектов (моделей, проектов, опытных образцов).
       В практике работы судомодельного объединения широко используется объяснительно-иллюстративные методы (технологии) формирование технических понятий. Это беседы и рассказы с демонстрацией фотографий, плакатов, коллективный просмотр журналов, знакомство со специальной литературой. Использование ОИМ помогает не только сообщать кружковцам новые знания, но и создавать у них определенный эмоциональный настрой, делать их активными собеседниками по той или иной теме, связанной с историей судостроения, техникой, жизнью замечательных людей, историческими событиями. Особенно важно использование объяснительно-иллюстративных методов при работе сновичками. Эти методы позволяют заинтересовать детей тайной познания: Почему корабль из металла не тонет? Как капитан находит дорогу к берегу? Почему в школьной столовой работает повар, а на корабле – кок?
      В судомоделизме, как и в других направлениях технического творчества, широко используются репродуктивные методы, которые включают совместные действия руководителя и кружковца по воспроизведению в рисунках, чертежах, моделях, макетах тех или иных технических объектов.  
      Этот метод наиболее эффективно использовать в первый год обучения, когда содержанием деятельности определено изготовление макетов, отдельных узлов по образцу, по памяти, оборка по чертежу, схеме, технологической карте.
       В процессе создания судомоделей, их регулировки, ходовых испытаний применимы алгоритмические и эвристические методы поиска технических решений. Процесс решения технических задач здесь представляется как непрерывная цепь активных действий, направленных на получение знаний, которые необходимы для создания модели. Постройка модели по четко разработанному плану и есть алгоритмический метод решения технической задачи. 
      Кроме этих методов в практике работы судомодельного объединения можно успешно использовать такие методы, как «мозговой штурм», метод аналогии, метод «черного ящика» и др.
      Использование различных технологий в процессе занятий с судомоделистами дает ребятам возможность продемонстрировать свои знания и получить навыки поиска решений, а также овладеть некоторыми технологиями интеллектуальной деятельности.
      Обязательно применять в работе с детьми методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности (дифференцированная помощь, поощрения, различные формы массовой творческой деятельности – викторины, турниры, встречи с интересными людьми).


 
 

 
Способы отслеживания результатов деятельности
в судомодельном объединении

      Достаточно часто обучение в учреждениях дополнительного образования называют безоценочным.
      С одной стороны это притягательно для школьников. (Ребята знают, что им никто не поставит двойки за испорченный материал, или неудачно покрашенную модель). С другой, если мы ориентируем наших воспитанников на саморазвитие, самосовершенствование, то без оценки, самооценки и сравнения результатов не обойтись.
     В объединении судомоделирования, реализующим образовательную программу «Судомоделирование», отслеживание результатов деятельности участников образовательного процесса осуществляется на всех уровнях подготовки: с первого по третий год обучения. Наиболее распространенный способ отслеживания – наблюдения (в процессе выполнения контрольных упражнений по ручной обработки древесины, пайке деталей, шлифовки, окраски и т.д.). Педагог имеет возможность оценить качество выполняемой работы, аккуратность, точность. В ходе таких упражнений фиксируется уровень практической подготовки кружковцев, что дает педагогу возможность внести коррективы, определить кому нужна конкретная помощь в том или ином виде практической работы.
      Уровень усвоения терминологии, знаний классификации моделей из технических характеристик отслеживается в результате тестирования, теоретических зачетов и во время проведения массовых форм работы: викторин, интеллектуальных игр, соответствующей тематики, турниров, конкурсов, эрудиционов, которые проводятся на базе ЦДТ.
      Проверка уровня освоения практическими навыками осуществляются на каждом этапе постройки судомодели: изготовление корпуса, надстроек, дельных вещей; сборка модели, отделка; регулировка, ходовые испытания. 
     От качества изготовления деталей и узлов надстроек зависят мореходные качества модели: остойчивость и ходкость. Высокий уровень качества изготовления деталей и основных узлов судомодели, правильная и качественная окраска – показатель высокой результативности работы судомоделистов и профессионализма педагога.
      Регулировка модели и испытание – серьезный экзамен для кружковцев. Здесь необходимы специальные знания и навыки, которые отрабатываются на протяжении всего процесса постройки модели. Умение отрегулировать модель на воде и испытать ходовые качества оценивается в процессе устранения недостатков (устранение кренов, дифферента, регулировка остойчивости и т.д.).
      Проверка уровня практических навыков управления моделью осуществляется во время пробных запусков модели в бассейне для испытания моделей (отработка курса модели, проверка ее масштабной скорости и т.д.).
      Тестирование и теоретические зачеты – проверка и оценка знаний по теории судомоделизма.
       Отслеживание результатов деятельности отдельных кружковцев и всего судомодельного объединения осуществляется во время так называемых зачетных мероприятий. Это межкружковые, районные и областные выставки и соревнования, конкурсы мастерства 
Учебный план 1 – го года обучения
	№ п/п
	Тема
	Общее кол-во часов
	Теория
	Практика

	1
	Введение в образовательную программу
 
	2
	1
	1

	2
	Классы и типы судов
 
	14
	6
	8

	3
	Проектирование моделей судов
 
	38
	21
	17

	4
	Постройка корпусов моделей
 
	26
	8
	18

	5
	Двигатели для самоходных моделей судов
 
	30
	15
	15

	6
	Макет пассажирского судна
 
	32
	16
	16

	7
	Заключительное занятие
 
	2
	1
	1

	 
	Итого:
 
	144
	69
	75


 
 

Учебно – тематический план первого года обучения
	№ п/п
	Содержание разделов и тем
	Общее кол-во
	Теория
	Практика

	1.
	Вводное занятие
	2
	1
	1

	2.
	Классы и типы судов
	14
	6
	8

	2.1.
	Историческая справка
	2
	1
	          1

	2.2.
	Современные классы боевых кораблей ВМФ
	2
	1
	1

	2.3.
	 Классификация по назначению морских, гражданских судов.
	2
	1
	1

	2.4.
	Современная классификация парусных судов
	2
	-
	2

	2.5.
	Классификация по назначению подводных лодок
	2
	1
	1

	2.6.
	Классификация речных судов
	2
	1
	1

	2.7.
	Конкурсно - игровая программа «По морям, по волнам»
	2
	1
	1

	3.
	Проектирование моделей судов
	38
	21
	17

	3.1.
	Правила по ТБ
	2
	2
	-

	3.2.
	Проект модели судна
	2
	1
	1

	3.3.
	Задания на проектирование модели
	2
	1
	1

	3.4.
	Определение размеров модели в первом приближении
	2
	1
	1

	3.5.
 
	Определение водоизмещения модели в походном положении
	2
	1
	1

	3.6.
	Проектирование обводов корпуса
	2
	1
	1

	3.7.
	Вычисление водоизмещения по теоретическому чертежу
	2
	1
	1

	3.8.
	Кривая водоизмещения
	2
	1
	1

	3.9.
	Строевая по шпангоутам
	2
	1
	1

	3.10.
	Последовательность действий при проектировании корпуса
	2
	1
	1

	3.11.
	Удифферентование
	2
	1
	1

	3.12.
	Определение устойчивости
	2
	1
	1

	3.13.
	Управляемость
	2
	1
	1

	3.14.
	Расчет потребной мощности двигателя модели
	2
	1
	1

	3.15.
	Подбор гребного винта
	2
	1
	1

	3.16.
	Чертеж общего вида модели и чертежи деталей, устанавливаемых на палубах
	2
	1
	1

	3.17.
	Краткое описание чертежей общего вида, рангоута и парусов моделей парусных судов
	2
	1
	1

	3.18.
	Тестовые задания по теме «Проектирование моделей судов»
	2
	2
	-

	4.
	Постройка корпусов моделей
	26
	8
	18

	4.1.
	Общие положения
	2
	2
	-

	4.2.
	Подбор материалов и инструментов для изготовления модели
	2
	-
	2

	4.3.
	Изготовление корпуса из целого бруска дерева
	2
	1
	1

	4.4.
	Изготовление корпуса из бруска, склеенного из досок
	2
	-
	2

	4.5.
	Изготовление корпуса из папье-маше
	2
	-
	2

	4.6.
	Постройка корпуса из жести
	2
	-
	2

	4.7.
	Постройка корпуса с деревянным набором и фанерной обшивкой
	2
	1
	1

	4.8.
	Постройка корпуса с обшивкой из деревянных планок
	2
	-
	2

	4.9.
	Постройка корпуса на цельных фанерных шпангоутах с обшивкой из фанеры
	2
	-
	2

	4.10.
	Шпаклевка и окраска модели
	2
	-
	2

	4.11.
	Различные клеи и смазка для болванок
	2
	1
	1

	4.12.
	Изготовление надстроек и деталей оборудования, устанавливаемых на палубе
	2
	1
	1

	4.13.
	Краткие сведения о рантгоуте, такелаже и парусных моделях
	2
	2
	-

	5.
	Двигатели для самоходных моделей судов
	30
	15
	15

	5.1.
	Общие положения
	2
	1
	1

	5.2.
	Резиновые двигатели
	2
	1
	1

	5.3.
	Электрические двигатели
	2
	1
	1

	5.4.
	Источники тока
	2
	1
	1

	5.5.
	Паровые машины
	2
	1
	1

	5.6.
	 Паровые котлы
	2
	1
	1

	5.7.
	Двигатели внутреннего сгорания
	2
	1
	1

	5.8.
	Реактивные двигатели
	2
	1
	1

	5.9.
	Соединение двигателей с валами
	2
	1
	1

	5.10.
	Устройство для автоматического управления моделью
	2
	1
	1

	5.11.
	Приспособления для автоматического управления моделью подводной лодки
	2
	1
	1

	5.12.
	Изготовление гребных винтов
	2
	1
	1

	5.13.
	Механизмы, передающие вращение от двигателя к гребным винтам
	2
	1
	1

	5.14.
	Запуск моделей на воде
	2
	1
	1

	5.15.
	Игра «Поле чудес» по теме «Двигатели для самоходных судов»
	2
	1
	1

	6.
	Макет пассажирского судна
	32
	16
	16

	6.1.
	Подбор материалов и инструментов
	2
	1
	1

	6.2.
	Правила ТБ
	2
	1
	1

	6.3.
	Постройка наборных корпусов с гнутыми шпангоутами по шаблонам (лекалам)
	2
	1
	1

	6.4.
	Изготовление корпуса модели
	2
	1
	1

	6.5.
	Изготовление гребного винта
	2
	1
	1

	6.6.
	Циклевка
	2
	1
	1

	6.7.
	Шпаклевка
	2
	1
	1

	6.8.
	Грунтовка
	2
	1
	1

	6.9.
	Шлифовка
	2
	1
	1

	6.10.
	Окраска
	2
	1
	1

	6.11.
	Покрытие лаком
	2
	1
	1

	6.12.
	Обработка внутренних поверхностей
	2
	1
	1

	6.13.
	Золочение
	2
	1
	1

	6.14.
	Стапельные подставки
	2
	1
	1

	6.15.
	Пробный запуск модели на воду
	2
	1
	1

	6.16.
	Конкурс на лучшую модель
	2
	1
	1

	7.
	Заключительное занятие
	2
	2
	-

	 
	Итого:
	144
	69
	75


 
Прогнозируемый результат
Обучающиеся должны знать и понимать:
         Правила безопасной работы с инструментами, на станках и пользования приборами; основные понятия о простейших моделях;
         Принципы устройства и действия простейших моделей.
 
Уметь:
· Изготавливать и запускать плавательные модели;
· Оценивать свою работу.
 
 
 
Содержание программы
1. Вводное занятие
Роль и значение морей и океанов, омывающих границы нашей Родины. Значение рек. Значение морского и речного флота в жизни нашей страны.
Понятие о системе судомоделизма.
Содержание и организация работы объединения.
2. Классы и типы судов
История мореплавания и судостроения.
Понятия о моделях кораблей и судов. Деление их на группы, классы и типы. Классификация кораблей и судов гражданского и Военно-морского флота.
3. Проектирование модели судов
Составление технического задания на постройку модели: выбор масштаба, основных размеров, водоизмещения, типа двигателя. Определение способа постройки и подбор необходимых материалов.
Удифферентование и устойчивость судна.
Практическая часть:
Изготовление чертежей общего вида, рангоута и парусов моделей парусных судов.
4. Постройка корпусов моделей
Типы конструкций корпусов моделей (долбленный из цельной деревянной болванки, изготовленный из папье-маше).
Металлический корпус, диагональный, из шпона и фанеры, изготовленный по болванке. Наборный корпус с фанерными шпангоутами, обшитыми фанерой или стрингерами всплошную. Наборный металлический корпус. Корпус из пластмасс.
Практическая часть:
 Изготовление деталей для моделей (винтов, рулей, якорей, мачт, клиповых    планок)
5.      Двигатели для самоходных моделей и судов.
Принцип работы двигателей. Типы двигателей: магнитоэлектрические с возбуждением от постоянных магнитов, с самовозбуждением (от обмоток возбуждения), шунтовые, серийные. Основные части электродвигателей и их назначение. Перемена направления вращения (реверс) электродвигателей.
Практическая часть:
Изготовление простейших двигателей для самоходной модели.
6. Макет пассажирского судна
 Краткие сведения из истории пассажирского судостроения. Материалы применяемые    при постройке пассажирского судна, приемы их разметки и обработки. Как создается пассажирское судно. Разбивка судна на плазе.
Практическая часть:
Разметка жести, вырезание из нее деталей, гнутье деталей из жести и проволоки. Пайка припоем с помощью паяльника. Постройка судна на стапеле, спуск на воду, достройка на плаву. Ходовые испытания и вступление судна в строй.
6. Заключительное занятие.
Подведение итогов работы объединения за учебный год. Организация отчетной выставки и показательные выступления построенных моделей.
 
	
 


Учебный план второго года обучения
	№ п/п
	                      Тема
	Общее кол-во
	Теория
	Практика

	1
	Вводное занятие               
 
	2
	1
	1

	2.
	Классификация судов
 
	8
	4
	4

	3.
	Классификация судов по назначению
 
	10
	5
	5

	4.
	Постройка корпуса модели судна
 
	30
	10
	20

	5.
	Окончательная отделка деревянных корпусов модели судов
 
	22
	9
	13

	6.
	Рантгоут
	24
	12
	12

	7.
	Паруса
	12
	7
	5

	8.
	Тросы, блоки необходимые для проводки и крепления снастей
	14
	3
	11

	9.
	Якоря, малые плавательные средства и рули
 
	20
	6
	14

	10.
	Выставка – панорама «Семь футов под килем»
 
	2
	-
	2

	 
	Итого:
	144
	57
	87


 
 
 
 
 
Учебно-тематический план второго года обучения
 
	№ п/п
	Содержание разделов и тем
	Общее кол-во
	Теория
	Практика

	1.
	Вводное занятие
	2
	1
	1

	2.
	Классификация судов
	8
	4
	4

	2.1.
	Парусные суда
	2
	1
	1

	2.2.
	Парусно-моторные суда
	2
	1
	1

	2.3.
	Парусные суда со вспомогательным мотором
	2
	1
	1

	2.4.
	Суда с механическим двигателем
	2
	1
	1

	3.
	Классификация судов по назначению
	10
	5
	5

	3.1.
	Торговые суда
	2
	1
	1

	3.2.
	Суда вспомогательного и технического флота
	2
	1
	1

	3.3.
	Суда рыболовного флота
	2
	1
	1

	3.4.
	Несамоходный флот
	2
	1
	1

	3.5.
	Военные корабли
	2
	1
	1

	4.
	Постройка корпуса модели судна
	30
	10
	20

	4.1.
	Начало постройки, стапель
	2
	1
	1

	4.2.
	Монолитные корпуса
	2
	1
	1

	4.3.
	Монолитные корпуса из слоеных блоков
	2
	-
	2

	4.4.
	Корпуса из цельных слоев
	2
	-
	2

	4.5.
	Корпуса из полых слоев
	2
	-
	2

	4.6.
	Корпуса из сборных слоев
	2
	-
	2

	4.7.
	Наборные корпуса
	2
	-
	2

	4.8.
	Плоскокилеватые корпуса с листовой обшивкой
	2
	1
	1

	4.9.
	Корпуса с плавными обводами мидель-шпангоута с обшивкой из маленьких планок
	2
	1
	1

	4.10.
	Постройка обычных и спортивных самоходных моделей с парусами
	2
	1
	1

	4.11.
	Постройка моделей старинных судов с наборными корпусами
	2
	1
	1

	4.12.
	Постройка наборных корпусов с гнутыми шпангоутами по шаблонам (лекалам)
	2
	1
	1

	4.13.
	Композитные паруса
	2
	1
	1

	4.14.
	Корпуса из металла
	2
	1
	1

	4.15.
	Корпуса из полиэфирной смолы
	2
	1
	1

	5.
	Окончательная отделка деревянных корпусов моделей судов
	22
	9
	13

	5.1.
	Заделка трещин и ремонт
	2
	1
	1

	5.2.
	Циклевка
	2
	1
	1

	5.3.
	Грунтовка
	2
	1
	1

	5.4.
	Шпаклевка
	2
	1
	1

	5.5.
	Шлифовка
	2
	1
	1

	5.6.
	Окраска
	2
	-
	2

	5.7.
	Покрытие лаком
	2
	-
	2

	5.8.
	Обработка внутренних поверхностей
	4
	2
	2

	5.9.
	Золочение
	2
	1
	1

	5.10.
	Стапельные подставки
	2
	1
	1

	6.
	Рангоут
	24
	12
	12

	6.1.
	Мачты
	2
	1
	1

	6.2.
	Составные части мачт
	2
	1
	1

	6.3.
	Старинные мачты
	2
	1
	1

	6.4.
	Соединительные детали мачт
	2
	1
	1

	6.5.
	Реи
	2
	1
	1

	6.6.
	Детали реев
	2
	1
	1

	6.7.
	Лисель-спирты и лисель-реи
	2
	1
	1

	6.8.
	Рю (латинские реи)
	2
	1
	1

	6.9.
	Гафели, гики, трисель- мачты
	2
	1
	1

	6.10.
	Выстрелы (боканцы)
	2
	1
	1

	6.11.
	Крепление реев к мачтам
	2
	1
	1

	6.12.
	Изготовление мачт и реев для настольных моделей
	2
	1
	1

	7.
	Паруса
	12
	7
	5

	7.1.
	Классификация парусов
	2
	2
	-

	7.2.
	Добавочные паруса
	2
	1
	1

	7.3.
	Штормовые паруса
	2
	1
	1

	7.4.
	Детали парусов
	2
	1
	1

	7.5.
	Парусина для изготовления парусов
	2
	1
	1

	7.6.
	Изготовление парусов для настольных моделей
	2
	1
	1

	8.
	Тросы, блоки необходимые для проводки и крепления снастей
	14
	3
	11

	8.1.
	Тросы
	2
	1
	1

	8.2.
	Сплесни, бензели  клетневка
	2
	1
	1

	8.3.
	Тали
	2
	-
	2

	8.4.
	Станинные блоки
	2
	1
	1

	8.5.
	Тросы для модели
	2
	-
	2

	8.6.
	Блоки
	2
	-
	2

	8.7.
	Изготовление блоков и юферсов для моделей
	2
	-
	2

	9.
	Якоря, малые плавучие средства и рули.
	20
	6
	14

	9.1.
	Современные якоря
	2
	2
	-

	9.2.
	Якорные канаты
	2
	1
	1

	9.3.
	Цепи
	2
	1
	1

	9.4.
	Изготовление якорей и цепей для модели
	2
	-
	2

	9.5.
	Механизмы и оборудование для работы с якорями
	2
	-
	2

	9.6.
	Крепление якоря на борту старинных судов
	2
	-
	2

	9.7.
	Мелкие суда
	2
	1
	1

	9.8.
	Детали шлюпок и их снабжение
	2
	1
	1

	9.9.
	Подъем и спуск шлюпок
	2
	-
	2

	9.10.
	Показательные выступления судомоделистов
	2
	-
	2

	10.
	Выставка – панорама «Семь футов под килем»
	2
	-
	2

	 
	Итого
	144
	57
	87


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прогнозируемый результат
Обучающийся должен знать и понимать:
· Правила безопасной работы с инструментом, на станках и пользования приборами;
· Виды судов и их назначение;
· Основные понятия о моделях, типы морской техники;
· Принципы устройства и действия моделей.
Уметь:
         Изготавливать и запускать плавательные модели;
         Оценивать свою работу и принимать участие в конкурсах
 
.
 
 


 
Содержание программы
1.Вводное занятие.
План работы объединения, правила техники безопасности. Особенности развития судового моделирования, практическое применение.
2. Классификация судов.
Назначение классификации. Понятия и определения, относящиеся к модели корабля. Общие классификационные требования к моделям.
3. Классификация судов по назначению.
Деление кораблей на группы, классы, типы. Основные понятия об      ракетном, торпедном и минном вооружении.
4. Постройки корпуса модели судна.
Типы конструкций корпусов моделей.  Составление технического задания на постройку корпуса модели: выбор масштаба, основных размеров, водоизмещения.
Практическая часть.
Постройка простейших самоходных судов. Постройка моделей старинных судов с наборными корпусами.
5. Окончательная отделка деревянных корпусов моделей судов.
Заделка трещин. Работа с грунтовкой и шпаклевкой. Выбор цветовой гаммы. Окраска. Дизайн корпуса модели.
6. Рангоут.
Основные понятия о рангоуте. Его назначение на корабле.
Практическая часть.
Вырезание древки мачт и реи, придание им необходимой конусности. Изготовление мачт и реев настольных моделей.
7. Паруса.
Классификация парусов. Добавочные и штормовые паруса. Парусина для изготовления парусов.
Практическая часть.
Изготовления парусов для настольных моделей.
8. Тросы, блоки необходимые для проводки и крепления снастей.
Сплесни, бензели и клетневка для регулировки парусов.
Практическая часть.
Изготовление блоков и юферсов для моделей.
9. Якоря, малые плавучие средства и рули.
Рулевые, якорные, швартовые, грузовые, шлюпочные устройства.
 
Практическая часть.
Подъем и спуск шлюпок. Показательные выступления судомоделистов.
10. Выставка – панорама «Семь футов под килем»
Оформление выставки моделей судов.

 
	 
	 


Учебный план третьего года обучения объединения
	№ п/п
	Содержание разделов и тем
	Общее кол-во часов
	Теория
	Практика

	1
	Вводное занятие
 
	2
	1
	1

	2
	Приборы, механизмы и судовой инвентарь
 
	16
	8
	8

	3
	Судовое оружие
 
	22
	14
	8

	4
	Самоходные модели
 
	14
	6
	8

	5
	Радиоуправляемые модели
 
	18
	8
	10

	6
	Паровые машины
 
	4
	2
	2

	7
	Стоячий такелаж
 
	28
	13
	15

	8
	Бегучий такелаж
 
	18
	4
	14

	9
	Якоря, малые плавательные средства и рули
 
	22
	5
	17

	 
	Итого:
	144
	61
	83


 
 
 
 
Учебно-тематический план третьего года обучения объединения
	№ п/п
	Содержание разделов и тем
	Общее кол-во
	Теория
	Практика

	1.
	Вводное занятие
	2
	1
	1

	2.
	Приборы, механизмы и судовой инвентарь
	16
	8
	8

	2.1.
	Нактоузы
	2
	1
	1

	2.2.
	Помпы
	2
	1
	1

	2.3.
	Трапы
	2
	1
	1

	2.4.
	Фонари
	2
	1
	1

	2.5.
	Окна и иллюминаторы
	2
	1
	1

	2.6.
	Вентиляция
	2
	1
	1

	2.7.
	Судовые колокола
	2
	1
	1

	2.8.
	Лебедки
	2
	1
	1

	3.
	Судовое оружие
	22
	14
	8

	3.1.
	Артиллерия
	2
	2
	-

	3.2.
	Детали пушек и лафетов 16-18 вв.
	2
	2
	-

	3.3.
	Инвентарь старинных орудий
	2
	1
	1

	3.4.
	Зарядка орудий
	2
	1
	1

	3.5.
	Легкая артиллерия и ручное оружие 18 в.
	2
	1
	1

	3.6.
	Орудийные порты и их крышки
	2
	1
	1

	3.7.
	Артиллерия с конца 18 до конца 19 в.
	2
	1
	1

	3.8.
	Скорострельное оружие
	2
	1
	1

	3.9.
	Современное оружие
	2
	2
	-

	3.10.
	Подводное оружие
	2
	2
	-

	3.11.
	Изготовление моделей пушек
	2
	-
	2

	4.
	Самоходные модели
	14
	6
	8

	4.1.
	Краткие сведения о технико-теоритических характеристиках судовых корпусов
	2
	2
	-

	4.2.
	Плавучесть погруженного в жидкость тела
	2
	-
	2

	4.3.
	Устойчивость корпуса судна
	2
	-
	2

	4.4.
	Запас плавучести
	2
	1
	1

	4.5.
	Сопротивление движению судна
	2
	1
	1

	4.6.
	Корпуса скоростных судов
	2
	1
	1

	4.7.
	Управляемость
	2
	1
	1

	5.
	Радиоуправляемые модели
	18
	8
	10

	5.1.
	Принцип радиоуправления
	2
	2
	-

	5.2.
	Реле
	2
	1
	1

	5.3.
	Исполнительные механизмы
	2
	1
	1

	5.4.
	Управление рулем
	2
	-
	2

	5.5.
	Управление двигателем
	2
	-
	2

	5.6.
	Дополнительные действия и операции
	2
	1
	1

	5.7.
	Передатчики
	2
	1
	1

	5.8.
	Приемники
	2
	1
	1

	5.9.
	Различные типы радиоуправляемых моделей
	2
	1
	1

	6.
	Паровые машины
	4
	2
	2

	6.1.
	Паровая машина с качающимся цилиндром простого действия и парораспределительной плитой
	2
	1
	1

	6.2.
	Паровая машина с неподвижным цилиндром простого действия и золотниковым парораспределителем
	2
	1
	1

	7.
	Стоячий такелаж
	28
	13
	15

	7.1.
	Ванты
	2
	1
	1

	7.2.
	Фордуны
	2
	1
	1

	7.3.
	Нижние ванты и фордуны из растительных тросов
	2
	1
	1

	7.4.
	Нижние ванты и фордуны из металлических тросов
	2
	1
	1

	7.5.
	Вооружение нижних вант и фордунов
	2
	1
	1

	7.6.
	Установка нижних вант
	2
	-
	2

	7.7.
	Стень-ванты из растительных или металлических тросов
	2
	1
	1

	7.8.
	Нижние ванты и фордуны старинных судов
	2
	1
	1

	7.9.
	Вооружение старинных судов
	2
	1
	1

	7.10.
	Бакштаги боканцев
	2
	1
	1

	7.11.
	Ванты фор-, грот- и крюйс-стеньг и других малых стеньг
	2
	1
	1

	7.12.
	Стоячий такелаж бушприта
	2
	1
	1

	7.13.
	Стоячий такелаж утлегаря и бом-углегаря
	2
	1
	1

	7.14.
	Топенанты. Топенанты старинных судов
	2
	1
	1

	8.
	Бегучий такелаж
	18
	4
	14

	8.1.
	Фалы. Фалы старинных судов
	2
	1
	1

	8.2.
	Брасы. Брасы старинных судов
	2
	1
	1

	8.3.
	Дирик – фал и галс-тали бизань-рю
	2
	-
	2

	8.4.
	Шкоты. Шкоты старинных судов
	2
	-
	2

	8.5.
	Галсы. Галсы старинных судов
	2
	1
	1

	8.6.
	Булини. Булини старинных судов
	2
	1
	1

	8.7.
	Гитовы и гордени. Гитовы и гордени старинных судов
	2
	-
	2

	8.8.
	Бегучий такелаж добавочных парусов
	2
	-
	2

	8.9.
	Вооружение модели такелажем
	2
	-
	2

	9.
	Якоря, малые плавучие средства и рули.
	22
	5
	17

	9.1.
	Современные якоря
	2
	1
	1

	9.2.
	Якорные канаты
	2
	1
	1

	9.3.
	Цепи
	2
	1
	1

	9.4.
	Изготовление якорей и цепей для модели
	2
	-
	2

	9.5.
	Механизмы и оборудование для работы с якорями
	2
	1
	1

	9.6.
	Крепление якоря на борту старинных судов
	2
	-
	2

	9.7.
	Мелкие суда
	2
	-
	2

	9.8.
	Детали шлюпок и их снабжение
	2
	-
	2

	9.9.
	Подъем и спуск шлюпок
	2
	-
	2

	9.10.
	Рули
	2
	1
	1

	9.11.
	Показательные выступления судомоделистов
	2
	-
	2

	 
	Итого
	144
	61
	83


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прогнозируемый результат
Обучающиеся должны знать и понимать:
· Правила безопасной работы с инструментом, на станках и пользования приборами;
· Виды судов и их значение;
· Основные понятия о моделях, типы морской техники;
· Принципы устройства и действия моделей.
Уметь:
         Изготавливать и запускать плавательные модели;
         Оценивать свою работу и принимать участие в конкурсах.
 
 
 
 
 
 
 


 
Содержание программы
1.      Вводное занятие
План работы объединения, правила техники безопасности. Особенности развития судового моделирования, практическое применение.
2.      Приборы, механизмы и судовой инвентарь.
Система набора современного корабля. Назначение приборов, механизмов и судового инвентаря на судне.
3.      Судовое оружие.
Средства борьбы с минами (тралы, параваны). Средства противолодочной обороны (торпеды, глубинные бомбы, противолодочные сети). Средства наблюдения и связи. Штурманское вооружение.
4.      Самоходные модели.
Краткие сведения о технико-теоритических характеристиках судовых корпусов. Плавучесть и управляемость.
5.      Радиоуправляемые модели.
Передача и прием радиосигналов. Шифрование и дешифрование радиосигналов. Детали телемеханики (многократные замыкатели и размыкатели, искатели), исполнительные механизмы (реле, солениоды).
Практическая часть.
Изготовление простейшей схемы радиоаппаратуры для телеуправления.
6.      Паровые машины.
Виды и назначение паровых судов.
Практическая часть.
Изготовление паровой машины с качающимся цилиндром и неподвижным цилиндром простого действия.
7.      Стоячий такелаж.
Виды такелажа. Значение такелажа на корабле.
8.      Бегучий такелаж.
Бегучий такелаж добавочных парусов. Вооружение модели такелажем.
9.      Якоря, малые плавучие средства и рули.
          Рулевые, якорные, швартовые, грузовые, шлюпочные устройства.
         Практическая часть.
      Подъем и спуск шлюпок. Показательные выступления судомоделистов.
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