Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации 
(В скобках указаны примеры типов приборов)
	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m42c25eff.gif]
	Первичный измерительный преобразователь для измерения температуры, установленный по месту (например, термоэлектрический преобразователь (термопара), термопреобразователь сопротивления, термобаллон манометрического термометра, датчик пирометра и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_f42c508.gif]
	Прибор для измерения температуры показывающий (термометры ртутный, манометрический и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m571c4d7.gif]
	Прибор для измерения температуры показывающий, установленный на щите (милливольтметр, логометр, потенциометр (типа КСП и др.), мост автоматический (типа КСМ и др) и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_445b09ac.gif][image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m6e8c0a3d.gif]
	Прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту.

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m76c4027d.gif]
	Прибор для измерения температуры одноточечный регистрирующий, установленный на щите (милливольтметр самопишущий, логометр, потенциометр и т.д.).

	
	Прибор для измерения температуры с автоматическим обегающим устройством регистрирующий, установленный на щите (термометр манометрический, милливольтметр, потенциометр, мост и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m65df1096.gif][image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_64cd3ee2.gif]
	Прибор для измерения температуры регистрирующий, регулирующий, установленный на щите (термометр манометрический, милливольтметр, потенциометр и т.д.).

	
	Регулятор температуры бесшкальный, установленный по месту (дилатометрический регулятор температуры и д.р.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m7d516c0a.gif]
	Комплект для измерения температуры регистрирующий, регулирующий, снабженный станцией управления, установленный на щите (пневматический вторичный прибор, например, ПВ 10.1Э системы «Старт» с регулирующим блоком ПР 3.31).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_456f5a94.gif]
	Прибор для измерения температуры бесшкальный с контактным устройством, установленный на щите (реле температурное).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_9bd0d6f.gif]
	Байпасная панель дистанционного управления, установленная на щите.

	
	Переключатель электрических цепей измерения (управления), переключатель для газовых (воздушных) линий, установленный на щите.

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_362647d2.gif]
	Прибор для измерения давления (разряжения), показывающий, установленный по месту (любой показывающий манометр, дифманометр, напоромер и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m388ced0a.gif]
	Прибор для измерения перепада давления показывающий, установленный по месту (дифманометр показывающий.

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_2bf55d65.gif]
	Прибор для измерения давления (разряжения) бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (дифманометр бесшкальный с пневмо- или электропередачей).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_6919e976.gif]
	Прибор для измерения давления (разряжения) регистрирующий, установленный на щите (самопишущий манометр или любой другой вторичный прибор для регистрации давления).

	
	Прибор для измерения давления с контактным устройством, установленный по месту (реле давления).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m218f4d97.gif][image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m4a75f493.gif]
	Прибор для измерения давления (разряжения) показывающий с контактным устройством, установленный по месту (электроконтактный манометр и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_576cfdd2.gif]
	Регулятор давления прямого действия «до себя».

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_14ee188a.gif]
	Первичный измерительный преобразователь для измерения расхода, установленный по месту (диафрагма, сопло Вентури датчик индукционного расходомера и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m4aa58655.gif]
	Прибор для измерения расхода бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (бесшкальный дифманометр, ротаметр с пневмо- или электропередачей).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m4f8a69aa.gif]
	Прибор для измерения соотношения расходов регистрирующий, установленный на щите (любой вторичный прибор для регистрации соотношения расходов).

	
	Прибор для измерения расхода показывающий, установленный по месту (дифманометр или ротаметр показывающий и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_3f26d529.gif]
	Прибор для измерения расхода интегрирующий показывающий, установленный по месту (любой счетчик-расходомер с интегратором).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m3515d4f8.gif]
	Прибор для измерения расхода показывающий интегрирующий, установленный на щите (показывающий дифманометр с интегратором).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_67faa0ac.gif]
	Прибор для измерения расхода интегрирующий с устройством для выдачи сигнала после прохождения заданного количество вещества, установленный по месту (счетчик-дозатор).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m1203c9d6.gif]
	Первичный измерительный преобразователь для измерения уровня, установленный по месту (датчик электрического или емкостного уровнемера).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_5cad15ad.gif]
	Прибор для измерения уровня показывающий, установленный по месту.

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m2162fe65.gif]
	Прибор для измерения уровня с контактным устройством, установленный по месту (реле уровня).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_6499372f.gif]
	Прибор для измерения уровня с контактным устройством бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (уровнемер бесшкальный с пневмо- или электропередачей).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_642c7eb2.gif]
	Прибор для измерения уровня бесшкальный регулирующий с контактным устройством, установленный по месту (электрический регулятор-сигнализатор уровня с блокировкой по верхнему уровню).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m137a9a06.gif]
	Прибор для измерения уровня показывающий с контактным устройством, установленный на щите (вторичный показывающий прибор с сигнализацией верхнего и нижнего уровня).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_6aa72e87.gif]
	Прибор для измерения плотности раствора бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (датчик плотномера с пневмо- или электропередачей).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m5215d12.gif]
	Прибор для измерения размеров показывающий, установленный по месту (толщиномер).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_4f78a6c9.gif]
	Прибор для измерения любой электрической величины показывающий, установленный по месту.

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_22ff038d.gif]
	Вольтметр.

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_5f679df6.gif]
	Амперметр.

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m45bce894.gif]
	Ваттметр

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_4a11d679.gif]
	Прибор для управления процессом по временной программе, установленный на щите (командный пневматический прибор, многоцепное реле времени и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_56f8c7f9.gif]
	Прибор для измерения влажности регистрирующий, установленный на щите (вторичный прибор влагомера и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m7f1c9436.gif]
	Первичный преобразователь для измерения качества продукта, установленный по месту (датчик рН-метра и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_69ea503c.gif]
	Прибор для измерения качества продукта показывающий, установленный по месту (газоанализатор на кислород и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m786b0022.gif][image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_5055d069.gif]
	Прибор для измерения качества продукта регистрирующий регулирующий, установленный на щите (вторичный самопишущий прибор регулятора концентрации серной кислоты в растворе и т.д.).

	
	Прибор для измерения радиоактивности показывающий с контактным устройством, установленный по месту (прибор для показаний и сигнализации предельно допустимых значений и-излучений).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m20f0d184.gif]
	Прибор для измерения частоты вращения привода регистрирующий, установленный на щите (вторичный прибор тахогенератора).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_75b89b61.gif]
	Прибор для измерения нескольких разнородных величин регистрирующий, установленный по месту (самопишущий дифманометр-расходомер с дополнительной записью давления и температуры).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m7f053cd2.gif]
	Прибор для измерения вязкости раствора показывающий, установленный по месту (вискозиметр показывающий).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_81fc417.gif]
	Прибор для измерения массы продукта показывающий с контактным устройством, установленный по месту (устройство электронно-тензометрическое сигнализирующее и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_612e211e.gif]
	Прибор для контроля погасания факела печи бесшкальный с контактным устройством, установленный на щите (вторичный прибор запально-защитного устройства; применение резервной буквы В должно быть оговорено на поле схемы).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m186f77ff.gif]
	Преобразователь сигнала, установленный на щите (входной и выходной сигналы – электрические; нормирующий преобразователь и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m798f29a2.gif]
	Преобразователь сигнала, установленный по месту (входной сигнал пневматический, выходной – электрический; электропневмопреобразователь ЭПП-63 и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_m70197e8e.gif]
	Устройство, выполняющее функцию умножения на постоянный коэффициент К.

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_4e3dd19d.gif]
	Пусковая аппаратура для управления электродвигателем (магнитный пускатель, контактор и т.д.; применение резервной буквы N должно быть оговорено на поле схемы).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_6d806ea8.gif]
	Аппаратура, предназначенная для ручного дистанционного управления, установленная на щите (кнопка, ключ управления, задатчик и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_md11ebad.gif]
	Аппаратура для ручного дистанционного управления, снабженная устройством для сигнализации, установленная на щите (кнопка с лампочкой и т.д.).

	[image: http://www.studfiles.ru/html/2706/187/html_P7NFoZQn0e.MZPU/htmlconvd-qANCZI_html_7141f30b.gif]
	Ключ управления, предназначенный для выбора управления, установленный на щите.
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