Момент силы. Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага.
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Для силы важны:

· Величина;

· Направление;

· Точка приложения.
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Момент силы – это величина, равная произведению величины силы на её плечо.
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где F – сила, действующая на тело;
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- плечо силы – это кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы.
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М зависит от:

· величины силы;
· от длины плеча силы

(маленькая сила, приложенная далеко от оси вращения, может создать большой вращающий момент. Попробуйте открыть дверь, нажимая с одинаковой силой возле петель и на край двери. В каком случае дверь открыть легче? Почему?)
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Рычаг – это твёрдое тело, имеющее закреплённую ось вращения
О – ось вращения  рычага, ОА, ОВ – плечи сил
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- моменты сил для каждого плеча.
Условие равновесия рычага: рычаг находится в равновесии, если моменты сил, вращающих его по часовой стрелке и против часовой стрелки одинаковы.
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- рычаг находится в равновесии, если отношение приложенных к нему сил обратнопропорционально отношению плеч
(малая сила может уравновесить большую, если она приложена дальше от оси вращения)

Применения рычагов.
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Архимед (287 -212 г. до н.э.)

«Дайте мне точку опоры и я подниму Землю»

- возможно ли это?
Виды простых механизмов:
1. Рычаг и его разновидности

1. блок                                          2. ворот
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2. Наклонная плоскость и её разновидности

а) клин

б) винт 






Рычаги в организме человека

Решите задачи.
1. С какой силой натянута мышца бицепса при подъёме ядра весом 80 Н, если расстояние от центра ядра до локтя (т.О) 32 см, а от локтя до места закрепления мышцы 4 см.

2. При помощи кусачек перекусывают гвоздь. Расстояние от оси вращения кусачек до гвоздя 2 см, а до точки приложения силы руки 16 см. Рука сжимает кусачки с силой 200 Н. Определите силу, действующую на гвоздь.

3. Рассчитайте длину большого плеча рычага, с помощью которого можно поднять кита массой 150 т, если человек к короткому плечу длиной 1 м прилагает силу 250 Н. 
Может ли человек поднять слона?





Наклонная плоскость





Клин (отвёртки, зубила, гвозди; зубы,           когти  животных, клювы птиц и т. д.)





Винт Архимеда
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