
Тест по ОБЖ на тему: « Назначение основных частей и механизмов автомата Калашникова»

Выберите правильный вариант ответа
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1. Назначение ствола автомата:
а) служит для направления полёта пули.
б) для создания пули вращательного движения.
в) для предания пули ускорения.

2. Назначение ствольной коробки:
а) для присоединения ствола;
б) для соединения частей и механизмов, для обеспечения закрывания канала ствола и запирания затвора;
в) для присоединения затворной рамы и открывания канала ствола.

3. Назначение крышки ствольной коробки:
а) для удержания возвратного механизма (пружины).
б) предохраняет затворную раму с затвором от механических повреждений.
в) предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещённые в ствольной коробке.

4. Назначение прицельного устройства:
а) служит для наводки автомата в цель, находящуюся на различных дальностях.
б) для измерения расстояния до цели.
в) для обнаружения цели.

5. Назначение приклада и пистолетной рукоятки:
а) для присоединения ремня для ношения автомата.
б) для лучшего прицеливания.
в) обеспечивает удобство действия автомата.

6. Назначение затворной рамы с газовым поршнем:
а) для приведения в действие затвора и ударно спускового механизма.
б) для отвода лишних газов.
в) для перезаряжания автомата.

7.Назначение затвора:
а) для разбивания капсуля и открывания канала ствола.
б) для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсуля и извлечения гильзы.
в) для выбрасывания гильзы из патронника.

8. Назначение газовой трубки со ствольной накладкой:
а) служит для отвода газов и предохранения автоматчика от ожогов.
б) для направления движения газового поршня и предохранения руки автоматчика от ожогов.
в) для украшения автомата.


9. Назначение цевья:
а) обеспечивает удобство действий с оружием и предохраняет руки автоматчика от ожогов.
б) для поддержки автомата при стрельбе
в) предохраняет пальцы автоматчика от ожогов.


10. Назначение магазина:
а) служит ёмкостью для ношения патронов.
б) служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку.

