
Дифференцированный зачет  по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 2 курс 4 семестр ФИЗИКА
I вариант
1.На каком расстоянии нужно расположить два заряда 5*10-9 Кл и 6*10-9 Кл, чтобы они отталкивались друг от друга с силой 12*10-5 Н?
  2.Какое количество теплоты выделится за 10 с в проводнике сопротивлением 1 Ом при силе тока 1 А?
 3.Сила тока в цепи 2 А. Сопротивление лампы равно 14 Ом. Чему равно напряжение на лампе?
4.Обмотка реостата изготовлена из никелиновой проволоки длиной 50 см и сечением 1 мм2. Ток в обмотке равен 6 А. Определите напряжение на зажимах реостата.
 5.Определите мощность тока силой 0,5 А на участке цепи, напряжение на котором 220 В.

II вариант
1.Два одинаковых положительных заряда находятся на расстоянии 10 мм друг от друга. Они взаимодействуют с силой 7,2*10-4 Н.  Как велик заряд каждого шарика?
  2.Как велико количество теплоты, выделяющееся в течении 1 ч в 100–ваттной электролампе? 
3.Сопротивление обмотки амперметра 0,02 Ом. Вычислите напряжение на зажимах амперметра, если он показывает силу тока 5А.
4.Определите общее сопротивление 100 м отрезка проводника, имеющего сопротивление 0,2 Ом на 1 м длины.
5.Вычислите работу, совершаемую за 20 мин током мощностью 25 Вт.

