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1. Способность металлов разрушаться под воздействием внешней среды
а) аллотропия; б) коррозия; в) вязкость
2. Твердость металла можно определить по методу
а) Виккерса; б) Бринелля; в) Назарова
3. Выберите металлы, обладающие высокой коррозионной стойкостью
а) медь;
б) титан;
в) алюминий;
г) магний;
д) никель
4. Что относят к механическим свойствам металлов?
а) прочность;
б) плотность;
в) упругость
5. Сплав железа с углеродом, где углерода больше 2%
а) сталь; б) чугун; б) бронза
6. Какое содержание углерода в малоуглеродистой стали?
а) 0,3%; б) 0,5%; в) 0,25%
7. Выберите легирующий элемент, который придает стали износостойкость
а) никель; б) свинец; в) марганец
8. В какой форме графита находится углерод в сером чугуне?
а) шаровидной;
б) пластинчатой;
в) хлопьевидной
9. Что присутствует в чугуне кроме содержания углерода?
____________________________________________
10. Расшифровать:
3Х2В8Ф;
СЧ 36-56
11. С какой целью проводят термическую обработку сталей?
а) для придания им определенных механических свойств;
б) для придания им определенных химических свойств;
в) для придания им определенных технологических свойств
12. Запишите основные виды термической обработки
__________________________________________
13. От чего зависит прокаливаемость легированных сталей?
а) от содержания углерода;
б) от содержания вредных примесей;
в) от содержания легирующих элементов
14. В каких отраслях промышленности используют цветные металлы?
__________________________________________________
15. Что такое латунь?
а) сплав меди с алюминием;
б) сплав меди с никелем;
в) сплав меди с цинком
16. Расшифровать марки цветных сплавов
Л85; БрОЦС 8-4-3
17. Какие вещества, входящие в состав твердых сплавов, определяют их твердость?
а) легирующие элементы;
б) углерод;
в) карбиды
18. С какой целью применяют твердые наплавочные сплавы?
а) для повышения износостойкости;
б) для повышения твердости;
в) для повышения пластичности
19. Расшифровать марку твердого сплава
ТТ20К9;
20. С какой целью в пластмассы вводят пластификаторы?
а) улучшают пластичность;
б) увеличивают гибкость;
в) увеличивают хрупкость
21. Что служит исходным материалом для получения резины?
а) полиуретан; б) каучук; в) картон

Критерии оценивания
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к 10 вопросу:
3ХВ8Ф- марка легированной стали
0,03% - углерод;
2%- хром;
8%- вольфрам;
около 1%- ванадий
СЧ 36-56- марка чугуна
СЧ- серый чугун;
36- предел прочности при растяжении, кгс/мм2;
56- предел прочности при изгибе, кгс/мм2
к 12 вопросу:
отжиг, нормализация, закалка, отпуск
к 14 вопросу:
электротехническая промышленность, машиностроение, судостроение, авиастроение и др.
к 16 вопросу:
Л85- марка простой латуни
Л- латунь;
85%- медь;
15%- цинк
к 19 вопросу:
ТТ20К9- марка твердого сплава титано-тантало- вольфрамовой группы
9%- кобальт;
20%- карбид титана и тантала;
71%- карбид вольфрама

