Устройство камина

Любой современный камин состоит из закрытой стальной или чугунной топки, в которой горит огонь, каминной облицовки и утепленной конвекционной камеры над дымосборником или вокруг топки. Принципиальная схема устройства современного камина закрытого типа рассмотрена ниже.  

	
	Каминная топка – это самый важный элемент камина. Она подвержена воздействию высоких температур и должна обладать высокой степенью надежности. Современные каминные топки производятся двух видов – это топки, полностью отлитые из чугуна и стальные топки, футерованные изнутри шамотными пластинами. 
Каминная облицовка является внешней оболочкой камина и его эстетической составляющей. Именно когда мы говорим о стиле камина, мы говорим об облицовке, которая является неотъемлемой частью любого современного камина. Каминная облицовка выполняется из натурального камня различной обработки: колотого, полированного, рустикального. При выборе заводской облицовки камина из натурального камня следует учитывать, что та или иная облицовка проектировалась под топку определенного размера. Поэтому выбор камина будет напрямую зависеть от того, хотите ли Вы камин с прямым стеклом, полукруглым, призматическим или с угловым.
Утепленный короб камина (конвекционная камера). Все современные камины нагревают воздух комнаты путем конвекции и теплового излучения через стеклянную дверцу. Холодный воздух проходит между внутренними полостями камина и, соприкасаясь с горячим корпусом каминной топки, нагревается и выходит обратно в помещение через каминные решетки. Температура воздуха на выходе из решеток достигает 70-90 гр., что способствует быстрому и эффективному отоплению. Конвекционная камера выполняется из гипсоволоконного листа или огнестойкого гипсокартонная по каркасу из оцинкованных профилей. Изнутри конструкция изолируется минеральной фольгированной ватой Rockwool. Размеры и конфигурация каминного короба зависят от дизайна всего камина в целом. 


Отсечка горячего воздуха внутри конвекционной камеры является очень важным элементом. Для того чтобы защитить потолок от высоких температур внутри короба устраивают утепленную отсечку на 50 см ниже потолка. Каминные решетки устанавливаются ниже этой отсечки, и горячий воздух не попадает непосредственно на потолок. Для проветривания и выравнивания давления в полости между отсечкой и потолком устанавливаются небольшие каминные решетки. 
Каминные решетки предназначены для выхода горячего воздуха из внутренней полости каминного короба. Каминные решетки оборудованы внутренней и наружной сеткой. Наружная сетка может быть окрашена в различные цвета или сделана из латуни или бронзы. 

Самые невероятные камины 

Загородное жилье без камина  - почти что нонсенс. Открытый огонь — это сердце дома, то, что делает его по-настоящему  уникальным и живым, и  сердце это просто обязано быть красивым и современным.

Просто топка дровяного камина, облицованная  хоть мрамором, хоть фресками, уже не в моде, так что в том случае,  если вы не планируете обустроить свое загородное жилище в стиле барокко или ренессанс, имеет смысл рассмотреть более продвинутые варианты, благо сейчас фантазия заказчика ограничена только его финансовыми возможностями.

 

Камины с водопадом
Огонь и вода — две вещи, созерцать которые можно бесконечно, а совмещение двух стихий в одном архитектурном элементе выглядит  просто  потрясающе.

Погреться у такого огня за стеной воды вряд ли получится,  зато, в отличие от обычных каминов его можно использовать и летом. Это в высшей степени декоративное устройство обойдется в $3 000 - $40000. Собственно из-за цены как правило такие камины изготавливают только под заказ.
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HGTV
 

Более «бюджетный» вариант представляет из себя специальная насадка на обычный  камин, который превратит его в уникальный интерьерный акцент. Стоимость такой игрушки под названием The Hearth fall — около $2000.

 

Камины  в самых необычных местах
Современные технологии позволяют установить классический дровяной камин практически где угодно. Особенно широкий ассортимент предлагает французская фирма  Аrkiane, камины которой, кажется, нарушают законы физического мира.

Они могут быть вмонтированы в стену:
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или располагаться прямо на  полу в любой точке комнаты:
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 Arkiane
 

 Еще больше возможностей для независимого размещения  предоставляют камины на биоэтаноле — экологически безопасном топливе, которое не дает ни дыма, ни копоти, на запаха.  

Польская фирма Planika изготавливает целые «каминостолы», в которых горит биоэтанол:
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а также портативные камины:
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 Planika
 

И совсем карманные камины-поленья на биоэтаноле предлагает дизайнер Gido Wahrmann:
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 Gizmodo
 

Парящие  камины-гирофокусы, крепящиеся к потолку за дымоход, изготавливает  французская компания Focus. Они  привлекают именно тем, что тяжеловесной конструкции классического дровяного камина придана невероятная легкость.
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Изящно-строгий минимализм принес этим каминам премию  «Самого красивого предмета в мире» Pulchra Design Awards 2009. Однако само ноу-хау подвесного камина далеко  не новость  - первые такие устройства появились еще в 1968 году.

Камины-гирофокусы могут поворачиваться на 360 градусов и имеют саму различную форму: 
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Focus
 

Но поворотные камины не обязательно должны крепиться к потолку. Так, Schweiger & Viererbl сконструировала дровяной камин, имеющий две точки крепления, и тем не менее способный вращаться вокруг своей оси:
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Conmoto
 

 

 

Компания Bloch-Design представила свой проект, который выглядит просто потрясающе! Огонь находится в стеклянном колпаке, который приковывает к себе взгляд, не позволяя пройти мимо него, не задержавшись. Элегантный и современный, камин заключен в треугольную или прямоугольную форму, это зависит от вашего выбора, состоящую из стекла.
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	увеличить... 


Фотографии товара:
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увеличить... 

Фотографии товара:




Начало формы

Конец формы




