Лабораторная работа №13
Тема: исследование демультиплексора.
Цели: ознакомится с принципом работы и применением демультиплексора;
изучить принцип построения функциональной схемы демультиплексора. Студент должен 
знать:
· определение, назначение, функциональные особенности демультиплексора;
· условное обозначение логических элементов; 
уметь:
· строить функциональную схему демультиплексора.

Теоретическое обоснование

На рис. 13.1, б приведен коммутатор типа «один вход – несколько выходов», который позволяет подключать канал источника цифровой информации D к разным каналам на выходе (Y1, Y2, Y3). Выбор выходного канала осуществляется подачей логической 1 с одного их адресных входов А1, А2, А3, активизирующей соответствующий конъюнктур. Коммутатор выполнен на одной микросхеме, содержащей в одном корпусе несколько элементов И.
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б) 
Рис. 13.1. Типы коммутаторов: один вход – несколько выходов.
После получения информации по единственному каналу связи Y ее необходимо разделить между соответствующими приемниками информации.
Эту задачу решает демультиплексор. Выбор соответствующего информационного выхода осуществляется с помощью управляющих входов. 
	
	Пусть имеются управляющие входы A и B и информационный вход K. С, D, E, F – информационные выходы демультиплексора. Рассмотрим таблицу всевозможных комбинаций управляющих входов A и B.(таблица 13.1)


Таблица 13.1
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	0
	0
	K
	0
	0
	0

	0
	1
	0
	K
	0
	0

	1
	0
	0
	0
	K
	0

	1
	1
	0
	0
	0
	K


 
Для выхода С, D, E, F демультиплексора очевидно можно написать:
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Рис. 13.2. Демультиплексор.
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Рисунок 13.3 Обозначение демультиплексора
	Показанный на рис. 13.2 демультиплексор позволяет получать сигнал к на одном из четырех информационных входов C, D, E, F.


Ход работы

1. Изучить теоретическое обоснование.
2. Выполнить практическое задание.
3. Оформить отчет.
4. Ответить на контрольные вопросы по указанию преподавателя.

Содержание отчета

1. Название и цель лабораторной работы.
2. Результаты	выполнения практических заданий (функциональные схемы  исследуемых устройств, таблицы состояний)
3. Выводы по работе.

Практические задания
[bookmark: _GoBack]
1. Реализовать коммутатор «один выход - несколько входов» в соответствии со схемой представленной на рис. 13.2, проверить правильность его работы и заполнить таблицу 13.2.
Таблица13.2
	A
	B
	K
	C
	D
	E
	F

	0
	0
	1
	
	
	
	

	0
	1
	1
	
	
	
	

	1
	0
	1
	
	
	
	

	1
	1
	1
	
	
	
	

	0
	0
	0
	
	
	
	

	0
	1
	0
	
	
	
	

	1
	0
	0
	
	
	
	

	1
	1
	0
	
	
	
	



Контрольные вопросы

1. Что называется коммутатором?
2. Объясните принцип работы коммутатора «один вход – несколько выходов».
3. Для нужен демультиплексор?
4. Как обозначается на схемах демультиплексор?
5. Объясните принцип работы демультиплексора.
6. Назовите основные сферы применения демультиплексора.
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