Тема урока «Обработка нижнего среза юбки»» (2 ч)
Класс:7
Цели урока:
 Обучение обучающихся правильному выбору способа обработки  нижнего среза  юбки; 
Обучение обработке нижнего среза ручными потайными стежками.
Задачи: 1. Познакомить обучающихся со способами обработки нижнего среза юбки;
2. Развивать общие навыки работы инструментами и оборудованием, координацию движения рук; логическое мышление, самостоятельность, уверенность в своих силах;
3. Воспитывать у обучающихся эстетический вкус, внимательность, точность и аккуратность при выполнении работы;
[bookmark: _GoBack]Методы обучения: объяснительно - иллюстративный, демонстрация, рассказ, беседа, самостоятельная и практическая работы.
Тип урока: открытие новых знаний
Учебные и наглядные пособия: учебник, рабочая тетрадь, образцы обработки нижнего среза юбки, наглядное пособие «Поузловая обработка юбки клеш», плакат «Технология обработки юбки», готовое изделие.
Инструменты, оборудование, материалы: лоскуты ткани, иглы, булавки, нитки, ножницы, гладильная доска, утюг. 
Технические и аудиовизуальные средства обучения: мультимедийная система.
 Основные определения: потайной подшивочный стежок.

ХОД УРОКА
	Этапы урока
	Цель этапа
	Деятельность учителя
	Деятельность
обучающегося (УУД)

	1.Оргмомент

	Активация учащихся. Настрой на работу.
	Добрый день, девочки! Я рада вас видеть и мне не терпится начать работу с вами. 
Все ли готовы к уроку? Сейчас проверим ваше настроение.
У вас на столах имеются цветные полоски: красная, синяя, зеленая. Посмотрите на них внимательно и выберите ту, которая соответствует вашему эмоциональному настроению именно сейчас. Красный цвет - вы полны энергии, готовы активно работать. Зеленый цвет - вы спокойны. Синий цвет - вы испытываете чувство тревоги, беспокойства.
	 Беспокоиться не о чем не надо. Хорошего вам всем настроения и успехов! И так, начинаем наш урок!
- Скажите, для чего вы приходите на уроки технологии?
- Где вы можете применить полученные на уроке знания?
- Каким образом вы их уже применяли?
	Приветствуют учителя, контролируют готовность к уроку (Р), выполняют задание.






Отвечают на вопросы (К).

	Мотивация 2.Целе- полагание.
учебной деятельности учащихся.

	Создание условий для постановки темы и цели урока учащимися.
	У вас на столах лежат конверты с этапами изготовления  юбки. Распределите этапы в логической последовательности. 
1. Подготовка ткани к раскрою.
2. Раскрой юбки.
3. Подготовка деталей к сметыванию.
4. Подготовка к примерке.
5. Проведение примерки.
6. Соединение и обработка боковых срезов.
7. Обработка застежки в боковом шве.
8. Обработка пояса.
9. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом.
10. Обработка нижнего среза юбки.
11. Обработка петли и пришивание пуговицы.
12. Окончательная обработка юбки.
- Какие из этих этапов мы уже рассматривали и выполняли?
- Догадались, о чем пойдет речь сегодня на уроке?
-  Сформулируйте тему нашего урока.
 - Какова же цель нашей работы на уроке?
	Работа в парах на местах. (К). Проверка у доски (Р). Учёт различных мнений (К), координирование позиций (К), формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К), достижение договорённости и согласование общего решения (К), управление поведения партнёра (К), осознание ответственности за общее  дело (Л).
Записывают тему в тетрадь.
Формулируют цель урока (Р).

	3.Актуализа-ция знаний.

	Выявить уровень знаний и системати-зировать их.
	- Каким способом вы уже обрабатывали  край изделия? 
- Где мы можем найти  нужную информацию?
- Как будем открывать новое знание?
- Какие правила ТБ необходимо соблюдать при выполнении практической работы?




	Участвуют в обсуждении проблемных вопросов(К), формулируют собственное мнение с достаточной полнотой и точностью и аргументируют (Р). 
Будем выполнять в практическую работу.

	4.Первичное усвоение новых знаний.


	Организо-вать осмыслен-ное восприятие новой информа-ции
	- Как вы думаете, от чего зависит способ обработки низа изделия?
Выбор способа зависит от:
от модели юбки;
от толщины  ткани;
от осыпаемости нитей ткани.
Способы обработки нижнего среза юбки:
Швом вподгибку с закрытым срезом машинной строчкой обрабатывают тонкие сыпучие ткани, такие как бязь, ситец.
Швом вподгибку с открытым срезом крестообразными стежками обрабатываются плотные не сыпучие ткани, например, драп.
Швом вподгибку с закрытым срезом потайными подшивочными стежками обрабатывают тонкие и сыпучие ткани: бязь, костюмная. 
Швом вподгибку с открытым срезом косыми стежками с предварительной обработкой среза зигзагообразной строчкой - плотные и среднесыпучие. К ним относится костюмная ткань.
Рассмотрите внимательно графические изображения  и определите, каким способом вы сегодня должны научиться обрабатывать нижний срез юбки?
Дополните тему и цель нашего урока. 
Задание: Изучить таблицу, в тетради составить и записать алгоритм обработки нижнего среза юбки потайными подшивочными стежками.
Алгоритм обработки нижнего среза юбки потайным швом:
1. Заметать припуск по намеченной линии, отступая на 0,5 - 1см от подгибки. Заметанный припуск приутюжить.
2. Подогнуть припуск во второй раз на 1 см, заметать. Заметанный припуск приутюжить.
3. Развернуть деталь так, чтобы подшиваемый край был направлен от себя.
4. Подогнутый край закрепить потайными подшивочными  стежками. Частота стежков 2 - 3 в 1 см.
5. Удалить нитки заметывания. Приутюжить подшитый край. 
- В каком месте испытываете затруднение?
Физкультминутка.

	
Высказывают мнение (Р,К).




Записывают в тетрадь.










Извлечение необходимой информации (П).







« Обработка нижнего среза юбки швом в подгибку с закрытым срезом потайными подшивочными стежками». Составление алгоритма работы (Р, П). Сверка с алгоритмом на экране (Р).

	5. Практи- 
ческая работа. 
а) вводный
инструктаж.

	Подготовка обучаю-щихся к выполне-нию практичес-кой работы
	Разбор и демонстрация поэтапного выполнения работы (электронная презентация).



	Слушают, наблюдают (П), задают вопросы (К).

	б) текущий инструктаж. 


	Выполне-ние практичес-кой работы. 
	Контроль правильности и качества выполнения работы;     контроль порядка на рабочем месте; ответ на вопросы, делаю замечания.
Физкультминутка для глаз.
	Анализ, синтез, обобщение, выполнение действий по алгоритму (Р). Выполняют практическую работу с основой на эталон (П). 

	г) заключи-
тельный 
инструктаж. 
	Контроль качества.
	Контроль качества выполненной работы. 
	Контроль, оценка, выявление затруднений (Р).

	6. Закрепление изученного.


	Закрепле-ние знаний полученных на уроке.
	Работа по карточкам.
Обобщение и систематизация знаний и умений. Возникшие затруднения и разногласия при ответах обсуждаем.
	Учащиеся отвечают на тестовые задания (П,Р). Обмениваются ответами и взаимно проверяют их (К). 


	7. Заключи-
тельный этап.  Рефлексия.


	Соотнесе-
ние цели урока и его результатов

	Подведение итогов урока.
Какая была цель нашего урока?
Достигли мы поставленной цели?
Оцените свои работы.
Рефлексия урока. «Шесть шляп». Обучающиеся себе выбирают одну из шести разноцветных шляп.
«Белая шляпа» - статистическая - что было на уроке?; «Желтая шляпа»- положительная - что понравилось на уроке?; «Черная шляпа» - негативная - что не понравилось?; «Синяя шляпа» - аналитическая - почему? зачем? связи?; «Зеленая шляпа» - творческая - что хотелось бы добавить?; «Красная шляпа» - эмоциональная - как я себя чувствовала? 
Наш урок окончен. Спасибо за урок!

	Самооценка своих работ с комментарием (Л). 
Высказывают мнения об уроке (Л,Р).


 

Тестовые задания для закрепления изученного материала.
Задание 1. От чего зависят способы обработки нижнего среза юбки:
А) от длины изделия;
Б) от фасона юбки;
В) от вида ткани.
Задание 2. Составьте логическую цепочку алгоритма обработки нижнего среза юбки потайным швом:
А) Развернуть деталь так, чтобы подшиваемый край был направлен от себя;
Б) Подогнутый край закрепить потайными подшивочными  стежками. Частота стежков 2 - 3 в 1 см; 
В) Удалить нитки заметывания. Приутюжить подшитый край;
Г) Подогнуть припуск во второй раз на 1 см, заметать. Заметанный припуск приутюжить;
Д) Заметать припуск по намеченной линии, отступая на 0,5-1см от подгибки. Заметанный припуск приутюжить. 
Задание 3. Соотнесите способ обработки нижнего среза юбки и свойства тканей, в которых применяется данный способ, обозначив следующим образом : например, 1 б и т.д.
	1. Шов вподгибку с закрытым срезом машинной строчкой.
	
	А) Плотные не сыпучие ткани (драп).

	2. Шов вподгибку с закрытым срезом потайными подшивочными стежками.
	
	Б) Плотные, среднесыпучие 
( костюмная ткань).

	3. Шов вподгибку с открытым срезом косыми стежками с предварительной обработкой среза зигзагообразной строчкой.
	
	В) Тонкие, сыпучие ткани (бязь, костюмная).

	4. Шов вподгибку с открытым срезом крестообразными стежками.
	
	Г) Тонкие сыпучие ткани 
(бязь, ситец).



Ключ к тестовым заданиям.
Задание 1: б, в.
Задание 2: д, г, а, б, в.
Задание 3: 1 г, 2 в, 3 б, 4 а.

