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Тест

1. Что означает колесная формула автомобиля 4x2: 
а) 4 — число колес, 2 — число мостов; 
б) 4 — число колес, 2 — число ведущих колес; 
в) 4 — общее число мостов, 2 — число ведущих мостов? 

2. Укажите, какой тип сцепления установлен на автомобиле ЗИЛ-431410: 
а) двухдисковое с гидравлическим приводом механизма выключения сцепления; 
б) однодисковое с пневматическим приводом механизма выключения сцепления; 
в) однодисковое с механическим приводом механизма выключения сцепления? 

3. Какой тип сцепления установлен на автомобиле «ГАЗель»: 
а) однодисковое сухое с механическим приводом выключения сцепления; 
б) рычажного типа с гидравлическим приводом выключения сцепления; 
в) двухдисковое с пневматическим приводом выключения сцепления? 

4. Укажите достоинства механического привода сцепления: 
а) плавное включение сцепления; 
б) простота конструкции; 
в) незначительное усилие, необходимое для включения сцепления; 
г) надежность в работе; 
д) сложность конструкции. 
5. При какой неисправности происходит неполное выключение сцепления 
а) износ фрикционных накладок ведомого диска; 
б) отсутствие свободного хода педали сцепления; 
в) большой свободный ход педали сцепления? 

6. На какие типы по управлению подразделяют коробки передач: 
а) ступенчатые; 
б) гидравлические; 
в) неавтоматические; 
г) бесступенчатые; 
д) электрические; 
е) полуавтоматические; 
ж) автоматические? 

7. Укажите тип коробки передач, которая установлена на автомобиле ЗИЛ-431410: 
а) четырехступенчатая; 
б) пятиступенчатая; 
в) двухвальная; 
г) десятиступенчатая. 

8. Какой автомобиль имеет дистанционный привод переключения передач: 
а) ЗИЛ-433360 с колесной формулой 4x2; 
б) ГАЗ-3302 с колесной формулой 4x2; 
в) «ГАЗель» с колесной формулой 4x4; 
г) КамАЗ-5320 с колесной формулой 6x4? 

9. Пониженную передачу раздаточной коробки автомобилей повышенной проходимости можно выключить: 
а) при включении переднего моста; 
б) выключении переднего моста; 
в) в любом положении. 

10. Как в главной передаче грузовых автомобилей передается вращающий момент: 
а) под углом 45°; 
б) под углом 90°; 
в) под утлом 180°? 

11. Какая главная передача устанавливается на автомобилях ВАЗ-2110,-2111,-2112: 
а) двойная; 
б) одинарная; 
в) разнесенная? 

12. Какого типа дифференциал устанавливается на автомобилях семейства КамАЗ с колесной формулой 6x4: 
а) конический симметричный; 
б) кулачковый; 
в) межосевой блокируемый? 

13. Укажите, какой угол развала у современных автомобилей: 
а) 0...2°; 
б) 3...4°; 
в) 5...6°; 
г) 7...8°. 



14. Как по типу шарниров подразделяют карданные передачи: 
а) одновальные; 
б) одношарнирные с шарнирами неравных угловых скоростей; 
в) многошарнирные; 
г) с шарнирами равных угловых скоростей; 
д) многовальные? 

15. Укажите, для какой цели устанавливается схождение колес: 
а) для разгрузки подшипника ступицы колеса; 
б) для уменьшения толчка колес, передаваемого на рулевой механизм; 
в) для обеспечения параллельного движения колес. 

16. Что называют подвеской автомобиля: 
а) упругое соединение двигателя с рамой; 
б) упругое соединение мостов с рамой или кузовом; 
в) упругое соединение рамы с трансмиссией? 

17. Какого типа подвеска передних колес автомобиля «Волга»: 
а) независимая; 
б) зависимая; 
в) может быть установлена как зависимая, так и независимая подвеска? 

18. Укажите величину давления в шине высокого давления: 
а) 0,15...0,5 МПа; б)0,5...0,7МПа; в) 0,1...0,2 МПа. 
19. Как по типу устанавливаемых колес подразделяют мосты автомобиля: 
а) передние; 
б) управляемые; 
в) ведущие; 
г) задние; 
д) промежуточные; 
е) комбинированные? 

20. Что означает буква К в обозначении шины 13.6К38: 
а) ширину профиля в дюймах; 
б) радиальное соединение корда; 
в) посадочный диаметр обода в дюймах? 

21. Укажите, какого типа рулевой механизм установлен на автомобилях «ГАЗель»: 
а) шестерня — рейка; 
б) червяк — ролик; 
в) винт с шариковой гайкой-сектором. 


22. Какие типы главных передач относятся к одинарной главной передаче: 
а) цилиндрическая главная передача; 
б) коническая главная передача; 
в) центральная главная передача; 
г) разнесенная главная передача; 
д) гипоидная главная передача? 

23. Какого типа рулевой механизм установлен на автомобилях ВАЗ-2110,-2111, 2112: 
а) шестерня — рейка; 
б) винт — гайка; 
в) червяк — ролик? 

24. Какой привод имеет задний тормозной механизм автомобиля ЗИЛ-433100: 
а) механический; 
б) гидравлический; 
в) пневматический; 
г) смешанный? 

25. Какой привод имеют задние тормозные механизмы автомобиля семейства «ГАЗель»: 
а) пневматический; 
б) гидравлический; 
в) механический; 
г) комбинированный? 

Ключ.
1. б; 2. в; 3. б; 4. б, г; 5. в; 6. в, е, ж; 7. б; 8. г; 9. а; 10. б; 11. 6; 12. в; 13. а;
14. в, д; 15. в; 16. 6; 17. а; 18. б; 19. б, в; 20. 6; 21. в; 22. а, б, д; 23. а; 24. в; 25. б.

