Заготовка древесины. Пороки древесины.

1. Как называется машина, которая спиливает деревья, обрезает вершину и сучья, распиливает ствол на части?

А. комбайн                   Б. харвестер              В. трактор             Г. станок

2. Что такое лесозаготовка?

 А. валка деревьев и распиловка стволов                Б. сбор лесных ягод

 В. изготовление брусков                                          Г. пиление досок

3. Транспортирующая машина, которая тащит спиленные стволы к погрузочной площадке.

 А. бульдозер              Б. тягач                В. форвардер                  Г. грузовик

4. Видимые дефекты древесины называются…

 А. пороками                 Б. эффектом              В. вредностью           Г. неровностями

5. Отверстия и ходы, которые оставляют насекомые, питающиеся древесиной

 А. проходы               Б. буравчик                В. вред           Г. червоточины

6. Как называют порок древесины в виде неправильного, волнистого расположения волокон

 А. свилеватость            Б. неровность         В. линейность          Г. волнообразование

7. Что такое ДСП?

 А. древесно-волокнистая плита           Б. разновидность фанеры

 В. шпон                                                   Г. древесно-стружечная плита

8. Что такое порок древесины?

а) отклонение от нормы в строении, внешнем виде и наличие повреждений                                   

б) изменения формы                                     в) естественное строение

9. Как называются механические повреждения древесины при заготовке, транспортировке и обработке?

а) трещины                       б) сучки                   в) дефекты     г) свилеватость

10. Какие пороки древесины особенно распространены?

а) повреждения при заготовке                   б) сучки, трещины                   в) грибковые поражения

11. Как пороки влияют на качество изделий из древесины?

а) снижают качество изделий  

б) не влияют на качество изделий    

в) улучшают качество изделий

12. Из-за чего образуются трещины?

а) из-за большой влажности древесины                 б) из-за неправильной транспортировки 

в) из-за сильных морозов                                         г) вследствие нарушения процесса обработки

