Конструкторская и технологическая документация
1.Сведения о процессе изготовления изделий приведены?
а) на чертеже изделия;                               в) на сборочном чертеже;

б) на техническом рисунке;                       г) на технологической карте.

2.Технологическая документация – это:
а) комплект графических и текстовых документов;

б) единая система конструкторской документации;

в) графические и текстовые документы, определяющие технологию изготовления изделия.

3. Основными технологическими документами являются:
а) схема, чертеж, эскиз

б) маршрутная, операционная карта и технологическая операция; в) технологическая, маршрутная и операционная карта;

4. Технологическая карта - это:
а) документ, в котором записан весь процесс обработки детали и изделия;

б) операция выполняемая на одном рабочем месте; в) перечень переходов и установок;

5. Технологическая операция - это:
а) часть всего производственного процесса;

б) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте;

в) описание отдельных маршрутов в технологии изготовления;

6. Точение на токарном станке - это:
а) технологическая операция;                      б) технологический переход;

в) маршрутная карта.

7. В каком документе указывается последовательность изготовления изделия?
а) на чертеже;                                     б) на эскизе;

в) технологической карте;                г) при разметке изделия.

8. В технологическую карту на изготовление металлического изделия не входит?
а) наименование операции; в) оборудование с инструментами;

б) эскиз обработки; г) производственный процесс.

9. Наглядное объемное изображение детали, выполненное от руки с указанием размеров и масштаба, - это:
а) эскиз;                                             в) чертеж;

б) технический рисунок;                 г) главный вид.

10. Условное изображение предмета, выполненное по определенным правилам с помощью чертежных инструментов, - это?
а) эскиз;                                            в) чертеж;

б) технический рисунок;                г) главный вид.

11. Комплект текстовых и графических документов, необходимых для соблюдения условий проектирования, изготовления и эксплуатации продукции называют________________________
12. К технической документации относятся

а)Технологическая документация        б)   Торгово-закупочная документация

в) Проектно - сметная документация   г) Эксплуатационная документация

е) Научно – исследовательская документация ж) Конструкторская документация

13. Основой технической документации являются

а) Научно – исследовательская документация             б) Конструкторская документация

в) Технологическая документация

14 Основными видами конструкторской документации являются

а) Чертёж детали                     б) Рисунок                                  в) Схема 

г) Сборочный чертёж             д) Габаритный чертёж               е)Эскиз

15 .Текстовыми документами конструкторской документации являются

а) спецификации                     б) описание изделия                   в) технические условия

г) правила эксплуатации         д) инструкции                            е) пояснительные записки

16.Конструкторская документация объединяет в себе

а) графические документы            б) текстовые документы               в) спецификации
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Вопрос № 1

Как называется часть производственного процесса, выполняемая на одном рабочем месте?

[image: image3.wmf] технологический процесс
[image: image4.wmf] технологическая операция
[image: image5.wmf] технологический переход
[image: image6.wmf] технологическая карта
Вопрос № 2

Разработку конструкторской документации осуществляют на основе стандарта ........

[image: image7.wmf] ЕСТД
[image: image8.wmf] КСТД
[image: image9.wmf] ЕСКД
[image: image10.wmf] КСКД
Вопрос № 3

Отношение линейных размеров изображения к действительным размерам предмета называется ............

Введите ответ: [image: image11.wmf]


Вопрос № 4

Что обозначает надпись на чертеже М 1 : 2?

[image: image12.wmf] размеры детали в два раза меньше размеров изображения
[image: image13.wmf] размеры изображения в два раза меньше действительных размеров детали
[image: image14.wmf] размеры изображения в два раза больше действительных размеров детали
[image: image15.wmf] изображение выполнено в натуральную величину
Вопрос № 5

Как называется часть производственного процесса, осуществляемая на одном рабочем месте, одним рабочим инструментом?

[image: image16.wmf] технологический процесс
[image: image17.wmf] технологическая операция
[image: image18.wmf] технологический переход
[image: image19.wmf] технологическая карта
Вопрос № 6

Выберите из списка то, что относится к технологической документации?

[image: image20.wmf] инструкция по правилам изготовления, сборке и регулировке изделия
[image: image21.wmf] схема, содержащая в виде условных обозначений составные части изделия
[image: image22.wmf] технологическая карта
[image: image23.wmf] сборочный чертеж
[image: image24.wmf] маршрутная карта
[image: image25.wmf] операционная карта
[image: image26.wmf] чертеж общего вида
Вопрос № 7

Какой масштаб целесообразно применить при выполнени чертежа плоской детали размером 220 х 200 мм?

[image: image27.wmf] М 1:1
[image: image28.wmf] М 1:2
[image: image29.wmf] М 1:5
[image: image30.wmf] М 2:1
[image: image31.wmf] М 5:1
Вопрос № 8

Как называется графическое изображение? (см. рис.)

Введите ответ: [image: image32.wmf]


Вопрос № 9

Как называется форма технологической документации, в которой записан весь процесс обработки изделия, указаны все операции и их составные части, материалы и оборудование для изготовления изделия?

[image: image33.wmf] технологический процесс
[image: image34.wmf] технологическая операция
[image: image35.wmf] графическая документация
[image: image36.wmf] технологическая карта
[image: image37.wmf] конструкторская документация
Вопрос № 10

Какой масштаб целесообразно применить при выполнени чертежа плоской детали размером 120 х 100 мм?

[image: image38.wmf] М 1:1
[image: image39.wmf] М 1;2
[image: image40.wmf] М 1:5
[image: image41.wmf] М 2:1
[image: image42.wmf] М 5:1
Вопрос № 11

Как называется графическое изображение? (см. рис.)

[image: image43.wmf] чертёж
[image: image44.wmf] эскиз
[image: image45.wmf] технический рисунок
[image: image46.wmf] сборочный чертёж
[image: image47.wmf] развертка
[image: image48.wmf] кинематическая схема
Вопрос № 12

Как называется часть производственного процесса, осуществляемая на различном оборудовании для достижения какого-либо результата?

[image: image49.wmf] технологический процесс
[image: image50.wmf] технологическая операция
[image: image51.wmf] технологический переход
[image: image52.wmf] технологическая карта
Вопрос № 13

Как называется графическое изображение, обозначенное на рисунке буквой В?

[image: image53.wmf] чертёж
[image: image54.wmf] эскиз
[image: image55.wmf] технический рисунок
[image: image56.wmf] чертёж общего вида
[image: image57.wmf] сборочный чертёж
Вопрос № 14

Выберите из списка то, что относится к конструкторской документации?

[image: image58.wmf] технологическая карта
[image: image59.wmf] сборочный чертеж
[image: image60.wmf] чертеж общего вида
[image: image61.wmf] маршрутная карта
[image: image62.wmf] схема, содержащая в виде условных обозначений составные части изделия
[image: image63.wmf] операционная карта
[image: image64.wmf] инструкция по правилам изготовления, сборке и регулировке изделия
Вопрос № 15

Какой масштаб целесообразно применить при выполнении чертежа плоской детали размером 60 х 40 мм?

[image: image65.wmf] М 1:1
[image: image66.wmf] М 1:2
[image: image67.wmf] М 1:5
[image: image68.wmf] М 2:1
[image: image69.wmf] М 5:1
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