Практическая работа № 6
Тема: практические приемы работы в Компас.
Цель работы: закрепить   приемы   построения   и  редактирования   геометрических примитивов; изучить основные способы построения и редактирования чертежа.

Студент должен
знать
· приемы построения простой детали в нескольких видах;
уметь:
· применять некоторые приемы простановки размеров и редактирования элементов

Теоретическое обоснование

Комплексный чертеж любого предмета включает необходимые виды, разрезы, сечения и размеры для изготовления данной детали.
Вид - изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.
Сечение - изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями.
Разрез - изображение, полученное при мысленном рассечении предмета одной или несколькими секущими плоскостями: часть предмета, расположенную между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно отбрасывают, а на плоскости проекции изображают то, что находится в секущей плоскости, и то, что расположено за ней.
Число видов, разрезов и сечений на чертеже определяется сложностью изделия, и должно быть необходимым и достаточным для изготовления и определения формы детали (ГОСТ 2.305-68). Первоначально создается главный вид, далее в проекционной связи строятся следующие виды, выполняются необходимые разрезы и сечения. При необходимости в чертеж могут быть добавлены выносные элементы.
Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах без обозначения единиц измерения. Размеры проставляются истинные, независимо от масштаба, в котором выполнен чертеж.
Угловые размеры указывают обязательно с единицей измерения (градус, минута, секунда).
Размеры наносятся с помощью выносных и размерных линий, а также размерных чисел. При этом приняты следующие условные обозначения:
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Ход работы

1. Изучить теоретическое обоснование.
2. Выполнить практические задания.
3. Представить результаты практических заданий преподавателю.
4. Оформить отчет.
5. Ответить на контрольные вопросы.

Практические задания

Задание 1 
Получить у преподавателя вариант задания. С помощью системы КОМПАС 2D построить комплексный чертеж предмета (три основных вида, сечение и разрез) с простановкой размеров в соответствии со стандартами ЕСКД.
[image: ]Вариант 1: Размеры предмета (рис. 1): общая длина детали – 45 мм; длина цилиндрической части – 30 мм, ее диаметр – 10 мм; радиус окружности, которая описывает правильный шестиугольник – 20 мм. Деталь рассекается вертикальной плоскостью, проходящей через цилиндрическую часть детали.
Рис. 1
Вариант 2: Размеры предмета (рис. 2): длина цилиндра - 6 см,
Рис. 2

[image: ]диаметр - 4 см, фаски с размерами 3 мм и углом наклона 45°. Деталь рассекается вертикальной плоскостью, проходящей через цилиндрическую часть детали.
[image: ]Вариант 3: Размеры предмета (рис. 3): общая длина детали – 7,5 см; диаметры оснований кругового конуса – 4,6 и 2,6 см; расстояние между основаниями кругового конуса – 35 мм; длина, ширина и высота прямоугольной части детали составляет соответственно 25, 26 и 25 мм. Деталь рассекается вертикальной плоскостью, проходящей через прямоугольную часть детали.
Рис. 3
Рис. 4  
Вариант 4: Размеры предмета (рис. 4): общая длина детали – 6 см; длина цилиндрической части – 48 мм, ее диаметр – 15 мм; радиус внешней окружности – 28 мм; линейные размеры четырех углублений – 5×5 мм. Деталь рассекается вертикальной плоскостью, проходящей через цилиндрическую часть детали.
[image: ]


Контрольные вопросы
1. Что такое вид, сечение и разрез?
2. В чем состоит основное отличие сечения от разреза?
3. Что такое проекционная связь изображений?
4. Что   такое   комплексный   чертеж   предмета?   
5. Сформулируйте основные правила выполнения видов, сечений, разрезов.
6. Сформулируйте правила нанесения выносных и размерных линий.
7. Сформулируйте правила проставление размерных чисел.


Содержание отчета

1. Название и цели работы.
2. Ответы на контрольные задания.
3. Вывод.
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