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1 Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения  МДК 01.01. Устройство автомобилей  программы подготовки специалистов среднего звена      Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Формой аттестации по  МДК Устройство автомобилей  является Экзамен
2 Результаты освоения   МДК   

В результате контроля и оценки по   МДК Устройство автомобилей  осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:

Иметь практический опыт:

ПО1 -  в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
ПО2 -  в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;
    ПО3 - в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей

Знать:

З1-устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
З2- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
З3- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
З4- правила оформления технической и отчетной документации;
З5- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта;
З6- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
З7- основные положения действующей нормативной документации;
   З8 - основы организации деятельности предприятия и управление им;

    З9- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты
Уметь:

У1- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта;
У2- осуществлять технический контроль автотранспорта;
У3- оценивать эффективность производственной деятельности;
У4- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;
У5- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:

Общими компетенциями:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2. Организовывать     собственную     деятельность,  определять методы и способы выполнения профессиональных задач, их оценивать эффективность и качество

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать в нестандартных ситуациях.

ОК4. Осуществлять     поиск,     анализ,    оценку       необходимой   для   постановки   и   решения     профессионального и личностного развития

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности

ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК7. Ставить    цели,    мотивировать    деятельность организовывать   и   контролировать   их   работу   с   принятием ответственности за результат выполнения заданий.

ОК8. Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностного     развития,     заниматься     самообразованием, планировать повышение квалификации.

ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессии деятельности..

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

Профессиональными компетенциями  

ПК 1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,  техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта  деталей.
Виды контроля и оценки по  МДК01.01. Устройство автомобилей   включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений. 

3 Формы контроля и оценивания по  МДК

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине/МДК01.01. Устройство автомобилей  представлены в таблице

Таблица 1

	Контролируемые разделы (темы)
	Код контролируемых знаний, умений, компетенций

(или их части)
	Форма текущего контроля/оценочное средство*

	1
	2
	3

	Тема 1. Двигатель
	  З1-З5, У1-У5, ОК1-ОК9, ПК1  
	Выполнение заданий

Тестирование

Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

	Тема 2. Система смазки и охлаждения
	  З1-З5, У1-У5, ОК1-ОК9, ПК1  
	 Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий Контрольная работа

Проверка СРС

	Тема 3. Система питания автомобилей
	  З1-З5, У1-У5, ОК1-ОК9, ПК1  
	Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий  

Проверка СРС

	Тема 4. Трансмиссия автомобилей
	  З1-З5, У1-У5, ОК1-ОК9, ПК1  
	Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий Контрольная работа

Проверка СРС

	Тема 5. Несущая система , подвеска, колеса, рамы
	  З1-З5, У1-У5, ОК1-ОК9, ПК1  
	Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий  

Проверка СРС

	Тема 6. Системы управления автомобилей 
	  З1-З5, У1-У5, ОК1-ОК9, ПК1  
	  Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Контрольная работа

Проверка СРС

	Тема 7. Основы теории автомобильных двигателей
	  З5-З6, У3-У5, ОК1-ОК9, ПК1ПК2  
	Решение задач

Контрольная работа

Проверка СРС

	Тема 8. Теория автомобиля
	  З1-З5, У3-У5, ОК1-ОК9, ПК1,ПК2  
	Решение задач

Проверка СРС

	Курсовая работа (если нет – не предусмотрена)
	Не предусмотренна
	Защита курсовой работы

	 МДК01.01. Устройство автомобилей    в целом – экзамен 


4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины/МДК

Тестирование

Время на выполнение задания   - 40 мин

Критерии оценки типовых заданий:

5-отлично( выполнено в полном объеме на 80 -100%)  

4 – хорошо (выполнено на 60 - 70%)

3 – удовлетворительно (выполнен на 40-50%)

2 – неудовлетворительно(менее 40%

Контрольный срез предназначен для контроля и оценки результатов освоения    МДК01.01. Устройство автомобилей

По специальности 23.02.03. « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Задания для студентов: гр ТО                                                       
1.   Признаки  классификации  пассажирского  транспорта:

1. По литражу

2. По грузоподъемности

3. По длине

4. По составу

2.  В  карбюраторных двигателях применено…

1.  внешнее смесеобразование

2.  внутреннее смесеобразование.

3.  комбинированное смесеобразовании

4. во всасывающем коллекторе

3.     Деталь, передающая усилие  открытие клапанов, показана   на рисунке под №…
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                                                           Рис.№1

4.  Установите правильную последовательность в предложении:

Базовая деталь двигателя:

1. маховик

2. головка блока

3. коленчатый вал

4. блок цилиндров

5. Соотнесите   порядок работы цилиндров различных автомобилей в таблице:

	1.  ВАЗ  2106
2.  КамАЗ -5320

3.  ЗИЛ 130

4.   ГАЗ 3110
	а)   1234
б)   1342
в)   1243
г)   15426378
д)  153264


6. Способы  уплотнения  гильзы цилиндра:

1. прокладка головки блока

2. асбестовый шнур

3. резино-металический сальник

4.  медное кольцо

7. В дизельном двигателе сжимается:

1. воздух

2. горючая смесь

3. рабочая смесь

4. горячая  смесь

8. Перепускной клапан данного фильтра показан позицией №: 
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Рис.№2                                                 

 9.  В каких пределах  лежит степень сжатия у дизельных двигателей?
       1.  4 – 6,5;                     

       2. 6,5 – 10;                        

       3.  10 – 14;                                 

       4. 14 – 21.

10.  Какие автомобили относятся к легковым?

1. автомобили длиной менее 5 метров;                        

2. автомобили с двигателем менее 1,8 литров

3. пассажирские автомобили вместимостью не более 8 человек

4. автомобили массой не более 2 тонн

 

11. Что означает колесная формула 6х4?

1. грузоподъемность 6 тонн;                                                      

2. количество колес-6 и запасных-4 ;  

3. грузоподъемность на грунтовых дорогах 4 тонны, на шоссе 6 тонн;                            

4.  автомобиль имеет 6 колес в том числе 4 ведущих

 

12.  Каким термином называют совокупность процессов периодически повторяющихся в определенной последовательности в цилиндре двигателя?

1. тактом;                                      

2. рабочим циклом;                                      

3. рабочим процессом

4.  ход поршня

13.  Как называются точки, в которых скорость поршня  равна нулю и он достигает крайних положений при своем движении?

1. мертвые точки;                           

2. крайние точки;                                      

3. крайние положения

4. переходное положение

14. Какой автомобиль имеет дизельный двигатель, грузоподъемность 8 т, полную массу 15200 кг, колесную формулу 6х4?

1. ГАЗ-3307;                         

2. КамАЗ-5320;                   

3.  ЗиЛ-4314.10;                         

4. ЛиАЗ-5256

15. От отношения каких параметров  зависит степень сжатия двигателя?

1.   отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра;                          

 2.  отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания;                                            3.    отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания

 4.   отношение общих объемов цилиндров к объемом  камер сгорания

16. На какой модели автомобиля установлен рядный четырехцилиндровый  двигатель?

1.  ГАЗ-3307;                          

2.  ВАЗ-21063;                            

3.  КамАЗ-4310;              

4.  ПАЗ-3205

17. Какие  преимущества имеет   V- образный  двигатель  перед рядным?

1. компактность и увеличенная жесткость коленвала;           

2. уменьшение высоты  двигателя; 

3. увеличение длины и ширины двигателя;                             

4. нет преимуществ;

 

18. Как  определяется класс грузовых  автомобилей?

  1. по грузоподъемности;                                                        

  2. по числу осей;                                        

  3. по нагрузке на каждую ось;                                               

  4. по полной массе автомобиля

19. Какие автомобили выпускает ВАЗ?

  1. Чайка;                           

  2. Нива;                                   

  3. Москвич;                                   

  4. Волга

20. Что такое ''Верхняя мертвая точка'' ВМТ?

    1. максимальное удаление поршня от оси коленвала;                              

  2. максимальное удаление клапана от оси коленвала;                            

  3. когда шатун находится в самом верхнем положении

  4. минимальное удаление поршневого пальца  к оси  коленвала;

21. Какая максимальная температура возникает в цилиндре дизельного двигателя?

   1. до500С;                              

   2. до1000С;                           

   3. до 1800С;                            

   4. до 2500С;

 

22. Для чего на двигателях внутреннего сгорания применяют турбонаддув?

   1. для увеличения мощности двигателя;                        

   2.    для уменьшения температуры двигателя; 

   3.  для облегчения запуска двигателя;

   4.  для лучшего охлаждения двигателя

23. Каково перекрытие рабочих ходов у четырехцилиндровых рядных двигателей?

   1. ноль градусов;                 

   2. 45 градусов;                 

   3.  90 градусов;                           

   4. 180 градусов

24. Как влияет степень сжатия на мощность и экономичность двигателя?

   1. повышается КПД, мощность и экономичность двигателя с увеличением степени сжатия;

    2. уменьшается КПД, мощность и экономичность двигателя с увеличением степени сжатия;          3. никак не отражается на этих показателях

   4.  находится в пределах значений ,заданных заводом изготовителем

25. Какой двигатель имеет большую степень сжатия?

   1. дизельный;                       

   2. карбюраторный;                             

   3. одинаковая у всех двигателей

   4.  работающий на газовом топливе

26. Что означает  термин ''Нижняя мертвая точка'' НМТ?

   1.  расстояние от  оси коленвала  до поршня;   

   2.  ближайшее положение поршня к оси  коленвала ;                                                                    3. 3. 3.  ближайшее положение поршня к оси распределительного вала

   4.  нахождение поршня перед камерой сгорания

27. При каком такте коленчатый вал получает энергию от поршня?

   1. впуск;                       

   2. сжатие;                               

   3. расширение;                         

   4. выпуск

28. Где происходит смесеобразование в дизельном  двигателе?

   1. в карбюраторе;                       

   2. в воздухопроводе;                               

   3. в цилиндре двигателя

   4.  в картере цилиндра

29. В каких единицах  измеряют мощность двигателя?

   1. джоулях;                                    

   2. киловатт-часах;                                  

   3.  киловаттах

   4.  автомосферах

30. Чему равен угол чередования  ходов в шестицилиндровом  двигателе?

   1. 180 градусов;              

   2. 120 градусов;                    

   3. 90 градусов;                   

    4. 30 градусов

31. Каков  порядок работы четырехцилиндрового  двигателя?

   1. 1-2-4-3;                    

   2. 1-3-4-2;                   

   3. 1-4-2-3;                    

   4. 4-3-2-1

32. Как происходит воспламенение  рабочей смеси в дизельном двигателе?

   1. запальной электрической свечой;  

   2.  свечой накаливания;  

   3.  самовоспламенением от сжатия

   4. лазарного импульса

33.   При движении поршня от НМТ к ВМТ в   процессе такта «сжатие»  в каком положении должны находиться клапана?
     1.  Оба клапана открыты?                                         

   2. Впускной открыт, выпускной закрыт;

   3. Впускной закрыт, выпускной открыт;               

   4. Оба клапана закрыты.

34.  Совместная и согласованная работа систем и механизмов двигателя обеспечивает его бесперебойную работу. Какое количество основных систем и механизмов  имеет двигатель?
 1.   2 механизма и 2 системы;                                      

  2. 4механизма и 2 системы;

  3. 2 механизма и 4 системы;                                       

 4.  4 механизма и 4 системы.

 

35.  Рабочий объем одного цилиндра  8-ми цилиндрового V-образного двигателя КамАЗ – 740 равен 1356 см3      Определить литраж двигателя.
     1.  10,8 литра;                                            

     2.  169,5 литра;                                                   

      3.  169,5 см3

      4.  171,.3 литра

36.  К органам управления автомобиля относятся:

1. прицепное устройство
2. рулевое управление

3. управление подъема кузова

        4. автоматическое регулирование давления

37.   Газораспеределительный механизм служит  для  _____________  впуска  горючей смеси и __________ отработанных газов

38. На какой угол повернется коленчатый вал двигателя ав​томобиля ГАЗ3309 с момента начала рабочего хода в шестом цилиндре до момента начала этого же такта в следующем цилиндре?
1. 90°

2. 180°.   

3. 360°.      

4. 7200
39. Чему равна степень сжатия, если  рабочий объем  цилиндра равен  700см3, а объем камеры сгорания составляет 100 см3 ?

1.  6
2.  7

3.  8

         4.  9 

40.  Что определяют габаритные размеры двигателя?
1. ход поршня, его диаметр и число цилиндров;

2. климатические условия работы двигателя;

3. назначение двигателя
4. расположение двигателя

                                     Ключ  для проверки тестов  

Эталон ответов  
	№ вопроса
	ответ
	№ вопроса
	ответ

	1
	3
	21
	3

	2
	1
	22
	2

	3
	5
	23
	4

	4
	4
	24
	1

	5
	1 – б
2  - г
3  -  г
4  -  в 
	25
	1

	6
	1,4
	26
	2

	7
	1
	27
	3

	8
	7
	28
	3

	9
	4
	29
	3

	10
	3  
	30
	2

	11
	4
	31
	1.2

	12
	2
	32
	1

	13
	1
	33
	4

	14
	                          2
	34
	3

	15
	2
	35
	1

	16
	2
	36
	2

	17
	1
	37
	своевременный, выпуска

	18
	1
	38
	 3

	19
	         2
	39
	 3

	20
	1
	40
	1 


   Контрольно-оценочные материалы для контрольных срезов

Тестирование

Время на выполнение задания   - 45 мин

Критерии оценки типовых заданий:

5-отлично( выполнено в полном объеме на 80 -100%)  

4 – хорошо (выполнено на 60 - 70%)

3 – удовлетворительно (выполнен на 40-50%)

2 – неудовлетворительно(менее 40%

Контрольный срез предназначен для контроля и оценки результатов освоения  МДК 01.01. Устройство автомобилей

По специальности 23.02.03. « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Задания для студентов: гр ТО                                                        
1.  Соотнесите виды главных передач автомобилей в таблице:

	1. ЗИЛ - 130
2.  ГАЗ - 53

3. МАЗ - 500

4. УАЗ – 452
	а) Коническая одинарная
б) Двойная передача

в) Гипоидная 

г) Разнесенная 

д) Прямая


2.Впрыск топлива форсунками современного  автомобиля КамАЗ рассчитано на давление:

2. 170 кг/см2
3. 195 кг/см2
4. 185 кг/см2 
5. 210 кг/см2
3. К органам управления автомобиля относятся:

1. прицепное устройство

2. рулевое управление

3. управление подъема кузова

4. автоматическое регулирование давления

4. Давление газа перед смесителем в системе питания автомобилей работающих на  газовом топливе должно быть:

1. 20 МПа

2. 1,6-2,0 МПа

3. не менее 0,3 МПа

4. близкое к атмосферному 

[image: image5.jpg]


5. Перекрытие подачи топлива в полость цилиндра осуществляет деталь № ….

  6.   Виды смеси в  системе питания   карбюраторных двигателей при попадании ее в цилиндр двигателя

1. горючая смесь.

2. рабочая смесь 

3. эмульсия

4. туман

7. У  дизелей  при  такте впуска в цилиндры  поступает воздух, который сжимается там …

1. в  5 – 7 раз

2. в  7 – 9  раз

3. в  8 – 12  раз

4.  в  14 – 21  раз

8.   Баллоны  для  сжатого  газа  на автомобилях рассчитаны на внутреннее давление  равным..

1. 1, 6  МПа

2. 2, 0 МПа

3. 15 МПа 

4.  20 МПа

9.  В  карбюраторных  двигателях   применено  ……   горючей смеси

1.   внешнее  смесеобразование

2.  внутреннее   смесеобразование.

3.   комбинированное  смесеобразование

4. прямое  смесеобразование

10.  Какая   смесь   считается нормальной  в зависимости от содержания   воздуха  и  бензина.

1.  на  1 кг бензина приходится  14  кг  воздуха

2. на  1 кг бензина приходится    16  кг воздуха

3.  на 1 кг бензина  приходится   15 кг воздуха

4.  на 1 кг бензина  приходится   16,5 кг воздуха

11.  Для  чего  предназначена   автоматическая  муфта  опережения впрыска топлива в устройстве ТНВД?
1. для  уменьшения  частоты вращения  коленчатого вала

2. для   увеличения  частоты  вращения  коленчатого вала

3. для  автоматического  изменения  момента  впрыска топлива в зависимости  от частоты  вращения коленчатого вала

4. для регулирования числа оборотов  кулачкового вала ТНВД

12.   Что  применяют в составе  сжатых   газов  для работы автомобильных двигателей?

1. пропан

2. бутан 

3. метан

4. цэтан

13.  Как  влияет на работу двигателя  присутствие воды в дизельном топливе?

1. улучшает работу

2.  ухудшает  работу

3.   не влияет на работу двигателя

4. Улучшает только на  больших оборотах двигателя
14.  Оптимальным для  дизельных топлив  является   цетановое число  равное…

1. 30 – 40  единиц

2. 40 – 50   единиц

3. 50 – 60   единиц

4. 60 - 75  единиц

15.  Какие  вентили устанавливаются   на газовых баллонах   в  газобаллонных установках  на автомобилях  работающих  на  сжиженном газе?

1. наполнительные

2. контрольные

3. расходные

4. все перечисленные

16. Какое  устройство   вступает в работу  при  пуске  холодного двигателя  работающего на бензине?

1. система холостого хода

2.  главная дозирующая система

3.  пусковая система

4. насос ускоритель

17.   Назовите  марку  этилированного  бензин, выпускающего нашей промышленностью?

1.  А – 80

2. АИ – 91 

3. АИ – 93 

4. АИ – 95 

18.  Детонация  это…

1. равномерное горение рабочей смеси

2.  горение  смеси со скоростью  20…40 м/с

3. взрывное горение рабочей смеси

4. неравномерное горение рабочей смеси

19.  На  всех  газобаллонных  автомобилях  для снижения  газа до атмосферного устанавливают  ступенчатые газовые редукторы. Сколько составных частей  содержит редуктор?

1. одну часть

2.  две части 

3. три   части

4. четыре  части

20. Насос низкого давления  в  топливной системе дизеля приводится в  рабочее состояние  от…

1. кулачкового вала; 

2. центробежной муфты

3.  распределительного вала;

4.   всережимного регулятора частоты, 

21. Секции плунжеров топливного насоса высокого давления в топливной системе автомобиля КамАЗ-740 расположены ..

1. рядно 
2.  V -  образно

3. оппозитно
4. звездообразно

22. Рабочее тело в гидравлическом приводе сцепления автомобилей используется…
1.  гидравлическое масло;


2.  тормозная жидкость.


3. моторное масло;

4. трансмиссионное масло;

23.Увеличенный свободный ход педали сцепления вызовет:

1. буксование сцепления;

2. неполное его выключение;

3. ускоренный износ накладок;

4. износ выжимного подшипника;

24.Недостаточный свободных ход педали сцепления вызовет:

1. буксование сцепления;

2. неполное его выключение;

3. ускоренный износ накладок;

4. износ выжимного подшипника;
25. Наличие воздуха в топливных магистралях  топливных систем дизелей:

1. продует цилиндры;


2. прекратит подачу топлива.

3.  остановит двигатель;

4. сэкономит топливо; 

26. Привод турбокомпрессора от:

1. электроэнергии;

2. карданной передачи;

3.  распределительного вала;

4. энергии отработавших газов.

27. Материал накладок ведомого диска:

1.  резина с наполнителем и связующим.


2.    чугун;


3.  алюминий;

4. асбест с наполнителем и связующим;
  

28.  Легковые переднеприводные автомобили  имеют  карданную передачу  с карданом 

1. синхронного типа 

2. равных угловых скоростей 

3. неравных угловых скоростей

4. компенсирует изменение расстояния между агрегатами.

29. Синхронными карданными шарнирами приво​дятся:

1. лебедки, раздаточные коробки;

2. управляемые ведущие колеса;

3. управляемые ведомые колеса;

4. поддерживающие мосты;

30. Ресурс шарниров  в приводах автомобилей зависит от:

1. длины вала 

2. состояния чехла 

3. частот вращения вала 

4. состояния дорожного просвета автомобиля, дорожного покрытия.

31. Рычаги(лапки )  сцепления устанавливаются в корзине сцепления на:
1. бронзовых втулках;

2. игольчатых подшипниках;

3. шариковых подшипниках;

4. конических подшипниках.

32. Способ смазывания механической  коробки передач  грузовых и легковых автомобилей;

1. самотеком;


2.  разбрызгиванием;

3. под давлением;


4.  комбинированный.

 33. Коробка  перемены  передач  автомобиля ВАЗ -2107 по конструкции …

1. двухвальная;

2. трехвальная;

3. четырехвальная

4. многовальная;

34.Способ смазывания раздаточной коробки грузовых автомобилей:

1. самотеком;


2. разбрызгиванием;

3. под давлением;


4.  комбинированный;

35. Коробка перемены  передач КамАЗ-5320 с делителем:

1. трехступенчатая;

2. четырехступенчатая;

3. пятиступенчатая

4. десятиступенчатая

36.  Синхронизатор в составе КПП  служит для…

1. блокировки дифференциала;

2. безударного выключения передач;

3. предотвращения одновременного включения двух передач;

4. предотвращения самопроизвольного выключения передачи;

37.    Мосты грузового   автомобиля ГАЗ-66 имеют главную передачу с дифференциалом по конструкции.

1. одинарную  коническую с сателлитами

2. одинарную гипоидную с кулачками (сухари)

3.  одинарная цилиндрическая

4.  двойную  коническую и цилиндрическую

38. Главная передача в конструкции ведущих мостов автомобилей:

1. увеличивает крутящий момент;

2. передает крутящий момент под углом 50° к продольной оси автомобиля;

3. увеличивает скорость движения;

4. передает крутящий момент под углом 45° к продольной оси автомобиля

39. Вид главной передачи ведущего моста автомобиля  КамАЗ-5320:

1. одинарная гипоидная 

2. одинарная коническая

3. двойная разнесенная

4. двойная центральная

40. Вид главной передачи  ведущего моста автомобиля ГАЗ-3307:

1. одинарная гипоидная

2. одинарная коническая

         3. одинарная цилиндрическая       

         4.одинарная червячная

Ключ  для проверки тестов

	№ вопроса
	ответ
	№ вопроса
	ответ

	1
	1 - б

2 – в

3 – г

4 - а
	21
	2

	2
	4
	22
	2

	3
	2
	23
	2

	4
	4
	24
	1

	5
	2
	25
	3

	6
	1
	26
	4

	7
	4
	27
	4

	8
	4
	28
	1.2

	9
	1
	29
	2

	10
	3
	30
	2

	11
	3
	31
	2

	12
	3
	32
	2

	13
	2
	33
	2

	14
	2
	34
	2

	15
	4
	35
	4

	16
	3
	36
	2

	17
	3
	37
	2

	18
	3
	38
	1

	19
	2
	39
	4


	20
	1
	40
	1


2. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по  МДК01.01. Устройство автомобилей  проводится в форме устного ответа на билеты     
Устный ответ

Время на выполнение задания   - 30 мин

Критерии оценки типовых заданий:

5-отлично( выполнено в полном объеме на 80 -100%)  

4 – хорошо (выполнено на 60 - 70%)

3 – удовлетворительно (выполнен на 40-50%)

2 – неудовлетворительно(менее 40%

Задания для студентов: 

 Раздел : Теория автомобильных двигателей и автомобилей

Билет №1

1. Понятие о термодинамическом процессе. Первый закон термодинамики
2.  Мощностной баланс и его график
3. Определение расхода жидкости в трубе. Уравнение непрерывности потока. Задача.

Билет №2

1. Изменение состояния газа при постоянном объеме (изохорный процесс)
2.  Разгон автомобиля и его параметры.
3. Токсичность отработавших газов. Пути предотвращения загрязнения окружающей среде

Билет № 3

1. Изменение состояния газа при постоянном давлении (изобарный процесс)
2.   Тепловой баланс двигателя
3. Цель, виды и методы испытании автомобиля

  Билет  №4
1.Изменение состояния газа при постоянной температуре (изотермический процесс)
2.   Часовой и удельный расход топлива. Определение понятий: надежность, долговечность.
3. Силы, действующие на автомобиль при торможении

    Билет  №5

 1. Второй закон термодинамики
2.  Классификация камер сгорания. Среднее эффективное давление. Эффективная мощность.  
3. Уравнение движения автомобиля при торможении

    Билет  №6

1. Термический КПД цикла для идеальной тепловой машины. Среднее индикаторное давление. Индикаторная мощность.
2.  Способы смесеобразования в  ДВС
3. Способы торможения автомобиля и автопоезда

        Билет   №7

1. Цикл Карно. Термический КПД цикла Карно
2.  Назначение и виды испытаний двигателей
3.   Действительная индикаторная диаграмма. Плавность хода автомобилей

       Билет  №8

 1. Теоретический цикл ДВС с подводом тепла при постоянном объеме
2.  Характеристика холостого хода. Условия снятия
3. Топливно-экономическая характеристика автомобиля

      Билет  №9

1. Теоретический цикл ДВС со смешанным подводом теплоты
2.  Скоростная характеристика. Условия снятия
3. Топливная экономичность автопоезда

      Билет  №10

1. Действительный цикл 4х тактного карбюраторного двигателя
2.  Нагрузочная характеристика. Условия снятия
3. Понятие о нормах расхода топлива
Процесс сгорания в дизельном двигателе. Уравнение движения автомобиля

     Билет  №11

1. Действительный цикл 4х тактного дизельного двигателя 
2.  Регулировочные характеристики. Условия снятия
3. Поперечная устойчивость автомобиля

    Билет    №12

1. Процесс впуска
2.   Теория автомобиля. КПД  трансмиссии, зависимость момента от скорости  автомобиля
3. Продольная устойчивость автомобиля

      Билет  №13

1. Процесс сжатия
2.   Дайте схему функциональной модели двигателя  на   макроуровне   с  внутренней камерой сгорания
3. Занос автомобиля. Условия возможности заноса
Сила тяги на ведущие колеса, схема расположения реакций и момента. Карбюрация и карбюраторы

      Билет  №14

1. Процесс сгорания в карбюраторном двигателе
2.  Скорость и ускорение поршня в двигателе с центральным КШМ
3. Понятие об управляемости автомобиля

     Билет  №15

1. Процесс сгорания в карбюраторном двигателе
2.  Скорость и ускорение поршня в двигателе с центральным КШМ
3. Понятие об управляемости автомобиля

     Билет  №16

1. Процесс сгорания в дизельном двигателе
2.  Силы и моменты, действующие в КШМ одноцилиндрового двигателя
3. Увод колеса и поворачиваемость автомобиля

      Билет  №17

1. Процесс  расширения
2.   Теоретический цикл ДВС со смешанным подводом теплоты. Схема функциональной модели  двигателя с внешней камерой сгорания
3. Колебания управляемых колес

    Билет  №18

1. Процесс выпуска
2.  Требования, предъявляемые к конструкции автомобилей
3. Проходимость автомобиля

     Билет  №19

1. Действительная индикаторная диаграмма
2.  Определение понятий: тяговые свойства, динамичность автомобиля
3. Плавность хода автомобилей

      Билет  №20

1. Среднее индикаторное давление. Индикаторная мощность
2.  Определение понятий: топливная экономичность, управляемость автомобиля
3. Конструкция автомобилей

     Билет  №21

1. Среднее эффективное давление. Эффективная мощность
2.  Определение понятий: устойчивость, проходимость автомобиля
3.  Дайте схему функциональной модели двигателя  на   макроуровне   с  внутренней камерой сгорания

      Билет  №22

1. Часовой и удельный расход топлива 
2.  Определение понятий: надежность, долговечность. Ремонтопригодность автомобиля
3. Особенности конструкции автомобилей – цистерн

      Билет  №23

1. Тепловой баланс двигателя. Анализ уравнения
2.  Силы и момент, действующие на ведущее колесо
3. Особенности конструкции автомобилей – рефрижераторов

     Билет  №24

1.  Физические свойства жидкостей. Понятие об идеальных и реальных жидкостях
2.  Силы, действующие на автомобиль в общем случае движения 
3. Особенности конструкции  автомобилей – тягачей

     Билет  №25

1. Расход жидкости. Уравнение непрерывности потока
2.  Уравнение движения автомобиля
3. Современные компановки легковых и грузовых автомобилей
Время на проведение – 30 мин

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

Методические указания по выполнению лабораторных работ

Необходимое оборудование и технические средства:

Комплект инструмента ( технологического и измерительного), наглядные  пособия, плакаты, технологические карты

Критерии оценки:

5-отлично(  ответ на три вопросы в полном объёме)

4 – хорошо (ответ на два вопроса и дополнительные вопросы)

3 – удовлетворительно ( неполные ответы на два   и дополнительные вопросы)

2 – неудовлетворительно(менее двух вопросов)

6.  форма оценивания 

3. Формы контроля и оценивания по  МДК 01.02

 Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине/МДК01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта представлены в таблице

Таблица 2

	Контролируемые разделы (темы)
	Код контролируемых знаний, умений, компетенций

(или их части)
	Форма текущего контроля/оценочное средство*

	1
	2
	3

	Тема 1. Технологическое и диагностическое оборудование, инструмент и приспособления
	  З1-З5, У1-У5, ОК1-ОК9, ПК1,ПК2  
	Выполнение заданий

Тестирование

Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

	Тема 2. Технология технического обслуживания и текущего ремонта
	  З1-З5, У1-У5, ОК1-ОК9, ПК1, ПК2 
	 Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий Контрольная работа

Проверка СРС

	Тема 3. Техническое обслуживание и ремонт  зарубежных автомобилей
	  З1-З5, У1-У5, ОК1-ОК9, ПК1,ПК2,ПК3.  
	Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий  

Проверка СРС

	Тема 4.  Автомобильные эксплуатационные материалы
	  З1-З5, У1-У5, ОК1-ОК9, ПК1  
	Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий Контрольная работа

Проверка СРС

	Тема 5.  Автомобильные смазочные материалы
	  З1-З5, У1-У5, ОК1-ОК9, ПК2  
	Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий  

Проверка СРС

	Тема 6. Технология  капитального ремонта 
	  З1-З5, У1-У5, ОК1-ОК9, ПК2,ПК3   
	  Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Контрольная работа

Проверка СРС

	Тема 7. Нормирование ремонтных работ
	  З5-З6, У3-У5, ОК1-ОК9, ПК1ПК2  
	Решение задач

Контрольная работа

Проверка СРС

	Тема 8. Техника безопасности и охрана окружающей среды
	  З1-З5, У3-У5, ОК1-ОК9, ПК1,ПК2ПК3.  
	 Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Проверка СРС

	Курсовая проект  
	 ПК1,ПК2,ПК3.  
	Защита курсовой работы

	 МДК01.02.  Техническое обслуживание и ремонт автомобилей      – экзамен 


      Тест по  МДК 01.02 «Техническое обслуживание      автомобилей» 

                                                       Вариант 1

1. 
Тепловые зазоры в приводе клапанов проверяют и ре​гулируют при...
1)  закрытых клапанах,
2)  открытых клапанах,
3)  открытых или закрытых клапанах в зависимости от модели двигателя
4)   сразу после останова двигателя
2.  Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от технического состояния:
1) цилиндропоршневой группы

2) тормозной системы

3) системы охлаждения

4) системы смазки

3. Неисправности, не   являющиеся  причиной снижения компрессии:
1)  износ гильз и поршневых колец

2)  отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме

3)  ослабление крепления головки блок цилиндров

4)  увеличенные тепловые зазоры в  клапанном меха​низме

4. На мощность двигателя существенное влияние оказы​вает техническое состояние:
1)  ходовой части
2)  система вентиляции кузова

3)  систем охлаждения и смазки

4)  систем питания и зажигания

        МДК 01.02   Ремонт       автомобилей

                                  Вариант 1.

1. Какие виды ремонтов вы знаете?

а)  текущий 

б)  капитальный 

в)  узловой

г) все перечисленные виды

2. Важнейшим элементом оптимальной  организации ремонта является…

а)  создание  необходимой   технической  базы

б) повышение  уровня механизации работ

в)  производительность оборудования

г) сокращение  затрат труда и средств

д) все перечисленные  функции

3. Капитальный ремонт  производят  в основном… 

а)  в  технических сервисах

б)  мастерских гаражей

в)  баз централизованного ремонта

г)   на заводах  по КР

4. Что такое отказ?

а)  это событие, заключающееся  в нарушении исправности автомобиля

б) это событие, заключающееся в нарушении  работоспособности автомобиля

в) это событие , при котором автомобиль полностью исправен

II  вариант

            Тест  МДК 01.02  «Техническое обслуживание  автомобилей»

                                                       Вариант 2

1.  Нормативный пробег легкового  автомобиля   до ТО-1 находится в пределах:

      1)   1500км

      2)   2500 км

      3)   4000 км

      4)   5000 км

2.      Регулировку тепловых зазоров между клапаном и коромыслом производят при помощи:   

1) плоских щупов

2) калибровочных пробок  

3) круглых  щупов

4) металлической линейки

3.  Нормативный пробег до ТО-1 грузовых автомобилей, работающих в карьерных условиях:

1) 1500 км

2) 2400.км

3) 4000 км

4)  5000 км

4. 
Перечислите  детали  не участвующие  в регулировке схождения колес передних подвесок  автомобилей:

1) продольные рулевые тяги

2) поперечные рулевые тяги

3) стяжные хомуты

4) болты с гайками стяжных хомутов

                     МДК 01.02   Ремонт       автомобилей

                                   Вариант 2.

1. К прогрессивным методам ремонта  можно отнести..

а)  агрегатный

б)  узловой

в) все вместе взятые

2. Капитальный ремонт автомобиля  подвергается  при …

а) годовой эксплуатации

б) достижения  нормы  пробега

в)  увеличения срока службы

3. Технологический процесс это…

а) часть производственного процесса 

б)  законченная часть технологической операции

в)  законченная часть технологического процесса

г)  фиксированное положение

4. Технологическая специализация

а)  разделение процесса  ремонта  на отдельные  самостоятельные части

б)  предусматривает восстановление деталей, узлов и агрегатов

в) предполагает  ремонт  полнокомплектных автомобилей    

ТЕСТ  МДК 01.02     III  вариант

           «Техническое обслуживание  автомобилей»

1. 
Остаточный рисунок протектора, при котором допускается  дальнейшая эксплуатация легкового автомобиля, должен быть не менее: 

1) 1.6 мм

2) 0.8 мм

3) 2.0 мм

4) 2.5 мм

2. 
 Схождение колес легковых автомобилей предусматривает регулировку в пределах:

1) 1 - 3 мм

2) 2 - 5 мм

3) 3 – 8 мм

4) 1 – 2мм

3.  Определите  автомобили, на которых производят развал-схождение одновременно:

1) ГАЗ-53-12

2) УАЗ-469 

3) ЗИЛ-130

4) ВАЗ-2121

4.   Подтекание    охлаждающей  жидкости   через контрольное  отверстие в нижней части   корпуса  водяного насоса свидетельствует…
1) Неплотное  соединение крышки   и корпуса насоса

2) Изнашивание   или  повреждение    деталей сальника

3) Ослабление крепления   крыльчатки  на валу насоса

4) Возникновение  любой из перечисленных   неисправностей

    Ремонт       автомобилей

1. Что такое надежность?

а) свойство  автомобиля непрерывно  сохранять  работоспособное состояние в течение некоторого времени

б) свойство объекта сохранять  во времени в установленных пределах значения всех параметров

в) степень восстановления его работоспособности
2. Основные понятия  управления качеством

а) планирование

б) обеспечение

в) контроль

г) все перечисленные элементы
3. В ремонт не принимаются  автомобили

а) грузовые, если их кабины, кузова и рамы  подлежат списанию

б) автобусы, легковые  и грузопассажирские автомобили, если списанию подлежит кузов

в) агрегаты, если их базовые детали не подлежат списанию

г)  все перечисленные позиции
4. Для мойки агрегатов , их внутренних полостей, нормалей и мелких деталей применяются моющие средства

а) щелочные

б)  органические растворители

в) кислотные растворы

г) синтетические средства

МДК 01.02. IV  вариант

            «Техническое обслуживание  автомобилей»

1. Тепловой  зазор в изучаемых двигателях  на примере ГАЗ-53 находится  в  пределах…

1) 0,15 – 0,30

2) 0, 20 – 0, 25

3) 0,40 – 0,45

4) 0,75 – 1,05

2. В системе охлаждения  автомобилей  нельзя применять воду…
1)  дождевую

2) ключевую

3) снеговую 

4) морскую

3. После  удаления   осадка из ротора   фильтра   центробежной очистки  его следует промыть  в …

1) бензине

2) керосине

3) дизельном топливе

4) моющем средстве

4. Неисправности , не являющиеся  причиной  снижения   давления  впрыска   топлива   являются…
1)  износ  плунжер

2)  износ  гильзы

3) ослабление  пружины  форсунки

4)  увеличение  диаметра отверстий  распылителя  форсунки

                          Ремонт автомобилей

1. Способы восстановление деталей

а) наращивание  поверхностей

б) слесарно-механическая обработка

в) перемещение металла

г) все вместе взятые

2. Что является компонентом пленкообразующих лакокрасочных материалов

а) оксиды и соли металлов

б) металлические порошки

в) естественные и искусственные смолы, растительные масла, эфиры

г) графит, сажа

3. Динамическую неуравновешенность  обнаруживают

а) путем взвешивания

б) при вращении детали

в) при укладке и хранении

4. Обкатка и испытание  двигателей после  капитального ремонта производят путем

а) холодной обкатке

б) горячая обкатка без нагрузки

в) горячая обкатка с нагрузкой 

г) все вместе взятые

                                     Ключ  для проверки тестов по ТО

	№ варианта
	1
	2
	3
	4

	1
	1
	1
	4
	4

	2
	4
	1
	1
	2

	3
	1
	1
	4
	2

	4
	2
	4
	2
	2

	
	
	
	
	


                                          Ремонт  автомобилей

	варианты
	Номера вопросов

	
	1
	2
	3
	4

	1
	г
	д
	г
	б

	2
	в
	б
	а
	а

	3
	б
	г
	г
	б

	4
	г
	в
	б
	г


Контрольный срез

Время на выполнение среза – 20 мин 

IV курс

I  вариант

     МДК 01.0 2  Ремонт       автомобилей

                                  Вариант 1.

1. Какие виды ремонтов вы знаете?

а)  текущий 

б)  капитальный 

в)  узловой

г)  разделенный

2. Важнейшим элементом оптимальной  организации ремонта является…

а)  создание  необходимой   технической  базы

б) повышение  уровня механизации работ

в)  производительность оборудования

г) сокращение  затрат труда и средств

д) все перечисленные  функции

3. Капитальный ремонт  производят  в основном… 

а)  в  технических сервисах

б)  мастерских гаражей

в)  баз централизованного ремонта

г)   на заводах  по КР

4. Что такое отказ?

а)  это событие, заключающееся  в нарушении исправности автомобиля

б) это событие, заключающееся в нарушении  работоспособности автомобиля

в) это событие , при котором автомобиль полностью исправен

                     МДК 01.02   Ремонт       автомобилей

                                   Вариант 2.

1. К прогрессивным методам ремонта  можно отнести..

а)  агрегатный

б)  узловой

в) восстановленные

г) первой комплектности

2. Капитальный ремонт автомобиля  
подвергается  при …

а) годовой эксплуатации

б) достижения  нормы  пробега

в)  увеличения срока службы

г)  при недостаточном цикличном пробеге

3. Технологический процесс это…

а) часть производственного процесса 

б)  законченная часть технологической операции

в)  законченная часть технологического процесса

г)  фиксированное положение

4. Технологическая специализация

а)  разделение процесса  ремонта  на отдельные  самостоятельные части

б)  предусматривает восстановление деталей, узлов и агрегатов

в) предполагает  ремонт  полнокомплектных автомобилей  

г) предполагает ремонт некомплектных автомобилей  

                МДК 01.02   Ремонт       автомобилей

                                   Вариант 3.

1. Что такое надежность?

а) свойство  автомобиля непрерывно  сохранять  работоспособное состояние в течение некоторого времени

б) свойство объекта сохранять  во времени в установленных пределах значения всех параметров

в) степень восстановления его работоспособности

г)  сохранение параметров при  длительном  хранении 

2. Основные понятия  управления качеством

а) планирование

б) коэффициент технической готовности

в) контроль

г) совещание

3. В ремонт не принимаются  автомобили

а) грузовые, если их кабины, кузова и рамы  подлежат списанию

б) автобусы, легковые  и грузопассажирские автомобили, если списанию подлежит кузов

в) агрегаты, если их базовые детали не подлежат списанию

г)  все перечисленные позиции

4. Для мойки агрегатов , их внутренних полостей, нормалей и мелких деталей  топливных аппаратур  применяются моющие средства

а) щелочные

б)  органические растворители

в) кислотные растворы

г) синтетические средства

       МДК 01.02. Ремонт автомобилей

                              Вариант 4.

1. Способы восстановление деталей

а)  балансировка

б) слесарно-механическая обработка

в) нагрев до расплавления

г) испытание на разрыв

2. Что является компонентом пленкообразующих лакокрасочных материалов

а) оксиды и соли металлов

б) металлические порошки

в) естественные и искусственные смолы, растительные масла, эфиры

г) графит, сажа

3. Динамическую неуравновешенность  обнаруживают

а) путем взвешивания

б) при вращении детали

в) при укладке и хранении

г) при транспортировки

4. Обкатка и испытание  двигателей после  капитального ремонта производят путем

а) холодной обкатке

б) горячая обкатка без нагрузки

в) горячая обкатка с нагрузкой 

г) все вместе взятые

                                          ключ для проверки

	варианты
	Номера вопросов

	
	1
	2
	3
	4

	1
	а,б
	д
	г
	б

	2
	а,б
	б
	а
	а

	3
	б
	б
	г
	б

	4
	б
	в
	б
	г


Тестирование 

Время на выполнение задания – 45 мин 

  МДК  01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Задания для студентов: гр ТО                                                     
1. Какие виды ремонтов вы знаете?
1. текущий 

2. капитальный 

3. по детально

4. периодически

2.  Важнейшим элементом оптимальной  организации ремонта является…

1.  создание  необходимой   технической  базы

2.  повышение  уровня механизации работ

3.   производительность оборудования

4.  сокращение  затрат труда и средств

5.  все перечисленные  функции

3.  Капитальный ремонт  производят  в основном… 

1.   в  технических сервисах

2.  мастерских гаражей

3.   баз централизованного ремонта

4.   на заводах  по КР

4.  Что такое отказ?

1.   это событие, заключающееся  в нарушении исправности автомобиля

2.  это событие, заключающееся в нарушении  работоспособности автомобиля

3. это событие , при котором автомобиль полностью исправен

4. это событие при консервации автомобиля

5.  Капитальный ремонт автомобиля  подвергается  при …

1.  годовой эксплуатации

2.  достижения  нормы  пробега

3.   увеличения срока службы

4.   при недостаточном цикличном пробеге

6.  Технологическая специализация

1.  разделение процесса  ремонта  на отдельные  самостоятельные части

2.   предусматривает восстановление деталей, узлов и агрегатов

3.  предполагает  ремонт  полнокомплектных автомобилей    

4.  предполагает ремонт некомплектных автомобилей  

7.  Технологический процесс это…

1. часть производственного процесса 

2.   законченная часть технологической операции

3.   законченная часть технологического процесса

4.   фиксированное положение

8.  Что такое надежность?

1.  свойство  автомобиля непрерывно  сохранять  работоспособное состояние в течение некоторого времени

2. свойство объекта сохранять  во времени в установленных пределах значения всех параметров

3.  степень восстановления его работоспособности

4.   сохранение параметров при  длительном  хранении 

 9.  Основные понятия  управления качеством

1.  планирование

2.  коэффициент технической готовности

3.  контроль

4.  совещание

10 . Что является компонентом пленкообразующих лакокрасочных материалов

1. оксиды и соли металлов

2.  металлические порошки

3.  естественные и искусственные смолы, растительные масла, эфиры

4.  графит, сажа

11.  Способы восстановление деталей

1.  балансировка

2.  слесарно-механическая обработка

3.  нагрев до расплавления

4.  испытание на разрыв

12. Динамическую неуравновешенность  обнаруживают

1. путем взвешивания

2.  при вращении детали

3.  при укладке и хранении

4.  при транспортировки

13.   Капитальный ремонт автомобиля  подвергается  при…

1.  годовой эксплуатации

2.  достижения  нормы  пробега

3.  увеличения срока службы

4. уменьшение срока службы

14.  Гильзу блока цилиндров двигателя восстанавливают под размер…

1.  расточкой

2.   давлением

3.   шлифованием

4.  гальванической операцией

15. Соотнесите  способы восстановления поверхностей деталей  в таблице:

	1.    хромирование
2.    поверхностное  упрочнение 

3.    аллитирование

4.    цементация
	а) накатка роликами,
б) насыщение поверхности углеродом,

в) электролитическое насаждение хрома

г) нанесение на поверхность алюминия 

д) термическая обработка


16.  Динамическую неуравновешенность  обнаруживают:

1.  при  взвешивании

2. при вращении детали

3. при укладке и хранении

4. при транспортировке

17.  Ремонт радиаторов относят к:

1. сварочным работам    

2. кузнечным работам 

3. слесарным работам

4. гальваническим работам

18. Соотнесите в таблице перечень операций в типовом технологическом процессе восстановления деталей:  

	1. наплавка шлицевых поверхностей
2. предварительная  обработка поверхностей

3. отпуск поверхности детали 

4.  правка вала после наплавки
	а) токарный станок

б) пресс

в) установка для наплавки

г) термическая печь

д) фрезерный станок


                       «Техническое обслуживание  автомобилей»
19.  Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от технического состояния:
1. цилиндропоршневой группы
2. тормозной системы

3. системы охлаждения

4. системы смазки

20. Неисправности, не   являющиеся  причиной снижения компрессии:
1.  износ гильз и поршневых колец

2.  отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме

3.  ослабление крепления головки блок цилиндров

4.  увеличенные тепловые зазоры в  клапанном меха​низме

21. На мощность двигателя существенное влияние оказы​вает техническое состояние:
1. систем охлаждения и смазки

2.  систем питания и зажигания

3.  ходовой части
4.  система вентиляции кузова

22 .  Нормативный пробег легкового  автомобиля   до ТО-1 находится в пределах:

1. 1500км

2. 2500 км

3. 4000 км

4. 5000 км

23.     Регулировку тепловых зазоров между клапаном и коромыслом производят при помощи:   

       1. плоских щупов

       2.  калибровочных пробок  

       3.  круглых  щупов

       4.  металлической линейки

24. Тепловой  зазор в изучаемых двигателях  на примере ГАЗ-53 находится  в  пределах…

1. 0,15 – 0,25

2. 0, 25 – 0, 30

3. 0,40 – 0,45

4. 0,75 – 1,05

25. В системе охлаждения  автомобилей  нельзя применять воду…
1.  дождевую

2. ключевую

3. снеговую 

4. морскую

26.  После  удаления   осадка из ротора   фильтра   центробежной очистки  масла  его следует промыть  в …

1. бензине

2. керосине

3. дизельном топливе

4. моющем средстве

27.  Неисправности , не являющиеся  причиной  снижения   давления  впрыска   топлива   являются…
1.  износ  плунжер

2.  износ  гильзы

3. ослабление  пружины  форсунки

4.  увеличение  диаметра отверстий  распылителя  форсунки

28. Нормативный пробег до ТО-1 грузовых автомобилей, работающих в карьерных 

условиях:

4) 1500 км

5) 2400.км

6) 4000 км

4.  5000 км

 29.
Перечислите  детали  не участвующие  в регулировке схождения колес передних подвесок  автомобилей:

5) продольные рулевые тяги

6) поперечные рулевые тяги

7) стяжные хомуты

8) болты с гайками стяжных хомутов

30. 
Остаточный рисунок протектора, при котором допускается  дальнейшая эксплуатация легкового автомобиля, должен быть не менее: 

1.   1.6 мм

2.   0.8 мм

3.  2.0 мм

4.   2.5 мм

31.
 Схождение колес легковых автомобилей предусматривает регулировку в пределах:

1.   1 - 3 мм

2.   2 - 5 мм

3.   3 – 8 мм

4.   1 – 2мм

32. Определите  автомобили, на которых производят развал-схождение одновременно:

 1.   ГАЗ-53-12

 2.   УАЗ-469 

 3.   ЗИЛ-130

 4.   ВАЗ-2121

33. 
Перечислите  детали  не участвующие  в регулировке схождения колес передних подвесок  автомобилей:

1. продольные рулевые тяги

2 . поперечные рулевые тяги

3 .  стяжные хомуты

4 .  болты с гайками стяжных хомутов

  «Автомобильные  эксплуатационные  материалы»

34. Влияние сернистых соединений на  топлива: 

1. уменьшают  расход  топлива

2. оказывают  вредное  воздействие  на окружающую  среду

3. благотворно  влияют  на  человека

4. увеличивают  расход  топлива

35.  Прямая  перегонка:

1. нагрев  нефти  при  атмосферном  давлении

2. нагрев  нефти  при  незначительном  давлении

3. нагрев  нефти  при  высоком  давлении

4. нагрев  нефти  в  условиях  вакуума

 36.  Цетановое  число   дизельного топлива  определяют…

1. моторным  методом

2. исследовательским  методом

3. методом  совпадения  вспышек

4. комбинированным методом

 37. Автомобильным  бензином называют  нефтяную  фракцию,  представляющую  смесь  углеводородов, которая  вскипает при температуре:

1. 20 -100*С

2. 20- 250*С

3. 30- 100*С

4. 40- 200*С

38.  Плотность  топлива:  

1. свойство   жидкости  оказывать  сопротивление  перемещению  одной  частицы  относительно  другой

2. отношение  массы  вещества  к  его  объему

3. способность  вещества  переходить из  жидкого  состояния  в  газообразное

4. способность вещества переходить в твердое состояние

39.  На срок службы деталей двигателя механические  примеси в топливе:

1. не  влияют

2. влияют  незначительно

3. повышают  срок  службы  деталей  двигателя

4. сокращают срок  службы  деталей  

40. Дизельным топливом называют  нефтяную  фракцию,  представляющую  смесь  углеводородов, которая  вскипает при температуре:

1. 20 -100*С

2. 20- 250*С

3. 250-350*С

4. 350- 500*С

   Ключ  для проверки тестов                                     

Эталон ответов  
	№ вопроса
	ответ
	№ вопроса
	ответ

	1
	1.2
	21
	2

	2
	5
	22
	4

	3
	4
	23
	1

	4
	2
	24
	2

	5
	2 
	25
	4

	6
	1
	26
	2

	7
	1
	27
	2

	8
	2
	28
	2

	9
	2
	29
	1

	10
	3  
	30
	1

	11
	2
	31
	1

	12
	2
	32
	4

	13
	2
	33
	1

	14
	                         1,3
	34
	2

	15
	1 – в
2 -  а

3 - г

4 – б
	35
	1

	16
	1
	36
	3

	17
	4
	37
	2

	18
	1 – в
2 – а
3 – г
4 - а 
	38
	2

	19
	        1
	39
	4

	20
	4
	40
	3


1 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем    МДК:

Входной контроль (если предусмотрен)

Тема 1. наименование

Форма текущего контроля и оценивания:(берется из 3 столбца таблицы 1)

Выполнение заданий

Тестирование

Типовые задания по теме:

…………

Критерии оценки типовых заданий:

………

Тест по теме

…………….

Критерии оценки теста

5-отлично( выполнено в полном объеме на 80 -100%, схемы , таблицы, расчеты, ответы на контрольные вопросы)

4 – хорошо (выполнено на 60 - 70%)

3 – удовлетворительно (выполнен на 40-50%)

2 – неудовлетворительно(менее 40%

Тема 2. наименование

Форма текущего контроля и оценивания:(берется из 3 столбца таблицы 1)

Проверка проверочной работы № 1

Задание проверочной работы № 1:

…………

Критерии оценки проверочной работы:

………

Тема 3. наименование

Форма текущего контроля и оценивания:(берется из 3 столбца таблицы 1)

Устный опрос

Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Вопросы для устного опроса по теме:

…………

Критерии оценки:

………

Индивидуальные задания по теме:

…………….

Критерии оценки:

……………..

Тема n. наименование

Форма текущего контроля и оценивания:(берется из 3 столбца таблицы 1)

Контрольная работа

Проверка СРС

Задания для контрольной работы:

…………

Критерии оценки:

5-отлично( выполнено в полном объеме на 80 -100%, схемы , таблицы, расчеты, ответы на контрольные вопросы)

4 – хорошо (выполнено на 60 - 70%)

3 – удовлетворительно (выполнен на 40-50%)

2 – неудовлетворительно(менее 40%

Задания СРС:

…………….

Критерии оценки:

5-отлично( выполнено в полном объеме на 80 -100%, схемы , таблицы, расчеты, ответы на контрольные вопросы)

4 – хорошо (выполнено на 60 - 70%)

3 – удовлетворительно (выполнен на 40-50%)

2 – неудовлетворительно(менее 40%

Тематика курсовой работы: МДК 01.02Техническое обслуживание и ремонт автомобилей:

№1- Техническое обслуживание автомобилей

	Организация ТО и ТР автомобилей ГАЗ-53

	Организация ТО и ТР автомобилей  ГАЗ- 3302

	Организация ТО и ТР автомобилей   КамАЗ -54212

	Организация ТО и ТР автомобилейПАЗ-675

	Организация ТО и ТР автомобилейКамАЗ-5320

	Организация ТО и ТР автомобилей  КРАЗ- 255

	Организация ТО и ТР автомобилей ГАЗЕЛЬ

	Организация ТО и ТР автомобилей ГАЗ--3308

	Организация ТО и ТР автомобилей ГАЗ-66

	Организация ТО и ТР автомобилей ГАЗ-2504

	Организация ТО и ТР автомобилей  УАЗ- 315109

	Организация ТО и ТР автомобилей на ПТОР  автомобилей  ЗИЛ-131

	Организация ТО и ТР автомобилей УРАЛ – 375 М

	Организация ТО и ТР автомобилей ЗИЛ- 433110

	Организация ТО и ТР автобусов ПАЗ-672

	Организация ТО и ТР автомобилей УАЗ--3142

	Организация ТО и ТР автомобилей ГАЗ - 3307

	Организация ТО и ТР автомобилей ЗИЛ - 130

	Организация ТО и ТР автомобилей  МАЗ-54111

	Организация ТО и ТР автомобилей УРАЛ -4320

	Организация ТО и ТР автомобилей КамАЗ-54112

	Организация ТО и ТР автомобилей УРАЛ--375

	Организация ТО и ТР автомобилей ВОЛГА -3110

	Организация ТО и ТР автомобилей ГАЗ - 3309

	Организация ТО и ТР автобусов ЛАЗ- 672 

	Организация ТО и ТР автомобилей МАЗ-500

	Организация ТО и ТР автобусов  TAYNAIS

	


№2 - Ремонт автомобилей

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом рычага сцепления автомобиля ГАЗ-3307                                                                                                                                 

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом ступицы переднего колеса автомобиля ГАЗ-3307                                                                                                                                 

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом  выхлопного коллектора двигателя ЗМЗ-53                                                                                                                                

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом   левой двери  кабины автомобиля ГАЗ-3302                                                                                                                               

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом цапфы колеса автомобиля ГАЗ-3302                                                                                                                                 

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом первичного вала КПП автомобиля ГАЗ 3110                                                                                                                                 

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом   ступицы переднего колеса автомобиля ГАЗ-4601                                                                                                                               

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом   муфты выжимного подшипника автомобиля ГАЗ-3307                                                                                                                               

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом вилка включения 4-й передачи КПП автомобиля ГАЗ-3110                                                                                                                                 

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом  крышки КПП автомобиля ГАЗ-3307                                                                                                                                

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом валика водяного насоса двигателя ЗМЗ -402                                                                                                                                 

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом  корпуса КПП автомобиля ГАЗ-3307                                                                                                                                

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом кронштейна крепления рессоры автомобиля ГАЗ-310                                                                                                                                

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом  всасывающего коллектора  двигателя ГАЗ-3510                                                                                                                                

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом  облицовки кабины автомобиля ГАЗ-3307                                                                                                                                 

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом  тормозного барабана передней ступицы автомобиля ГАЗ-3110                                                                                                                                

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом  колен вала двигателя ЗМЗ -406                                                                                                                                                                                                                                                                   

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом головки блока цилиндров  двигателя ЗМЗ-406                                                                                                                                 

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом маховика двигателя ЗМЗ-53                                                                                                                                 

	Разработать технологический процесс восстановление ремонтом  шатуна двигателя ЗМЗ -53                                                                                                                                                                                                                                                                 


2 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по  МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта проводится в форме   устного ответа на билеты, защиты курсовой работы   
Задания для студентов: 

	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((1.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Техническое обслуживание тормозной системы ( обслуживание  тормозных механизмов, гидропривода  тормозов.
2. Способы очистки  автомобильных топлив.
3.  Неисправности топливного насоса (бензонасоса) и способы устранения.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((2.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Проверка состояния работы дизельных форсунок  и регулировка  на номинальное давление.
2.   Способы переработки нефти на перерабатывающих заводах. Прямая перегонка.
3.  Типы авторемонтных предприятий. Способы наплавки поверхностей деталей .


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((3.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Техническое обслуживание  системы питания дизелей (проверка технического  состояния  топливного насоса  высокого давления).
2.   Термический способ получения бензина  при переработке нефти.
3. Восстановление резьбовых  и посадочных отверстий. Нормирование сверлильных работ.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((4.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1. Техническое обслуживание  газобаллонных установок ( приборы газовой топливной системы).
2.  Разъясните  марку  масел  М-8-Г2, SAE   5W40.   М-10- Г2В, технические характеристики масел.
3.  Технология ремонта шин, применяемое оборудование и материал. 


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((5.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Проверка технического состояния КШМ  двигателя.
2.  Перечислите  физико- химические свойства  дизельных топлив.
3.  Разборка соединений с натягом, оборудование  для  операций с разборки с натягом.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((6.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Техническое обслуживание   рулевого механизма  автомобилей ВАЗ-2109, ГАЗ – 3110, регулировка.
2.   Способы переработки нефти. Дайте схему  ректификационной колоны  переработки топлив.
3.  Технологический процесс  нанесения лакокрасочных  покрытий, оборудование и материал.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((7.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Техническое обслуживание системы  охлаждения, проверка работы термостата.
2.  Пластичные смазки, назначение , способы получения  и применение.
3.  Классификация  способов восстановления деталей. Обработка поверхности деталей дробью, назначение.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((8.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.   Техническое обслуживание системы   смазки. Замена и очистка фильтров в.т.ч. центробежных.
2.  Назначения и требования   предъявляемые к жидкостям  для системы охлаждения, проверка и определение плотности  состава жидкости для  системы охлаждения.
3.  Ремонт класса корпусные, заделка трещин, способы восстановления.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((9.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Техническое обслуживание системы   тормозов с гидравлическим приводом. Прокачка гидравлической системы, удаления воздуха.
2.   Химические свойства нефти, способы  переработки. Определение состава бензина  по внешним признакам.
3.  Механизация и автоматизация  процессов сборки автомобилей.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((10.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.    Техническое обслуживание системы  питания карбюраторных двигателей.
2.     Понятие о нормах расхода топлива.  Принцип  экономии  топлива. Способы торможения автомобиля и автопоезда.  
3.      Ремонт деталей «круглые стержни». Способы восстановления деталей.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((11.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Техническое обслуживание  пневматической  системы тормозов  автомобиля ЗИЛ -433145.
2.   Физико-химические свойства бензина, их характеристики  способы определения.
3.  Нормирование станочных работ, порядок расчета операций и переходов.
 


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((12.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.


	1.   Техническое обслуживание системы  зажигания автомобилей   ВАЗ и ГАЗ-3307, проверка угла опережения зажигания.
2.    Назначение  и  технические характеристики тормозных жидкостей, Эксплуатационные свойства  жидкостей.
3.    Нормирование ремонтных работ. Схема составления плана операций.  


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((13.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.   Техническое обслуживание стояночной тормозной системы автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ.
2.     Трансмиссионные масла, технические характеристики и применение в узлах трения.
3.      Нормирование работ. Составить схему технологического процесса восстановления  ремонтом детали автомобиля (Маховик).


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((14.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.     Техническое обслуживание  колес  автомобилей. Монтаж-демонтаж шин, балансировка.
2.    Автомобильные масла, назначение. Поясните марку масла  10 W40, М – 10 Г2В.
3.   Балансировка деталей  и сборочных единиц.  Закалка поверхности  деталей  ТВЧ, назначение и оборудование.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((15.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Техническое обслуживание механизма ГРМ  двигателя, проверка и установка теплового зазора.
2.    Характеристика жидкости «Этиленгликоль», ее формула. Дать график зависимости  содержания  этиленгликоля  в охлаждающих жидкостях.
3.   Нормирование токарных работ. Цементация , назначение, оборудование, применяемое  при этом способе.     


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((16.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.   Техническое обслуживание ходовой части автомобиля. Регулировка  и регулировка  свободного хода  в подшипниках колес  автомобилей.
2.     Амортизаторные жидкости, свойства и  требования, предъявляемые к  жидкостям,  их применение.
3.    Производственная санитария  и техника безопасности  при выполнении лакокрасочных покрытий.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((17.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Проверка и регулировка натяжения привода  ГРМ  автомобиля   «Москвич», МАЗДА.
2.  Технические характеристики  масел ТМ-3-18, АРI  GL-5. Марки универсальных смазок.
3.  Контроль качества сборки автомобилей, основные показатели.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((18.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Техническое обслуживание   механизма ГРМ  автомобиля  TOYTA-KAMRU
2.   Каталитический способ переработки  нефти, схема ректификационной колоны
3.    Приемка  автомобилей в ремонт, мойка,  очистка, средства , применяемые  при мойке автомобилей


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((19.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Техническое обслуживание  салона , кузова  автобусов, легковых и грузовых автомобилей.
2.   Способ  переработки нефти (Гидрокретинг). Очистка топлив и масел.
3.  Производственные и технологические процессы и их элементы.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((20.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Техническое обслуживание   системы питания автомобиля КамАЗ. Приборы  для проверки.
2.  Назначение  пластичных смазок . Назовите   марки многоцелевых  пластичных смазок.
3.  Ремонт  деталей класса  полые цилиндры. Способ  восстановления деталей.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((21.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Опишите порядок проверки технического состояния   подъемного механизма  автомобиля – самосвала.  
2.   Способ получения  автомобильных      топлив ( Каталический риформинг), схема  переработки нефти.
3.  Сущность  восстановления  деталей способом « Железнение». Оборудование и материал ,применяемый при восстановлении  таким способом. 


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((22.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Техническое обслуживание рулевого управления автомобиля  КамАЗ. Проверки и регулировка схождения   передних  колес автомобиля.
2.   Трансмиссионные масла, технические характеристики и основные эксплуатационные свойства.
3.    Ремонт деталей класса круглые стержни. Восстановление деталей  методом пластического деформирования.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((23.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.   Система технического обслуживания. Виды работ проводимые при ТО-2. Регулировка осевого зазора между тормозным барабаном  и  колодками автомобиля КамАЗ.
2.   Перечислите требования , предъявляемые к гидравлическим жидкостям, область применения.
3.  Нормирование сварочных работ, способы восстановления деталей  сваркой металлов и сплавов.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((24.(((
ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.    Техническое обслуживание механизма сцепления автомобилей  ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, регулировка свободного хода  педали сцепления.
2.   Перечислите требования, предъявляемые к тормозным жидкостям. Назовите марки жидкостей, порядок  прокачки тормозов  автомобилей.
3.  Нормирование слесарных работ . Применение газоплазменного напыления  поверхностей деталей  и оборудование.


	Рассмотрено
предметной
комиссией
__________Палкин М.В
(((((((((((20__  г.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№((25.(((
 ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
Специальность 23.02.03
курс   4            группа  ТО - 19
	Утверждено:
Зам. директора
 по учебной    работе
__________Жалсараева Е.А
       (((((((((((((  20___  г.

	1.  Система технического обслуживания, ее направление  и специализация на автомобильном транспорте.
2.  Основные направления модернизации выпускаемых автомобилей, виды альтернативных топлив.
3. Нормирование  шлифовальных работ. Вибродуговая наплавка, назначение и применение. Оборудование, применяемое при   вибродуговой наплавке. 


Время на проведение экзамена  - 30 мин

Время на защиту курсового проекта  - 15-20 мин

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

Методические указания по выполнению  лабораторно – практических работ,

курсового проектирования, маршрутные и инструкционные карты. 

Необходимое оборудование и технические средства:

Технологический и измерительный инструмент, плакаты, учебные пособия и мультимедийное  оборудование

Критерии оценки: 5-отлично( выполнено в полном объеме на 80 -100%, схемы , таблицы, расчеты, ответы на контрольные вопросы)

4 – хорошо (выполнено на 60 - 70%)

3 – удовлетворительно (выполнен на 40-50%)

2 – неудовлетворительно(менее 40%

Критерии оценки экзамена устного:

5-отлично(  ответ на три вопросы в полном объёме)

4 – хорошо (ответ на два вопроса и дополнительные вопросы)

3 – удовлетворительно ( неполные ответы на два   и дополнительные вопросы)

2 – неудовлетворительно(менее двух вопросов)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.01«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
 программы подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих, служащих 
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I. Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности(ВПД):

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

 Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
    2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном) 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 1- Показатели оценки  сформированности  ПК

	Результаты освоения

(объекты оценивания)

	Основные показатели оценки результата и их критерии

	 ПК 1 Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

	- организация рабочего места

- организация работ по диагностике технического состояния автомобиля

- участие в проведении работ по диагностике технического состояния автомобиля

- организация работ по диагностике ремонта автомобиля
- участие в проведении работ по диагностике ремонта автомобиля



	ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,  техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

	- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;

	ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта  деталей.

	-устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
    - основы организации деятельности предприятия и управление им;

    - правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты


Общие компетенции:

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ………….

ОК2 Организовывать     собственную     деятельность,  определять методы и способы выполнения профессиональных задач, их оценивать эффективность и качество

ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать в нестандартных ситуациях.

ОК4 Осуществлять     поиск,     анализ,    оценку       необходимой   для   постановки   и   решения     профессионального и личностного развития

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК7 Ставить    цели,    мотивировать    деятельность организовывать   и   контролировать   их   работу   с   принятием ответственности за результат выполнения заданий.

ОК8 Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностного     развития,     заниматься     самообразованием, планировать повышение квалификации.

ОК9 Быть готовым к смене технологий в профессии деятельности..

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь практический опыт:

ПО1 -  в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
ПО2 -  в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;
    ПО3 - в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей

уметь:

У1- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта;
У2- осуществлять технический контроль автотранспорта;
У3- оценивать эффективность производственной деятельности;
У4- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;
У5- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;
знать:

З1-устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
З2- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
З3- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
З4- правила оформления технической и отчетной документации;
З5- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта;
З6- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
З7- основные положения действующей нормативной документации;
   З8 - основы организации деятельности предприятия и управление им;

    З9- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты
3.Формы промежуточной аттестации по   профессиональному  модуля
	Элемент модуля
	Форма контроля и оценивания

	МДК.01.01. Устройство автомобилей


	Экзамен

	МДК.01.02. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей


	Экзамен

	УП.01 Учебная

 практика


	Дифференцированный зачет

	ПП.01 Производственная практика


	Дифференцированный зачет

	ПМ.01. 
	Экзамен(квалификационный)




4. Комплект оценочных материалы для итоговой аттестации
 4.1  Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 01.01:
 Итоговая аттестация по МДК 01.01 «Устройство автомобилей» проводится в форме  устного ответа на билеты (защиты  курсовой работы ).

                Задания   для    студентов
  ВАРИАНТ№1

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Общее устройство и  классификация автомобильных двигателей
2. Устройство карбюратора К-88

3. Неисправности ведущих мостов

Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент
( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 
Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

 ВАРИАНТ№2

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.   Устройство и установка поршней  

2. Устройство  и работа топливного насоса автомобиля ЗИЛ

3. Управляемый мост автомобиля ГАЗ-3307

Время на проведение – 35 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент
( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№3
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.    Устройство блока цилиндров , гильз цилиндров автомобильных двигателей, неисправности.

2. Неисправности карбюратора К-88, К-135

3. Устройство и работа ведущих мостов  ГАЗ-66

Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№4

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Рабочие циклы  4-х тактных  двигателей  и показатели их работы
2. Устройство топливного насоса высокого давления КамАЗ-740
3.Устройство  ведущих мостов автомобиля КамАЗ
Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№5

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.   Устройство и установка  шатунов

2. Общее устройство и схемы  газобаллонных установок

3. Устройство рам и тягово-сцепного устройства

Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№6

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Схема смазки  двигателя КамАЗ-740

2. Устройство и работа  коробки перемены передач автомобиля ГАЗ-3110

3. Общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом

Время на проведение – 35 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№7

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Общее устройство и   установка гильз дизельных двигателей, их уплотнение в блоке
2. Типы механизмов газораспределения  автомобильных двигателей
3. Дайте схему теплового двигателя на мета уровне
Время на проведение – 35 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№8

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Общее устройство и   работа  топливоподкачивающего насоса в топливной систем дизелей

2. Понятие о термодинамическом процессе. Первый закон термодинамики
3. Задняя подвеска  грузового  автомобилей  ЗИЛ-131, ЗИЛ-130.
Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№9

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Схема смазки  двигателя  ЗМЗ-53 и ВАЗ-21014
2. Мощностной баланс и его график
3. Неисправности сцепления
Время на проведение – 35 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№10

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Общее устройство коленчатого вала   

2. Общее  устройство системы питания дизелей. Смесеобразование в дизелях

3. Изменение состояния газа при постоянном объеме (изохорный процесс)
Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№11

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Передняя подвеска легковых автомобилей

2. Устройство двухвальной коробки перемены передач, ее работа

3.  Изменение состояния газа при постоянном давлении (изобарный процесс)
Время на проведение – 35 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№12
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Общее устройство и   работа коробки перемены передач автомобиля  КамАЗ-740
2. Устройство  и  работа тормозных механизмов легковых автомобилей
3. Тепловой баланс двигателя
Время на проведение – 35 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№13

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Схема смазки  двигателя  ВАЗ- 2108

2. Устройство  и работа  двухдискового сцепления

3. Цель, виды и методы испытании автомобиля
Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангециркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№14

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Общее устройство и   работа  рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130

2. Устройство трансмиссии автомобилей легковых и грузовых автомобилей
3. Определение понятий: надежность, долговечность .Часовой и удельный расход топлива. 
Время на проведение – 35 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№15

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Общее устройство системы охлаждения автомобилей

2. Устройство  и работа однодискового сцепления

3. Второй закон термодинамики
Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№16

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Охлаждающие жидкости  в системах  охлаждения  двигателей
2. Устройство  и работа  рулевого управления автомобиля ГАЗ -3307
3.  Классификация камер сгорания. Среднее эффективное давление. Эффективная мощность.  
Время на проведение – 35 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№17

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Предпусковой подогреватель

2. Неисправности системы питания дизелей

3.  Уравнение движения автомобиля при торможении
Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№18

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Общее устройство и  работа термостата, его назначение

2. Муфта опережения впрыска двигателя ЯМЗ-236

3. Термический КПД цикла для идеальной тепловой машины. Среднее индикаторное давление. Индикаторная мощность.
Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№19

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Общее устройство и   кабин грузовых автомобилей

2. Устройство  и работа  водяного насоса грузовых автомобилей ГАЗ и ЗИЛ

3. Цикл Карно. Термический КПД цикла Карно
Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№20

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Общее устройство  кузова легкового автомобиля и автобуса

2. Устройство топливного бака , фильтров. Турбонаддув, его назначение
3.  Действительная индикаторная диаграмма. Плавность хода автомобилей
Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангециркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ №21

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.    Устройство  деталей газораспределительного механизма,  используемый материал.
2. Устройство задней подвески  автомобиля  КамАЗ-740
3. Теоретический цикл ДВС с подводом тепла при постоянном объеме
Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ №22

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Виды систем охлаждения и принцип работы

2. Устройство  и работа форсунки  дизельного двигателя

3. Топливно-экономическая характеристика автомобиля 

Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ №23

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Общее устройство колес и шин. Маркировка шин

2. Устройство  и работа  раздаточной коробки грузовых  автомобилей

3. Понятие о нормах расхода топлива Процесс сгорания в дизельном двигателе.
Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№24

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом КамАЗ и ЗИЛ

2. Неисправности кривошипно- шатунной группы

3. Уравнение движения автомобиля
Время на проведение – 35 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№25

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.  Общее устройство карданных передач

2. Устройство  и работа компрессора. Регулятор  давления

3. Понятие о нормах расхода топлива
Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство автомобилей»

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 01.02.  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Итоговая аттестация по МДК 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» проводится в форме  устного ответа на билеты (защиты  курсовой работы ).

ВАРИАНТ№1

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.В двигателе КамАЗ-740 при любой частоте вращения коленвала в зоне расположения клапанов прослушивается металлический стук повышенного тона и частоты. Назовите причины его возникновения и способы устранения данной неисправности.

2.Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (белый дым) двигателя КамАЗ-740. Определите возможные причины возникновения дымного выпуска и назовите способы их устранения.

3.При проведении ТО-1 автомобиля ГАЗ-3307 выявлено, что люфт руля превышает установленные нормы. Перечислите названия узлов, от которых зависит люфт руля. Укажите последовательность операций устранения люфта руля и восстановления основных деталей рулевого управления.

Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 
Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№2

Проверяемые результаты обучения: З3,З4,З5,З6.

1.Среди водителей распространен термин «муфта ведет».Объясните причину

такой неисправности. Назовите способы устранения этой неисправности.

2.При проведении ТО-2 выявлено, что схождение передних колес автомобиля

КамАЗ-5320 больше допустимого.

А) Составьте перечень технологических операций, позволяющих выявить несоответствие схождения колес.

Б) Произведите подбор инструментов регулировки схождения колес.

В)Укажите последовательность операций регулировки схождения передних колес.

3.Дизель КамАЗ-740 не развивает полной мощности, работает неустойчиво,

дымит на выпуске(черный дым). Назовите причины и способы устранения данной неисправности.

Время на проведение – 35 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№3

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.

1.При проверке сцепления автомобиля КамАЗ-5320 обнаружена негерметичность гидропривода и пневмоусилителя. Назовите причины и способы устранения данной неисправности.

2.На амортизаторе автомобиля КамАЗ-5320 обнаружены следы подтекания

амортизационной жидкости. Перечислить дефекты амортизатора, приводящие к подтеканию жидкости.

Составьте перечень технологических операций, позволяющих   устранить подтекание.

3.Не оттормаживаются колеса задней оси автомобиля КамАЗ-5320 при отпущенной педали. Составьте перечень технологических операций, позволяюших выявить неисправный узел и произвести его ремонт.

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№4

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1. Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая

жидкость. Какие причины могут вызывать течь охлаждающей жидкости?

Предложите способ устранения неисправности.

2. Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям двигателя это может привести.

3. Во время ТО – 2 произведена регулировка клапанов двигателя ВАЗ- 2106.

Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке.

Укажите последовательность технологических операций.
 Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Время на проведение – 45 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№5

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1. При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержание

окиси углерода в отработавших газах. Укажите возможные причины и способ

их устранения.

2. Двигатель автомобиля не запускается из-за отсутствия искры на электродах свечи. Укажите технологическую последовательность устранения неисправности.

3. При движении автомобиля ощущается повышенная вибрация карданного вала. Укажите возможные причины возникновения вибрации и способы ее устранения.

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций
Время на проведение – 35 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»  

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№6

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1. При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержание

окиси углерода в отработавших газах. Укажите возможные причины.

Предложите способ их устранения и составьте перечень технологических операций.

2. Через некоторое время после заправки топливного бака дизельный двигатель остановился. Укажите возможные причины остановки двигателя в данном случае.

3. После длительной эксплуатации двигателя ЗМЗ-53 с применением жесткой

воды в системе охлаждения образовалось много накипи. Предложите способ очистки системы охлаждения

Время на проведение – 45 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№7

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1.Во время проведения ТО-2 произведена установка момента зажигания двигателя ВАЗ- 2106. Подберите инструмент и составьте последовательность действий при установке момента зажигания.

2.При торможении рабочим тормозом автомобиля с пневмоприводом

происходит утечка воздуха. Укажите возможные неисправности и способы их устранения.

3.При трогании с места и резком разгоне автомобиля слышен стук в карданном вале. Объясните возможные причины, способы их обнаружения и устранения.

Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№8

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1.При движении на автомобиле слышен сильный шум в картере ведущего моста. Укажите возможные причины возникновения шума и способы их устранения.

2. Двигатель автомобиля с бесконтактной транзисторной системой зажигания

заглох по причине отсутствия искры на свечах зажигания. Укажите причину и предложите способ устранения неисправности, опишите последовательность действий.

3. Манометр регистрирует нулевое значение давления масла. Назовите причины неисправности в смазочной системе.

Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№9

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1.Отмечается недостаток подачи топлива при работе двигателя на полных

нагрузках. Укажите возможные причины и способы устранения неисправностей.

2. Во время проведения ТО-2 обнаружено, что поршневые кольца закоксовались (пригорели) в канавках поршней. Укажите возможные причины, способы устранения неисправности, составьте последовательность технологических операций, сделайте подбор инструментов.

3. В картер двигателя попадает вода. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности.

Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций, груша, керосин. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№10

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1. Двигатель расходует масло выше нормы. Укажите возможные причины и

способы устранения неисправности в цилиндро-поршневой группе.

2. Во время ТО – 2 произведена регулировка подшипников передних колес автомобиля ВАЗ-2106. Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке. Укажите последовательность технологических операций.

3. Во время работы двигателя водитель заметил интенсивное выделение газов из сапуна. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности.

Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций, компрессометр.
Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса
                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№11

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1.Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям двигателя это может привести?

2.При переключении скоростей рычаг коробки передач двигается с трудом, слышен характерный скрежет. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности.

3. Во время ЕО установлено, что масляная центрифуга системы смазки после

остановки двигателя КамАз-740 вращается 5 секунд. Назовите причины и способы устранения данной неисправности

Время на проведение – 35 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций, ариометр, манометр.
Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№12

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1. При работе двигателя не гаснет контрольная лампа зарядки генератора.

Укажите возможные причины и способы устранения неисправностей.

2. Какие могут быть последствия, если двигатель перед началом работы не

прогревается, длительное время работает на малых оборотах?

3.Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая

жидкость. Укажите возможные причины неисправности в водяном насосе?

Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций, мультиметр, манометр. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ №13

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1. Во время ТО – 2 произведена регулировка подшипников задних колес автомобиля ВАЗ- 2106.Укажите последовательность технологических операций.

2. При движении автомобиля наблюдается повышенная неустойчивость передних колес. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности рулевого управления.

3.Между клапаном и коромыслом газораспределительного механизма слишком малый зазор. Как отразится малый размер зазора на работе деталей ГРМ и двигателя. К каким последствиям может привести данная ситуация.

Время на проведение – 50 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций, ключи ступенчетые. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ  №14

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1..Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (синий дым) двигателя КамАЗ-740. Определить возможные причины возникновения дымного выпуска и назвать способы их устранения.

2. При движении автомобиля в картере заднего моста прослушиваются посторонние стуки и хруст. Укажите возможные причины и способы устранения неисправностей.

3.При попадании воздуха в систему питания дизеля КамАЗ-740 произошла его внезапная остановка. Укажите последовательность технологических операций при удалении воздуха из системы питания. 

Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций, газоанализатор, прибор для проверки форсунок. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№15

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1.При эксплуатации автомобиля выявлено быстрое закипание охлаждающей

    жидкости. Укажите возможные причины и способы их устранения.

2.Во время ТО – 2 произведена регулировка схождения автомобиля ВАЗ-2106 . Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке. Укажите последовательность технологических операций.

3.При движении грузового автомобиля KAMA3-5320 произошло аварийное затормаживание автомобиля. Укажите причину и последовательность технологических операций при устранении неисправности.
Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций, линейка для регулировки схождения колес. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

 Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№16

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1.Во время проведения ТО-2  двигателя   Д 240  произвели  проверку   угла впрыска топлива  в цилиндры .  Укажите последовательность технологических операций проверки  угла впрыска топлива
2. В следствии подтекания смазки произвели монтаж привода прерывателя распределителя для замены прокладки. Укажите последовательность технологических операций  установки  привода в первоначальное положение
3. При эксплуатации  автомобиля  ВАЗ -2106 выявлено неравномерное затормаживание передних колес. Укажите причины неисправной работы рабочих тормозов
Время на проведение – 50 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций, моментоскоп.
Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

 ВАРИАНТ№17

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1. При эксплуатации  автомобиля TOYTA в районе клапанов  прослушивается неравномерный стук. Назовите причины и способы устранения этой неисправности
2. Во время эксплуатации  автомобиля КамАЗ-5320  при включении пониженной передачи в коробке перемены передач слышен  шум и треск, при этом автомобиль не трогается с места. Назовите причины и способы устранения неисправности.
3. При эксплуатации автомобиля ГАЗ -3307 во время торможения  не отормаживается заднее правое колесо во время движения автомобиля. Назовите причины  и способы устранения неисправности.
Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический, пинцет), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

     ВАРИАНТ№18

 Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1. Операция притирки клапанов в головке блока  двигателя ВАЗ-2103:
А) составьте  перечень технологических операций для притирки клапанов

Б) произведите подпор инструмента и принадлежностей  для притирки клапанов

В) укажите последовательность операций  притирки клапанов
  2.  Во время эксплуатации  автомобиля ГАЗ-3307  произошло отделение задней ступицы с колесами и полуосью от корпуса заднего моста. Назовите причины и способы устранения  неисправности.
  3.  При проведении ТО-2 зазор в подшипниках задней ступицы автомобиля КамАЗ-5320 установился с минимальным размером. К каким последствиям может привести данная ситуация
Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), ступичные ключи, притирочная паста, дрель электрическая, измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№19
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1. На легковом автомобиле при  движении на прямой скорости  с увеличением числа оборотов двигателя, увеличении скорости движения автомобиля не происходит. Назовите причины и способы устранения неисправности
2.  При эксплуатации  автомобиля ГАЗ-3307 в радиаторе системы охлаждения  автомобиля  во время работы двигателя наблюдается выделение  воздушных пузырьков. Назовите причины и способы устранения неисправности
3. Определите степень сжатия  в цилиндре  двигателя грузового автомобиля , если объем камеры сгорания составил 100 см3, ход поршня  110 мм, диаметр поршня 

92 мм
Время на проведение – 30 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок),динамометрический ключ , измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№20

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.

1. Во время эксплуатации легкового автомобиля   ВАЗ-2106 при резком нажатии на акселератор двигатель автомобиля в начале глохнет, потом начинает набирать обороты. Назовите причины и способы устранения  данной неисправности
2.  Во время движения   автомобиля КамАЗ – 5320 произошла поломка двигателя:

А) Составьте  перечень технологических операций подготовки автомобиля к транспортировке на  место назначения
Б) Произведите подбор технологического оборудования 
В) Укажите последовательность операций подготовки автомобиля к транспортировке.

  3.  Определите рабочий объем двигателя и  часовой расход топлива  четырех тактного дизеля ,   если известно удельный расход топлива  ge=0,18кг/час, мощность двигателя  150л.с., количество цилиндров  i – 6, диаметр цилиндра – 150 мм,, ход порщня  S-180мм
Время на проведение – 40 минут

Перечень  справочных материалов, которые могут использовать студенты:

 Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Необходимое оборудование и технические средства:

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные  и технологические карты операций. 

Критерии  оценки:  

- Четкость и точность изложения основных понятий, причин  и операций

Оценка  Отлично – ответы на все три вопроса

                Хорошо  - ответы на два вопроса

     Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса

   Неудовлетворительно- ответы на один  не полно и дополнительные вопросы

5. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
5.1  Общее положения
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

	Виды работ
	Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, У)

	-Плоскостная разметка

-Рубка металла

-Правка и гибка металла

-Резка металла

-Опиливание металла

-Сверление, зенкование, развертывание.

-Клепка

-Распиливание, припасовка

-Шабрение

-Притирка, доводка

-Пайка, лужение и склеивание

-Нарезание резьбы

-Комплексные работы

-Ремонт двигателя.

-Ремонт приборов электрооборудования

-Ремонт трансмиссии.

-Ремонт ходовой части.

-Ремонт рулевого управления

-Ремонт системы тормозов.

-Ремонт дополнительного оборудования

-Ремонт кузова

-Сборка и обкатка автомобиля.

- организация  ремонта ходовой части автомобиля

- Организация работ  колес и шин автомобилей

 - Оформление технической документации

- Составление план- заданий   ремонтной бригады по ремонту
	ПК 1.1.

ПК 1.2

ПК 1.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

У1

У2

У3

У4

У5

У6

У7

У8




	№
	Вид работ
	Количество

час
	Качество выполнения работ



	1
	Ремонт двигателя.
	
	

	2
	Ремонт приборов электрооборудования
	
	

	3
	Ремонт трансмиссии.
	
	

	4
	Ремонт ходовой части.
	
	

	5
	Ремонт рулевого управления
	
	

	6
	Ремонт системы тормозов.
	
	

	7
	Ремонт дополнительного оборудования
	
	

	8
	Ремонт кузова
	
	

	9
	Сборка и обкатка автомобиля.
	
	

	10
	Разработка технологических операций по ремонту и восстановлению узлов и деталей автомобиля
	
	

	11
	Организация работ  по ремонту ходовой части автомобиля
	
	

	12
	Организация работ  шиномонтажного участка
	
	

	13
	Составление отчетной  документации
	
	

	14
	Составление план –заданий  ремонтной бригаде 
	
	


5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Дата                                                            Подписи руководителя практики,

                                                                    ответственного лица организации

М.П.

4.2. Оценка по производственной практике

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

	Виды работ
	Коды проверяемых результатов (ПК, ОК,ПО)

	-Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Ознакомление с гаражом АТП

-Проведение технических измерений

соответствующим инструментом и

приборами

-Использование диагностических

приборов и технического оборудования-Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) подвижного состава

-Техническое обслуживание№1 (ТО-

1) подвижного состава

-Техническое обслуживание№2 (ТО-

2) подвижного состава

-Ремонт деталей кривошипно-

шатунного механизма

-Ремонт деталей газораспределительного механизма

-Ремонт деталей системы охлаждения

-Ремонт деталей системы смазки

-Ремонт системы питания карбюра-

торного двигателя и топливной си-

стемы дизеля

-Ремонт электрооборудования

-Ремонт механизмов и деталей

трансмиссии

-Ремонт механизмов управления

-Ремонт деталей ходовой части

-Ремонт автомобильных шин

-Ремонт кузова и кабины

- Организация работ  цехов и отделений ремонтной мастерской

- Организация работ  технической  и службы эксплуатации  предприятия

 - Работа в качестве стажера  службы управления предприятия

- Оформление технической и отчетной документации
	ПК 1.1.

ПК 1.2

ПК 1.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ПО1

ПО2

ПО3




5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (квалификационного)

5.1. Общие положения

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля по   специальности СПО

Экзамен включает:

-выполнение практического задания

-защиту портфолио

Итогом экзамена является однозначное решение: 

 «вид профессиональной деятельности    освоен / не освоен».
При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки

результата освоения профессиональных компетенций принимается решение

«вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента.

5.2. Таблица сочетаний проверяемых ПК и ОК

оценочная ведомость по профессиональному модулю

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
ФИО Иванов Петр Сергеевич

обучающийся на 4 курсе по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   освоил программу профессионального модуля ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
в объеме   час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

	Элементы модуля

(код и наименование МДК, код практик)
	Формы промежуточной аттестации
	Оценка

	МДК 01.01. Устройство  
	экзамен
	

	Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

	ПП 01.01
	
	

	 Коды проверяемых компетенций

	Показатели оценки результата

	 Оценка (да / нет)


	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта.

 ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.
ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-

ходя из цели и способов ее

достижения, определенных

руководителем

ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществлять

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию

собственной деятельности,

нести ответственность за результаты своей работы

ОК 4. Осуществлять поиск

информации, необходимой

для эффективного выполне-

ния профессиональных за-
	- правильность выполнения планово

предупредительной системы

технического обслуживания и ремонта

автомобилей;

  -скорость и техничность нахождения, обработки, хранения и передачи информации с помощью мультимедийных средств информационно-коммуникативных технологий;

-своевременность и адекватность

оказания помощи членам команды,

коллегам, руководителям и клиентам;

-продуктивность найденных способов

реагирования в конфликтных ситуациях;

-рациональность планирования и

организации выполнения обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности;

-соответствие выбранных форм и

методов при организации работы в

производственном помещении

- требованиям безопасных условий труда и СанПиН.
	Выполнение

практического

задания



	ОК 1. Понимать сущность и

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес.

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-комуникационные

технологии в профессио-

нальной деятельности

ОК 6. Работать в команде,

эффективно общаться с кол-

легами, руководством, кли-

ентами.


	-Способность анализировать ситуацию на рынке труда.

-Быстрая адаптация к внутриорганизационным условиям работы.

-Участие в работе кружка технического творчества, конкурсах профессионального мастерства, профессиональных олимпиадах.

-Активность, инициативность в

процессе освоения

профессиональной деятельности

- Нахождение, обработка, хранение

и передача информации с помощью

мультимедийных средств инфор-

мационно-коммуникативных тех-

нологий.

- работа с различными прикладными программами

-терпимость к другим мнениям и позициям.

-оказание помощи участникам команды.

-нахождение продуктивных способов

реагирования в конфликтных ситуациях.

-выполнение обязанностей в соответствии с распределением

групповой деятельности.

- стремление к здоровому образу

жизни.

- активность гражданской позиция

будущего военнослужащего.

- Занятия в спортивных секциях.

- прохождение военных сборов.
	


5.3.  Комплект экзаменационных материалов
5.3.1.Выполнение заданий в ходе экзамена   
	Вариант № 1

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин

Задание

Проведите диагностику форсунки двигателя КАМАЗ-740 на приборе. Выявите причину неисправности. Сделайте заключение о возможности эксплуатации форсунки. Устраните выявленную неисправность.




 2.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

 Инструкция 

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора.

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный):

Задание № (1 -20) – 40-50 мин.

Всего на экзамен 60 мин.

Оборудование:   Прибор для проверки форсунок, съемник форсунок,

набор ключей, форсунка, набор прокладок.

- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1. ЧумаченкоЮ.Т «Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2. Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей

.М.,Академия,2009.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию системы питания дизеля Ка-

мАЗ-740.

Справочная литература:

1.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание»

Гриф МО РФ, 2007 г.

2. ЧумаченкоЮ.Т.«Автомобильный практикум» Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля КамАЗ-4310
5. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

  http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 2

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин

Задание

Проверьте схождение передних колес автомобиля ГАЗ-3307.Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. Отрегулируйте схождение передних колес




2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задание №2
Время выполнения задания - 60 мин

Оборудование:- автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; линейка для проверки схождения передних колес; ключ газовый; молоток слесарный.

- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание»

Гриф МО РФ, 2007 г. .

4.  И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей

.М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.
Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 3

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин

Задание

Снимите амортизатор с автомобиля ВАЗ-2107.Произведите его разборку. Выявите неисправность, вызвавшую подтекание амортизационной жидкости. Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Замените жидкость в амортизаторе.




 .

2.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 4

Время выполнения задания - 60 мин

Оборудование:-автомобиль ВАЗ-2107; набор ключей; ключ для гайки резервуара амортизатора, мерная кружка, противень, тиски, газовый ключ.

- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т .«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

5. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей .М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиляВАЗ-2107.

Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа: http://www.viamobile.ru/index.php
	 Вариант № 4
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция
Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Об о ру д о в а н и е :

- автомобиль ГАЗ-53-12 -1шт.; ключи гаечные накидные19 и 22 мм; домкрат.

- ПК с выходом в интернет

Время выполнения задания – 60 мин

Задание

Произведите проверку рулевого управления автомобиля ГАЗ-53-12. Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. Произведите регулировку рулевого механизма.




2.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 4

Время выполнения задания - 60 мин

Оборудование: автомобиль ГАЗ-53-12 - 1 шт.; ключи гаечные накидные19 и 22 мм; домкрат.

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т «Автослесарь». ; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.
4.  И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию рулевого управления.

Справочная литература:

1. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей .М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-53-12. 
Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 5

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин

Об о ру д о в а н и е :

- автомобиль КамАЗ-5320-1шт.; ключи гаечные накидные14,17,19 и 22 мм; домкрат.

- ПК с выходом в интернет

Задание

Проверка и регулировка   рабочих тормозов автомобиля  КамАЗ- 5320. Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. Произведите регулировку тормозных механизмов.




2.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Время выполнения задания - 60 мин

Оборудование: автомобиль КамАЗ 5320 - 1 шт.; ключи гаечные  - набор;  домкрат.
Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т «Автослесарь». ; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

4.И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию рулевого управления.

Справочная литература:

1. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей .М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля КамАЗ
Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 6

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 40 мин

Задание

Проведите проверку и регулировку  тепловых зазоров клапанов двигателя ЗМЗ -53 автомобиля ГАЗ -3307.  . Выявите причину неисправности. Сделайте заключение о возможности эксплуатации механизма ГРМ. Устраните выявленные  неисправности.


2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Время выполнения задания - 40 мин

Оборудование:- автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы;   молоток слесарный, щуп плоский
- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание»Гриф МО РФ, 2007 г.

4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей

.М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.

Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант №7

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 30 мин

Задание

Проверьте состояния шин  автомобиля   ВАЗ-2101.Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности.  Установите номинальное давление  в передних и задних  колес




 2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 30 мин

Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы   ;  ключ балонный молоток слесарный.

- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей

.М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101
Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 8
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин

Задание

Проверка  и регулировка ручного тормоза  автомобиля ВАЗ-2101.Произведите разборку тормозного оборудования задних колес. Выявите неисправность, вызвавшую отказом работы ручного тормоза  . Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность.    Отрегулируйте  положение рычага ручного тормоза до рабочего состояния.



 2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 60 мин

Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы;    молоток слесарный,
- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

 5. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей

.М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101

Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 9
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин

Задание

Проверка и регулировка  осевого зазора в  главной передачи автомобиля ГАЗ-3307.  Произведите   разборку . Выявите неисправность, вызвавший  увеличение осевого зазора. Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность.  Отрегулируйте осевой зазор .




 2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 60 мин

Оборудование:- автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы;         молоток слесарный.

- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей

.М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.

Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 10

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 45 мин

Задание

Проверка и регулировка механизма сцепления автомобиля КамАЗ-5320. Произведите его разборку. Выявите неисправность, вызвавшую  увеличение зазора  между  опорным подшипником и лапками сцепления. Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Отрегулируйте зазор.




2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 45 мин

Оборудование:- автомобиль КамАЗ-5320- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; отвертка,    слесарный молоток      
- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей

.М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.

Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 11
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин

Задание

Проверка работы термостата системы охлаждения автомобиля ВАЗ-2101. Снимите  термостат   Проверьте  его работоспособность в лабораторных  условиях.  . Заполните ведомость дефектов. Произведите сборку. Испытайте  термостат  на  двигателе.



2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 60 мин

Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы;   молоток слесарный, емкость для тосола, емкость для проверки термостата, градусник, нагревательный элемент
- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

5. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей

.М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101
Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 12

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 50 мин

Задание

Проверка и регулировка угла опережения впрыска на автомобиле КамАЗ-740.Произведите   подготовительные работы. Выявите неисправность, вызвавшую изменение угла впрыска  топлива. Заполните ведомость дефектов .   Произведите  регулировку и испытание работы топливной системы.



2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 50 мин

Оборудование:- автомобиль КамАЗ-5320- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы;  молоток слесарный, отвертка,  монтажка, моментоскоп
- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей

.М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля КамАЗ.

Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант №1 3

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 40 мин

Задание

 Проверка технического состояния системы питания   автомобиля ГАЗ-3307.  Регулировка уровня  топлива  в поплавковой камере  карбюратора и замена фильтров. Произведите его разборку. Выявите неисправность,  увеличение  уровня в поплавковой камере . Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность.  




2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 40 мин

Оборудование:- автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы,  молоток слесарный, отвертка.
- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей

.М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.

Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 14

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 40 мин

Задание

Снимите  прерыватель- распределитель  с автомобиля ВАЗ-2101.Произведите его разборку. Выявите неисправность, вызвавшую  перебои в работе системы зажигания . Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Установите  прерыватель-распределитель  на двигатель, отрегулируйте   угл опережения  зажигания   и  произведите  испытание.




2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 40 мин

Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы,  молоток слесарный, отвертка, лампочка, мультиметр
- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей

.М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101
Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант №15

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 50 мин

Задание

Проверка и регулировка   рулевого механизма и рулевого привода автомобиля  КамАЗ-5320.Произведите его разборку. Выявите неисправность, вызвавшая увеличение  свободного хода рулевого колеса  выше нормативного   . Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Отрегулируйте люфт рулевого колеса.




2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 50 мин

Оборудование:- автомобиль КамАЗ-5320- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; линейка для проверки схождения передних колес; ключ газовый; молоток слесарный, люфтомер.
- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей .М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля КамАЗ
Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 16

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин

Задание

Снимите генератор  с автомобиля ВАЗ-2107.Произведите его разборку. Выявите неисправность, вызвавшая    недостаточную зарядку  АКБ  . Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Установите на место и произведите испытание.




2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 60 мин

Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы;  молоток слесарный, отвертка, мультиметр
- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей.М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101.

Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 17

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 50 мин

Задание

Проверка и регулировка   рабочих тормозов  автомобиля ГАЗ-3307 . Произведите   разборку левого переднего колеса. Выявите неисправность, вызвавшую подтекание тормозной  жидкости. Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Произведите прокачку тормозной системы , согласно требованию операционной карты. Отрегулируйте зазор между колодками и барабанами    на колесных тормозах автомобиля



2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 50 мин

Оборудование:- автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы ,  молоток слесарный, отвертка, сосуд для тормозной  жидкости, шланг, накидной ключ 17×19
- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей.М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.

Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 18

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 30 мин

Задание

Проверка технического состояния  системы  освещения  автомобиля ВАЗ-2101. Произвести замену  ламп ближнего и дальнего света и отрегулируйте световой поток по требованиям правил дорожного движения. Заполните ведомость дефектов .   



2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 30 мин

Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы;  молоток слесарный, отвертка.
- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей .М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101.

Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 19

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин

Задание

Проверка технического состояния шины  автомобиля ГАЗ-3307

Снимите колесо  заднее с автомобиля  ГАЗ -3307.Произведите его разборку. Выявите неисправность, вызвавшую утечку воздуха  в шине колеса. Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Произведите сборку и установите колесо на место, предварительно доведя давление воздуха до требуемой величины в шине




2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 60 мин

Оборудование:- автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы;  молоток слесарный, ключ баллонный, домкрат
- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей .М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.

Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
	Вариант № 20

1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-

ресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 50 мин

Задание

Проверка технического состояния отопителя  системы охлаждения  автомобиля ВАЗ-2101

Снимите отопитель  с автомобиля ВАЗ-2101. . Выявите неисправность, вызвавшую  уменьшение отдачи тепла  в салон автомобиля.  Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность.  Произведите сборку и установку отопителя  и  поключение  к системе охлаждения. Испытайте  отопитель в работе



2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 50 мин

Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы;  молоток слесарный, отвертка, емкость для сбора тосола.
- ПК с выходом в интернет

Литература для учащегося:

1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.

2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.

3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.

4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.

Методические пособия:

1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.

Справочная литература:

1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей.М.,Академия,2009.

2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101.

Информационные ресурсы:

Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».

Форма доступа:

http://www.viamobile.ru/index.php
Критерии оценки
	Коды проверяемых компетенции
	Показатель оценки результата
	Норматив-

ный документ
	Оцен-

ка

	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.
ОК 2. Организовы-

вать собственную

деятельность, исхо-

дя из цели и спосо-

бов ее достижения,

определенных руко-

водителем

ОК 3. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности

ОК 4. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК5 Быть готовым к смене технологий в профессии деятельности.
	-Выбор диагностического оборудования для определения технического состояния автомобиля, его агрегатов и систем согласно инструкции по эксплуатации;

-Выбор диагностических параметров для определения технического состояния автомобиля, его агрегатов и систем согласно инструкции по эксплуатации;

-Диагностика автомобиля, его агрегатов и систем согласно инструкции по эксплуатации;

-Соблюдение правил охраны труда при

техническом обслуживании и ремонте

автомобиля, его агрегатов и систем согласно инструкции;

- Выбор вида ТО и ремонта автомобиля

и определение объёма работ согласно

инструкции по эксплуатации;

-Техническое обслуживание и ремонт автомобиля, его агрегатов и систем

согласно инструкции по эксплуатации;

-Выполнение разборо -сборочных ра-

бот согласно инструкционно - технологи-

ческих карт

-Соблюдение правил охраны труда при

техническом обслуживании и ремонте

автомобиля, его агрегатов и систем согласно инструкции;

-Организация рабочего места согласно

инструкционно - технологических карт

-Выбор комплекта и оформление учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, его агрегатов и систем в соответствии с утверждёнными инструкциями.

-Подбор инструкций для технического

обслуживания и ремонта автомобиля, его

агрегатов и систем.
	Инструкция

по эксплуатации автомобиля
	

	
	
	
	


5.4.Защита портфолио

Состав портфолио:

Обязательные документы

- Аттестационный лист по производственной практике

- Аттестационный лист по учебной практике

- Характеристика с производства

- Дневник производственной практики

- - Сводная ведомость оценок выполнения практических и лабораторных работ

по МДК 01.01 - МДК 01.02.

- карта достижений обучающегося

Дополнительные материалы:

- Доклады участников научно-практических конференций.

- Грамоты, дипломы за спортивные и общественные достижения,

- Сертификаты за участие в техникумских  и областных мероприятиях,

- Приказы о поощрениях, прохождении военных сборов и др.

- Презентации по темам программы.

- Другое.

5.5.  Подготовка и защита проекта
	Тема проекта:_____________________________________________________________
Основные требования:

Тематика проекта  должна соответствовать содержанию профессионального модуля и быть согласована с руководителем.

Требования к структуре и оформлению проекта:  _______________.

Требования к защите проекта: ______________________________.




                                                                     Карта
Свидетельств достижения  обучающегося

	Профессиональные и общие компетенции


	Показатели оценки результата


	Свидетельство


	Оцен

ка

	ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	- Быстрая адаптация к 
внутриорганизационным условиям работы.

- Участие в работе кружка технического творчества, конкурсах профессионально-

го мастерства, профессиональных олимпиадах.

- Активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности.
	
	

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
	- Нахождение, обработка, хранение и передача информациионно-комуникационные

технологии в профессиональной деятельности

с помощью мультимедийных средств информационно- коммуникативных технологий.

-Работа с различными прикладными программами.
	
	

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
	- Терпимость к другим мнениям и позициям.

- Оказание помощи участникам команды.

- Нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях.

- Выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности.

 
	
	


6. ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
	ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

_________________ _______________________________________________

код и наименование профессионального модуля

ФИО ____________________________________________________________

обучающийся на _______ курсе по     специальности СПО

_________________________________________________________________

код и наименование

освоил(а) программу профессионального модуля ________________________

наименование профессионального модуля

объеме ______ час.с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если предусмотрено учебным планом).



	Элементы модуля

(код и наименование МДК, код практик)


	Формы промежуточной аттестации


	Оценка

 

	МДК .01.01—01.02.Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей
	экзамен
	

	УП.01. Учебная практика
	Дифференцированный

зачет
	

	ПП.01. Производственная

практика
	Дифференцированный

зачет
	

	Результаты выполнения задания



	Коды проверенных компетенций
	Показатели оценки результата
	Оценка

(да/нет)

	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	Выбор диагностического оборудования для определения технического состояния автомобиля, его агрегатов и систем согласно инструкции по эксплуатации;

Выбор диагностических параметров для определения технического состояния автомобиля, его агрегатов и систем согласно инструкции по

эксплуатации;

Диагностика автомобиля,

его агрегатов и систем согласно инструкции по эксплуатации;

Соблюдение правил охраны труда при

диагностировании его агрегатов и систем согласно инструкции;

Организация рабочего места согласно инструкционно - технологических карт
	

	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	Соблюдение правил охраны труда при техническом обслуживании и ремонте

автомобиля, его агрегатов и систем согласно инструкции;

Выбор вида ТО и ремонта автомобиля и определение объёма работ согласно инструкции по эксплуатации;

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля, его агрегатов и систем согласно инструкции по эксплуатации;

Организация рабочего места согласно инструкционно - технологических карт
	

	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	Выполнение разборочно -сборочных работ согласно инструкционно – технологических карт
- разработка технологических процессов восстановления  ремонтом деталей
- Соблюдение правил охраны труда при устранении простейших неполадок и сбоев в работе согласно

инструкции.

Организация рабочего места согласно инструкционно -технологических карт
Выбор комплекта учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, его агрегатов и систем в соответствии с утверждёнными инструкциями.

Оформление учетно-отчетной

документации по техническому

обслуживанию и ремонту автомобиля, его агрегатов и систем в соответствии с утверждёнными инструкциями.
	


                              Результаты защиты   портфолио
	Коды проверенных

компетенций
	Показатели оценки результата
	Оценка

(да / нет)

	 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	 Выражение и применение интереса, как объект значимости  будущей профессии, развития  и приношение пользы не только себе, но и обществу, развитии усовершенствования процессов  ТО и ТР и сохранения благосостояния народонаселения  страны 
	

	ОК2. Организовывать     собственную  деятельность,  определять методы и способы выполнения профессиональных задач, их оценивать эффективность и качество
	Организаторские способности по  организации и проведению технических операций ТО и ТР, эффективность приемо-сдаточных работ, оценка качества работ
	

	ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать в нестандартных ситуациях.
	Соблюдение правил охраны труда при техническом обслуживании и ремонте

автомобиля, его агрегатов и систем согласно инструкции;

Выбор вида ТО и ремонта автомобиля и определение объёма работ согласно инструкции по эксплуатации;

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля, его агрегатов и систем согласно инструкции по эксплуатации;

Организация рабочего места согласно инструкционно - технологических карт
	

	ОК4. Осуществлять     поиск,     анализ,    оценку     и  необходимой   для   постановки   и   решения     профессионального и личностного развития
	Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об итоговой величине   профессионализма и  оценки развития личности
	

	ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
	 Всестороннее изучение и применение   полученной информации  из различных источников, в том числе интернет ресурсы 
	

	ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
	 Обобщать результаты, полученные   и давать обоснованное заключение об организации работы коллектива, руководства и потребителей   

	

	ОК7. Ставить    цели,    мотивировать    деятельность организовывать   и   контролировать   их   работу   с   принятием ответственности за результат выполнения заданий.
	Организация рабочего места согласно инструкционно -технологических карт

Выбор комплекта учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, его агрегатов и систем в соответствии с утверждёнными инструкциями.

Оформление учетно-отчетной

документации по техническому

обслуживанию и ремонту автомобиля,  
	

	ОК8. Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностного     развития,     заниматься     самообразованием, планировать повышение квалификации.
	Оформление учетно-отчетной

документации по техническому

обслуживанию и ремонту автомобиля, его агрегатов и систем в соответствии с требованиями, самоподготовка
	

	ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессии деятельности.
	  Изучение  новейших технологических приемов, разработок, приемственность к области применения
	


     Критерии оценки

	Номер и содержание задания
	Оцениваемые компетенции
	Показатели оценки результата   осв/ неосв

	 Задание№ 1

Проведите диагностику форсунки двигателя КАМАЗ-740 на приборе. Выявите причину неисправности. Сделайте заключение о возможности эксплуатации форсунки. Устраните выявленную неисправность.


	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	      

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	 

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	   

	Задание 2
Проверьте схождение передних колес автомобиля ГАЗ-3307.Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. Отрегулируйте схождение передних колес
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта
	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей
	

	Задание 3
Снимите амортизатор с автомобиля ВАЗ-2107.Произведите его разборку. Выявите неисправность, вызвавшую подтекание амортизационной жидкости. Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Замените жидкость в амортизаторе.
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание4
Произведите проверку рулевого управления автомобиля ГАЗ-53-12. Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. Произведите регулировку рулевого механизма.
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание5
Проверка и регулировка   рабочих тормозов автомобиля  КамАЗ- 5320. Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. Произведите регулировку тормозных механизмов.
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание6
Проведите проверку и регулировку  тепловых зазоров клапанов двигателя ЗМЗ -53 автомобиля ГАЗ -3307.  . Выявите причину неисправности. Сделайте заключение о возможности эксплуатации механизма ГРМ. Устраните выявленные  неисправности.
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание7
Проверьте состояния шин  автомобиля   ВАЗ-2101.Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности.  Установите номинальное давление  в передних и задних  колес
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание8
Проверка  и регулировка ручного тормоза  автомобиля ВАЗ-2101.Произведите разборку тормозного оборудования задних колес. Выявите неисправность, вызвавшую отказом работы ручного тормоза  . Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность.    Отрегулируйте  положение рычага ручного тормоза до рабочего состояния.
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание9
Проверка и регулировка  осевого зазора в  главной передачи автомобиля ГАЗ-3307.  Произведите   разборку . Выявите неисправность, вызвавший  увеличение осевого зазора. Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность.  Отрегулируйте осевой зазор .
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание10
Проверка и регулировка механизма сцепления автомобиля КамАЗ-5320. Произведите его разборку. Выявите неисправность, вызвавшую  увеличение зазора  между  опорным подшипником и лапками сцепления. Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Отрегулируйте зазор.
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание11
Проверка работы термостата системы охлаждения автомобиля ВАЗ-2101. Снимите  термостат   Проверьте  его работоспособность в лабораторных  условиях.  . Заполните ведомость дефектов. Произведите сборку. Испытайте  термостат  на  двигателе.
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание12
Проверка и регулировка угла опережения впрыска на автомобиле КамАЗ-740.Произведите   подготовительные работы. Выявите неисправность, вызвавшую изменение угла впрыска  топлива. Заполните ведомость дефектов .   Произведите  регулировку и испытание работы топливной системы.
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание13
 Проверка технического состояния системы питания   автомобиля ГАЗ-3307.  Регулировка уровня  топлива  в поплавковой камере  карбюратора и замена фильтров. Произведите его разборку. Выявите неисправность,  увеличение  уровня в поплавковой камере . Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность.  
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание14
Снимите  прерыватель- распределитель  с автомобиля ВАЗ-2101.Произведите его разборку. Выявите неисправность, вызвавшую  перебои в работе системы зажигания . Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Установите  прерыватель-распределитель  на двигатель, отрегулируйте   угл опережения  зажигания   и  произведите  испытание.
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание15
Проверка и регулировка   рулевого механизма и рулевого привода автомобиля  КамАЗ-5320.Произведите его разборку. Выявите неисправность, вызвавшая увеличение  свободного хода рулевого колеса  выше нормативного   . Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Отрегулируйте люфт рулевого колеса.
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание16
Снимите генератор  с автомобиля ВАЗ-2107.Произведите его разборку. Выявите неисправность, вызвавшая    недостаточную зарядку  АКБ  . Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Установите на место и произведите испытание.
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание17
Проверка и регулировка   рабочих тормозов  автомобиля ГАЗ-3307 . Произведите   разборку левого переднего колеса. Выявите неисправность, вызвавшую подтекание тормозной  жидкости. Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Произведите прокачку тормозной системы , согласно требованию операционной карты. Отрегулируйте зазор между колодками и барабанами    на колесных тормозах автомобиля
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание18
Проверка технического состояния  системы  освещения  автомобиля ВАЗ-2101. Произвести замену  ламп ближнего и дальнего света и отрегулируйте световой поток по требованиям правил дорожного движения. Заполните ведомость дефектов .   
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание19
Проверка технического состояния шины  автомобиля ГАЗ-3307

Снимите колесо  заднее с автомобиля  ГАЗ -3307.Произведите его разборку. Выявите неисправность, вызвавшую утечку воздуха  в шине колеса. Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Произведите сборку и установите колесо на место, предварительно доведя давление воздуха до требуемой величины в шине
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	Задание20
Проверка технического состояния отопителя  системы охлаждения  автомобиля ВАЗ-2101

Снимите отопитель  с автомобиля ВАЗ-2101. . Выявите неисправность, вызвавшую  уменьшение отдачи тепла  в салон автомобиля.  Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность.  Произведите сборку и установку отопителя  и  поключение  к системе охлаждения. Испытайте  отопитель в работе
	ПК 1.1. Организовывать   и   проводить   работы   по   техническому  обслуживанию и ремонту автотранспорта


	

	
	ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 


	

	
	ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта деталей.


	

	
	
	


Курсовое проектирование

Общие положения

Курсовой проект, являясь заключительным этапом курса «Техническое обслуживание автомобилей», играет важную роль в деле подготовки техника- механика по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Задачи курсового проектирования: 

1. Углубить теоретические знания, полученные учащимися при изучении курса. 

2. Обеспечить усвоение методики технологических расчетов по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей, основ проектирования и организации производства. 

3. Научить применять полученные знания при конструировании приспособлений и приборов для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

4. Привить навыки пользования технической литературы при решении конкретных вопросов. 

5. Подготовить учащихся к выполнению дипломного проекта. 

Программой курса «Техническое обслуживание автомобилей» для учащихся техникумов предусмотрено следующее содержание курсового проекта: 

1. Разработка одной из зон технического обслуживания или текущего ремонта с подборкой необходимого оборудования и расчетом количества рабочих по заданной пропускной способности поста или разработка одного из цехов (отделений) зоны с подбором и расстановкой оборудования и расчетом количества рабочих по заданной производственной программе цеха (отделения)

 2. Разработка технологической карты технического обслуживания или текущего ремонта, проверки и регулировки агрегатов, приборов, механизмов.

 3. Разработка приспособления для выполнения операций технического обслуживания или текущего ремонта или для проверки и испытания прибора (механизма). 

Курсовой проект должен состоять из графической части (3листа) и пояснительной записки (25-30 страниц). Так как, проект включает, вопросы технологии технического обслуживания и текущего ремонта, организации технологического процесса и основы проектирования предприятий, учащийся должен приступить к выполнению проекта лишь после изучения всего программного материала курса .Тематика курсовых проектов должна соответствовать учебным задачам и одновременно быть связанной с практикой организации и технологии технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава в автохозяйствах. Темы проектов должны быть основаны на нуждах и запросах автоэксплуатационных предприятий. Знакомство учащегося с автохозяйством, по материалам которого будет выполняться проект, облегчит выбор конкретных исходных данных и проектирование будет иметь определенную практическую ценность. учащийся сокращает время, отведенное на выполнение проекта. В качестве объектов технологического проектирования могут выбираться: а) зона ежедневного обслуживания; б) зона технического обслуживания № 1; в) зона технического обслуживания № 2; г) специализированные посты для технического обслуживания по видам работ или по агрегатам (централизованные посты смазки, специализированные посты технического обслуживания и ремонта тормозной системы, контроля и установки передних колеси т. д.); зона разборочно-сборочных работ по текущему ремонту или отдельные специализированные посты текущего ремонта; е) производственные участки автохозяйств при агрегатно-участковой организации производства; ж) производственно-вспомогательные отделения автохозяйств; з) отделения (цехи) специализированных предприятий технического обслуживания и текущего ремонта агрегатов, узлов, приборов, систем. По этой тематике может проводиться проектирование новых участков, реконструкции и реорганизации существующих, перевод участков на новые формы организации технологического процесса или управления производством. Объектом проектирования может служить предприятие, которое проводит техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей – грузовые, автобусные, таксомоторные и смешанные парки, станции технического обслуживания, аккумуляторные ремонтно-зарядные станции, централизованные предприятия по техническому обслуживанию и ремонту агрегатов, механизмов и приборов автомобилей и т. д.    Учащиеся   заочного отделения, как правило, выполняют проект по тематике автохозяйств, в которых они работают. Если учащийся работает на предприятии, не занимающемся техническим обслуживанием автомобилей (АРЗ, АРМ, автовокзал и др.), в качестве объекта проектирования берется одно из автохозяйств по месту жительства проектанта. При стационарном обучении учебные планы предусматривают курсовое проектирование до работы учащихся на производстве, в этих случаях проекты выполняются по     тематике, предлагаемой автомобильными хозяйствами, в которых проводится учебная практика по техническому обслуживанию автомобилей. В ходе занятий преподаватель знакомится с учащимися, характером их работы до поступления в техникум, и во время прохождения учебной практики обращает особое внимание учащихся на организацию работы участка, отделения или зоны, которые должны разрабатываться в проекте. Обучающийся без отрыва от производства (в том числе и учащиеся стационара, совмещающие работу на производстве с учебой) в установленные сроки представляют в техникум данные об автохозяйстве, в котором они работают или которое они выбрали в качестве объекта проектирования. Сведения подписываются учащимся и заверяются руководителем или главным инженером автохозяйства. Тщательное изучение нужд производства, необходимости реорганизации и реконструкции предприятия, проектирования новых участков, разработки приспособлений - основа проектного задания. Такой проект может быть полностью или частично внедрен в производство и окажет предприятию помощь в совершенствовании технологии и организации производства Задание на проектирование составляется после получения указанных сведений. Не представляя их в срок, учащийся сокращает время, отведенное на выполнение проекта .   Внедрение в производство всего проекта или его части (например, отдельного приспособления) должно подтверждаться документами, которые представляются одновременно с проектом. Качество выполнения курсового проекта оценивается с учетом его внедрения в производство, соответствия нуждам и запросам предприятия. В качестве объектов технологического проектирования могут выбираться: а) зона ежедневного обслуживания; б) зона технического обслуживания № 1; в) зона технического обслуживания № 2; г) специализированные посты для техниче обслуживания по видам работ или по агрегатам (централизованные посты смазки, специализированные посты технического обслуживания и ремонта тормозной системы, контроля и установки передних колеси т. д.); д) зона разборочно-сборочных работ по текущему ремонту или отдельные специализированные посты текущего ремонта; е) производственные участки автохозяйств при агрегатно-участковой организации производства; ж) производственно-вспомогательные отделения автохозяйств; з) отделения (цехи) специализированных предприятий технического обслуживания и текущего ремонта агрегатов, узлов, приборов, систем. По этой тематике может проводиться проектирование новых участков, реконструкции и реорганизации существующих, перевод участков на новые формы организации технологического процесса или управления производством. Так, например, в хорошо освещенном парке можно запроектировать реорганизацию технологического процесса, предусматривающую проведение технического обслуживания № 2 в межсменное время; предложить реконструкцию зоны ТО-1 с целью перевода его на поток; предусмотреть зону ежедневного обслуживания с механизированной мойкой и повторным использованием воды; разработать проект одного из производственных участков автохозяйств при агрегатно-участковой организации производства, спроектировать отделение технического обслуживания и ремонта газовых редукторов на централизованном предприятии. В небольших хозяйствах для проектирования может быть задано две-три зоны или группа отделений. Задание на разработку технологического процесса выбирается применительно к проектируемой зоне и состоит в составлении технологической карты поста, рабочего    места или операционной карты регулировки узла или механизма автомобиля. Например:      1. Технологическая карта контроля и регулировки рулевого управления (главной передачи, переднего моста, ходовой части и др.). 2. Технологическая карта контрольно-осмотровых работ по системе
питания (зажигания, тормозов и т. д.). 3. Технологическая карта замены двигателя (коробки передач, заднего моста, рулевого управления и т. д.) на посту текущего ремонта. 4. Постовая карта одного из постов поточной линии ТО-1. Проектируемое приспособление должно быть не очень сложным, его следует увязать с общей темой, а лучше всего – с разрабатываемым технологическим процессом. Тематика заданий на проектирование приспособлений может включать рационализаторские предложения учащихся и рабочих. Учащийся совместно с автором предложения разрабатывает конструкцию приспособления и производит необходимые расчеты. Эта тематика является наиболее ценной, так как представляет непосредственный интерес для производства. Кроме того, темой задания на проектирование может быть разработка приспособлений и специализированного инструмента, контрольных приспособлений и приборов для технического обслуживания или текущего ремонта автомобилей. Для разработки могут задаваться приспособления, применяемые на передовых предприятиях, если эти приспособления и их чертежи отсутствуют в данном хозяйстве. Так как тематика проектирования приспособлений предлагает, как правило, производство, исходя из своих нужд, проектирование приспособлений может быть в большинстве случаев доведено до стадии изготовления и внедрения их в производство. Указания на необходимость изготовления приспособления дает преподаватель при составлении задания на проектирование, после ознакомления с эскизами или получения проекта на проверку. Каждый учащийся должен стремиться внедрить приспособление в производство. В графической части проекта предусматривается выполнение двух листов чертежей. В зависимости от тематики проектирование могут быть заданы: Лист № 1: а) планировка проектируемой зоны, отделения; б) план производственного корпуса с планировкой помещений и постов проектируемого производственного участка; в) чертеж проектируемого поста (постов). Лист № 2: а) общий вид приспособления; б) общий вид и деталировка приспособления; в) карта технологического процесса; г) эскизы к технологическому процессу; д) схема организации производства (перемещения рабочих производственного участка по постам, схема управления производством, распределение трудоѐмкости работ и т. д.).                                           

ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Государственная (итоговая) аттестация (далее ГИА) выпускников по специальности является частью основной профессиональной образовательной программы ФГОУ СПО «Бурятский республиканский  индустриальный техникум» по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базового уровня среднего профессионального образования. Целью ГИА является оценка качества подготовки выпускников и осуществляется она в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Основными функциями государственной аттестационной комиссией являются: 
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании; 

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки выпускников по специальности. 

Вид государственной (итоговой) аттестации - защита дипломного проекта. Объем времени на государственную (итоговую) аттестацию – 6 недель, из них: подготовка дипломного проекта – 4 недели, защита дипломного проекта – 2 недели. Цели дипломного проектирования: 1. Обобщение знаний и умений, полученных при изучении различных дисциплин, актуализация их для будущей производственной деятельности. 2.Осознание задач, стоящих перед отраслью в целом и перед будущим техником в частности. 3. Воспитание критического отношения к производственным недостаткам: умение их обнаруживать, анализировать и разрабатывать конкретные предложения по их ликвидации. 4. Развитие творческого отношения к работе. 

Примерная тематика дипломных проектов Реальные проекты 
1. Проект дорожной  станции технического обслуживания легковых автомобилей в п.  Сотниково 

2. Улучшение организации работ в агрегатном отделении ОАО по грузовым перевозкам   перевозкам «  ГАП-3» 

3. Улучшение организации работ в зоне ТР в СТО  « Мотом». 

4. Проект дорожной станции технического обслуживания легковых автомобилей в г. Гусиноозерск 

5. Улучшение организации работ в зоне ТО-2 в  СТО «Изумруд» 

6. Улучшение организации работ в электротехническом отделении транспортного цеха  завода ЛВРЗ 

7. Улучшение организации работ в зоне ТР в  СТО  « OIL-серсис» 

8. Улучшение организации работ в зоне ТО  на  СТО дизелей  «Корея –Авто» 

9.   

10. Проект организации работ дорожной СТОА на автодороге « Владивосток –Москва, 12 км  » 

11. Проект станции технического обслуживания легковых автомобилей   в селе «Ильинка 

12. Проект станции технического обслуживания легковых автомобилей в п. Ивня 

13. Улучшение организации работ в агрегатном отделении в ООО «Транс-Ком». 

14. Улучшение организации работ в зоне ТР     в СТО грузовых автомобилей  «КамАЗ-Цент». 

15. Улучшение организации работ в агрегатном отделении транспортного цеха ООО « Железные Дороги». 

Учебные проекты 
20. Проект аккумуляторного отделения для АТП. 

21. Проект зоны ЕО для АТП. 

22. Проект цеха топливной аппаратуры для АТП. 

23. Проект агрегатного отделения для АТП. 

24. Проект слесарно - механического отделения для АТП. 

25. Проект зоны ТР для АТП. 

26. Проект зоны ТО-2 для АТП. 

27. Проект участка по централизованному восстановлению передних мостов автомобилей КаМаЗ - 5320 для АРЗ с годовой программой 3000 штук. 

28. Проект моторного отделения для АТП. 

29. Проект слесарно-механического отделения для АТП 

30. Проект участка по ремонту двигателей ЗМЗ - 406 для АРЗ с годовой программой 5000 штук
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	1.  Техническое обслуживание тормозной системы ( обслуживание  тормозных механизмов, гидропривода  тормозов).

2.  Неисправности топливного насоса (бензонасоса) и способы устранения.. 
3.  Практическое задание №1;

   Диагностика передней подвески автомобиля
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	 1.   Проверка состояния работы дизельных форсунок  и регулировка  на номинальное давление.

2.    Типы авторемонтных предприятий. Способы наплавки поверхностей деталей .
3.  Практическое задание №2;

    Диагнстика задней подвески автомобиля
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	1. Техническое бслуживание системы питания дизелей  (Проверка технического состояния топливного насоса высокого давления)

2. Термический  способ получения бнзина при переработке нефти.
 Восстановление резьбовых и посадочных отверстий 

3.  Практическое задание №1;

 Диагностика рулевого управления  автомобиля
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	1. Техническое бслуживание газобаллонной установок  (Приборы газовой топливной системы)

2. Разъясните марку масел М-8-Г2б  SAE 5W40, М-10-Г2В, технические характеристики масел.
Технология ремонта шин, применяемое оборудование и материал

3.  Практическое задание № 4;

 Диагностика рулевого привода  автомобиля
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специальность   23.02.03  .

        курс   4         группа  ТО-19
	Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .

	 1. Проверка технического состояния КШМ двигателя

2. Перечислите  физико-  химические свойства  дизельных топлив.
 Разборка соединений с натягом, оборудование для операций с разборки с натягом

  3.  Практическое задание № 5;

   Диагностика состояни двигателя автомобиля


Преподаватель(((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение  

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.


	     Экзаменационный билет
                №(( 6
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1    « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»

специальность   23.02.03  .

        курс   4         группа  ТО-19
	Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .

	1. Техническое бслуживание  рулевого механизма автомобиля ВАЗ- 2109,ГАЗ-3110   регулировка

2. Способы переаботки нефти. Дайте схему ректификационной колоны переработки топлив. 
Технологический процесс нанесения  лакокрасочных покрытий, оборудование и материал

3.  Практическое задание № 6;

   Диагностика состояния колес и шин автомобиля


Преподаватель((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.


	       Экзаменационный билет
                №((7
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»

специальность   23.02.03  .

        курс   4         группа  ТО-19
	Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .

	1. Техническое бслуживание системы охлаждения , проверка  работы термостата

2. Пластичные смазки, назначение, способы получения и применение. 
Классификация способов восстановления деталей.
3.  Практическое задание №7;

   Диагностика передней подвески  грузового  автомобиля


Преподаватель(((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.


	          Экзаменационный билет
                №((8
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1    « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»

специальность   23.02.03  .

        курс   4         группа  ТО-19
	Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .

	1. Техническое обслуживание салона, кузова автобуса, легковых и грузовых автомобилей

2. Способ переработки нефти (Гидрокретинг). Очистка топлив и масел. 
Производственные  и технологические процессы и их элементы

3.  Практическое задание № 8;

   Диагностика задней  подвески  грузовых автомобиля


  Преподаватель(((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение  

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.


	     Экзаменационный билет
                №((9
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1    « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»

специальность   23.02.03  .

        курс   4         группа  ТО-19
	Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .

	1. Техническое бслуживание системы смазки. Замена  и очистка фильтров в т.ч. центробежных. 

2.Назначение и требования предъявляемые к жидкостямдля системы охлаждения, проверка и определение плотности состава жидкости для системы  охлаждения.
 Ремонт класса корпусные , заделка трещин, способы восстановления.
3.  Практическое задание №1;
Диагностика передней и задней  подвески автомобиля


Преподаватель(((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение  

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.


	          Экзаменационный билет
                №((10
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1    « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»

специальность   23.02.03  .

        курс   4         группа  ТО-19
	Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .

	1.  Техническое бслуживание системы  тормозов с гидравлическим приводом. Прокачка гидравлической системы , удаление воздуха

2.Химические свойства нефти , способы переработки. Определение состава бензина по внешним признакам. 
Неисправности КШМ, способы устранения

3.  Практическое задание №10;

     Диагностика двигателя легкового  автомобиля



Преподаватель((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение  

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.


	     Экзаменационный билет
                №((11
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1    « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»

специальность   23.02.03  .

        курс   4         группа  ТО-19
	Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .г

	1. Техническое бслуживание системы питания карбюраторных двигателей

2. Понятие о нормах расхода бензина . Принцип экономии топлива. Способы  торможения автомобиля и автопоезда . 
Несиправности ГРМ, Способы восстановления деталей 

 3.  Практическое задание №11;

   Диагностика КШМ автомобиля


Преподаватель(((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение  

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.


	          Экзаменационный билет
                №((12
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1    « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»

специальность   23.02.03  .

        курс   4         группа  ТО-19
	Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .

	1.  Техническое обслуживание  пневматичесской  системы  тормозов  автмобиля ЗИЛ-433145

2. Физико – химические свойства бензина, их характеристики способы определения.
Неисправности системы охлаждения. Способы восстановления

3.  Практическое задание №12;

    Диагностика системы питания  автомобиля


Преподаватель((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.


	          Экзаменационный билет
                №((13
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»

специальность   23.02.03  .

        курс   4         группа  ТО-19
	Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .

	 1. Техническое бслуживание системы зажигания автомбилей ВАЗ и ГАЗ-3307, проверка  угла опережения зажигания

2. Назначение и технические характеристики тормозных жидкостей. Эксплуатационные свойства жидкостей. 
Нормирование ремонтных работ. Схема составления плана операций  

3.  Практическое задание №12;

    Диагностика тормозного управления грузового   автомобиля


Преподаватель(((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.

 
	          Экзаменационный билет
                №((14
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1    « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»

специальность   23.02.03  .

        курс   4         группа  ТО-19
	Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .

	1. Техническое бслуживание  стояночной  тормозной системы автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ.

2. Тансмиссионые масла, технические характеистики и применение в узлах трения.
Составить схему технологического процесса восстановление ремонтом  детали  автомобиля  (маховик)
  3.  Практическое задание №14;

   Диагностика КШМ грузового  автомобиля


Преподаватель((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров

       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

      Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение  

      БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.

 
	     Экзаменационный билет
                №((15
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»

специальность   23.02.03  .

        курс   4         группа  ТО-19
	 Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .

	1. Техническое бслуживание колес автомобилей. Монтаж-демонтаж шин, балансировка.

2. Автомобильные масла, назначение. Поясните марку масла10W40, М 10-Г2в.

Закалка поверхностей ТВЧ, назначение и оборудование

3. Практическое занятие №15.

Диагностика системы питания грузового автомобиля  
 


Преподаватель(((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

      Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение  

      БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.


	     Экзаменационный билет
                №((16
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1 МДК 01.02  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»

специальность   23.02.03  .               курс   4         группа  ТО-19
	Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .

	1. Техническое бслуживание механизма ГРМ двигателя, проверка и установка  теплового зазора в клапанах.

2. Характеристика Жидкости «Этиленгликоль», ее формула. Дать график зависимости содержания этиленгликоля в охлаждающей жидкости. 
Цементаци, назначение, оборудование, применяемое при этом способе.

3.  Практическое задание №15;

 Диагностика агрегатов трансмиссии грузового автомобиля


Преподаватель(((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.


	          Экзаменационный билет
                №((17
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»

специальность   23.02.03  .

    курс   4         группа  ТО-19
	Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .

	 1. Техническое бслуживание ходовой части автомобиля. Проверка и регулировка  свободного хода в подшипниках колес автомобиля.

2. Амотизаторные жидкости, свойства и требования, предъвляемые к жидкостям, их применение. 

3.  Практическое задание №15;

 Диагностика колес и шин автомобилей


Преподаватель(((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.

 
	          Экзаменационный билет
                №((18
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1    « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»

специальность   23.02.03  .

   курс   4         группа  ТО-19
	Утверждено:

Зам. директора

 по учебной    работе ________Жалсараева Е.А

 _____________  20___  г .

	1. Техническое обслуживание системы питания автомобиля КамАЗ. Приборы для проверки системы питания.
2. Назначение пластичных смазок. Назовите  марки многоцелевых пластичных смазок. Неисправности ходовой . Способы устранения
  3.  Практическое задание №14;

 Диагностика системы питания дизельного   автомобиля.


Преподаватель((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

	Рассмотрено

предметной

комиссией

__________Палкин М.В

(((((((((((20__  г.


	          Экзаменационный билет
                №((19
       Квалификационный экзамен  

по ПМ-1  « Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей»
специальность   23.02.03  .
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	 1. Система технического бслуживани. Виды работ проводимые при ТО-2. Регулировка осевого зазора между тормозным барабаном  и колодками автомобиля КамАЗ  
2. Перечислите требования , предъявляемые к гидравлическим жидкостям, область применения

Нормирование сварчных работ, способы восстановления деталей сваркой металлов и сплавов  

3.  Практическое задание №12;

    Диагностика технического состояния КШМ   автомобиля.


Преподаватель(((((((((((((((((((((( И.Д .Хлебодаров
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	1. Техническое бслуживание  стояночной  тормозной системы автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, регулировка свободного хода педали сцепления
2. Перечислите требования, предъявляемые к тормозным жидкостям. Назовите марки жидкостей, порядок прокачки тормозов автомобилей. 

Нормирование слесарных работ, применение газоплазменного напыления поверхностей деталей и оборудование.
  3.  Практическое задание №14;

   Диагностика тормозного оборудования  грузового  автомобиля.


Преподаватель________________ И.Д Хлебодаров 






